{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":52,"sheets":["Hauptmenü","Stammdatenblatt","Tabelle1","Vorwort","Wirtschaftsdünger","Lagerung","Daten","Strohbergung","Strohbergung alt","Qualitätsweizen","Futterweizen","Sommerweizen","Roggen","Brotroggen","Saatgutprod.-Hybridroggen","Sonstige Kosten","Triticale"," Dinkel","Wintergerste","Braugerste","Hafer","Raps","Erbsen"," Ackerbohnen","Zuckerrüben","Entzugswerte Düngung","Kartoffeln","Körnermais","Stilllegung","Silomais","Biogas-Mais und -Grünroggen","Grünland","Kleegras","Welsches Weidelgras","Zwischenfrüchte","Milchkühe - Boxenlaufstall","Milchkühe - AMS","Aufzuchtfärse, Kalb","Mutterkühe, Mastfärse","Bullen- und Ochsenmast","Schafhaltung","Pensionspferde"," Sauenhaltung","Separate Sauenhaltung","Ferkelaufzucht","Mastschweine","Legehennen","Legehennen Direktvermarktung","Masthähnchen","Arbeitsgänge","Arbeitsvorgänge-KTBL","Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":36,"comments":18,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hauptmenü","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,8,5,10],[2,13,2,14],[4,1,4,12],[0,11,0,12],[1,11,1,12],[2,11,2,12],[3,1,3,12]]}
[null,"LANDESBETRIEB  LANDWIRTSCHAFT "]
[null,"HESSEN"]
[null,"Fachinformation  Betriebswirtschaft",null,null,null,null,null,null,"Stand:  Juni 2025    [Version  7.1]"]
[null,"Rechenansätze (Deckungsbeiträge Ökologisch - Landwirtschaft) - 2024/ 25"]
[null,"Hauptmenü - Auswahl der Produktionsverfahren"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Regelbesteuerung"]
[null,"Allgemeine Daten",null,null,null,null,null,null,"Futterbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Silomais"]
[null,"Wirtschaftsdünger",null,null,null,null,null,null,"Grünland"]
[null,"Strohbergung",null,null,null,null,null,null,"Kleegras"]
[null,"Marktfrüchte",null,null,null,null,null,null,"Grünfutter"]
[null,"Qualitätsweizen",null,null,null,null,null,null,"Zwischenfrucht"]
[null,"Futterweizen"]
[null,"Sommerweizen",null,null,null,null,null,null,"Rinder-, Schaf- und Pferdehaltung"]
[null,"Roggen",null,null,null,null,null,null,"Milchkuh (Boxenlaufstall)"]
[null,"Triticale",null,null,null,null,null,null,"Milchkuh (AMS)"]
[null,"Dinkel",null,null,null,null,null,null,"Aufzuchtfärse, Kalb"]
[null,"Wintergerste",null,null,null,null,null,null,"Mutterkuh, Mastfärse"]
[null,"Braugerste",null,null,null,null,null,null,"Mastbulle, Ochse"]
[null,"Hafer",null,null,null,null,null,null,"Schafhaltung"]
[null,"Raps",null,null,null,null,null,null,"Pensionspferde"]
[null,"Erbsen",null,null,null,null,null,null,"Schweine- und Geflügelhaltung"]
[null,"Ackerbohnen",null,null,null,null,null,null,"Zuchtsau"]
[null,"Zuckerrüben",null,null,null,null,null,null,"Mastschweine"]
[null,"Kartoffeln",null,null,null,null,null,null,"Legehennen"]
[null,"Körnermais",null,null,null,null,null,null,"Legehennen (Direktverm.)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Masthähnchen"]
[]
[]
[]
["Benutzerhinweise"]
["1.","Klicken Sie die Grauen Schaltflächen \"DB\" an und Sie gelangen zu dem Produktionsverfahren Ihrer Wahl!"]
["2. ","Die Grauen Schaltfächen in den Produktionsverfahren \"Arbeitsgänge\" führen Sie zu den dazugehörigen Arbeitsgängen. "]
["3.","Jedes Produktionsverfahren hat eine Graue Schaltfläche \"Hauptmenü\", um wieder zum Inhaltsverzeichnis zurückzugelangen. "]
["4.","Jedes Produktionsverfahren hat eine Spalte \"Eigene Werte\" hier können Sie die betriebsindividuuelle Gegebenheiten abbilden. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Herausgeber:","Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen  (LLH)"]
[]
[null,"Redaktion:","Klaus Wagner/ Christoph Rohde/ Ulrich Stahl, FG 31     Kölnische Straße 48-50 ,  34117 Kassel;  Tel.: 0561 7299-286/-258  oder  06621 9228-13"]
[null,null,"     e-Mail:  klaus.wagner@llh.hessen.de  /  christoph.rohde@llh.hessen.de"]
[null,"Fachliche Inhalte:","Abteilungen Fachinformation und Bildung Fachgebiet Ökonomie und Markt"]
[null,null,"Abteilung Beratung Fachgebiete Ökonomie und Verfahrenstechnik, Öko-Team"]
[]
[null,"Veröffentlichung:","Erscheint in der Reihe Fachinfo Ökonomie "]
[]
[null,"Bezugspreis:"]

{"sheet":"Stammdatenblatt","index":1,"n_rows":243,"n_cols":18,"rows_kept":243,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,7,8,8],[1,5,1,7],[186,3,186,4],[239,3,239,4]]}
[null,"bearbeitet von Sebastian Ludwig und Christoph Rohde"]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[]
["durchschnittliche Verkaufspreise aus dem Kalenderjahr 2024/ 25 ohne Umsatzsteuer",null,null,null,null,null,null,null,null,"Preis incl. USt."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Umsatzsteuer für pauschalierende Betriebe bei Verkaufsprodukten beträgt seit dem 01.01.2022:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",J6)","v":"0%"},7.8E-2,null,null,null,null,null,null,"Pauschalierend"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regelbesteuerung"]
["Pflanzenproduktion",null,null,null,"WJ 24/ 25",null,null,null,null,"Preis incl. USt."]
[null,null,null,null,null,null,"Anteil","Durchschnitts-\npreise"]
["Weizen","Backweizen","A-Qualität",null,48.04,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+((E10+E11)*0.5)*(1+$I$6)","v":44.989999999999995},"LFL 2025"]
["Sommerweizen",null,"B-Qualität",null,41.94,"€/dt",null,null,"^^^^^^^^^^^^^^^^^^",{"$f":"+((E11+E12)*0.5)*(1+$I$6)","v":38.375},"LFL 2025"]
[null,"Futterweizen",null,null,34.81,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E12*(1+$I$6)","v":34.81},"LFL 2025"]
["Hafer ","Speisehafer",null,null,29.05,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E13*(1+$I$6)","v":29.05},"LFL 2025"]
["Roggen","Brotroggen",null,null,33.4,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+((E14))*(1+I6)","v":33.4},"LFL 2025"]
["Triticale",null,null,null,32.18,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E15*(1+$I$6)","v":32.18},"LFL 2025"]
["Dinkel","bespelzte Ware",null,null,48.36,"€/dt",null,null,null,48.36,"LFL 2025"]
[null,"entspelzte Ware",null,null,75,"€/dt",null,null,null,75,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Futtergerste",null,null,null,33.619999999999997,"€/dt",null,null,null,33.619999999999997,"LFL 2025"]
["Braugerste",null,null,null,46.88,"€/dt",null,null,null,46.88,"LFL 2025"]
["Hybridroggen",null,null,"nicht abgebildet",null,"€/dt",null,null,null,0,"keine Angaben"]
["Futterhafer",null,null,"nicht abgebildet",0,"€/dt",null,null,null,0,"keine Angaben"]
["Körnermais",null,null,null,35.159999999999997,"€/dt",null,null,null,35.159999999999997,"LFL 2025"]
["Silomais",null,null,null,9.5,"€/dt",null,null,null,9.5,"Jürgen Sprenger 03.2024"]
["Raps",null,null,null,78,"€/dt",null,null,null,78,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Erbsen","Futter",null,null,52.26,"€/dt",null,null,null,52.26,"LFL 2025"]
["Ackerbohnen","Futter",null,null,56.04,"€/dt",null,null,null,56.04,"LFL 2025"]
["Zuckerrüben","mit Boni-Programm",null,null,9.8000000000000007,"€/dt",null,null,null,9.8000000000000007,"LFL 2025"]
[null,null,null,null,0,"€/dt",null,null,null,0,"keine Angaben"]
[null,"Rübenmarkvergütung",null,null,0,"€/dt",null,null,null,0,"keine Angaben"]
["Kartoffeln","Speisekartoffeln","festkochend",null,76.73,"€/dt",null,null,null,76.73,"LFL 2025"]
[null,"Speisekartoffeln","vorwieg. festkochend",null,76.73,"€/dt",null,null,null,76.73,"LFL 2025"]
[null,"Speisekartoffeln","Direktvermarktung",null,170,"€/dt",null,null,null,170,"Reinhard Schmidt 2023"]
[null,"Frühkartoffeln","(1.7. bis 10.8. lose)",null,120,"€/dt",null,null,null,120,"LWK Niedersachsen"]
[null,"Stärkekartoffeln",null,null,0,"€/dt",null,null,null,0,"Reinhard Schmidt"]
[]
["Tierproduktion"]
["Milch","4 % Fett-; 3,4 % Eiweißgehalt",null,null,0.60109999999999997,"€/kg",null,null,null,0.60109999999999997,"LFL 2025"]
[null,"Zuschlag je 0,1 % höheren Fettgehalt",null,null,3.5999999999999999E-3,"€/kg",null,null,null,{"$f":"+E38*(1+$I$6)","v":3.5999999999999999E-3},"keine Angaben"]
["Schlachtkühe","Ø aller Klassen",null,null,4.43,"€/kg SG",null,null,null,4.43,"LFL 2025"]
["Schlachtfärsen","Ø aller Klassen",null,null,5.27,"€/kg SG",null,null,null,5.27,"LFL 2025"]
["Jungbullen","Ø aller Klassen",null,null,6,"€/kg SG",null,null,null,6,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oko-rinder-und-schweine-39259.asp",null,null,null,null,null,null,2025]
["Mastochsen","Ø aller Klassen",null,null,5.4,"€/kg SG",null,null,null,5.4,"LFL 2025"]
["Schlachtkälber","Ø aller Klassen",null,null,6.55,"€/kg SG",null,null,null,6.55,"LFL 2025"]
["Färse","schwarzbunt",null,null,2695.2,"€/Stück",null,null,null,2695.2,"LFL 2025"]
["Kälber","schwarzbunt","männlich mast",null,266.8,"€/Stück",null,null,null,266.8,"LFL 2025"]
[null,"schwarzbunt","weiblich mast",null,142,"€/Stück",null,null,null,142,"Testbetriebe 2023/ 2024 und LFL 2025"]
["Färse","Kreuzungstier",null,null,1748.13,"€/Stück",null,null,null,1748.13,"LFL"]
["Absetzer","Fleischrind/Kreuzung","männlich",null,4.3499999999999996,"€/kg LG",null,null,null,4.3499999999999996,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/bpsplanweb/rechengroessen/planung/oekologisch/unterkategorie/69"]
[null,"Fleischrind/Kreunzung","weiblich",null,2.9,"€/kg LG",null,null,null,2.9,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/bpsplanweb/rechengroessen/planung/oekologisch/unterkategorie/69"]
["Ferkel","28 kg LG Qualitätsferkel ",null,null,183.2,"€/Stück",null,{"$f":"E50/28","v":6.5428571428571427},"€/kg",183.2,"LFL 2025"]
[null,"Zuschlag je kg, 28-30 kg LG",null,null,0,"€/kg",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
["Systemferkel","7 - 8 kg LG",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
["Jungsauen","nicht tragend ",null,null,875,"€/Stück",null,null,null,875,"LFL 2025"]
["Altsauen","M1",null,null,2.94,"€/kg SG",null,null,null,2.94,"LFL 2025"]
["Mastschweine","MFA 55 -59,9%",null,null,4.33,"€/kg SG",null,null,null,4.33,"LFL 2025"]
["Eier","Kl. L Kleingruppenhaltung ab Erzeugerp.",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. M Kleingruppenhaltung ab Erzeugerp.",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. L Bodenhaltung ab Erzeugerpackstelle",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. M Bodenhaltung ab Erzeugerpackstelle",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. L  Bodenhaltung Direktvermarktung",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,{"$f":"+E60*(1+$I$6)","v":0},"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. M  Bodenhaltung Direktvermarktung",null,null,0,"€/Stück",null,null,null,0,"gibt es im ÖL nicht "]
[null,"Kl. L Freilandhaltung ab Erzeugerpackstelle",null,null,0.31740000000000002,"€/Stück",null,null,null,0.31740000000000002,"LFL 2025"]
[null,"Kl. M  Freilandhaltung ab Erzeugerpackstelle",null,null,0.31409999999999999,"€/Stück",null,null,null,0.31409999999999999,"LFL 2025"]
[null,"Kl. L  Freilandhaltung Direktvermarktung",null,null,0.38500000000000001,"€/Stück",null,null,null,0.38500000000000001,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/bpsplanweb/rechengroessen/planung/oekologisch/unterkategorie/69"]
[null,"Kl. M  Freilandhaltung Direktvermarktung",null,null,0.38500000000000001,"€/Stück",null,null,null,0.38500000000000001,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/bpsplanweb/rechengroessen/planung/oekologisch/unterkategorie/69"]
["Eintagsküken Mast",null,null,null,0.8,"€/Stück",null,null,null,0.8,"KTBL 22/ 23 S. 723"]
["Junghenne",null,null,null,8.39,"€/Stück",null,null,null,8.39,"LFL 2025"]
["Masthähnchen",null,null,null,2.95,"€/kg",null,null,null,2.95,"Philipp Heimel 09.2025"]
["Schlachthuhn","Direktvermarktung",null,null,7.9,"€/kg SG",null,null,null,7.9,"Mustergeflügelhof Sonnenei, telefonisch 09.04.2024"]
[null,"Abgabe an den Großhandel",null,null,1.38,"€/kg SG",null,null,null,1.38,"LFL 2025"]
["Lämmer",null,null,null,7.7,"€/kg SG",null,null,null,7.7,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oko-rinder-und-schweine-39259.asp"]
["Altschaf",null,null,null,47.76,"€/Stück",null,null,null,47.76,"Recherche Internet 2025"]
["Wolle",null,null,null,1,"€/kg",null,null,null,1,"Recherche Internet 2025"]
[]
["Einkaufspreise für Saat-und Pflanzgut"]
[null,null,"Umsatzsteuer für Saat- und Pflanzgut beträgt:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",E76)","v":"0%"},7.0000000000000007E-2]
["Winterweizen",null,null,null,100,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E77*(1+$D$76)","v":100},"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Sommerweizen",null,null,null,100,"€/dt",null,null,null,100,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Winterroggen",null,null,null,85,"€/dt",null,null,null,85,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Hybridroggen",null,null,null,90,"€/dt",null,null,null,90,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Triticale",null,null,null,88,"€/dt",null,null,null,88,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Dinkel",null,null,null,130,"€/dt",null,null,null,{"$f":"I76+E82*(1+$D$76)","v":130},"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Wintergerste",null,null,null,85,"€/dt",null,null,null,85,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Sommergerste (Brau)",null,null,null,95,"€/dt",null,null,null,95,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Hafer",null,null,null,100,"€/dt",null,null,null,100,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Winterraps ","00 - Sorten",null,null,330,"€/E.",null,null,null,330,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Erbsen",null,null,null,125,"€/dt",null,null,null,125,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Ackerbohnen",null,null,null,120,"€/dt",null,null,null,120,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Mais",null,null,null,160,"€/E.",null,null,null,160,"Raiffeisen Wabern 2025"]
["Zuckerrüben","genetisch monogerm",null,null,232,"€/E.",null,null,null,232,"KTBL-22 23 S.429"]
[null,"Standartsorte ohne Beizung",null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"+im Ökolandbau zugelassene Beize",null,null,320,"€/E.",null,null,null,320,"Naturland-Betrieb bei Warburg, 10/2017"]
["Kartoffeln","zertifiziertes Pflanzgut"]
[null,"Speisesorten",null,null,130,"€/dt",null,null,null,130,"Raiffeisen Wabern 2025"]
[null,"Frühe Speisesorten",null,null,130,"€/dt",null,null,null,130,"Raiffeisen Wabern 2025"]
[null,"Stärkesorten",null,null,0,"€/dt",null,null,null,0,"keine Angaben"]
["Dauergrünlandansaatmischung",null,null,null,5.52,"€/kg",null,null,null,5.52,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Einjähriges Weidelgras",null,null,null,3.1,"€/kg",null,null,null,3.1,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Welsches Weidelgras",null,null,null,3.38,"€/kg",null,null,null,3.38,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Sommerraps",null,null,null,2.74,"€/kg",null,null,null,2.74,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Kleegrasmischung",null,"kleebetont",null,6.86,"€/kg",null,null,null,6.86,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
[null,null,"grasbetont",null,6.02,"€/kg",null,null,null,6.02,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Phacelia",null,null,null,5.6,"€/kg",null,null,null,5.6,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Senf",null,null,null,3.34,"€/kg",null,null,null,3.34,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Ölrettich",null,null,null,3.96,"€/kg",null,null,null,3.96,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Ackerbohne",null,null,null,1.44,"€/kg",null,null,null,1.44,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Alexandrinerklee",null,null,null,5.44,"€/kg",null,null,null,5.44,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Futtererbse",null,null,null,1.44,"€/kg",null,null,null,1.44,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Grünroggen",null,null,null,1.38,"€/kg",null,null,null,1.38,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Inkarnatklee",null,null,null,4.5999999999999996,"€/kg",null,null,null,4.5999999999999996,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Lupine (Süßlupine)",null,null,null,1.58,"€/kg",null,null,null,1.58,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Perserklee",null,null,null,4.21,"€/kg",null,null,null,4.21,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Winterraps",null,null,null,2.48,"€/kg",null,null,null,2.48,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Winterrübsen",null,null,null,3.06,"€/kg",null,null,null,3.06,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Sommerwicke",null,null,null,2.56,"€/kg",null,null,null,2.56,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Wickroggen",null,null,null,2.29,"€/kg",null,null,null,2.29,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
["Landsb. Gemenge",null,null,null,3.66,"€/kg",null,null,null,3.66,"CAMENA SAATEN Frühjahr 2022; Camena Saaten Frühjahr 2024"]
[]
["Einkaufspreise für Düngemittel"]
[null,null,"Umsatzsteuer für Düngemittel beträgt:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",E120)","v":"0%"},0.19]
[]
["Haarmehlpellets ","(HMP)",0.14000000000000001,"N",98.5,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E122*(1+$D$120)","v":98.5},"BayWa 2024"]
["weicherdiges Rohphosphat",null,0.26,"P2PO4",38.479999999999997,"€/dt",null,null,null,38.479999999999997,"Berechnet nach LFL Deckungsbeiträge März 2024"]
["Patent-Kali",null,0.3,"K2O",74.599999999999994,"€/dt",null,null,null,74.599999999999994,"K + S 03.2024"]
["Kohlensaurer Kalk",null,0.9,"CaCO",4.0999999999999996,"€/dt",null,null,null,4.0999999999999996,"agrarheute.com Preis 07.2023"]
["Kieserit",null,0.25,"MgO",30.7,"€/dt",null,null,null,30.7,"Landwirtschaftskammer SH. 03.2024"]
["Schwefellinsen",null,0.87,"S",100,"€/dt",null,null,null,100,"Raiffeisen Wabern"]
[]
[null,null,null,null,null,"€/dt",null,null,null,0]
[]
[]
[]
["Preise je kg Reinnährstoff "]
["Bruttopreise bei:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",C134)","v":"0%"},0.19]
["Stickstoff","ausgehend von HMP 14% N-Gehalt",null,null,4.6100000000000003,"€/kg",null,null,null,{"$f":"E135*(1+B134)","v":4.6100000000000003},"LFL 2025"]
["Phosphor","ausgehend von Rohphosphat 26% P2O4",null,null,1.06,"€/kg",null,null,null,{"$f":"E136*1+B134","v":1.06},"LFL 2025"]
["Kali","ausgehend von Patent-Kali 30% K2O",null,null,1.76,"€/kg",null,null,null,{"$f":"E137*(1+B134)","v":1.76},"LFL 2025"]
["Kalk","ausgehend von kohlensaurer Kalk 80% CaCo3",null,null,{"$f":"E125/90","v":4.5555555555555551E-2},"€/kg",null,null,null,{"$f":"E138*(1+B134)","v":4.5555555555555551E-2},"agrarheute.com Preis 07.2023"]
["Magnesium","ausgehend von Kieserit 25% MgO",null,null,0.55200000000000005,"€/kg",null,null,null,{"$f":"E139*(1+B134)","v":0.55200000000000005},"Landwirtschaftskammer SH. 03.2024"]
["Schwefel","ausgehend von Schwefellinsen 87% S",null,null,{"$f":"E127/87","v":1.1494252873563218},"€/kg",null,null,null,{"$f":"E140*(1+B134)","v":1.1494252873563218},"Raiffeisen Wabern"]
[]
[]
[]
["Einkaufspreise für Futtermittel "]
[null,null,"Umsatzsteuer für Futtermittel beträgt:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",E145)","v":"0%"},7.0000000000000007E-2]
[]
["Weizen",null,null,null,{"$f":"E12","v":34.81},"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E147*(1+$D$145)","v":34.81},"LFL 2025"]
["Gerste",null,null,null,{"$f":"E18","v":33.619999999999997},"€/dt",null,null,null,33.619999999999997,"LFL 2025"]
["Roggen",null,null,null,22.6,"€/dt",null,null,null,22.6,"LFL 2025"]
["Triticale",null,null,null,{"$f":"E15","v":32.18},"€/dt",null,null,null,32.18,"LFL 2025"]
["Mais (Körner)",null,null,null,{"$f":"E22","v":35.159999999999997},"€/dt",null,null,null,35.159999999999997,"LFL 2025"]
["Hafer",null,null,null,{"$f":"E21","v":0},"€/dt",null,null,null,0,"LFL 2025"]
[null,null,null,null,"Mischverhältnis:",null,"Getreide","Soja",null,"Ink. Lohnmischer"]
["Kraftfutter für Aufzuchtfärse/Kälber",null,null,null,{"$f":"(G154/2)*$E$147+(G154/2)*$E$148+H154*$E$175","v":34.215000000000003},"€/dt",1,0,null,{"$f":"E154*(1+$D$145)+$J$158","v":36.715000000000003},null,"\"Kälberkorn\", 18 % RP"]
["Kraftfutter für Mutterkühe",null,null,null,0,"€/dt",1,0,null,{"$f":"E155*(1+$D$145)+$J$158","v":2.5},null,"einfaches Getreide"]
["Kraftfutter für Mastbullen/Ochsen",null,null,null,{"$f":"(G156/2)*$E$147+(G156/2)*$E$148+H156*$E$175","v":34.215000000000003},"€/dt",1,0,null,{"$f":"E156*(1+$D$145)+$J$158","v":36.715000000000003}]
["Mahl- und Mischkosten (eigen)",null,null,null,2,"€/dt",null,null,null,{"$f":"E157*(1+$B$134)","v":2},"Nach Richtpreise für wirtschaftseigenes Kraftfutter - Hollmichel"]
["Lohnmischer",null,null,null,2.5,"€/dt",null,null,null,{"$f":"E158*(1+$B$134)","v":2.5},"Nach Richtpreise für wirtschaftseigenes Kraftfutter - Hollmichel"]
["Milchleistungsfutter",null,"18 % Protein, III",null,59,"€/dt",null,null,null,59,"https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oeko-futtermittel-50197.asp ",null,null,null,null,2025]
["Milchaustauscher",null,"50 % Magermilch-\npulver, gesackt",null,330,"€/dt",null,null,null,330,"https://www.baywa.de/de/tierhaltung/futtermittel/rind/kaelber-und-jungvieh/milchaustauscher/c-sh_bp_8805664/",null,null,null,null,null,null,2025]
["Ergänzungsfutter für Aufzuchtkälber",null,null,null,590,"€/dt",null,null,null,590,"https://www.agrar.shop/tierwelt/futtermittel/zusatzfuttermittel-gesundheitsprodukte/",null,null,null,null,null,null,2025]
["Mineralstoffmischung für Rinder",null,null,null,76.319999999999993,"€/dt",null,null,null,76.319999999999993,"https://jbs-shop.eu/futtermittel/rinder.html",null,null,null,null,null,null,2025]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Ferkelaufzuchtfutter II",null,"13-14 MJ/kg",null,121.5,"€/dt",null,null,null,121.5,"LFL 2025"]
["Sauenfutter","säugende Sauen","13 MJ/kg",null,57.46,"€/dt",null,null,null,57.46,"LFL 2025"]
[null,"tragende Sauen","11 MJ/kg",null,39.69,"€/dt",null,null,null,39.69,"LFL 2025"]
["Schweinemastfutter"]
["Vormast","1,0-1,15 % Lysin","> 13,2 MJ/kg",null,54.69,"€/dt",null,null,null,{"$f":"+E168*(1+$D$145)","v":54.69},"LFL 2025"]
["Endmast","0,9-1,0 % Lysin","> 12,6 MJ/kg",null,46.89,"€/dt",null,null,null,46.89,"LFL 2025"]
["Legehennen-\nalleinfutter","0,38 % Methionin","> 11,4 MJ/kg",null,44.58,"€/dt",null,null,null,44.58,"LFL 2025"]
["Broilerkükenalleinfutter",null,null,null,110,"€/dt",null,null,null,110,"baywa.de 2025/ Berechnung Trieschmann Naturland"]
["Broileralleinfutter",null,null,null,80,"€/dt",null,null,null,80,"baywa.de 2025/ Berechnung Trieschmann Naturland"]
["Trockenschnitzelpellets",null,null,null,59.8,"€/dt",null,null,null,59.8,"AGRO Service Langenwolmsdorf Anruf vom 19.03.2024"]
["Kleie Mischung: Weizen, Dinkel, Roggen",null,"Normtyp gesackt",null,37,"€/dt",null,null,null,37,"https://www.partnerbio.eu/GETREIDE-MISCH-KLEIE",null,null,null,2025]
["Sojakuchen",null,null,null,114.83,"€/dt",null,null,null,114.83,"LFL 2025"]
["Stroh (Rundballen)",null,null,null,13.78,"€/dt",null,null,null,13.78,"LFL 2025"]
["Heu (Rundballen)",null,null,null,12.95,"€/dt",null,null,null,12.95,"LFL 2025"]
["Silage (Mais)",null,null,null,9.5,"€/dt",null,null,null,9.5,"Jürgen Sprenger 03.2024"]
["…",null,null,null,0,"€/dt",null,null,null,0]
[]
["Flächenzahlungen für das Wirtschaftsjahr 2023/2024"]
[]
[]
[null,"Landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker), HALM (B)",null,null,350,"€/ha",null,null,null,null,"Nicht enthalten in den berechneten DB-Verfahren!",null,null,null,null,"Fränzke LLH"]
[null,"Grünland, HALM (B)",null,null,220,"€/ha",null,null,null,null,"Enthalten in den extensiven Grünland-DB-Verfahren!",null,null,null,null,"Fränzke LLH"]
[null,null,null,null,null,"€/ha"]
["Einstreu:",null,"Bitte Auswahl treffen!","Abgabe an Landw. 7,0%"]
["Stroh","MwSt:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",D188)","v":"0%"},7.0000000000000007E-2,13.57,"€/dt",null,null,null,{"$f":"E188*(1+C188)","v":13.57},"LFL",null,null,null,null,null,"Abgabe an Landw. 7,0%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abgabe an Handel 7,8%"]
[]
["Saatgutpreis Eigen:",null,"Getreidepreis","plus",9,"€/dt","Reinigungs- und Aufbereitungskosten inkl. Lizenzgebühr",null,null,null,null,"aktualisiert nach LWK Niedersachsen, 2018"]
[]
[]
["Versicherungsbeitrag:"]
[null,null,"Wintergetreide ",null,6.08," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E195*(1+C226)","v":6.08}]
[null,null,"Sommergetreide ",null,6.08," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E196*(1+C226)","v":6.08}]
[null,null,"Winterraps ",null,18.239999999999998," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E197*(1+C226)","v":18.239999999999998}]
[null,null,"Erbsen ",null,13.68," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E198*(1+C226)","v":13.68}]
[null,null,"Ackerbohnen ",null,13.68," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E199*(1+C226)","v":13.68}]
[null,null,"Zuckerrüben ",null,6.08," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E200*(1+C226)","v":6.08}]
[null,null,"Kartoffeln ",null,6.08," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E201*(1+C226)","v":6.08}]
[null,null,"Körnermais",null,5.47," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E202*(1+C226)","v":5.47}]
[null,null,"Silomais",null,5.47," €/1000€ Versicherungssumme ohne VersSt.",null,null,null,null,"KTBL 24/ 25 S.327",null,{"$f":"E203*(1+C226)","v":5.47}]
[]
[]
["Trocknungskosten:","Getreide:","Grundbetrag",null,1.28,"€/dt","Trockengut",null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"für jedes weitere % Wasserentzug",null,null,0.7,"€/dt","Trockengut",null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Wasserentzug von 18% auf 14% Kornfeuchte",null,null,4,"% Wasserentzug",null,null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Häufigkeit der Trocknung",null,null,3,"Jahre",null,null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[]
[null,"Raps:","Grundbetrag",null,1.43,"€/dt","Trockengut",null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"für jedes weitere % Wasserentzug",null,null,0.72,"€/dt","Trockengut",null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Wasserentzug von 12% auf 9% Kornfeuchte",null,null,3,"% Wasserentzug",null,null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Häufigkeit der Trocknung",null,null,3,"Jahre",null,null,null,null,"LLH Kassel, FG11, Ruch, 11.2015 Abgleich KTBL 22/ 23"]
[]
[null,"Erbsen/Ackerbohnen:",null,null,0.8,"€/dt","Trockengut",null,null,null,"LWK Niedersachsen 2014, DB öko Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Je dt Trockengut für die Trocknung von ",null,null,16,"% ","auf 14 %","% Kornfeuchte",null,null,"LWK Niedersachsen 2014, DB öko Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Verbrauch",null,null,0.5,"€/ dt Trockengut",null,null,null,null,"LWK Niedersachsen 2014, DB öko Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null,"Häufigkeit der Trocknung",null,null,2.5,"Jahre",null,null,null,null,"LWK Niedersachsen 2018, DB öko Abgleich KTBL 22/ 23"]
[null," "]
[null,"Körnermais:",null,null,4.9800000000000004,"€/dt","feuchte Ware",null,null,{"$f":"E221*(1+C$226)","v":4.9800000000000004},"In Anlehnung KTBL 2023, Seite 227"]
[null,"Umrechnungsfaktor auf feuchte Ware",null,null,{"$f":"((29-14)*1.3-100)*(-1)/100","v":0.80500000000000005}]
[]
["Entspelzen / Reinigen:",null,null,null,15,"€/dt",null,null,null,{"$f":"E224*(1+C$226)","v":15},"Eigene Ermittlung Praxis 2023"]
[]
[null,"Umsatzsteuer:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",D226)","v":"0%"},0.19]
[]
["Betriebsstoffe:",null,"Heizöl",null,0.9,"€/Liter ",null,null,null,{"$f":"E228*(1+$C$226)","v":0.9},"KTBL"]
[null,null,"Diesel",null,1.45,"€/l","./. GÖV",0.22,{"$f":"E229-H229","v":1.23},{"$f":"I229*(1+$C$226)","v":1.23},"KTBL"]
[null,null,"Betriebsöl",null,3,"€/l",null,null,null,{"$f":"E230*(1+$C$226)","v":3},"Eigene Erhebung"]
[null,null,"Strom",null,0.32,"€/kwh",null,null,null,{"$f":"E231*(1+$C$226)","v":0.32},"Eigene Erhebung"]
[null,null,"Wasser",null,1.8,"€/m³",null,null,null,{"$f":"E232*(1+$C$226)","v":1.8},"Eigene Erhebung"]
[]
["Zinsanspruch:"]
["bei Eigenmechanisierung",null,"Zinssatz",null,3,"%","Dauer",90,"Tage",null,"KTBL Datensammlung Betriebsplanung 2019"]
[]
["Tierverfahren",null,"Zinssatz",null,0.03,null,"Dauer",360,"Tage",null,"KTBL Datensammlung Betriebsplanung 2019"]
[]
[]
["Lohnarbeit  - Strohbergung:",null,"Bitte Auswahl treffen!","LU Landwirtschaftl. 7,8 %",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LU Landwirtschaftl. 7,8 %"]
[null,"Umsatzsteuer:",{"$f":"IF(Hauptmenü!$I$6=\"Regelbesteuerung\",\"0%\",D241)","v":"0%"},7.8E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÜMV Gewerblich 19,0 %"]
["Pressen-Quaderballen (1,2m x 0,7m x …",null,1.8,null,150,"bei ",3.5,{"$f":"+C242*G242","v":6.3},"€/Ballen ",{"$f":"H242*(1+$C$241)","v":6.3},"Eigene Ermittlung"]
[null,"Transport",null,null,null,null,null,8,"€/Ballen ",{"$f":"H243*(1+$C$241)","v":8},"Eigene Ermittlung"]

{"sheet":"Tabelle1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,3]]}

{"sheet":"Vorwort","index":3,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Vorwort:"]

{"sheet":"Wirtschaftsdünger","index":4,"n_rows":29,"n_cols":17,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,7],[6,8,6,11],[6,12,6,16]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[]
["Wert des organischen Düngers"]
[]
["Gülleanfall","TS %","Gülleanfall ","Gülle/E.","Nährstoffgehalt kg / m³",null,null,null,"Nährstoffgehalt in kg / E.",null,null,null,"Wert des organischen Düngers"]
[null,null,"m³/Monat","m³ u. TP","N","P2O5","K2O","CaO","N*","P2O5","K2O","CaO","N*","P2O5","K2O","CaO","Summe"]
["Rinder"]
["Milchkuh",7.5,1.67,{"$f":"+C10*12","v":20.04},5,2,6,2,{"$f":"+D10*E10*$E$29","v":50.099999999999994},{"$f":"+D10*F10","v":40.08},{"$f":"+G10*D10","v":120.24},{"$f":"+H10*D10","v":40.08},{"$f":"+I10*Stammdatenblatt!$J$135","v":230.96099999999998},{"$f":"+J10*Stammdatenblatt!$J$136","v":42.4848},{"$f":"+K10*Stammdatenblatt!$J$137","v":211.6224},{"$f":"+L10*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.8258666666666663},{"$f":"SUM(M10:P10)","v":486.89406666666662}]
["Mutterkuh",7.5,1.5,{"$f":"C11*12","v":18},5,2,6,2,45,36,108,36,{"$f":"+I11*Stammdatenblatt!$J$135","v":207.45000000000002},{"$f":"+J11*Stammdatenblatt!$J$136","v":38.160000000000004},{"$f":"+K11*Stammdatenblatt!$J$137","v":190.08},{"$f":"+L11*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.64},{"$f":"SUM(M11:P11)","v":437.33000000000004}]
["Aufzuchtkalb (4 Monate)",7.5,0.25,{"$f":"+C12*'Aufzuchtfärse, Kalb'!$D$7","v":1},5,2,6,2,2.5,2,6,2,{"$f":"+I12*Stammdatenblatt!$J$135","v":11.525},{"$f":"+J12*Stammdatenblatt!$J$136","v":2.12},{"$f":"+K12*Stammdatenblatt!$J$137","v":10.56},{"$f":"+L12*Stammdatenblatt!$J$138","v":9.1111111111111101E-2},{"$f":"SUM(M12:P12)","v":24.296111111111109}]
["Zuchtfärsen 27 Mo",7.5,0.78,{"$f":"+C13*'Aufzuchtfärse, Kalb'!$J$6","v":21.060000000000002},5,2,6,2,52.650000000000006,42.120000000000005,126.36000000000001,42.120000000000005,{"$f":"+I13*Stammdatenblatt!$J$135","v":242.71650000000005},{"$f":"+J13*Stammdatenblatt!$J$136","v":44.647200000000005},{"$f":"+K13*Stammdatenblatt!$J$137","v":222.39360000000002},{"$f":"+L13*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.9188000000000001},{"$f":"SUM(M13:P13)","v":511.67610000000008}]
["Zuchtfärsen 30 Mo",7.5,0.78,{"$f":"+C14*'Aufzuchtfärse, Kalb'!$H$6","v":23.400000000000002},5,2,6,2,58.500000000000007,46.800000000000004,{"$f":"+G14*D14","v":140.4},46.800000000000004,{"$f":"+I14*Stammdatenblatt!$J$135","v":269.68500000000006},{"$f":"+J14*Stammdatenblatt!$J$136","v":49.608000000000004},{"$f":"+K14*Stammdatenblatt!$J$137","v":247.10400000000001},{"$f":"+L14*Stammdatenblatt!$J$138","v":2.1320000000000001},{"$f":"SUM(M14:P14)","v":568.529}]
["Mastfärse",7.5,0.78,{"$f":"+C15*'Mutterkühe, Mastfärse'!$F$8","v":16.38},5,2,6,2,40.949999999999996,32.76,98.28,32.76,{"$f":"+I15*Stammdatenblatt!$J$135","v":188.77949999999998},{"$f":"+J15*Stammdatenblatt!$J$136","v":34.7256},{"$f":"+K15*Stammdatenblatt!$J$137","v":172.97280000000001},{"$f":"+L15*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.4923999999999997},397.97029999999995]
["Mastbullen (1300 g tägl. Zun.)",7.5,0.56000000000000005,{"$f":"+C16*'Bullen- und Ochsenmast'!$E$9","v":10.300606060606063},5,2,6,2,25.751515151515157,20.601212121212125,61.803636363636372,20.601212121212125,{"$f":"+I16*Stammdatenblatt!$J$135","v":118.71448484848489},{"$f":"+J16*Stammdatenblatt!$J$136","v":21.837284848484853},{"$f":"+K16*Stammdatenblatt!$J$137","v":108.77440000000001},{"$f":"+L16*Stammdatenblatt!$J$138","v":0.93849966329966339},250.26466936026941]
["Mastbullen (1000 g tägl. Zun.)",7.5,0.56000000000000005,{"$f":"+C17*'Bullen- und Ochsenmast'!$D$9","v":11.106666666666669},5,2,6,2,27.766666666666673,22.213333333333338,66.640000000000015,22.213333333333338,{"$f":"+I17*Stammdatenblatt!$J$135","v":128.00433333333336},{"$f":"+J17*Stammdatenblatt!$J$136","v":23.546133333333341},{"$f":"+K17*Stammdatenblatt!$J$137","v":117.28640000000003},{"$f":"+L17*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.0119407407407408},269.84880740740743]
["Ochsen (23 Monate)",7.5,0.78,{"$f":"+C18*'Bullen- und Ochsenmast'!$G$9","v":19.532500000000002},5,2,6,2,48.831250000000004,39.065000000000005,117.19500000000002,39.065000000000005,{"$f":"+I18*Stammdatenblatt!$J$135","v":225.11206250000004},{"$f":"+J18*Stammdatenblatt!$J$136","v":41.40890000000001},{"$f":"+K18*Stammdatenblatt!$J$137","v":206.26320000000004},{"$f":"+L18*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.7796277777777778},474.56379027777785]
["Schweine"]
["Zuchtsau mit Ferkeln",7.5,0.5,{"$f":"+C20*12","v":6},6,3.5,3.5,3,{"$f":"+D20*E20*$E$29","v":18},{"$f":"+D20*F20","v":21},{"$f":"+G20*D20","v":21},{"$f":"+H20*D20","v":18},{"$f":"+I20*Stammdatenblatt!$J$135","v":82.98},{"$f":"+J20*Stammdatenblatt!$J$136","v":22.26},{"$f":"+K20*Stammdatenblatt!$J$137","v":36.96},{"$f":"+L20*Stammdatenblatt!$J$138","v":0.82},{"$f":"SUM(M20:P20)","v":143.02000000000001}]
["Zuchtsau ohne Ferkel",7.5,{"$f":"D21/12","v":0.41666666666666669},5,6,3.5,3.5,3,{"$f":"+D21*E21*$E$29","v":15},{"$f":"+D21*F21","v":17.5},{"$f":"+G21*D21","v":17.5},{"$f":"+H21*D21","v":15},{"$f":"+I21*Stammdatenblatt!$J$135","v":69.150000000000006},{"$f":"+J21*Stammdatenblatt!$J$136","v":18.55},{"$f":"+K21*Stammdatenblatt!$J$137","v":30.8},{"$f":"+L21*Stammdatenblatt!$J$138","v":0.68333333333333324},{"$f":"SUM(M21:P21)","v":119.18333333333334}]
["sep. Ferkelaufzucht",7.5,0.05,{"$f":"C22*2","v":0.1},6,3.5,3.5,3,{"$f":"+D22*E22*$E$29","v":0.30000000000000004},{"$f":"+D22*F22","v":0.35000000000000003},{"$f":"+G22*D22","v":0.35000000000000003},{"$f":"+H22*D22","v":0.30000000000000004},{"$f":"+I22*Stammdatenblatt!$J$135","v":1.3830000000000002},{"$f":"+J22*Stammdatenblatt!$J$136","v":0.37100000000000005},{"$f":"+K22*Stammdatenblatt!$J$137","v":0.6160000000000001},{"$f":"+L22*Stammdatenblatt!$J$138","v":1.3666666666666667E-2},{"$f":"SUM(M22:P22)","v":2.3836666666666666}]
["Mastschwein",7.5,0.125,{"$f":"+C23*3.8","v":0.47499999999999998},6,3.5,3.5,3,{"$f":"+D23*E23*$E$29","v":1.4249999999999998},{"$f":"+D23*F23","v":1.6624999999999999},{"$f":"+G23*D23","v":1.6624999999999999},{"$f":"+H23*D23","v":1.4249999999999998},{"$f":"+I23*Stammdatenblatt!$J$135","v":6.5692499999999994},{"$f":"+J23*Stammdatenblatt!$J$136","v":1.7622499999999999},{"$f":"+K23*Stammdatenblatt!$J$137","v":2.9259999999999997},{"$f":"+L23*Stammdatenblatt!$J$138","v":6.491666666666665E-2},11.322416666666665]
["Mutterschafe",null,null,null,null,null,null,null,6.3,2.9,8.4,{"$f":"+H24*D24","v":0},{"$f":"+I24*Stammdatenblatt!$J$135","v":29.043000000000003},{"$f":"+J24*Stammdatenblatt!$J$136","v":3.0739999999999998},{"$f":"+K24*Stammdatenblatt!$J$137","v":14.784000000000001},{"$f":"+L24*Stammdatenblatt!$J$138","v":0},46.901000000000003]
["Pferde",null,null,null,null,null,null,null,68,32,61,0,{"$f":"+I25*Stammdatenblatt!$J$135","v":313.48},{"$f":"+J25*Stammdatenblatt!$J$136","v":33.92},{"$f":"+K25*Stammdatenblatt!$J$137","v":107.36},{"$f":"+L25*Stammdatenblatt!$J$138","v":0},454.76000000000005]
["Legehennnen"]
["1GV = 250 Hennen",10,{"$f":"D27/12","v":2.0833333333333335},25,9.1999999999999993,7,5,13,{"$f":"+D27*E27*$E$29/250","v":0.45999999999999996},{"$f":"+D27*F27/250","v":0.7},{"$f":"+G27*D27/250","v":0.5},{"$f":"+H27*D27/250","v":1.3},{"$f":"+I27*Stammdatenblatt!$J$135","v":2.1206},{"$f":"+J27*Stammdatenblatt!$J$136","v":0.74199999999999999},{"$f":"+K27*Stammdatenblatt!$J$137","v":0.88},{"$f":"+L27*Stammdatenblatt!$J$138","v":5.9222222222222218E-2},3.801822222222222]
[]
[null,null,null,"* Beim Stickstoff wird eine Ausnutzung von:",0.5,"berücksichtigt."]

{"sheet":"Lagerung","index":5,"n_rows":38,"n_cols":19,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,6,8,7],[8,16,8,18],[20,6,20,7],[32,6,32,7]]}
[]
[]
[]
[]
["Ernteertrag",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!D9","v":30.000000000000004},"dt/ha"]
["Pressgewicht",0.16800000000000001]
["Rohstoffkosten",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!D22/[1]Strohbergeverfahren!D9","v":2.2930344329710146},null,null,null,null,null,null,0.04]
[]
["Lagerungskosten",null,null,null,null,"Nutzung","Festkosten",null,"v. Kosten",null,"Gesamtk.","€/dt","Verlust",null,null,"Gesamtk","Ernteertrag pro dt/ha"]
[null,"€","€/m²","Nutzvolumen m³","Nutzv.  in dt","Jahre","€/Jahr","€/m³","€/J",null,null,null,null,"Jahr","dt",null,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!D9","v":30.000000000000004},{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!E9","v":42.000000000000007},{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!F9","v":49.500000000000007}]
["Feldmiete",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15,{"$f":"SUM($B$5*M11)*$B$7","v":10.318654948369566},{"$f":"SUM(N11)/($B$5-($B$5*M11*M11))","v":0.3518722915045035},{"$f":"SUM(L11+O11)","v":0.3518722915045035},{"$f":"SUM(P11*$B$5)","v":10.556168745135107},{"$f":"Q23","v":14.865183557767153},{"$f":"Q35","v":17.558317815662186}]
["Altgeb. 200m²",30000,{"$f":"SUM(B12/200)","v":150},{"$f":"20*10*5","v":1000},{"$f":"SUM(D12*$B$6)*10","v":1680},22,{"$f":"SUM(B12/F12)","v":1363.6363636363637},{"$f":"SUM(G12/D12)","v":1.3636363636363638},{"$f":"SUM(B12*$I$7)","v":1200},{"$f":"SUM(I12/F12)","v":54.545454545454547},{"$f":"SUM(G12+I12)","v":2563.636363636364},{"$f":"SUM(K12/E12)","v":1.5259740259740262},0.03,{"$f":"SUM($B$5*M12)*$B$7","v":2.0637309896739131},{"$f":"SUM(N12)/($B$5-($B$5*M12*M12))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L12+O12)","v":1.5948270266637774},{"$f":"SUM(P12*$B$5)","v":47.844810799913326},{"$f":"Q24","v":66.999670361596202},{"$f":"Q36","v":78.943937819856998}]
["Halle 450m²",110000,{"$f":"SUM(B13/450)","v":244.44444444444446},{"$f":"30*15*5","v":2250},{"$f":"SUM(D13*$B$6)*10","v":3780},35,{"$f":"SUM(B13/F13)","v":3142.8571428571427},{"$f":"SUM(G13/D13)","v":1.3968253968253967},{"$f":"SUM(B13*$I$7)","v":4400},{"$f":"SUM(I13/F13)","v":125.71428571428571},{"$f":"SUM(G13+I13)","v":7542.8571428571431},{"$f":"SUM(K13/E13)","v":1.9954648526077099},0.03,{"$f":"SUM($B$5*M13)*$B$7","v":2.0637309896739131},{"$f":"SUM(N13)/($B$5-($B$5*M13*M13))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L13+O13)","v":2.0643178532974611},{"$f":"SUM(P13*$B$5)","v":61.929535598923842},{"$f":"Q25","v":86.718285080210919},{"$f":"Q37","v":102.18373373822433}]
["Halle 840m²",230000,{"$f":"SUM(B14/840)","v":273.8095238095238},{"$f":"42*20*5","v":4200},{"$f":"SUM(D14*$B$6)*10","v":7056},35,{"$f":"SUM(B14/F14)","v":6571.4285714285716},{"$f":"SUM(G14/D14)","v":1.564625850340136},{"$f":"SUM(B14*$I$7)","v":9200},{"$f":"SUM(I14/F14)","v":262.85714285714283},{"$f":"SUM(G14+I14)","v":15771.428571428572},{"$f":"SUM(K14/E14)","v":2.2351797862001943},0.03,{"$f":"SUM($B$5*M14)*$B$7","v":2.0637309896739131},{"$f":"SUM(N14)/($B$5-($B$5*M14*M14))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L14+O14)","v":2.3040327868899455},{"$f":"SUM(P14*$B$5)","v":69.120983606698374},{"$f":"Q26","v":96.786312291095271},{"$f":"Q38","v":114.04962295105231}]
[]
[]
["Ernteertrag",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!E9","v":42.000000000000007},"dt/ha"]
["Pressgewicht",0.16800000000000001]
["Rohstoffkosten",{"$f":"SUM([1]Strohbergeverfahren!E22/[1]Strohbergeverfahren!E9)","v":2.306463004399586},null,null,null,null,null,null,0.04]
[]
["Lagerungskosten",null,null,null,null,"Nutzung","Festkosten",null,"v. Kosten",null,"Gesamtk.","€/dt","Verlust",null,null,"Gesamtk","pro ha"]
[null,"€","€/m²","Nutzvolumen m³","Nutzv.  in dt","Jahre","€/Jahr","€/m³","€/J",null,null,null,null,"Jahr","dt"]
["Feldmiete",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15,{"$f":"SUM($B$17*M23)*$B$19","v":14.530716927717393},{"$f":"SUM(N23)/($B$17-($B$17*M23*M23))","v":0.35393294185159885},{"$f":"SUM(L23+O23)","v":0.35393294185159885},{"$f":"SUM(P23*$B$17)","v":14.865183557767153}]
["Altgeb. 200m²",30000,{"$f":"SUM(B24/200)","v":150},{"$f":"20*10*5","v":1000},{"$f":"SUM(D24*$B$6)*10","v":1680},22,{"$f":"SUM(B24/F24)","v":1363.6363636363637},{"$f":"SUM(G24/D24)","v":1.3636363636363638},{"$f":"SUM(B24*$I$7)","v":1200},{"$f":"SUM(I24/F24)","v":54.545454545454547},{"$f":"SUM(G24+I24)","v":2563.636363636364},{"$f":"SUM(K24/E24)","v":1.5259740259740262},0.03,{"$f":"SUM($B$17*M24)*$B$19","v":2.9061433855434786},{"$f":"SUM(N24)/($B$17-($B$17*M24*M24))","v":6.9256220730645149E-2},{"$f":"SUM(L24+O24)","v":1.5952302467046713},{"$f":"SUM(P24*$B$17)","v":66.999670361596202}]
["Halle 450m²",110000,{"$f":"SUM(B25/450)","v":244.44444444444446},{"$f":"30*15*5","v":2250},{"$f":"SUM(D25*$B$6)*10","v":3780},35,{"$f":"SUM(B25/F25)","v":3142.8571428571427},{"$f":"SUM(G25/D25)","v":1.3968253968253967},{"$f":"SUM(B25*$I$7)","v":4400},{"$f":"SUM(I25/F25)","v":125.71428571428571},{"$f":"SUM(G25+I25)","v":7542.8571428571431},{"$f":"SUM(K25/E25)","v":1.9954648526077099},0.03,{"$f":"SUM($B$17*M25)*$B$19","v":2.9061433855434786},{"$f":"SUM(N25)/($B$17-($B$17*M25*M25))","v":6.9256220730645149E-2},{"$f":"SUM(L25+O25)","v":2.064721073338355},{"$f":"SUM(P25*$B$17)","v":86.718285080210919}]
["Halle 840m²",230000,{"$f":"SUM(B26/840)","v":273.8095238095238},{"$f":"42*20*5","v":4200},{"$f":"SUM(D26*$B$6)*10","v":7056},35,{"$f":"SUM(B26/F26)","v":6571.4285714285716},{"$f":"SUM(G26/D26)","v":1.564625850340136},{"$f":"SUM(B26*$I$7)","v":9200},{"$f":"SUM(I26/F26)","v":262.85714285714283},{"$f":"SUM(G26+I26)","v":15771.428571428572},{"$f":"SUM(K26/E26)","v":2.2351797862001943},0.03,{"$f":"SUM($B$17*M26)*$B$19","v":2.9061433855434786},{"$f":"SUM(N26)/($B$17-($B$17*M26*M26))","v":6.9256220730645149E-2},{"$f":"SUM(L26+O26)","v":2.3044360069308394},{"$f":"SUM(P26*$B$17)","v":96.786312291095271}]
[]
[]
["Ernteertrag",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!F9","v":49.500000000000007},"dt/ha"]
["Pressgewicht",0.16800000000000001]
["Rohstoffkosten",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!F22/[1]Strohbergeverfahren!F9","v":2.311549584486166},null,null,null,null,null,null,0.04]
[]
["Lagerungskosten",null,null,null,null,"Nutzung","Festkosten",null,"v. Kosten",null,"Gesamtk.","€/dt","Verlust",null,null,"Gesamtk","pro ha"]
[null,"€","€/m²","Nutzvolumen m³","Nutzv.  in dt","Jahre","€/Jahr","€/m³","€/J",null,null,null,null,"Jahr","dt"]
["Feldmiete",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15,{"$f":"SUM($B$29*M35)*$B$31","v":17.163255664809785},{"$f":"SUM(N35)/($B$29-($B$29*M35*M35))","v":0.35471349122549867},{"$f":"SUM(L35+O35)","v":0.35471349122549867},{"$f":"SUM(P35*$B$29)","v":17.558317815662186}]
["Altgebäude 200m²",30000,{"$f":"SUM(B36/200)","v":150},{"$f":"20*10*5","v":1000},{"$f":"SUM(D36*$B$6)*10","v":1680},22,{"$f":"SUM(B36/F36)","v":1363.6363636363637},{"$f":"SUM(G36/D36)","v":1.3636363636363638},{"$f":"SUM(B36*$I$7)","v":1200},{"$f":"SUM(I36/F36)","v":54.545454545454547},{"$f":"SUM(G36+I36)","v":2563.636363636364},{"$f":"SUM(K36/E36)","v":1.5259740259740262},0.03,{"$f":"SUM($B$29*M36)*$B$7","v":3.4051561329619568},{"$f":"SUM(N36)/($B$29-($B$29*M36*M36))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L36+O36)","v":1.5948270266637774},{"$f":"SUM(P36*$B$29)","v":78.943937819856998}]
["Halle 450m²",110000,{"$f":"SUM(B37/450)","v":244.44444444444446},{"$f":"30*15*5","v":2250},{"$f":"SUM(D37*$B$6)*10","v":3780},35,{"$f":"SUM(B37/F37)","v":3142.8571428571427},{"$f":"SUM(G37/D37)","v":1.3968253968253967},{"$f":"SUM(B37*$I$7)","v":4400},{"$f":"SUM(I37/F37)","v":125.71428571428571},{"$f":"SUM(G37+I37)","v":7542.8571428571431},{"$f":"SUM(K37/E37)","v":1.9954648526077099},0.03,{"$f":"SUM($B$5*M37)*$B$7","v":2.0637309896739131},{"$f":"SUM(N37)/($B$5-($B$5*M37*M37))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L37+O37)","v":2.0643178532974611},{"$f":"SUM(P37*$B$29)","v":102.18373373822433}]
["Halle 840m²",230000,{"$f":"SUM(B38/840)","v":273.8095238095238},{"$f":"42*20*5","v":4200},{"$f":"SUM(D38*$B$6)*10","v":7056},35,{"$f":"SUM(B38/F38)","v":6571.4285714285716},{"$f":"SUM(G38/D38)","v":1.564625850340136},{"$f":"SUM(B38*$I$7)","v":9200},{"$f":"SUM(I38/F38)","v":262.85714285714283},{"$f":"SUM(G38+I38)","v":15771.428571428572},{"$f":"SUM(K38/E38)","v":2.2351797862001943},0.03,{"$f":"SUM($B$5*M38)*$B$7","v":2.0637309896739131},{"$f":"SUM(N38)/($B$5-($B$5*M38*M38))","v":6.8853000689751212E-2},{"$f":"SUM(L38+O38)","v":2.3040327868899455},{"$f":"SUM(P38*$B$29)","v":114.04962295105231}]

{"sheet":"Daten","index":6,"n_rows":54,"n_cols":19,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[36,5,36,6],[36,7,36,8],[40,5,40,6],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,5,26,6],[26,7,26,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ø","Volumen","Gewicht","Raumgew."]
["RB Ø 1,2m",1.2,{"$f":"SUM(B9*B9*0.785)*1.2","v":1.3564800000000001},180,{"$f":"SUM(D9/C9/1000)","v":0.1326963906581741}]
["RB Ø 1,2m mit Schneideinr.",1.2,1.3564800000000001,190,0.14006841236140599]
["RB Ø 1,5m",1.5,2.1194999999999999,240,0.1132342533616419]
["RB Ø 1,5m mit Schneideinr.",1.5,2.1194999999999999,255,0.12031139419674451]
["RB Ø 1,8m",1.8,3.0520800000000001,300,9.8293622709758582E-2]
["RB Ø 1,8m mit Schneideinr.",1.8,3.0520800000000001,320,0.10484653089040916]
[]
["GP 0,8 x 0,8 m",1,{"$f":"SUM(0.8*0.8*B16)","v":0.64000000000000012},100,{"$f":"SUM(D16/C16)/1000","v":0.15624999999999997}]
["   - mit Schneideinr.",1,{"$f":"SUM(0.8*0.8*B17)","v":0.64000000000000012},105,{"$f":"SUM(D17/C17)/1000","v":0.16406249999999997}]
["GP 1,2 x 0,7 m",1,{"$f":"SUM(1.2*0.7*B18)","v":0.84},140,0.16666666666666669]
["   - mit Schneideinr.",1,{"$f":"SUM(1.2*0.7*B19)","v":0.84},150,0.17857142857142858]
["GP 1,2 x 0,9 m",1,{"$f":"SUM(1.2*0.9*B20)","v":1.08},180,0.16666666666666666]
["   - mit Schneideinr.",1,{"$f":"SUM(1.2*0.9*B21)","v":1.08},190,0.17592592592592593]
[null,null,null,"Ø",{"$f":"SUM(E16:E21)/6","v":0.16802386463844798}]
["GP 1,2 x 0,7 m  - Fine Cut -",1,{"$f":"SUM(1.2*0.7*B23)","v":0.84},200,0.23809523809523811]
[]
[null,null,null,null," RB   -  KTBL:","0,10 - 0,12 t/m³"]
["Rundballenpresse","Ø","Breite",null,"Volumen","Raumgewicht",null,"Ballengewicht",null,"Info Raumgewicht"]
["RB Ø 1,2m",1.2,1.2,null,{"$f":"SUM(B27*B27*0.785*C27)","v":1.3564800000000001},0.115,null,{"$f":"SUM(E27*F27)*1000","v":155.99520000000004},null,"0,129 - 0,154 möglich",null,null,null,null,null,null,null,null,4.5]
["RB Ø 1,2m mit Schneideinr.",1.2,1.2,null,1.3564800000000001,0.125,null,169.56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3]
["RB Ø 1,5m",1.5,1.2,null,2.1194999999999999,0.115,null,243.74250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6]
["RB Ø 1,5m mit Schneideinr.",1.5,1.2,null,2.1194999999999999,0.125,null,264.9375,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.5]
["RB Ø 1,8m",1.8,1.2,null,3.0520800000000001,0.115,null,350.98920000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
["RB Ø 1,8m mit Schneideinr.",1.8,1.2,null,3.0520800000000001,0.125,null,381.51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
["Großpackenpresse","Breite","Höhe","Länge","Volumen","Raumgewicht",null,"Ballengewicht",null,"Info:"]
["GP 0,8 x 0,8 m",0.8,0.8,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},{"$f":"SUM(B34*C34*D34)","v":1.5616000000000003},0.16300000000000001,null,{"$f":"SUM(E34*F34)*1000","v":254.54080000000008},null,"Länge bis 3,2 m",null,null,null,null,null,null,null,2.4,{"$f":"SUM(R34*D34)","v":5.8559999999999999}]
["GP 0,8 x 0,8 m   - mit Schneideinr.",0.8,0.8,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},{"$f":"SUM(B35*C35*D35)","v":1.5616000000000003},0.17299999999999999,null,270.15680000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6,6.3440000000000003]
["GP 1,2 x 0,7 m",1.2,0.7,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},2.0495999999999999,0.16300000000000001,null,334.08480000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5,8.5399999999999991]
["GP 1,2 x 0,7 m   - mit Schneideinr.",1.2,0.7,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},2.0495999999999999,0.17299999999999999,null,354.58079999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7,9.0280000000000005]
["GP 1,2 x 0,9 m",1.2,0.9,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},2.6352000000000002,0.16300000000000001,null,429.53760000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3,10.491999999999999]
["GP 1,2 x 0,9 m   - mit Schneideinr.",1.2,0.9,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},2.6352000000000002,0.17299999999999999,null,455.88960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7,11.468]
["GP 1,2 x 0,7 m  - Fine Cut / 49 Messer-",1.2,0.7,{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!$B$12","v":2.44},2.0495999999999999,0.23799999999999999,null,487.80479999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7,13.907999999999999]
[null,null,null,null,"GP   -  KTBL:","0,12 - 0,14 t/m³"]
[]
[]
[null,null,null,"Transportkosten über Ballengewicht und Transportentfernung"]
[null,null,null,"Schlepper","Diesel","Fahrer"]
["Ballen laden mit Schlepper u. Zange",0.5,"h/ha",19,{"$f":"12*1.2","v":14.399999999999999},20,{"$f":"SUM(D46:F46)","v":53.4},{"$f":"SUM(G46*B46)","v":26.7},"€/ha"]
["Ballen abladen mit Schlepper u. Zange",0.5,"h/ha",19,{"$f":"12*1.2","v":14.399999999999999},20,{"$f":"SUM(D47:F47)","v":53.4},{"$f":"SUM(G47*B47)","v":26.7},"€/ha"]
["Laden und Abladen",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H46:H47)","v":53.4},"€/ha",{"$f":"SUM(H48/40)","v":1.335},"€/dt"]
[null,null,"B.wagen","Schlepper","Diesel","Fahrer"]
["Transport",null,19,26,{"$f":"1.4*18","v":25.2},20,{"$f":"SUM(C50:F50)","v":90.2}]
["Nutzlast",10,"t",null,null,null,{"$f":"SUM(G50/B51)","v":9.02},"€/h u. t"]
["Entfernung",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!B27","v":5},"km",null,null,null,{"$f":"SUM(G51/B53)","v":0.60133333333333328},"€/km u t"]
["Ø Geschwindigkeit",{"$f":"[1]Strohbergeverfahren!B28","v":15},"km/h",null,null,null,{"$f":"SUM(G52*B52)","v":3.0066666666666664},"€/t"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G53/10","v":0.30066666666666664},"€/dt",null,{"$f":"SUM(G54+J48)","v":1.6356666666666666},"€/dt"]

{"sheet":"Strohbergung","index":7,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Strohbergung",null,null,null,null,null,"Werte"]
["Menge Korn (Ernteprodukt)",null," dt/ha",40,50,60,0]
["Korn-Stroh-Verhältnis 1:",null,null,0.8,0.8,{"$f":"IF(B9>0,0.75,0.7)","v":0.75},0]
["Menge Stroh            abzüglich",0.2,"dt/ha",{"$f":"+D7*(D8-$B$9)","v":24.000000000000004},{"$f":"+E7*(E8-$B$9)","v":30.000000000000004},{"$f":"+F7*(F8-$B$9)","v":33},{"$f":"+G7*(G8-$B$9)","v":0}]
["Auswahl - Strohernteverfahren ","Ballengewicht"]
["GP 0,8 x 0,8 m",{"$f":"IF($A11=\"\",\"\",VLOOKUP($A11,Daten!A$27:R$42,8,FALSE))","v":254.54080000000008},"Ballen/ha",{"$f":"SUM(D9/$B$11)*100","v":9.4287438398873569},{"$f":"SUM(E9/$B$11)*100","v":11.785929799859195},{"$f":"SUM(F9/$B$11)*100","v":12.964522779845113},0]
[" -Ballenlänge nur GP -",2.44]
["          Preis Stroh",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$188","v":13.57},{"$f":"D13","v":13.57},{"$f":"E13","v":13.57},0]
["Erlös Stroh",null," €/ha",{"$f":"SUM(D9*D13)","v":325.68000000000006},{"$f":"E7*E13","v":678.5},{"$f":"F7*F13","v":814.2},{"$f":"G7*G13","v":0}]
["Marktleistung",null," €/ha",{"$f":"SUM(D14:D14)","v":325.68000000000006},{"$f":"SUM(E14:E14)","v":678.5},{"$f":"SUM(F14:F14)","v":814.2},{"$f":"SUM(G14:G14)","v":0}]
[]
["Nährstoffkosten"]
["Nährstoffwert",null,"€/ha",{"$f":"D9*(D37*0*$B$37+D38*$B$38+D39*$B$39+D40*$B$40+D41*$B$41+D42*$B$42)","v":72.116496551724154},{"$f":"E9*(E37*0*$B$37+E38*$B$38+E39*$B$39+E40*$B$40+E41*$B$41+E42*$B$42)","v":90.145620689655175},{"$f":"F9*(F37*0*$B$37+F38*$B$38+F39*$B$39+F40*$B$40+F41*$B$41+F42*$B$42)","v":99.160182758620692},{"$f":"G9*(G37*0*$B$37+G38*$B$38+G39*$B$39+G40*$B$40+G41*$B$41+G42*$B$42)","v":0}]
["Humuswert ",10,"€/ha",{"$f":"+$B$19*D9/10","v":24.000000000000004},{"$f":"+$B$19*E9/10","v":30.000000000000007},{"$f":"+$B$19*F9/10","v":33},{"$f":"+$B$19*G9/10","v":0}]
["Mineraldüngerausbringungskosten",null,"€/ha",{"$f":"3.59*(1+[2]Stammdatenblatt!$B$119)","v":3.59},{"$f":"3.59*(1+[2]Stammdatenblatt!$B$119)","v":3.59},{"$f":"3.59*(1+[2]Stammdatenblatt!$B$119)","v":3.59},0]
["Strohhäcksler",null,"€/ha",-5,{"$f":"D21","v":-5},{"$f":"E21","v":-5},0]
["Wert ab Feld",null," €/ha",{"$f":"SUM(D18:D21)","v":94.706496551724157},{"$f":"SUM(E18:E21)","v":118.73562068965518},{"$f":"SUM(F18:F21)","v":130.7501827586207},{"$f":"SUM(G18:G21)","v":0}]
[null,null,"€/Ballen",{"$f":"+D22/D11","v":10.04444474894713},{"$f":"+E22/E11","v":10.074353292947128},{"$f":"+F22/F11","v":10.085229127128947},{"$f":"+G22/G11","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+D22/D9","v":3.9461040229885058},{"$f":"+E22/E9","v":3.9578540229885055},{"$f":"+F22/F9","v":3.9621267502612332},{"$f":"+G22/G9","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Presskosten (Lohnunternehmer)",{"$f":"IF($A11=\"\",\"\",VLOOKUP($A11,Daten!A27:S44,19,FALSE))","v":5.8559999999999999}," €/ha",{"$f":"+$B$26*D11","v":55.214723926380358},{"$f":"+$B$26*E11","v":69.018404907975452},{"$f":"+$B$26*F11","v":75.920245398772977},{"$f":"+$B$26*G11","v":0}]
["Entfernung Transport:",5,"€/Ballen",{"$f":"SUM(D9*Daten!$J$54)/D11","v":4.1634390186666677},{"$f":"SUM(E9*Daten!J54)/Strohbergung!E11","v":4.1634390186666677},{"$f":"SUM(F9*Daten!J54)/Strohbergung!F11","v":4.1634390186666677},{"$f":"SUM(G9*Daten!$J$54)/G11","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Ø Geschwindigkeit",15,"€",null,null,null,0]
["Transportkosten, Laden, Abladen",{"$f":"Daten!J54*D19/D11","v":4.1634390186666677}," €/ha",{"$f":"+$B$29*D11","v":39.256000000000007},{"$f":"+$B$29*E11","v":49.07},{"$f":"+$B$29*F11","v":53.976999999999997},{"$f":"+$B$29*G11","v":0}]
["Lagerung","Feldmiete","€/ha",{"$f":"IF($B30=\"\",\"\",VLOOKUP($B30,Lagerung!A$11:Q$14,17,FALSE))","v":10.556168745135107},{"$f":"IF($B30=\"\",\"\",VLOOKUP($B30,Lagerung!A$11:R$14,18,FALSE))","v":14.865183557767153},{"$f":"IF($B$30=\"\",\"\",VLOOKUP($B$30,Lagerung!$A$11:$S$14,19,FALSE))","v":17.558317815662186},0]
["Risikozuschlag (20% der Press-und Transportkosten)",null," €/ha",{"$f":"+(D26+D29+D30)*0.2","v":21.005378534303098},{"$f":"+(E26+E29+E30)*0.2","v":26.59071769314852},{"$f":"+(F26+F29+F30)*0.2","v":29.491112642887032},{"$f":"+(G26+G29+G30)*0.2","v":0}]
["Wert ab Hof ",null," €/ha",{"$f":"+D22+D26+D29+D30+D31","v":220.73876775754272},{"$f":"+E22+E26+E29+E30+E31","v":278.27992684854632},{"$f":"+F22+F26+F29+F30+F31","v":307.69685861594292},{"$f":"+G22+G26+G29+G30+G31","v":0}]
[null,null,"€/Ballen",{"$f":"+D32/D11","v":23.411259390007974},{"$f":"+E32/E11","v":23.611198401323492},{"$f":"+F32/F11","v":23.733758954420917},{"$f":"+G32/G11","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+D32/D9","v":9.1974486565642781},{"$f":"+E32/E9","v":9.27599756161821},{"$f":"+F32/F9","v":9.3241472307861493},{"$f":"+G32/G9","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffwert",{"$f":"B37*D37+B38*D38+B39*D39+B40*D40+B41*D41+B42*D42","v":5.3098540229885058}]
[null,"€/kg:","                  Entzogener Nährstoff:"]
["Stickstoff",{"$f":"Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"kg/dt Stroh",0.5,{"$f":"D37","v":0.5},0.5,0]
["Phosphor",{"$f":"Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"kg/dt Stroh",0.3,0.3,0.3,0]
["Kali",{"$f":"Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"kg/dt Stroh",1.4,1.4,1.4,0]
["Kalk",{"$f":"Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"kg/dt Stroh",0.45,0.45,0.45,0]
["Magnesium",{"$f":"Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"kg/dt Stroh",0.2,0.2,0.2,0]
["Schwefel",{"$f":"Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"kg/dt Stroh",0.08,0.08,0.08,0]

{"sheet":"Strohbergung alt","index":8,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Strohbergung",null,null,null,null,null,"Werte"]
["Menge Korn (Ernteprodukt)",null," dt/ha",50,70,90,0]
["Korn-Stroh-Verhältnis 1:",null,null,0.8,0.8,0.7,0]
["Menge Stroh",null,"dt/ha",{"$f":"+D7*D8","v":40},{"$f":"+E7*E8","v":56},{"$f":"+F7*F8","v":62.999999999999993},{"$f":"+G7*G8","v":0}]
["Anzahl Quaderballen",{"$f":"+Stammdatenblatt!E242*Stammdatenblatt!C242","v":270},"Stück",{"$f":"+D9*100/$B$10","v":14.814814814814815},{"$f":"+E9*100/$B$10","v":20.74074074074074},{"$f":"+F9*100/$B$10","v":23.333333333333329},{"$f":"+G9*100/$B$10","v":0}]
["          Preis Stroh",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J188","v":13.57},{"$f":"D11","v":13.57},{"$f":"E11","v":13.57},0]
["Erlös Stroh",null," €/ha",{"$f":"D9*D11","v":542.79999999999995},{"$f":"E7*E11","v":949.9},{"$f":"F7*F11","v":1221.3},{"$f":"G7*G11","v":0}]
["Marktleistung",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D12)","v":542.79999999999995},{"$f":"SUM(E12:E12)","v":949.9},{"$f":"SUM(F12:F12)","v":1221.3},{"$f":"SUM(G12:G12)","v":0}]
[]
["Nährstoffkosten"]
["Nährstoffwert",null,"€/ha",{"$f":"D9*(D32*0*$B$32+D33*$B$33+D34*$B$34+D35*$B$35+D36*$B$36+D37*$B$37)","v":120.19416091954022},{"$f":"E9*(E32*0*$B$32+E33*$B$33+E34*$B$34+E35*$B$35+E36*$B$36+E37*$B$37)","v":168.27182528735631},{"$f":"F9*(F32*0*$B$32+F33*$B$33+F34*$B$34+F35*$B$35+F36*$B$36+F37*$B$37)","v":189.30580344827584},{"$f":"G9*(G32*0*$B$32+G33*$B$33+G34*$B$34+G35*$B$35+G36*$B$36+G37*$B$37)","v":0}]
["Humuswert ",10,"€/ha",{"$f":"+$B$17*D9/10","v":40},{"$f":"+$B$17*E9/10","v":56},{"$f":"+$B$17*F9/10","v":62.999999999999986},{"$f":"+$B$17*G9/10","v":0}]
["Mineraldüngerausbringungskosten",null,"€/ha",{"$f":"3.59*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3.59},{"$f":"3.59*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3.59},{"$f":"3.59*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3.59},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Strohhäcksler",null,"€/ha",-5,{"$f":"D19","v":-5},{"$f":"E19","v":-5},0]
["Wert ab Feld",null," €/ha",{"$f":"SUM(D16:D19)","v":158.78416091954023},{"$f":"SUM(E16:E19)","v":222.86182528735631},{"$f":"SUM(F16:F19)","v":250.89580344827581},{"$f":"SUM(G16:G19)","v":0}]
[null,null,"€/Ballen",{"$f":"+D20/D10","v":10.717930862068965},{"$f":"+E20/E10","v":10.745123719211822},{"$f":"+F20/F10","v":10.752677290640394},{"$f":"+G20/G10","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+D20/D9","v":3.9696040229885057},{"$f":"+E20/E9","v":3.9796754515599342},{"$f":"+F20/F9","v":3.9824730706075528},{"$f":"+G20/G9","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Presskosten (Lohnunternehmer)",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$242","v":6.3}," €/ha",{"$f":"+$B$24*D10","v":93.333333333333329},{"$f":"+$B$24*E10","v":130.66666666666666},{"$f":"+$B$24*F10","v":146.99999999999997},{"$f":"+$B$24*G10","v":0}]
["Transportkosten",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$243","v":8}," €/ha",{"$f":"+$B$25*D10","v":118.51851851851852},{"$f":"+$B$25*E10","v":165.92592592592592},{"$f":"+$B$25*F10","v":186.66666666666663},{"$f":"+$B$25*G10","v":0}]
["Risikozuschlag (15% der Press-und Transportkosten)",null," €/ha",{"$f":"+(D24+D25)*0.15","v":31.777777777777775},{"$f":"+(E24+E25)*0.15","v":44.488888888888887},{"$f":"+(F24+F25)*0.15","v":50.04999999999999},{"$f":"+(G24+G25)*0.15","v":0}]
["Wert ab Hof ",null," €/ha",{"$f":"+D20+D24+D25+D26","v":402.41379054916985},{"$f":"+E20+E24+E25+E26","v":563.94330676883783},{"$f":"+F20+F24+F25+F26","v":634.61247011494243},{"$f":"+G20+G24+G25+G26","v":0}]
[null,null,"€/Ballen",{"$f":"+D27/D10","v":27.162930862068965},{"$f":"+E27/E10","v":27.190123719211826},{"$f":"+F27/F10","v":27.197677290640396},{"$f":"+G27/G10","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+D27/D9","v":10.060344763729246},{"$f":"+E27/E9","v":10.070416192300675},{"$f":"+F27/F9","v":10.073213811348294},{"$f":"+G27/G9","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffwert"]
[null,"€/kg:","                  Entzogener Nährstoff:"]
["Stickstoff",{"$f":"Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"kg/dt Stroh",0.5,{"$f":"D32","v":0.5},0.5,0]
["Phosphor",{"$f":"Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"kg/dt Stroh",0.3,0.3,0.3,0]
["Kali",{"$f":"Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"kg/dt Stroh",1.4,1.4,1.4,0]
["Kalk",{"$f":"Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"kg/dt Stroh",0.45,0.45,0.45,0]
["Magnesium",{"$f":"Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"kg/dt Stroh",0.2,0.2,0.2,0]
["Schwefel",{"$f":"Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"kg/dt Stroh",0.08,0.08,0.08,0]

{"sheet":"Qualitätsweizen","index":9,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,1],[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Qualitätsweizen",null,null,null,"2 ha",null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,55,25,35,55,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J10","v":44.989999999999995},{"$f":"D8","v":44.989999999999995},{"$f":"E8","v":44.989999999999995},{"$f":"+F8","v":44.989999999999995},{"$f":"G8","v":44.989999999999995},{"$f":"+H8","v":44.989999999999995},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1124.7499999999998},1574.6499999999999,2474.4499999999998,1124.7499999999998,1574.6499999999999,2474.4499999999998,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"SUM(D9:D10)","v":1124.7499999999998},1574.6499999999999,2474.4499999999998,1124.7499999999998,1574.6499999999999,2474.4499999999998,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":121.78299999999999},121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,{"$f":"J43","v":0}]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":308.08266666666668},437.21591954022995,672.49391954022985,308.08266666666668,437.21591954022995,671.96591954022983,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"E56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"F56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"G56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"H56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"I56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"D11/1000*Stammdatenblatt!M195","v":6.8384799999999979},{"$f":"E11/1000*Stammdatenblatt!M195","v":9.5738719999999997},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":15.044656},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":6.8384799999999979},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":9.5738719999999997},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":15.044656},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungs- und \nKonservierungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":504.7041466666667},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":650.17279154023004},918.12157554022986,504.7041466666667,650.17279154023004,917.59357554022984,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":620.04585333333307},{"$f":"E11-E17","v":924.47720845976983},1556.3284244597698,620.04585333333307,924.47720845976983,1556.8564244597701,0]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T52","v":231.28197500000005},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T103","v":274.82330000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T156","v":323.75130000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T209","v":214.1275},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T260","v":257.21039999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T313","v":307.18400000000003},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U50*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U101*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U154*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U207*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U258*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U311*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D17,D19:D22)","v":865.9861216666668},{"$f":"SUM(E17,E19:E22)","v":1054.9960915402301},1371.8728755402299,848.83164666666676,1037.38319154023,1354.7775755402299,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":258.76387833333297},519.65390845976981,1102.5771244597699,275.91835333333302,537.26680845976989,1119.6724244597699,{"$f":"J11-J23","v":0}]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0.28000000000000003},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":3.09},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":3.67},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":4.72},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":2.6799999999999997},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":3.32},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":4.4899999999999993},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":5.089999999999999},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":5.1099999999999994},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":5.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":4.29},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":4.38},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":5.0600000000000014},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["REST",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$9:$B$49,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$9:$G$49)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$62:$B$100,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$62:$G$100)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$113:$B$153,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$113:$G$153)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$166:$B$206,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$166:$G$206)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$219:$B$257,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$219:$G$257)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$270:$B$310,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$270:$G$310)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":9.5},10.11,11.899999999999999,8.0399999999999991,8.7699999999999978,10.620000000000001,0]
["DB (je Akh)",null," €/AKh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":27.238302982456101},51.399990945575652,92.65353987056892,34.318203150912069,61.261893781045615,105.43054844253953,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",200,{"$f":"D39","v":200},200,200,{"$f":"G39","v":200},200,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,15,15,0]
["Saatgutpreis Eigen ",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},{"$f":"F8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},{"$f":"I8+Stammdatenblatt!$E$191","v":53.989999999999995},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J77","v":100},100,100,{"$f":"+F42","v":100},{"$f":"G42","v":100},{"$f":"+H42","v":100},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":121.78299999999999},121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,121.78299999999999,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",52.8,73.900000000000006,116.1,52.8,73.900000000000006,116.1,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,44,20,28,44,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",13.8,19.3,30.3,13.8,19.3,30,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},{"$f":"E48","v":300},300,{"$f":"G48","v":300},{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":22},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":22},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,10,10,0,10,10,0]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":308.08266666666668},{"$f":"E45*$B$45+E46*$B$46+E47*$B$47+E48*$B$48+E49*$B$49+E50*$B$50","v":437.21591954022995},672.49391954022985,308.08266666666668,437.21591954022995,671.96591954022983,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",{"$f":"34*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":34},{"$f":"D53","v":34},{"$f":"E53","v":34},{"$f":"F53","v":34},{"$f":"G53","v":34},{"$f":"H53","v":34},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":34},34,34,34,34,34,0]
["*bei stärkeren Ackerfuchsschwanzbesatz ist mit Mehrausgaben zu rechnen (konventionell: 35,-€/ha)."]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Futterweizen","index":10,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Futterweizen",null,null,null,"2 ha",null,"5 ha",null,"20 ha","Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,55,25,35,55,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J12","v":34.81},{"$f":"+D8","v":34.81},{"$f":"E8","v":34.81},{"$f":"+F8","v":34.81},{"$f":"G8","v":34.81},{"$f":"+H8","v":34.81},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":870.25},1218.3500000000001,1914.5500000000002,870.25,1218.3500000000001,1914.5500000000002,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":870.25},{"$f":"E10+E9","v":1218.3500000000001},1914.5500000000002,870.25,1218.3500000000001,1914.5500000000002,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":94.029300000000006},94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,{"$f":"J43","v":0}]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":308.08266666666668},437.21591954022995,672.49391954022985,308.08266666666668,437.21591954022995,672.49391954022985,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"E56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"F56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"G56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"H56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"I56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":5.2911200000000003},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":7.4075680000000004},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.640464000000001},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":5.2911200000000003},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":7.4075680000000004},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.640464000000001},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":475.4030866666667},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":620.25278754022997},886.96368354022979,475.4030866666667,620.25278754022997,886.96368354022979,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":394.8469133333333},598.09721245977016,1027.5863164597704,394.8469133333333,598.09721245977016,1027.5863164597704,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T362","v":195.94200000000004},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T411","v":234.2885},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T460","v":259.75479999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T509","v":178.87009999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T558","v":216.56769999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T607","v":243.47809999999996},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U360*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U409*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U458*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U507*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U556*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U605*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":801.3450866666667},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":984.54128754022997},1276.7184835402297,784.27318666666667,966.82048754022992,1260.4417835402296,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":68.904913333333297},233.80871245977016,637.83151645977046,85.976813333333325,251.52951245977022,654.10821645977057,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0.28000000000000003},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":1.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":2.09},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":1.19},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":1.37},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":1.9},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":5.089999999999999},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":5.4599999999999991},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":5.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":4.29},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":4.66},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":5.0600000000000014},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$323:$B$359,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$323:$G$359)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$372:$B$408,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$372:$G$408)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$421:$B$457,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$421:$G$457)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$470:$B$506,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$470:$G$506)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$519:$B$555,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$519:$G$555)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$568:$B$604,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$568:$G$604)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.9499999999999993},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":8.4499999999999993},9.27,6.5500000000000007,7.1000000000000005,8.0300000000000011,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":8.6672846960167682},27.669670113582271,68.805988830611696,13.126231043256995,35.42669189574228,81.458059334965185,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",180,{"$f":"D39","v":180},180,180,180,180,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,15,15,0]
["Saatgutpreis Eigen ",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},{"$f":"F8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},{"$f":"I8+Stammdatenblatt!$E$191","v":43.81},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J77","v":100},100,100,100,100,100,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":94.029300000000006},94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,94.029300000000006,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",52.8,73.900000000000006,116.1,52.8,73.900000000000006,116.1,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,44,20,28,44,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",13.8,19.3,30.3,13.8,19.3,30.3,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,{"$f":"F48","v":300},{"$f":"G48","v":300},{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":22},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":22},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,10,10,0,10,10,0]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":308.08266666666668},{"$f":"E45*$B$45+E46*$B$46+E47*$B$47+E48*$B$48+E49*$B$49+E50*$B$50","v":437.21591954022995},672.49391954022985,308.08266666666668,437.21591954022995,672.49391954022985,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",{"$f":"34*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":34},{"$f":"D53","v":34},{"$f":"E53","v":34},{"$f":"F53","v":34},{"$f":"G53","v":34},{"$f":"H53","v":34},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten**",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":34},34,34,34,34,34,0]
["** bei stärkeren Ackerfuchsschwanzbesatz ist mit Mehrausgaben zu rechnen (konventionell: 35,-€/ha)."]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Sommerweizen","index":11,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Sommerweizen ",null,null,null,"2 ha",null,"5 ha",null,"20 ha","Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,40,25,35,40,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J11","v":38.375},{"$f":"D8","v":38.375},{"$f":"E8","v":38.375},{"$f":"+F8","v":38.375},{"$f":"G8","v":38.375},{"$f":"+H8","v":38.375},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":959.375},1343.125,1535,959.375,1343.125,1535,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":959.375},{"$f":"E10+E9","v":1343.125},1535,959.375,1343.125,1535,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":99.483750000000001},99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,{"$f":"J43","v":0}]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":308.08266666666668},437.21591954022995,495.71691954022992,308.08266666666668,437.21591954022995,495.71691954022992,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"E56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"F56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"G56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"H56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"I56*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":34},{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"+D11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":5.8330000000000002},{"$f":"+E11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":8.1661999999999999},{"$f":"+F11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":9.3327999999999989},{"$f":"+G11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":5.8330000000000002},{"$f":"+H11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":8.1661999999999999},{"$f":"+I11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":9.3327999999999989},{"$f":"+J11/1000*Stammdatenblatt!$M$196","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},25]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":481.3994166666667},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":626.46586954022996},692.93346954022991,481.3994166666667,626.46586954022996,692.93346954022991,25]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":477.9755833333333},{"$f":"E11-E17","v":716.65913045977004},842.06653045977009,477.9755833333333,716.65913045977004,842.06653045977009,-25]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T658","v":208.77750000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T709","v":222.79640000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T760","v":250.2775},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T811","v":190.73360000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T862","v":205.5308},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T913","v":231.3349},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U656*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U707*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U758*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U809*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U860*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U911*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":820.17691666666678},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":979.26226954022991},1073.2109695402301,802.13301666666666,961.99666954022996,1054.26836954023,25]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":139.19808333333322},363.86273045977009,461.78903045976995,157.24198333333334,381.12833045977004,480.73163045977003,-25]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0.56999999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0.56999999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0.57999999999999996},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0.46},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0.46},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0.46},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":1.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":1.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":1.9100000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":1.37},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":1.37},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":1.37},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0.39},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":1.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":1.19},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":1.37},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":1.37},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":3.19},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":3.55},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":3.55},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":2.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":3.29},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":3.29},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$617:$B$655,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$617:$G$655)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$668:$B$706,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$668:$G$706)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$719:$B$757,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$719:$G$757)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$770:$B$808,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$770:$G$808)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$821:$B$859,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$821:$G$859)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$872:$B$910,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$872:$G$910)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":8.52},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":9},9.0300000000000011,7.01,7.5600000000000005,7.5600000000000005,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":16.337803208137704},40.429192273307791,51.139427514924684,22.431096053257253,50.413800325366402,63.588840007906086,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",180,{"$f":"D39","v":180},180,180,{"$f":"G39","v":180},180,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,{"$f":"G40","v":15},15,0]
["Saatgutpreis Eigen ",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},{"$f":"F8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},{"$f":"I8+Stammdatenblatt!$E$191","v":47.375},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J78","v":100},100,100,{"$f":"+F42","v":100},{"$f":"G42","v":100},{"$f":"+H42","v":100},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":99.483750000000001},99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,99.483750000000001,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",52.8,73.900000000000006,84.4,52.8,73.900000000000006,84.4,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,32,20,28,32,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",13.8,19.3,22,13.8,19.3,22,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,{"$f":"F48","v":300},{"$f":"G48","v":300},{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":16},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F7","v":16},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,10,10,0,10,10,0]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+$B45*D45+$B46*D46+$B47*D47+$B48*D48+$B49*D49+$B50*D50","v":308.08266666666668},437.21591954022995,495.71691954022992,308.08266666666668,{"$f":"+$B45*H45+$B46*H46+$B47*H47+$B48*H48+$B49*H49+$B50*H50","v":437.21591954022995},495.71691954022992,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",{"$f":"34*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":34},{"$f":"D53","v":34},{"$f":"E53","v":34},{"$f":"F53","v":34},{"$f":"G53","v":34},{"$f":"H53","v":34},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":34},34,34,34,34,34,0]
["*bei stärkeren Ackerfuchsschwanzbesatz ist mit Mehrausgaben zu rechnen (konvventionell: 35,-€/ha)."]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Roggen","index":12,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Roggen",null,null,null,"2 ha",null,"5 ha",null,"20 ha","Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",30,40,55,30,40,55,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J14","v":33.4},{"$f":"D8","v":33.4},{"$f":"E8","v":33.4},{"$f":"+D8","v":33.4},{"$f":"G8","v":33.4},{"$f":"+H8","v":33.4},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1002},1336,1837,1002,1336,1837,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":1002},{"$f":"E10+E9","v":1336},1837,1002,1336,1837,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":50.268000000000001},50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,{"$f":"J43","v":0}]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":285.41566666666665},375.99866666666674,512.10366666666664,285.41566666666665,375.99866666666674,512.10366666666664,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":6.0921599999999998},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":8.1228800000000003},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.16896},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":6.0921599999999998},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":8.1228800000000003},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.16896},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":382.57582666666667},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":488.78954666666675},648.34062666666659,382.57582666666667,488.78954666666675,648.34062666666659,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":619.42417333333333},{"$f":"E11-E17","v":847.21045333333325},1188.6593733333334,619.42417333333333,847.21045333333325,1188.6593733333334,0]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T960","v":189.53850000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1007","v":227.6755},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1054","v":245.29179999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1101","v":173.13419999999996},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1148","v":210.63699999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1195","v":229.34979999999996},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U958*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1005*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1052*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1099*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1146*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1193*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":702.11432666666667},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":846.46504666666669},1023.6324266666666,685.71002666666664,829.4265466666667,1007.6904266666666,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":299.88567333333333},489.53495333333331,813.36757333333344,316.28997333333336,506.5734533333333,829.30957333333345,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":1.56},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":1.6900000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":1.9000000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":1.21},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":1.4},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":1.6800000000000002},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":5.5699999999999994},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":5.9499999999999993},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":6.34},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":4.6800000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":5.0500000000000007},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":5.4500000000000011},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0.28000000000000003},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$923:$B$957,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$923:$G$957)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$970:$B$1004,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$970:$G$1004)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1017:$B$1051,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1017:$G$1051)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1064:$B$1098,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1064:$G$1098)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1111:$B$1145,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1111:$G$1145)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1158:$B$1192,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1158:$G$1192)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.6099999999999994},8.1199999999999992,8.7200000000000006,6.2800000000000011,6.8400000000000007,7.5200000000000014,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":39.406790188348666},60.287555829228246,93.276097859327223,50.364645435244157,74.060446393762177,110.28052836879432,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",120,{"$f":"D39","v":120},{"$f":"E39","v":120},120,{"$f":"G39","v":120},120,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,15,15,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J14","v":33.4},{"$f":"D41","v":33.4},{"$f":"E41","v":33.4},{"$f":"D41","v":33.4},{"$f":"G41","v":33.4},{"$f":"H41","v":33.4},0]
["             Zukauf *",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J80","v":90},{"$f":"D42","v":90},{"$f":"E42","v":90},{"$f":"+F42","v":90},{"$f":"G42","v":90},{"$f":"+H42","v":90},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":50.268000000000001},50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,50.268000000000001,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",45.3,60.4,83.1,45.3,60.4,83.1,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",24,32,44,24,32,44,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",18,24,33,18,24,33,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,{"$f":"F48","v":300},{"$f":"G48","v":300},{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":10.5},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":19.25},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":10.5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F5","v":19.25},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Düngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":285.41566666666665},375.99866666666674,512.10366666666664,285.41566666666665,375.99866666666674,512.10366666666664,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["* normale Sorten incl. USt:",null,{"$f":"+Stammdatenblatt!J79","v":85},"€/dt"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Brotroggen","index":13,"n_rows":56,"n_cols":14,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,3,5,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Erntejahr"]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen",null,null,null,null,null,2012,null,null,2011,2010,2009,2008]
[]
[]
["Roggen","Brot- / Mahlroggen",null,"2 ha",null,null,"5 ha","5 ha","20 ha",null,"5 ha","5 ha","5 ha","5 ha"]
["Leistung: Menge Hauptprod.",null," dt/ha",50,70,90,70,90,70,90,90,90,90,90]
["          Preis Hauptprod.","(Angaben inkl. MwSt.)"," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J14","v":33.4},{"$f":"D8","v":33.4},{"$f":"E8","v":33.4},{"$f":"+D8","v":33.4},{"$f":"G8","v":33.4},{"$f":"+H8","v":33.4},{"$f":"I8","v":33.4},22.35,17.05,9.59,12.5]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1670},2338,3006,2338,3006,2338,3006,2011.5000000000002,1534.5,863.1,1125]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,{"$f":"I10","v":0},{"$f":"J10","v":0},{"$f":"K10","v":0},{"$f":"L10","v":0},{"$f":"M10","v":0}]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":1670},{"$f":"E10+E9","v":2338},3006,2338,3006,2338,3006,2011.5000000000002,1534.5,863.1,1125]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D41","v":90},90,90,90,90,90,90,64,48,50,61]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D49","v":882.77517241379314},1114.4822988505748,1180.0854252873564,1114.4822988505748,1181.6294252873563,1120.2294252873562,1180.0854252873564,465,450,350,480]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D54","v":65},105,140,105,155,109,133,152,150,133,130]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":10.153599999999999},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":14.21504},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":18.276479999999999},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":14.21504},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":18.276479999999999},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":14.21504},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":18.276479999999999},13,13,12,11]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"D7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":24.133333333333336},{"$f":"E7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"F7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},{"$f":"G7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"H7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},{"$f":"I7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"J7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},19,18,17,16]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":1072.0621057471267},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":1356.3640055172416},1469.5619052873565,1356.3640055172416,1486.1059052873563,1366.111131954023,1462.5619052873565,713,679,562,698]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":597.93789425287332},{"$f":"E11-E17","v":981.63599448275841},1536.4380947126435,981.63599448275841,1519.8940947126437,971.88886804597701,1543.4380947126435,1298.5000000000002,855.5,301.10000000000002,427]
["Maschinenkosten eigen",null," €/ha",{"$f":"Arbeitsgänge!J523","v":112.66000000000001},{"$f":"Arbeitsgänge!J543","v":117.48},{"$f":"Arbeitsgänge!J564","v":120.51},{"$f":"Arbeitsgänge!J586","v":110.78999999999999},{"$f":"Arbeitsgänge!J609","v":113.76999999999998},{"$f":"Arbeitsgänge!J640","v":109.08999999999999},{"$f":"Arbeitsgänge!J673","v":111.66999999999999},114,112,111,110]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"Arbeitsgänge!K523","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K543","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K564","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K586","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K609","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K640","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K673","v":110},110,110,110,110]
["Lohnkosten / Lohntrocknung",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,{"$f":"I21","v":0},0,0,0,0]
["zusätzl. Kosten (Aufbereitung etc.)",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":1309.7221057471268},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":1598.8440055172416},1715.0719052873565,1577.1540055172416,1709.8759052873563,1585.2011319540229,1684.2319052873565,937,901,783,918]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":360.27789425287324},739.15599448275839,1290.9280947126435,760.84599448275844,1296.1240947126437,752.79886804597709,1321.7680947126435,1074.5000000000002,633.5,80.100000000000023,207]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["MAE",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A26,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A26,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A26,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A26,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.23},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A26,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.23},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A26,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.12},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A26,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.12},0.2,0.2,0.2,0.2]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A27,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A27,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A27,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A27,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A27,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A27,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.28999999999999998},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A27,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.28999999999999998},0.5,0.5,0.5,0.5]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A28,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A28,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A28,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A28,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A28,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A28,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.28999999999999998},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A28,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.28999999999999998},0.5,0.5,0.5,0.5]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A29,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A29,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A29,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.34},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A29,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A29,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.26},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A29,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A29,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.16999999999999998},0.3,0.3,0.3,0.3]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A30,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A30,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A30,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A30,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A30,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A30,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A30,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0},0,0,0,0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A31,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A31,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A31,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A31,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":1.04},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A31,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":1.04},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A31,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.78},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A31,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.78},1,1,1,1]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A32,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A32,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A32,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A32,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.55000000000000004},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A32,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.55000000000000004},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A32,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.43},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A32,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.43},0.6,0.6,0.6,0.6]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A33,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A33,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A33,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A33,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":3.1399999999999997},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A33,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":3.1399999999999997},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A33,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":2.19},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A33,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":2.19},3.1,3.1,3.1,3.1]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A34,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,Brotroggen!A34,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A34,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,Brotroggen!A34,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,Brotroggen!A34,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,Brotroggen!A34,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,Brotroggen!A34,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0},0,0,0,0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D34)","v":7.02},7.6,7.9399999999999995,5.9399999999999995,6.1999999999999993,4.0999999999999996,4.2699999999999996,6.2,6.2,6.2,6.2]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D35,0)","v":51.321637357959155},97.257367695099788,162.58540235675613,128.08855125972366,209.052273340749,183.60948001121395,309.54756316455354,173.30645161290326,102.1774193548387,12.919354838709681,33.387096774193544]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",100,{"$f":"D37","v":100},{"$f":"E37","v":100},100,{"$f":"G37","v":100},100,{"$f":"I37","v":100},100,100,100,100]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",100,100,{"$f":"E38","v":100},100,{"$f":"G38","v":100},100,100,100,100,100,100]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",0,{"$f":"D39","v":0},{"$f":"E39","v":0},0,{"$f":"G39","v":0},0,0,0,0,0,0]
["             Zukauf (Hybridroggen)*",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J80","v":90},{"$f":"D40","v":90},{"$f":"E40","v":90},{"$f":"+F40","v":90},{"$f":"G40","v":90},{"$f":"+H40","v":90},{"$f":"I40","v":90},64,48,50,61]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D38/100*(D37*D40)/100+((100-D38)/100*D37*D39/100)","v":90},90,90,90,90,90,90,64,48,50,61]
["Dünger:","€/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährst.)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",130,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",45,65,95,65,85,65,95,85,85,85,85]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",110,120,135,120,135,120,135,135,135,135,135]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D46","v":300},300,300,300,300,300,300,300,300,300]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",10,15,18,15,40,15,18,40,40,40,40]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",20,25,30,25,30,{"$f":"H48","v":30},30,30,30,30,30]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D43*$B$43+D44*$B$44+D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48","v":882.77517241379314},1114.4822988505748,1180.0854252873564,1114.4822988505748,1181.6294252873563,1120.2294252873562,1180.0854252873564,465,450,350,480]
["Herbizide",null," €/ha",33,45,45,45,59,43,43,58,58,54,55]
["Fungizide",null," €/ha",18,35,70,35,54,48,67,53,52,45,46]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,10,0,0,11,11,6,2]
["Wachstumsregler",null," €/ha",14,25,25,25,32,18,23,30,29,28,27]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D50:D53)","v":65},105,140,105,155,109,133,152,150,133,130]
[null,"* normale Sorten incl. USt:",{"$f":"+Stammdatenblatt!J79","v":85},"€/dt"]
["Wichtig: Die Arbeitszeiten beinhalten keine Rüstzeiten!"]

{"sheet":"Saatgutprod.-Hybridroggen","index":14,"n_rows":56,"n_cols":15,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,3,5,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Erntejahr"]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen",null,null,null,null,null,2012,null,null,2011,2010,2009,2008]
[]
[]
["Roggen","Saatgutvermehrung",null,"2 ha",null,null,"5 ha","5 ha","20 ha",null,"5 ha","5 ha","5 ha","5 ha"]
["Leistung: Menge Hauptprod.",null," dt/ha",50,70,90,70,90,70,90,90,90,90,90]
["          Preis Hauptprod.","(Angaben inkl. MwSt.)"," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J14","v":33.4},{"$f":"D8","v":33.4},{"$f":"E8","v":33.4},{"$f":"+D8","v":33.4},{"$f":"G8","v":33.4},{"$f":"+H8","v":33.4},{"$f":"I8","v":33.4},22.35,17.05,9.59,12.5]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1670},2338,3006,2338,3006,2338,3006,2011.5000000000002,1534.5,863.1,1125]
["Erlös Nebenprodukt(e)","Vermehrer-Zuschlag"," €/ha",{"$f":"SUM(D7*O10)","v":277.5},{"$f":"SUM(E7*O10)","v":388.5},{"$f":"E10","v":388.5},{"$f":"G7*O10","v":388.5},{"$f":"H7*O10","v":499.5},0,{"$f":"I10","v":0},{"$f":"H10","v":499.5},{"$f":"K10","v":499.5},{"$f":"L10","v":499.5},{"$f":"M10","v":499.5},5.55]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":1947.5},{"$f":"E10+E9","v":2726.5},3394.5,2726.5,3505.5,2338,3006,2511,2034,1362.6,1624.5]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D41","v":90},90,90,90,90,90,90,64,48,50,61]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D49","v":882.77517241379314},1114.4822988505748,1180.0854252873564,1114.4822988505748,1181.6294252873563,1120.2294252873562,1180.0854252873564,465,450,350,480]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D54","v":65},105,140,105,155,109,133,152,150,133,130]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":11.8408},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":16.577120000000001},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":20.638559999999998},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":16.577120000000001},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":21.31344},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":14.21504},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$E$195","v":18.276479999999999},13,13,12,11]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"D7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":24.133333333333336},{"$f":"E7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"F7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},{"$f":"G7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"H7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},{"$f":"I7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":32.666666666666664},{"$f":"J7/Stammdatenblatt!$E$209*Stammdatenblatt!$E$206+(Stammdatenblatt!$E$208*Stammdatenblatt!$E$207)","v":41.199999999999996},19,18,17,16]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":1073.7493057471265},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":1358.7260855172415},1471.9239852873566,1358.7260855172415,1489.1428652873562,1366.111131954023,1462.5619052873565,713,679,562,698]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":873.75069425287347},{"$f":"E11-E17","v":1367.7739144827585},1922.5760147126434,1367.7739144827585,2016.3571347126438,971.88886804597701,1543.4380947126435,1798,1355,800.59999999999991,926.5]
["Maschinenkosten eigen",null," €/ha",{"$f":"Arbeitsgänge!J523","v":112.66000000000001},{"$f":"Arbeitsgänge!J543","v":117.48},{"$f":"Arbeitsgänge!J564","v":120.51},{"$f":"Arbeitsgänge!J586","v":110.78999999999999},{"$f":"Arbeitsgänge!J609","v":113.76999999999998},{"$f":"Arbeitsgänge!J640","v":109.08999999999999},{"$f":"Arbeitsgänge!J673","v":111.66999999999999},114,112,111,110]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"Arbeitsgänge!K523","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K543","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K564","v":125},{"$f":"Arbeitsgänge!K586","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K609","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K640","v":110},{"$f":"Arbeitsgänge!K673","v":110},110,110,110,110]
["Lohnkosten / Lohntrocknung",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,{"$f":"I21","v":0},0,0,0,0]
["zusätzl. Kosten (Aufbereitung etc.)",null," €/ha",30,45,{"$f":"E22","v":45},45,65,0,0,65,65,65,65]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":1341.4093057471266},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":1646.2060855172415},1762.4339852873566,1624.5160855172414,1777.9128652873562,1585.2011319540229,1684.2319052873565,1002,966,848,983]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":606.09069425287339},1080.2939144827585,1632.0660147126434,1101.9839144827586,1727.5871347126438,752.79886804597709,1321.7680947126435,1509,1068,514.59999999999991,641.5]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["MAE",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A26,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A26,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A26,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.24},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A26,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.23},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A26,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.23},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A26,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.12},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A26,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.12},0.2,0.2,0.2,0.2]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A27,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A27,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A27,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A27,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A27,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A27,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.28999999999999998},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A27,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.28999999999999998},0.5,0.5,0.5,0.5]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A28,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A28,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A28,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.58000000000000007},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A28,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A28,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.49},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A28,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.28999999999999998},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A28,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.28999999999999998},0.5,0.5,0.5,0.5]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A29,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A29,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A29,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.34},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A29,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A29,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.26},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A29,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A29,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.16999999999999998},0.3,0.3,0.3,0.3]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A30,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A30,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A30,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A30,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A30,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A30,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A30,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0},0,0,0,0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A31,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A31,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A31,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":1.3399999999999999},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A31,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":1.04},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A31,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":1.04},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A31,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.78},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A31,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.78},1,1,1,1]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A32,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A32,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A32,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0.73},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A32,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0.55000000000000004},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A32,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0.55000000000000004},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A32,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0.43},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A32,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0.43},0.6,0.6,0.6,0.6]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A33,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A33,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A33,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":4.13},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A33,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":3.1399999999999997},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A33,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":3.1399999999999997},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A33,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":2.19},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A33,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":2.19},3.1,3.1,3.1,3.1]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$508:D$522,A34,Arbeitsgänge!G$508:G$522)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$526:D$542,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A34,Arbeitsgänge!G$526:G$542)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$546:D$563,A34,Arbeitsgänge!G$546:G$563)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$567:D$585,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A34,Arbeitsgänge!G$567:G$585)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$589:D$608,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A34,Arbeitsgänge!G$589:G$608)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$612:D$639,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A34,Arbeitsgänge!G$612:G$639)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$643:D$672,'Saatgutprod.-Hybridroggen'!A34,Arbeitsgänge!G$643:G$672)","v":0},0,0,0,0," +"]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D34)+O35","v":10.02},{"$f":"SUM(E26:E34)+O35","v":10.6},{"$f":"SUM(F26:F34)","v":7.9399999999999995},{"$f":"SUM(G26:G34)+O35","v":8.94},{"$f":"SUM(H26:H34)+O35","v":9.1999999999999993},{"$f":"SUM(I26:I34)","v":4.0999999999999996},{"$f":"SUM(J26:J34)","v":4.2699999999999996},{"$f":"SUM(K26:K34)+O35","v":9.1999999999999993},{"$f":"SUM(L26:L34)+O35","v":9.1999999999999993},{"$f":"SUM(M26:M34)+O35","v":9.1999999999999993},{"$f":"SUM(N26:N34)+O35","v":9.1999999999999993},3]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D35,0)","v":60.488093238809725},101.91452023422251,205.5498759083934,123.26441996451439,187.7812102948526,183.60948001121395,309.54756316455354,164.02173913043478,116.08695652173914,55.934782608695649,69.728260869565219]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",100,{"$f":"D37","v":100},{"$f":"E37","v":100},100,{"$f":"G37","v":100},100,{"$f":"I37","v":100},100,100,100,100]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",100,100,{"$f":"E38","v":100},100,{"$f":"G38","v":100},100,100,100,100,100,100]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",0,{"$f":"D39","v":0},{"$f":"E39","v":0},0,{"$f":"G39","v":0},0,0,0,0,0,0]
["             Zukauf (Hybridroggen)*",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J80","v":90},{"$f":"D40","v":90},{"$f":"E40","v":90},{"$f":"+F40","v":90},{"$f":"G40","v":90},{"$f":"+H40","v":90},{"$f":"I40","v":90},64,48,50,61]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D38/100*(D37*D40)/100+((100-D38)/100*D37*D39/100)","v":90},90,90,90,90,90,90,64,48,50,61]
["Dünger:","€/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährst.)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",130,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",45,65,95,65,85,65,95,85,85,85,85]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",110,120,135,120,135,120,135,135,135,135,135]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D46","v":300},300,300,300,300,300,300,300,300,300]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",10,15,18,15,40,15,18,40,40,40,40]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",20,25,30,25,30,{"$f":"H48","v":30},30,30,30,30,30]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D43*$B$43+D44*$B$44+D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48","v":882.77517241379314},1114.4822988505748,1180.0854252873564,1114.4822988505748,1181.6294252873563,1120.2294252873562,1180.0854252873564,465,450,350,480]
["Herbizide",null," €/ha",33,45,45,45,59,43,43,58,58,54,55]
["Fungizide",null," €/ha",18,35,70,35,54,48,67,53,52,45,46]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,10,0,0,11,11,6,2]
["Wachstumsregler",null," €/ha",14,25,25,25,32,18,23,30,29,28,27]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D50:D53)","v":65},105,140,105,155,109,133,152,150,133,130]
[null,"* normale Sorten incl. USt:",{"$f":"+Stammdatenblatt!J79","v":85},"€/dt"]
["Wichtig: Die Arbeitszeiten beinhalten keine Rüstzeiten!"]

{"sheet":"Sonstige Kosten","index":15,"n_rows":199,"n_cols":34,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[177,6,177,7],[179,3,179,4],[180,3,180,4],[181,3,181,4],[165,10,165,11],[166,10,166,11],[167,10,167,11],[168,10,168,11],[169,10,169,11],[170,10,170,11],[156,10,156,11],[157,10,157,11],[158,10,158,11],[159,10,159,11],[160,10,160,11],[161,10,161,11],[162,10,162,11],[163,10,163,11],[164,10,164,11],[147,10,147,11],[148,10,148,11],[149,10,149,11],[150,10,150,11],[151,10,151,11],[152,10,152,11],[153,10,153,11],[154,10,154,11],[155,10,155,11],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[142,12,142,13],[143,8,143,9],[143,10,143,11],[143,12,143,13],[144,10,144,11],[145,10,145,11],[146,10,146,11],[136,4,136,5],[136,6,136,7],[136,11,136,12],[136,13,136,14],[137,4,137,5],[137,6,137,7],[137,11,137,12],[137,13,137,14],[138,4,138,5],[138,6,138,7],[138,11,138,12],[138,13,138,14],[133,4,133,5],[133,6,133,7],[133,11,133,12],[133,13,133,14],[134,4,134,5],[134,6,134,7],[134,11,134,12],[134,13,134,14],[135,4,135,5],[135,6,135,7],[135,11,135,12],[135,13,135,14],[130,4,130,5],[130,6,130,7],[130,11,130,12],[130,13,130,14],[131,4,131,5],[131,6,131,7],[131,11,131,12],[131,13,131,14],[132,4,132,5],[132,6,132,7],[132,11,132,12],[132,13,132,14],[127,4,127,5],[127,6,127,7],[127,11,127,12],[127,13,127,14],[128,4,128,5],[128,6,128,7],[128,11,128,12],[128,13,128,14],[129,4,129,5],[129,6,129,7],[129,11,129,12],[129,13,129,14],[88,7,88,8],[88,9,88,10],[124,4,124,5],[124,6,124,7],[124,11,124,12],[124,13,124,14],[125,4,125,7],[125,11,125,14],[126,4,126,5],[126,6,126,7],[126,11,126,12],[126,13,126,14],[80,7,80,8],[80,9,80,10],[82,7,82,8],[82,9,82,10],[84,7,84,8],[84,9,84,10],[85,7,85,8],[85,9,85,10],[86,7,86,8],[86,9,86,10],[71,7,71,8],[71,9,71,10],[72,7,72,8],[72,9,72,10],[73,7,73,8],[73,9,73,10],[74,7,74,8],[74,9,74,10],[78,7,78,8],[78,9,78,10],[65,7,65,8],[65,9,65,10],[67,7,67,8],[68,7,68,8],[68,9,68,10],[69,7,69,8],[69,9,69,10],[70,7,70,8],[70,9,70,10],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[46,11,46,14],[64,7,64,8],[64,9,64,10],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,7,14,8],[15,7,15,8],[16,7,16,8]]}
[]
[null,null,"Sonstige Kosten"]
[]
[null,null,"Nachfolgende Spezialinformationen sind mit den Berechnungsgrundlagen nicht "]
[null,null,"verknüpft und können für individuelle Kalkulationen verwendet werden."]
[]
[null,null,"So setzt sich der Saatgutpreis zusammen, Bsp. Winterweizen, (A-Qualität)"]
[null,null,null,null,"Quelle: BW-agrar, Nr.36/2011, S.61",null,null,null,"je dt"]
[null,null,"Vermehrungsgrundpreis",null,null,null,null,"20,50 €"]
[null,null,"Vermehreraufschlag",null,null,null,null,"6,25 €"]
[null,null,"(Mehrkosten Basissaatgut, Bereinigung, Aufbereitung"]
[null,null,"Risikoausgleich)"]
[null,null,"Beizung Fungizid",null,null,null,null,"9,30 €"]
[null,null,"(Mittelkosten, Beizanlage, Beizlohn)"]
[null,null,"Verpackung",null,null,null,null,"1,60 €"]
[null,null,"Züchterlizenz",null,null,null,null," 7,00 - 10,50 €"]
[null,null,"Vo-Spanne",null,null,null,null," 1,00 - 3,00 €"]
[null,null,"Handelsspanne",null,null,null,null," 1,00 - 5,00 €"]
[null,null,"Lagerung u. Transport",null,null,null,null," 1,00 - 7,00 €"]
[null,null,"Verkaufspreis an Landwirte",null,null,null,null," 48 - 63,50 €"]
[]
[]
[null,null,"Saatgut"]
[null,null,"Quelle: ","BayWa Saatgut Agrar 04/2011 u. eigene Erhebungen"]
[null,null," Kulturen",null,null,"Saat-/Pflanzgutpreis"]
[null,null,null,null,null,"€/dt bzw. Einh. (o.Mwst.)"]
[null,null,"Winterweizen",null,"Futterweizen; C",56]
[null,null,"Winterweizen",null,"Backweizen; B",57,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[null,null,"Winterweizen",null,"Qualitätsweizen; A",58]
[null,null,"Winterweizen",null,"Eliteweizen; E",60]
[null,null,"Winterroggen",null,"Populationssorten",54]
[null,null,"Winterroggen",null,"Hybridsorten",52]
[null,null,"Triticale",null,null,52]
[null,null,"Wintergerste",null,"Futtergerste",52]
[null,null,"Dinkel",null,null,83,null,null,"Züchterlizenzgebühren",null,null,"€/dt"]
[null,null,"Sommerweizen",null,"Backweizen; B",57,null,null,"Getreide",null,null,"ca. 5 - 10"]
[null,null,"Sommergerste",null,"Futtergerste",56,null,null,"Ackerbohnen",null,null,"ca. 8 - 9"]
[null,null,"Braugerste",null,null,61,null,null,"Erbsen",null,null,"ca. 4 - 11"]
[null,null,"Hafer",null,null,55,null,null,"Lupinen",null,null,9.9]
[null,null,"Durum",null,null,93,null,null,"Kartoffeln",null,null,"ca. 4 - 10"]
[null,null,"Körnermais",null,"50TK/Einheit",85,"(je TKEh)",null,"Quelle: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH www.stv-bonn.de/"]
[null,null,"Winterraps",null,"Hybridsorten",244,null,null,null,null,null,null,null,"Stand 11/2011"]
[null,null,null,null,"Liniensorten",142]
[null,null,"Sommerraps",null,null,260,"(je Eh[ha])"]
[null,null,"Sonnenblumen",null,null,200,"(0,25 ha)"]
[null,null,"Sojabohnen",null,null,55,"(je Eh[ha])",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"Öllein",null,null,74,null,null," Berechnungsbeispiel",null,null,"Winterroggen"]
[null,null,"Futtererbsen",null,null,85]
[null,null,"Ackerbohnen",null,null,85,null,null," Saatmenge:",null,"130","kg/ha"]
[null,null,"Lupinen",null,"bitterstoffarm",115,null,null," Anteil Zukauf:",null,30,"%"]
[null,null,"Zuckerrüben"]
[null,null,"Speisekartoffeln",null,null,66,null,null,{"$f":"K50%","v":0.3},{"$f":"K49*K50%/100","v":0.39},"Zukauf *",{"$f":"F32","v":52},"€/dt      =",{"$f":"J52*L52","v":20.28},"€/ha",null,null,null,null," "]
[null,null,"Speisefrühkartoffeln",null,null,70,null,null,{"$f":"1-I52","v":0.7},{"$f":"K49*I53%","v":0.90999999999999992},"Eigen *",17.712,"€/dt      =",{"$f":"J53*L53","v":16.117919999999998},"€/ha",null,null,null,null," "]
[null,null,"Hanf (Stroh) ohne Lagerung",null,null,null,null,null,null," Reinigen+Beizen",null,15,"€/dt      =",{"$f":"J53*L54","v":13.649999999999999},"€/ha"]
[null,null,"Hanf (Stroh) nach Lagerung",null,null,null,null,null,null," + Nachbaulizenz",null,4,"€/dt      =",{"$f":"J53*L55","v":3.6399999999999997},"€/ha"]
[null,null,"Blühmischung (Brachebegrünung)",null,null,400,null,null," Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(N52:N55)","v":53.687919999999998},"€/ha"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kosten der Feuchtgetreidelagerung"]
[null,null,"Quelle: in Anlehnung an DLZ 7/2001, S72 ff.; aktualisiert über Preisindizes des Stat. Bundesamtes (11/2011)"]
[null,null," Getreidefläche",null,"ha",20,30,50,null,100]
[null,null," Getreidemenge",null,"t",120,180,300,null,600]
[]
[]
[null,null," Lagerraum",0.75,"m³",{"$f":"F66/$D$69","v":160},{"$f":"G66/$D$69","v":240},{"$f":"H66/$D$69","v":400},null,{"$f":"J66/$D$69","v":800}]
[null,null," Kosten je m³",null,"€",170,160,120,null,100]
[null,null," Investitionssumme",null,"€",{"$f":"F69*F70","v":27200},{"$f":"G69*G70","v":38400},{"$f":"H69*H70","v":48000},null,{"$f":"J69*J70","v":80000}]
[null,null," Abschreibung",0.04,"€",{"$f":"F71*$D$72","v":1088},{"$f":"G71*$D$72","v":1536},{"$f":"H71*$D$72","v":1920},null,{"$f":"J71*$D$72","v":3200}]
[null,null," Zinssatz",0.02,"€",{"$f":"F71*$D$73","v":544},{"$f":"G71*$D$73","v":768},{"$f":"H71*$D$73","v":960},null,{"$f":"J71*$D$73","v":1600}]
[null,null," Festkosten/Jahr",null,"€",{"$f":"SUM(F72:F73)","v":1632},{"$f":"SUM(G72:G73)","v":2304},{"$f":"SUM(H72:H73)","v":2880},null,{"$f":"SUM(J72:J73)","v":4800}]
[null,null,null,null,"€/t",{"$f":"F74/F66","v":13.6},{"$f":"G74/G66","v":12.8},{"$f":"H74/H66","v":9.6},null,{"$f":"J74/J66","v":8}]
[]
[null,null," Variable Kosten"]
[null,null," Einlagerungskosten bei 17 t Stundenleistung mit Zellenradgebläse 7,87 kW-E-Motor 1,12 €/h."]
[null,null,null,null,"€/t",0.15,0.15,0.15,null,0.15]
[null,null," Auslagerungskosten mittels Folge- und Transportschnecke"]
[null,null," 2,35 kW-E-Motor",null,"€/t",0.05,0.05,0.05,null,0.05]
[null,null," Servicekosten der Anlage"]
[null,null," pro Jahr",250,"€/t",{"$f":"$D$83/F66","v":2.0833333333333335},{"$f":"$D$83/G66","v":1.3888888888888888},{"$f":"$D$83/H66","v":0.83333333333333337},null,{"$f":"$D$83/J66","v":0.41666666666666669}]
[null,null," Reparaturkosten bei "]
[null,null," Gesamtsummen ",null,"€/Jahr",500,700,1000,null,1000]
[null,null,null,null,"€/t",{"$f":"F85/F66","v":4.166666666666667},{"$f":"G85/G66","v":3.8888888888888888},{"$f":"H85/H66","v":3.3333333333333335},null,{"$f":"J85/J66","v":1.6666666666666667}]
[null,null," S variable Kosten",null,"€/t",{"$f":"SUM(F79,F81,F83,F86)","v":6.4500000000000011},{"$f":"SUM(G79,G81,G83,G86)","v":5.4777777777777779},{"$f":"SUM(H79,H81,H83,H86)","v":4.3666666666666671},null,{"$f":"SUM(J79,J81,J83,J86)","v":2.2833333333333332}]
[]
[null,null," Kosten insgesamt",null,"€/t",{"$f":"F75+F87","v":20.05},{"$f":"G75+G87","v":18.277777777777779},{"$f":"H75+H87","v":13.966666666666667},null,{"$f":"J75+J87","v":10.283333333333333}]
[]
[null,null,"Kosten der Lagerhaltung"]
[]
[]
[null,null," Lagergröße",600," t",null,null,null," Getreidepreis",null,null," €/dt"]
[null,null," Lagerdauer",5,"Monate",null,null,null,"vor Einlagerung",null,1,14]
[]
[null,null," Festkosten","Anschaff-","Nutzungs-","AfA","Zinsansatz","Vers."]
[null,null,null,"ungskosten","dauer",null,0.02,2.5000000000000001E-3,"gesamt","je t","je dt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datensammlung: Konservierung -und Lagerung von Druschfrüchten, 2010"]
[null,null,null,"€","Jahre","€","€","€","€","€","€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modell1a",null,"Modell1b",null,"Modell1c",null,"Modell1d"]
[null,null,"Anlagetechnik",30000,10,{"$f":"D100/E100","v":3000},{"$f":"D100*G98","v":600},{"$f":"D100*H98","v":75},{"$f":"SUM(F100:H100)","v":3675},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ergenisse von KTBL-Modellanlagen:",null,null,null,"Belegung",null,"Belegung ",null,"Belegung ",null,"Belegung "]
[null,null,"Gebäude",70000,40,{"$f":"D101/E101","v":1750},{"$f":"D101*G98","v":1400},{"$f":"D101*H98","v":175},{"$f":"SUM(F101:H101)","v":3325},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," 100 %Weizen",null,"67,5 % Weizen",null,"77,5 % Weizen",null,"77,5 % Weizen"]
[null,null," S Festkosten",{"$f":"SUM(D100:D101)","v":100000},null,{"$f":"SUM(F100:F101)","v":4750},{"$f":"SUM(G100:G101)","v":2000},{"$f":"SUM(H100:H101)","v":250},{"$f":"SUM(F102:H102)","v":7000},{"$f":"IF(D94=0,0,I102/D94)","v":11.666666666666666},{"$f":"J102/10","v":1.1666666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"32,5% Gerste",null,"22,5% Körnermais",null,"22,5% Winterraps"]
[]
[null,null," Variable Kosten",null,null,null,null,"Erntemenge",null,"je t","je dt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anschaffungspreis",null,null,null,202765,null,202765,null,202765,null,202765]
[null,null,"Art",null,null,"€/t",null,"%",null,"€","€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fixkosten",null,null,null,19284,null,19284,null,19284,null,19284]
[null,null," Strom, Reperaturen",null,null,3,null,100,null,{"$f":"F106*H106%","v":3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abschreibungen",null,null,12143,null,12143,null,12143,null,12143]
[null,null," Sonstiges",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F107*H107%","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zinsansatz",null,null,6085,null,6085,null,6085,null,6085]
[null,null," S Variable Kosten",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J106:J107)","v":3},{"$f":"J108/10","v":0.3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wartung",null,null,1056,null,1056,null,1056,null,1056]
[null,null," Schwund- und Zinskosten",null,null,null,null,null,null,"je Monat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Variable Kosten",null,null,null,8133,null,8108,null,15526,null,8294]
[null,null,null,null,null,"%",null,null,null,"€/dt","€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Betriebsstoffe u- Reparaturen",null,null,4456,null,4342,null,10424,null,4624]
[null,null," Lagerverlust pro Monat",null,null,0.2,null,null,null,{"$f":"L95*F111%","v":2.8000000000000001E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AKh-bedarf",null,null,245.1,null,251.1,null,340.1,null,244.7]
[null,null," Zinsentgang/Monat",null,null,4,null,null,null,{"$f":"L95*F112%/12","v":4.6666666666666669E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lohnansatz",null,null,3676,null,3766,null,5102,null,3670]
[null,null," S Schwund- und Zinskosten",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J111:J112)","v":7.4666666666666673E-2},{"$f":"J113*D95","v":0.37333333333333335},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten pro Jahr (fix u. variabel)",null,null,null,27417,null,27392,null,34810,null,27578]
[null,null," Gesamtkosten für Lagerung",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K102+K108+K113","v":1.8399999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Masse Leergut",null,null,null,2000,null,1865,null,1988,null,1980]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten pro Tonne und Jahr",null,null,null,13.71,null,14.69,null,17.510000000000002,null,13.93]
[null,null," Getreidemindestpreis bei Auslagerung (€/dt)",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L95+L114","v":15.84}]
[]
[null,null,"Lagerung"]
[null,null,"Quelle: ","BW agrar 25/2001, S. 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Außenhochsilolagerung",null,null,125,160]
[null,null," Variable Kosten für 6 Monate je dt:",null,null,1,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hallenflachlagerung",null,null,180,230]
[null,null," Feste Kosten je dt:",null,null,1,"€"]
[]
[null,null,"Hagelversicherung"]
[null,null,"Quelle: Vereinigte Hagelversicherung VVaG (2011); Bezirksdirektion Stuttgart"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B125)","v":1}," Kultur",null,"Baden",null,"Württemberg",null,null," Kultur",null,"Baden",null,"Württemberg"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B126)","v":2},null,null,"je 1000 € Versicherungssumme",null,null,null,null,null,null,"je 1000 € Versicherungssumme"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B127)","v":3}," Wintergetreide",null,19.399999999999999,null,19.2,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B127)","v":3}," Hanf",null,32.1,null,32.1]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B128)","v":4}," Sommergetreide",null,19.399999999999999,null,19.2,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B128)","v":4}," Grünschnittroggen",null,12.4,null,14.3]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B129)","v":5}," Körnermais",null,15.6,null,15.9,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B129)","v":5}," Wintergetreide für GPS*",null,12.4,null,12.4]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B130)","v":6}," Silomais",null,16.7,null,17.100000000000001,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B130)","v":6}," Sommergetreide für GPS*",null,12.4,null,12.4]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B131)","v":7}," Raps",null,52,null,54.1,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B131)","v":7}," Zuckerhirse für GPS*",null,18.899999999999999,null,19.100000000000001]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B132)","v":8}," Sonnenblumen",null,43.2,null,41.4,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B132)","v":8}," Sudangras für GPS*",null,15.2,null,14.9]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B133)","v":9}," Öllein",null,45.6,null,46.05,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B133)","v":9}," Sonnenblumen für GPS*",null,"-",null,"-"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B134)","v":10}," Ackerbohnen",null,29.5,null,22.4,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B134)","v":10}," Kleegras / Ackergras",null,11.9,null,11.2]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B135)","v":11}," Erbsen",null,29.5,null,22.4,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B135)","v":11}," Durchwachsene Silphie",null,"-",null,"-"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B136)","v":12}," Sojabohnen",null,27.9,null,26.4,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B136)","v":12}," Topinambur",null,"-",null,"-"]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B137)","v":13}," Körnerhirse",null,25.1,null,26.2,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B137)","v":13}," Miscanthus",null,16.2,null,15.1]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B138)","v":14}," Kartoffeln",null,17.600000000000001,null,17.5,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B138)","v":14},"Sonstige",null,1,null,1]
[null,{"$f":"ROWS($B$125:$B139)","v":15}," Zuckerrüben",null,12.8,null,12.6,null,{"$f":"ROWS($B$125:$B139)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Nutzung als Ganzpflanzensilage"]
[null,null,"Saatgut: Begrünung, Zwischenfrucht"]
[null,null,"Quelle:","BayWa Saatgut Agrar; 04/2011"]
[null,null,"Kultur",null,null,null,null,null,"Saatmenge",null,"Nutzung",null,"Saatgutkosten"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"kg/ha",null,"G/F1)",null,"€/ha (o.MwSt.)"]
[null,null,"Hülsenfrüchte",null,"Ackerbohnen",null,null,null,"180-200",null,"G          ",null,200]
[null,null,null,null,"Futtererbse",null,null,null,"140-160",null,"G+F          ",null,175]
[null,null,null,null,"Saatwicken",null,null,null,"80-90",null,"G          ",null,125]
[null,null,null,null,"Winterwicken",null,null,null,70,null,"F          ",null,160]
[null,null,null,null,"Lupinen",null,null,null,"150-200",null,"G          ",null,275]
[null,null,null,null,"Gemenge (Erb/AB/Wi)",null,null,null,150,null,"G+F          ",null,250]
[null,null," Gräser",null,"Einj. Weidelgras",null,null,null,"40-50",null,"G+F          ",null,103]
[null,null,null,null,"Welsches Weidelgras",null,null,null,"40-50",null,"F          ",null,95]
[null,null," Kleesaaten",null,"Perserklee",null,null,null,20,null,"G+F          ",null,80]
[null,null,null,null,"Alexandrinerklee",null,null,null,35,null,"G+F          ",null,75]
[null,null,null,null,"Inkarnatklee",null,null,null,30,null,"F          ",null,90]
[null,null," Ölsaaten",null,"Winterraps",null,null,null,"15-25",null,"G+F          ",null,45]
[null,null,null,null,"Sommerraps",null,null,null,"15-25",null,"G+F          ",null,45]
[null,null,null,null,"Winterrübsen",null,null,null,"12-17",null,"G+(F)          ",null,29]
[null,null,null,null,"Sommerrübsen",null,null,null,"8-12",null,"G          ",null,45]
[null,null,null,null,"Ölrettich",null,null,null,"20-25",null,"G+F          ",null,60]
[null,null,null,null,"Ölrettich (nematodenresistent)",null,null,null,"20-25",null,"G+F          ",null,70]
[null,null,null,null,"Gelbsenf",null,null,null,"20-25",null,"G+F          ",null,45]
[null,null,null,null,"Gelbsenf (nematodenresistent)",null,null,null,"20-25",null,"G+F          ",null,58]
[null,null," Mischungen",null,"Landsberger Gemenge",null,null,null,"80-90",null,"F          ",null,245]
[null,null,null,null,"Alexandrinerklee/einj. Weidelgras",null,null,null,"35",null,"F+(G)          ",null,85]
[null,null," Sonstige",null,"Sareptasenf",null,null,null,"6-8",null,"G          ",null,55]
[null,null,null,null,"Herbstrüben",null,null,null,"0,6-2,5",null,"G+F          ",null,15]
[null,null,null,null,"Phacelia",null,null,null,"9-12",null,"G          ",null,40]
[null,null,null,null,"Futterhirse",null,null,null,"25",null,"F          ",null,45]
[null,null,null,null,"Grünmais",null,null,null,"45",null,"F          ",null,75]
[null,null,null,null,"Winterroggen",null,null,null,"120-150",null,"F+(G)          ",null,140,"(04/2011)"]
[null,null,"1) G = Gründüngung; F = Futternutzung"]
[null,null," Vorfruchtwert"]
[null,null,"Quelle: ","in Anlehnung an Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Leitlinie Ackerbohne, 01/2001"]
[]
[null,null,"Beispiel:","Ackerbohne"]
[]
[null,null," Mehrerlös Nachfrucht",null,null,"Ertrag","Mehrertrag",null,"Erzeuger-preis","Mehrerlös"]
[null,null,null,"Nachfrucht",null,"dt/ha","%","dt/ha","€/dt","€"]
[null,null,"1.","W-Weizen",null,75,15,{"$f":"F180*G180%","v":11.25},17,{"$f":"H180*I180","v":191.25}]
[null,null,"2.","Braugerste",null,55,6,{"$f":"F181*G181%","v":3.3},20,{"$f":"H181*I181","v":66}]
[null,null,"3.",null,null,null,null,{"$f":"F182*G182%","v":0},null,{"$f":"H182*I182","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"kg/ha","€/kg","€"]
[null,null," Einsparung N-Dünger zur Folgefrucht",null,null,null,null,25,1,{"$f":"H185*I185","v":25}]
[]
[null,null," Verringerter Aufwand Bodenbearbeitung",null,null,null,"(15-25 €/ha)"]
[]
[null,null," Einsparung Pflanzenschutz Folgefrucht",null,null,null,"(10-20 €/ha)"]
[null,null," Vorfruchtwert",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J180:J189)","v":282.25}]
[]
[null,null,"Beregnung"]
[null,null,"Quelle: ","DLZ 6/2001, S. 26"]
[null,null," Kosten insgesamt je mm:",null,2.5,"€/mm"]
[]
[null,null,"Berufsgenossenschaft, Wasser- und Bodenverband"]
[null,null," Quelle:"]
[null,null," Berufsgenossenschaft",null,null,null,"€/ha   bzw.",1.1000000000000001,"€/LVZ"]
[null,null," Wasser- u. Bodenverband",null,null,null,"€/ha "]

{"sheet":"Triticale","index":16,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Triticale",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,55,25,35,55,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J15","v":32.18},{"$f":"D8","v":32.18},{"$f":"+D8","v":32.18},{"$f":"+F8","v":32.18},{"$f":"G8","v":32.18},{"$f":"H8","v":32.18},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":804.5},1126.3,1769.9,804.5,1126.3,{"$f":"I7*I8","v":1769.9},0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,0,0,{"$f":"+F10","v":0},{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":804.5},{"$f":"E10+E9","v":1126.3},1769.9,804.5,1126.3,1769.9,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":77.124799999999993},77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":257.17966666666666},365.98691954022991,560.61291954022988,257.17966666666666,365.98691954022991,560.61291954022988,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":4.8913599999999997},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":6.8479039999999989},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":10.760992},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":4.8913599999999997},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":6.8479039999999989},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":10.760992},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},23.666666666666668,{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":74.8},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,null,{"$f":"SUM(D12:D16)","v":373.19582666666668},497.55962354022989,723.29871154022976,373.19582666666668,473.62629020689656,723.29871154022976,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null,null,{"$f":"D11-D17","v":431.30417333333332},628.74037645977,1046.6012884597703,431.30417333333332,652.6737097931034,1046.6012884597703,0]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1244","v":196.30560000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1293","v":234.78339999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1342","v":264.9325},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1391","v":179.23139999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1440","v":217.0727},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1489","v":248.72650000000004},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1242*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1291*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1340*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1389*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1438*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1487*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},0,0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":699.5014266666667},862.34302354022986,1118.2312115402297,682.42722666666668,820.6989902068965,1102.0252115402297,0]
["Deckungsbeitrag",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":104.9985733333333},263.95697645977009,651.66878845977044,122.07277333333332,305.60100979310346,667.87478845977034,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0.28000000000000003},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":1.55},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":1.6800000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":1.9400000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":1.2000000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":1.3900000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":1.75},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":5.0799999999999992},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":5.4499999999999993},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":6.27},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":4.29},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":4.66},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":5.4800000000000013},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1205:$B$1241,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1205:$G$1241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1254:$B$1290,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1254:$G$1290)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1303:$B$1339,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1303:$G$1339)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1352:$B$1388,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1352:$G$1388)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1401:$B$1437,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1401:$G$1437)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1450:$B$1486,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1450:$G$1486)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.9499999999999993},8.4599999999999991,9.5399999999999991,6.5600000000000005,7.120000000000001,{"$f":"SUM(I26:I36)","v":8.3000000000000007},0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":13.207367714884693},31.200588234015381,68.3090973228271,18.60865447154471,42.921490139480817,80.466841983104857,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",160,{"$f":"D39","v":160},160,{"$f":"+F39","v":160},{"$f":"G39","v":160},{"$f":"+D39","v":160},0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,{"$f":"+F40","v":15},{"$f":"+G40","v":15},{"$f":"+D40","v":15},0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":41.18},41.18,41.18,{"$f":"+F41","v":41.18},{"$f":"G41","v":41.18},{"$f":"+D41","v":41.18},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J81","v":88},88,88,{"$f":"+F42","v":88},{"$f":"G42","v":88},{"$f":"+D42","v":88},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":77.124799999999993},77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,77.124799999999993,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",41.3,57.8,90.8,41.3,57.8,90.8,0]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,44,20,28,44,0]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",15,21,33,15,21,33,0]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},{"$f":"E48","v":300},{"$f":"+F48","v":300},{"$f":"G48","v":300},{"$f":"+G48","v":300},0]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":22},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F6","v":22},0]
[{"$f":"Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,10,10,0,10,10,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":257.17966666666666},365.98691954022991,560.61291954022988,257.17966666666666,365.98691954022991,560.61291954022988,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["* ohne Beizung, bei stärkeren Ackerfuchsschwanzbesatz ist mit Mehrausgaben zu rechnen (konventionell: 35,-€/ha)"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":" Dinkel","index":17,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,10,63,11],[64,10,64,11],[65,10,65,11],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[59,10,59,11],[60,10,60,11],[61,10,61,11]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"bespelzt",null,"entspelzt","bespelzt",null,"entspelzt","eigene "]
["Dinkel",null,null,"2 ha","2 ha","2 ha","5 ha","5 ha","5 ha","Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,26,25,35,26,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J16","v":48.36},{"$f":"+Stammdatenblatt!J16","v":48.36},{"$f":"+Stammdatenblatt!J17","v":75},{"$f":"+Stammdatenblatt!J16","v":48.36},{"$f":"+Stammdatenblatt!J16","v":48.36},{"$f":"+Stammdatenblatt!J17","v":75},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1209},1692.6,{"$f":"F7*F8","v":1950},1209,1692.6,{"$f":"I7*I8","v":1950},0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},{"$f":"E10","v":0},{"$f":"G10","v":0},{"$f":"G10","v":0},0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D10+D9","v":1209},1692.6,1950,1209,1692.6,1950,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":136.512},136.512,136.512,136.512,136.512,136.512,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":265.97966666666667},366.8126666666667,366.8126666666667,265.97966666666667,366.8126666666667,366.8126666666667,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"+D9/1000*Stammdatenblatt!$E$195","v":7.3507200000000008},{"$f":"+E9/1000*Stammdatenblatt!$E$195","v":10.291008},{"$f":"+F9/1000*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.856},{"$f":"+G9/1000*Stammdatenblatt!$M$195","v":7.3507200000000008},{"$f":"+H9/1000*Stammdatenblatt!$M$195","v":10.291008},{"$f":"+I9/1000*Stammdatenblatt!$M$195","v":11.856},{"$f":"+J9/1000*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":443.8423866666667},561.2156746666667,562.78066666666678,443.8423866666667,561.2156746666667,562.78066666666678,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":765.1576133333333},1131.3843253333332,1387.2193333333332,765.1576133333333,1131.3843253333332,1387.2193333333332,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1893","v":210.45820000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1942","v":234.79589999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T1942","v":234.79589999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$T$2040","v":193.50889999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2089","v":216.41159999999996},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$T$2089","v":216.41159999999996},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1891*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1891*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U1893*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$U$2038*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2087*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$U$2038*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Reinigung/Entspelzung",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"Stammdatenblatt!J224*E7","v":525},0,0,{"$f":"Stammdatenblatt!J224*H7","v":525},0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},{"$f":"E22","v":0},{"$f":"G22","v":0},{"$f":"G22","v":0},0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":784.30058666666673},926.01157466666666,{"$f":"F17+F19+F20+F21+F22","v":1452.5765666666666},767.35128666666674,907.62727466666661,{"$f":"I17+I19+I20+I21+I22","v":1434.1922666666667},0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":424.69941333333327},766.58842533333325,497.42343333333338,441.64871333333326,784.9727253333333,515.80773333333332,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.28000000000000003},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":1.77},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":1.77},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":1.77},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":1.42},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":1.42},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":1.42},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":5.4799999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":5.47},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":5.47},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":4.6800000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":4.6800000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":4.6800000000000006},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1903:$B$1939,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1903:$G$1939)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$1854:$B$1890,$A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$1854:$G$1890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2050:$B$2086,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2050:$G$2086)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2001:$B$2037,$A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2001:$G$2037)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":8.58},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":8.5599999999999987},{"$f":"SUM(F26:F36)","v":8.5599999999999987},{"$f":"SUM(G26:G36)","v":7.1700000000000008},7.1700000000000008,{"$f":"SUM(I26:I36)","v":7.1700000000000008},0]
["DB ( je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"ROUND(IF(D24>0,D24/D37,0),0)","v":49},90,58,62,109,72,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",200,{"$f":"D39","v":200},{"$f":"E39","v":200},200,{"$f":"G39","v":200},200,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,15,15,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":57.36},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":57.36},{"$f":"E41","v":57.36},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":57.36},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":57.36},{"$f":"H41","v":57.36},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$82","v":130},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":136.512},136.512,136.512,136.512,136.512,136.512,0]
["Dünger:","€/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",41.3,57.8,57.8,41.3,57.8,57.8,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,28,20,28,{"$f":"F46","v":28},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",20,28,28,20,28,28,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},{"$f":"H48","v":300},{"$f":"E48","v":300},{"$f":"G48","v":300},300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F10","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F10","v":14},14,{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F10","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F10","v":14},14,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D50","v":0},0,{"$f":"E50","v":0},{"$f":"G50","v":0},0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+$B45*D45+D46*$B46+$B47*D47+$B48*D48+$B49*D49+$B50*D50","v":265.97966666666667},366.8126666666667,366.8126666666667,265.97966666666667,366.8126666666667,366.8126666666667,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Wintergerste","index":18,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Wintergerste",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,"20 ha","Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,40,25,35,40,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J18","v":33.619999999999997},{"$f":"D8","v":33.619999999999997},{"$f":"E8","v":33.619999999999997},{"$f":"+F8","v":33.619999999999997},{"$f":"G8","v":33.619999999999997},{"$f":"+H8","v":33.619999999999997},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":840.49999999999989},1176.6999999999998,1344.8,840.49999999999989,1176.6999999999998,1344.8,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,{"$f":"G10","v":0},0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":840.49999999999989},{"$f":"E10+E9","v":1176.6999999999998},1344.8,840.49999999999989,1176.6999999999998,1344.8,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":78.363200000000006},78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":257.17966666666666},360.23979310344833,414.41291954022995,257.17966666666666,360.23979310344833,414.41291954022995,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":5.1102399999999992},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":7.1543359999999989},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":8.1763840000000005},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":5.1102399999999992},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":7.1543359999999989},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":8.1763840000000005},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$195","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":374.65310666666664},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":493.35732910344836},555.35250354022992,374.65310666666664,493.35732910344836,555.35250354022992,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":465.84689333333324},{"$f":"E11-E17","v":683.34267089655145},789.44749645977004,465.84689333333324,683.34267089655145,789.44749645977004,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2136","v":177.67910000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2183","v":204.09840000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2230","v":228.00670000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2277","v":160.9162},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2324","v":188.53210000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2371","v":211.01549999999997},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2134*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2181*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2228*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2275*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2322*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2369*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,{"$f":"G21","v":0},0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,{"$f":"G22","v":0},0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":682.33220666666671},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":827.45572910344845},913.35920354022994,665.56930666666665,811.88942910344838,896.36800354022989,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":158.16779333333318},349.24427089655137,431.44079645977001,174.93069333333324,364.81057089655144,448.43199645977006,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0.28000000000000003},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":1.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":1.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":1.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":1.1200000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":1.43},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":1.43},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0.91},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0.91},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0.72},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0.72},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0.72},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":4.4200000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":5.14},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":5.1499999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":3.67},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":4.41},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":4.41},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2099:$B$2133,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2099:$G$2133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2146:$B$2180,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2146:$G$2180)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2193:$B$2227,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2193:$G$2227)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2240:$B$2274,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2240:$G$2274)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2287:$B$2321,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2287:$G$2321)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2334:$B$2368,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2334:$G$2368)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.2600000000000007},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":8.2100000000000009},8.23,5.9,6.95,6.95,0]
["DB ( je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":21.78619742883377},42.538888050737071,52.42294003156379,29.649270056497159,52.490729625403084,64.522589418671956,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",160,{"$f":"D39","v":160},160,160,{"$f":"G39","v":160},160,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,{"$f":"G40","v":15},15,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},{"$f":"F8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},{"$f":"I8+Stammdatenblatt!$E$191","v":42.62},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J83","v":85},85,85,{"$f":"+F42","v":85},{"$f":"G42","v":85},{"$f":"+H42","v":85},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":78.363200000000006},78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,78.363200000000006,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",41.3,57.8,66,41.3,57.8,66,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,28,32,20,28,32,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",15,21,24,15,21,24,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},{"$f":"E48","v":300},{"$f":"F48","v":300},{"$f":"G48","v":300},{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":14},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":16},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":14},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F4","v":16},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,5,10,0,5,10,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":257.17966666666666},360.23979310344833,414.41291954022995,257.17966666666666,360.23979310344833,414.41291954022995,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Braugerste","index":19,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Braugerste",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,30,40,25,30,40,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J19","v":46.88},{"$f":"+D8","v":46.88},{"$f":"E8","v":46.88},{"$f":"F8","v":46.88},{"$f":"G8","v":46.88},{"$f":"H8","v":46.88},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1172},1406.4,1875.2,1172,1406.4,1875.2,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},{"$f":"F10","v":0},{"$f":"G10","v":0},{"$f":"H10","v":0},0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":1172},{"$f":"E10+E9","v":1406.4},1875.2,1172,1406.4,1875.2,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":75.737200000000001},75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":225.83166666666668},268.2646666666667,353.13066666666674,225.83166666666668,268.2646666666667,353.13066666666674,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":7.1257599999999996},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":8.5509120000000003},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":11.401216},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":7.1257599999999996},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":8.5509120000000003},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":11.401216},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":54.4},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":342.69462666666669},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":393.35277866666672},494.66908266666667,342.69462666666669,393.35277866666672,494.66908266666667,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":829.30537333333336},{"$f":"E11-E17","v":1013.0472213333334},1380.5309173333335,829.30537333333336,1013.0472213333334,1380.5309173333335,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2730","v":211.8261},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2833","v":247.33800000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2781","v":281.71859999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2886","v":191.15859999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2989","v":226.14420000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T2937","v":257.8143},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2728*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2779*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2831*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2884*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2935*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U2987*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},0,0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":684.52072666666663},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":770.6907786666668},906.38768266666671,663.85322666666661,749.49697866666679,882.48338266666667,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":487.47927333333337},635.70922133333329,968.81231733333334,508.14677333333339,656.9030213333333,992.71661733333337,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":1.23},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":1.23},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":1.1200000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":1.1200000000000001},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":2.0699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":3.1900000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":3.8200000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":1.4900000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":2.4500000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":2.9800000000000004},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0.28000000000000003},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0.78},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0.94},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0.53},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0.62},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0.84},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":3.9800000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0.65999999999999992},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":3.2899999999999996},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0.65999999999999992},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":1.99},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0.81},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":2.0100000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":1.6},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0.65},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":1.6},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2687:$B$2727,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2687:$G$2727)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2740:$B$2778,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2740:$G$2778)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2791:$B$2830,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2791:$G$2830)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2843:$B$2883,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2843:$G$2883)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2896:$B$2934,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2896:$G$2934)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2947:$B$2986,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2947:$G$2986)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":8.9399999999999977},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":10.340000000000002},9.1999999999999993,7.1700000000000017,8.41,7.48,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":54.527882923191669},61.480582333978063,105.30568666666667,70.871237563923742,78.109752833927857,132.71612531194296,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",140,{"$f":"D39","v":140},{"$f":"E39","v":140},{"$f":"F39","v":140},{"$f":"G39","v":140},{"$f":"H39","v":140},0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,{"$f":"D40","v":15},15,15,{"$f":"G40","v":15},{"$f":"H40","v":15},0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J19","v":46.88},46.88,46.88,46.88,{"$f":"G41","v":46.88},{"$f":"H41","v":46.88},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J84","v":95},{"$f":"D42","v":95},{"$f":"+E42","v":95},{"$f":"F42","v":95},{"$f":"+G42","v":95},{"$f":"H42","v":95},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":75.737200000000001},75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,75.737200000000001,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",34.5,41.4,55.2,34.5,41.4,55.2,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,24,32,20,24,32,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",15,18,24,15,18,24,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"+D48","v":300},300,{"$f":"+F48","v":300},300,{"$f":"+H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F9","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F9","v":12},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F9","v":16},{"$f":"'Entzugswerte Düngung'!F9*G7","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F9","v":12},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F9","v":16},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D50","v":0},0,{"$f":"F50","v":0},0,{"$f":"H50","v":0},0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":225.83166666666668},268.2646666666667,353.13066666666674,225.83166666666668,268.2646666666667,353.13066666666674,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Hafer","index":20,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Hafer",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha","20 ha",null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,30,35,25,30,35,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J13","v":29.05},{"$f":"+D8","v":29.05},{"$f":"+E8","v":29.05},{"$f":"F8","v":29.05},{"$f":"+G8","v":29.05},{"$f":"H8","v":29.05},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":726.25},871.5,1016.75,726.25,871.5,1016.75,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},{"$f":"F10","v":0},{"$f":"G10","v":0},{"$f":"H10","v":0},0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":726.25},{"$f":"E10+E9","v":871.5},1016.75,726.25,871.5,1016.75,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":61.545249999999996},61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":241.0446666666667},286.24366666666668,331.90366666666665,241.0446666666667,286.24366666666668,331.90366666666665,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":4.4155999999999995},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":5.2987200000000003},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":6.1818400000000002},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":4.4155999999999995},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":5.2987200000000003},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":6.1818400000000002},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$196","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$206+D7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$206+E7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$206+F7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$206+G7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":34},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$206+H7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":40.800000000000004},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$206+I7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":47.6},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":341.00551666666667},393.88763666666671,447.23075666666671,341.00551666666667,393.88763666666671,447.23075666666671,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":385.24448333333333},{"$f":"E11-E17","v":477.61236333333329},569.51924333333329,385.24448333333333,477.61236333333329,569.51924333333329,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3040","v":221.24209999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3091","v":263.94400000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3142","v":287.07319999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3193","v":204.04119999999995},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3244","v":245.61799999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3295","v":269.99159999999995},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3038*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3089*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3140*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3191*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3242*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3293*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},0,0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":692.24761666666666},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":787.83163666666678},864.30395666666664,675.04671666666661,769.50563666666676,847.22235666666666,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":34.002383333333341},{"$f":"E11-E23","v":83.668363333333218},152.44604333333336,51.203283333333388,101.99436333333324,169.52764333333334,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0.53},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0.4},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0.4},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0.4},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":1.02},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":1.02},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":1.02},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0.70000000000000007},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0.70000000000000007},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0.70000000000000007},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0.39},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":3.01},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":3.3499999999999996},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":4.12},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":2.58},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":2.94},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":3.7999999999999994},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0.68},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":3.19},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":3.55},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":3.55},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":2.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":3.29},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":3.29},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$2999:$B$3037,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$2999:$G$3037)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3050:$B$3088,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3050:$G$3088)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3101:$B$3139,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3101:$G$3139)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3152:$B$3190,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3152:$G$3190)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3203:$B$3241,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3203:$G$3241)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3254:$B$3292,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3254:$G$3292)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":9.07},{"$f":"SUM(E27:E36)","v":9.25},10.02,7.27,8,8.86,{"$f":"SUM(J26:J36)","v":0}]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":3.7488846012495416},9.0452284684684567,15.214175981370596,7.0430926180651161,12.749295416666655,19.134045522949588,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",130,{"$f":"D39","v":130},130,130,130,130,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,15,15,15,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"D8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},{"$f":"E8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},{"$f":"F8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},{"$f":"G8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},{"$f":"H8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},{"$f":"I8+Stammdatenblatt!$E$191","v":38.049999999999997},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J85","v":100},{"$f":"D42","v":100},{"$f":"+E42","v":100},{"$f":"F42","v":100},{"$f":"+G42","v":100},{"$f":"H42","v":100},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":61.545249999999996},61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,61.545249999999996,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",37.799999999999997,45.3,52.9,37.799999999999997,45.3,52.9,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",20,24,28,20,24,28,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",15,18,21,15,18,21,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,{"$f":"F48","v":300},300,{"$f":"H48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":12},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":14},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":12},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F8","v":14},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":241.0446666666667},286.24366666666668,331.90366666666665,241.0446666666667,286.24366666666668,331.90366666666665,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Raps","index":21,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Winterraps",null,null,null,null,null,"eigene "]
["Raps",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha","20 ha",null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",10,20,25,10,20,25,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J24","v":78},{"$f":"+D8","v":78},{"$f":"+E8","v":78},{"$f":"+F8","v":78},{"$f":"+G8","v":78},{"$f":"+H8","v":78},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":780},1560,1950,780,1560,1950,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":780},{"$f":"E10+E9","v":1560},1950,780,1560,1950,0]
["Saatgutkosten **",null," €/ha",{"$f":"D43","v":110},110,110,110,110,110,{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":242.02442528735631},435.89942528735634,532.83692528735628,242.02442528735631,435.89942528735634,532.83692528735628,{"$f":"J51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":14.2272},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":28.4544},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":35.567999999999998},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":14.2272},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":28.4544},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":35.567999999999998},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$197","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$211+D7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":11.966666666666667},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$211+E7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":23.933333333333334},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$211+F7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":29.916666666666668},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$211+G7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":11.966666666666667},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$211+H7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":23.933333333333334},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$211+I7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":29.916666666666668},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$211+J7*Stammdatenblatt!$E$212*3)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":378.2182919540229},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":598.28715862068952},708.32159195402289,378.2182919540229,598.28715862068952,708.32159195402289,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":401.7817080459771},{"$f":"E11-E17","v":961.71284137931048},1241.678408045977,401.7817080459771,961.71284137931048,1241.678408045977,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3341","v":196.13130000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3387","v":264.28219999999993},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3433","v":292.63959999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3479","v":180.53829999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3525","v":247.15589999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3571","v":276.28239999999994},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3339*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3385*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3431*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3477*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3523*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3569*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":161},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},0,0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":735.34959195402291},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":1023.5693586206894},1161.961191954023,719.75659195402295,1006.4430586206895,1145.6039919540228,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":44.650408045977088},536.4306413793106,788.03880804597702,60.243408045977048,553.5569413793105,804.39600804597717,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0.11},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":1.33},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":1.47},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0.95},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":1.08},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":1.33},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":4.97},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":6.1000000000000014},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":6.5300000000000011},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":4.3400000000000007},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":5.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":5.9},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0.45},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0.56000000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0.45},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3305:$B$3338,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3305:$G$3338)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3351:$B$3384,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3351:$G$3384)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3397:$B$3430,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3397:$G$3430)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3443:$B$3476,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3443:$G$3476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3489:$B$3522,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3489:$G$3522)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3535:$B$3568,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3535:$G$3568)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.5500000000000007},{"$f":"SUM(E26:E36)","v":8.8200000000000021},9.4400000000000013,6.3000000000000007,7.5700000000000012,8.24,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":5.9139613305929908},60.819800609899147,83.478687293006033,9.5624457215836571,73.125091331480903,97.620874762861305,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",4,{"$f":"D39","v":4},{"$f":"E39","v":4},{"$f":"F39","v":4},{"$f":"G39","v":4},{"$f":"H39","v":4},0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",100,{"$f":"D40","v":100},100,100,100,100,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",0,0,0,0,{"$f":"G41","v":0},{"$f":"H41","v":0},0]
["             Zukauf",null," €/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$86/3/4","v":27.5},{"$f":"D42","v":27.5},{"$f":"+E42","v":27.5},{"$f":"F42","v":27.5},{"$f":"+G42","v":27.5},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$86/3/4","v":27.5},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+(D39*D40)/100*D42+(D39*(100-D40)/100)*D42","v":110},110,110,110,110,110,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff Entzug)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":33.5},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":67},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":83.75},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":33.5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":67},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!C16","v":83.75},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":18},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":36},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":45},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":18},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":36},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D16","v":45},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":10},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":20},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":25},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":10},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":20},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E16","v":25},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,{"$f":"F48","v":300},300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":5},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":10},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":12.5},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":10},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F16","v":12.5},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",30,30,30,{"$f":"F50","v":30},30,30,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":242.02442528735631},435.89942528735634,532.83692528735628,242.02442528735631,435.89942528735634,532.83692528735628,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Molluskizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]
["**Saatgut ab WJ 2013/2014 in sog. Units (Einheiten), siehe Hinweis mit Vergleichsberechnung rechts!"]

{"sheet":"Erbsen","index":22,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene"]
["Erbsen",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",25,35,40,25,35,40,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J25","v":52.26},{"$f":"D8","v":52.26},{"$f":"+E8","v":52.26},{"$f":"D8","v":52.26},{"$f":"D8","v":52.26},{"$f":"D8","v":52.26},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1306.5},1829.1,2090.4,1306.5,1829.1,2090.4,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,null,null,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":1306.5},{"$f":"E10+E9","v":1829.1},2090.4,1306.5,1829.1,2090.4,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":120.0249},120.0249,120.0249,120.0249,120.0249,120.0249,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":108.55666666666666},146.51266666666666,165.49066666666664,108.55666666666666,146.51266666666666,165.49066666666664,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":17.872920000000001},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":25.022088},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":28.596672000000002},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":17.872920000000001},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":25.022088},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":28.596672000000002},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$198","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$218+D7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":53},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$218+E7*Stammdatenblatt!E216*6)/2.5","v":74.2},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$218+F7*Stammdatenblatt!E216*6)/2.5","v":84.8},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$218+G7*Stammdatenblatt!E216*6)/2.5","v":53},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$218+H7*Stammdatenblatt!E216*6)/2.5","v":74.2},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$218+I7*Stammdatenblatt!E216*6)/2.5","v":84.8},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$218+J7*Stammdatenblatt!E216*6)/2","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":299.45448666666664},365.75965466666662,398.91223866666667,299.45448666666664,365.75965466666662,398.91223866666667,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":1007.0455133333334},1463.3403453333333,1691.4877613333333,1007.0455133333334,1463.3403453333333,1691.4877613333333,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3614","v":165.43450000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3657","v":195.86989999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3700","v":198.9982},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3743","v":149.4913},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3786","v":179.23969999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T3829","v":182.75049999999999},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3612*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3655*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3698*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3741*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3784*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U3827*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,null,null,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,null,null,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":594.8889866666666},691.62955466666654,727.91043866666666,578.94578666666666,674.99935466666659,711.66273866666666,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":711.6110133333334},1137.4704453333334,1362.4895613333333,727.55421333333334,1154.1006453333334,1378.7372613333334,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0.11},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":1.46},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":1.58},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":1.6400000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":1.0899999999999999},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":1.26},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":1.35},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0.84000000000000008},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0.85000000000000009},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0.68},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0.68},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":3.6500000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":3.6600000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":3.6600000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":2.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":2.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":2.87},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3581:$B$3611,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3581:$G$3611)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3624:$B$3654,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3624:$G$3654)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3667:$B$3697,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3667:$G$3697)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3710:$B$3740,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3710:$G$3740)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3753:$B$3783,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3753:$G$3783)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$3796:$B$3826,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$3796:$G$3826)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":6.08},6.2200000000000006,6.2800000000000011,4.75,4.92,5.01,0]
["DB ( je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":117.0412850877193},182.87306195069667,216.95693651804666,153.16930807017545,234.57330189701901,275.19705815036599,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",190,{"$f":"D39","v":190},190,190,190,190,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,15,15,{"$f":"F40","v":15},{"$f":"G40","v":15},{"$f":"H40","v":15},0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J25","v":52.26},52.26,52.26,{"$f":"D41","v":52.26},{"$f":"D41","v":52.26},{"$f":"D41","v":52.26},0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J87","v":125},{"$f":"+D42","v":125},{"$f":"+E42","v":125},{"$f":"D42","v":125},{"$f":"D42","v":125},{"$f":"D42","v":125},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":120.0249},120.0249,120.0249,120.0249,120.0249,120.0249,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff Entzug)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":27.500000000000004},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":38.5},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":44},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":27.500000000000004},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":38.5},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D15","v":44},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":35},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":49},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":56},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":35},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":49},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E15","v":56},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,300,300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":7.5},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":10.5},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":12},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":7.5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":10.5},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":12},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D50","v":0},{"$f":"E50","v":0},0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":108.55666666666666},146.51266666666666,165.49066666666664,108.55666666666666,146.51266666666666,165.49066666666664,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":" Ackerbohnen","index":23,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[5,3,5,5],[14,11,14,13]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene"]
["      Ackerbohnen",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",30,35,50,30,35,50,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J26","v":56.04},{"$f":"D8","v":56.04},{"$f":"+E8","v":56.04},{"$f":"F8","v":56.04},{"$f":"G8","v":56.04},{"$f":"H8","v":56.04},0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1681.2},1961.3999999999999,2802,1681.2,1961.3999999999999,2802,0]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},0,0,0,0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D10+D9","v":1681.2},1961.3999999999999,2802,1681.2,1961.3999999999999,2802,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":141.4},141.4,141.4,141.4,141.4,141.4,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":130.71466666666666},150.22266666666664,208.74666666666667,130.71466666666666,150.22266666666664,208.74666666666667,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},{"$f":"E56","v":0},{"$f":"F56","v":0},{"$f":"G56","v":0},0,0,0]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$E$199","v":22.998816000000001},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":26.831951999999998},{"$f":"(F11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":38.331359999999997},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":22.998816000000001},{"$f":"(H11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":26.831951999999998},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":38.331359999999997},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$199","v":0}]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$218+D7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":63.6},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$218+E7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":74.2},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$218+F7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":106},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$218+G7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":63.6},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$218+H7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":74.2},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$218+I7*Stammdatenblatt!$E$216*6)/2.5","v":106},{"$f":"J7/Stammdatenblatt!$E$219*(Stammdatenblatt!$E$218*Stammdatenblatt!$E$228)","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":358.71348266666666},392.65461866666664,494.47802666666666,358.71348266666666,392.65461866666664,494.47802666666666,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":1322.4865173333333},1568.7453813333332,2307.5219733333333,1322.4865173333333,1568.7453813333332,2307.5219733333333,0]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4428*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":189.52969999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4475","v":220.63279999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4522","v":230.26569999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4569","v":170.9008},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4616","v":200.67219999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4663","v":211.3038},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4426*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4473*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4520*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4567*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4614*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4661*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":130},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":678.2431826666666},743.28741866666655,854.74372666666659,659.61428266666667,723.32681866666667,835.78182666666669,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":1002.9568173333334},1218.1125813333333,1947.2562733333334,1021.5857173333334,1238.0731813333332,1966.2181733333332,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":2.4700000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":2.4900000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":2.4900000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":1.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":1.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":1.83},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0.79},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0.79},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0.79},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0.63},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0.63},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0.63},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0.66999999999999993},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0.73},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0.91999999999999993},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0.51},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0.6},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0.86},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0.69},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0.69},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0.69},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":2.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":2.5499999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":2.5499999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":2.14},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":2.14},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":2.14},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4391:$B$4425,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4391:$G$4425)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4438:$B$4472,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4438:$G$4472)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4485:$B$4519,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4485:$G$4519)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4532:$B$4566,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4532:$G$4566)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4579:$B$4613,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4579:$G$4613)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4626:$B$4660,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4626:$G$4660)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":7.36},7.4499999999999993,7.64,5.8,5.8900000000000006,6.15,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":136.27130670289856},163.50504447427295,254.87647556719025,176.13546850574713,210.19918189020936,319.71027208672081,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",200,{"$f":"D39","v":200},{"$f":"E39","v":200},200,200,200,0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",15,{"$f":"D40","v":15},{"$f":"E40","v":15},{"$f":"F40","v":15},{"$f":"G40","v":15},{"$f":"H40","v":15},0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/dt",62,62,62,62,62,62,0]
["             Zukauf",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J88","v":120},{"$f":"+D42","v":120},{"$f":"+E42","v":120},{"$f":"F42","v":120},{"$f":"G42","v":120},{"$f":"H42","v":120},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D40/100*(D39*D42)/100+((100-D40)/100*D39*D41/100)","v":141.4},141.4,141.4,141.4,141.4,141.4,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff Entzug)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":36},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":42},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":60},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":36},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":42},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D14","v":60},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":42},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":49},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":70},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":42},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":49},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E14","v":70},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,{"$f":"D48","v":300},300,300,300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F14","v":9},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F14","v":10.5},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F14","v":15},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F14","v":9},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F14","v":10.5},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F15","v":15},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+$B45*D45+$B46*D46+$B47*D47+$B48*D48+$B49*D49+$B50*D50","v":130.71466666666666},150.22266666666664,208.74666666666667,130.71466666666666,150.22266666666664,208.74666666666667,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Zuckerrüben","index":24,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,8],[4,3,4,5],[4,6,4,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Zuckerrüben",null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"eigene"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Werte"]
["   Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",350,450,550,350,450,550,0]
["   Preis Quotenrüben",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J27","v":9.8000000000000007},{"$f":"+D8","v":9.8000000000000007},9.8000000000000007,9.8000000000000007,9.8000000000000007,9.8000000000000007,0]
["   Preis Industrie-/Ethanol-/Vertragsrüben",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J28","v":0},0,0,0,0,0,0]
[" Rübenmarkvergütung",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J29","v":0},0,0,0,0,0,0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"+(D8*0.85+D9*0.15)*D7+D10*D7","v":2915.5},{"$f":"+(E8*0.85+E9*0.15)*E7+E7*E10","v":3748.5},{"$f":"+(F8*0.85+F9*0.15)*F7+F10*F7","v":4581.5},{"$f":"+(G8*0.85+G9*0.15)*G7+G7*G10","v":2915.5},{"$f":"+(H8*0.85+H9*0.15)*H7+H10*H7","v":3748.5},{"$f":"+(I8*0.85+I9*0.15)*I7+I7*I10","v":4581.5},{"$f":"+(J8*0.85+J9*0.15)*J7+J7*J10","v":0}]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"+D11","v":2915.5},{"$f":"+E11","v":3748.5},4581.5,2915.5,3748.5,4581.5,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":320},{"$f":"E43","v":320},320,320,320,320,{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerk.",null," €/ha",{"$f":"D51","v":506.7886666666667},{"$f":"E51","v":647.68066666666664},788.57266666666669,506.7886666666667,647.68066666666664,788.57266666666669,{"$f":"J51","v":0}]
["Pfl.behandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},{"$f":"E56","v":0},0,0,0,0,{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":17.726240000000001},{"$f":"(E12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":22.790880000000001},{"$f":"(F12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":27.855520000000002},{"$f":"(G12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":17.726240000000001},{"$f":"(H12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":22.790880000000001},{"$f":"(I12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":27.855520000000002},{"$f":"(J12/1000)*Stammdatenblatt!$M$200","v":0}]
["Konservierungsk.",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D17)","v":844.51490666666666},{"$f":"SUM(E13:E17)","v":990.47154666666665},1136.4281866666668,844.51490666666666,990.47154666666665,1136.4281866666668,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D12-D18","v":2070.9850933333332},{"$f":"E12-E18","v":2758.0284533333333},3445.071813333333,2070.9850933333332,2758.0284533333333,3445.071813333333,0]
["Masch.kosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4708","v":220.161},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4755","v":251.73089999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4802","v":251.73089999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4847","v":207.90009999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4894","v":238.54839999999996},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4941","v":238.54839999999996},0]
["Masch.kosten fremd*",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4706*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4753*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4800*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4845*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4892*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4939*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":250},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D20:D23,D18)","v":1314.6759066666666},{"$f":"SUM(E20:E23,E18)","v":1492.2024466666667},1638.1590866666668,1302.4150066666666,1479.0199466666666,1624.9765866666667,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D12-D24","v":1600.8240933333334},2256.2975533333333,2943.3409133333334,1613.0849933333334,2269.4800533333337,2956.5234133333333,0]
["Zeit-Spanne      Arbeitszeitbedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":2.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":3.18},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":3.18},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":2.5100000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":2.9699999999999998},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0.7},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0.69},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0.69},0]
["MAI",null," Akh/ha",86.68,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":86.679999999999993},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":86.679999999999993},86.68,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":86.38},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":86.38},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":60.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":60.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":60.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":60.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":60.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":60.25},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0.03},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0.03},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0.03},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":2.59},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":2.59},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":2.59},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":2.15},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":2.15},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":2.15},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4673:$B$4705,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4673:$G$4705)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4718:$B$4752,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4718:$G$4752)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4765:$B$4799,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4765:$G$4799)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4812:$B$4844,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4812:$G$4844)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4857:$B$4891,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4857:$G$4891)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4904:$B$4938,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4904:$G$4938)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D27:D37)","v":153.16},{"$f":"SUM(E28:E37)","v":153.58999999999997},153.58999999999997,152.32,152.47,152.47,{"$f":"SUM(J27:J37)","v":0}]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D25>0,D25/D38,0)","v":10.451972403586664},{"$f":"IF(E25>0,E25/E38,0)","v":14.690393602014023},19.163623369577017,10.590106311274511,14.884764565706917,19.390853370061869,0]
["Aussaatmenge",null,"Einheit",1,1,1,1,1,1,0]
["dav. Zukaufsaatgut",null,"   %",100,100,100,100,100,100,0]
["     Zukauf incl. Beizung",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J92","v":320},{"$f":"+D42","v":320},{"$f":"+E42","v":320},{"$f":"+F42","v":320},{"$f":"+G42","v":320},{"$f":"+H42","v":320},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D42*D40","v":320},320,320,320,320,320,0]
["Dünger:","       €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":63},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":81},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":99},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":63},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":81},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!C17","v":99},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":35},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":45},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":55},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":35},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":45},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D17","v":55},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":87.5},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":112.5},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":137.5},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":87.5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":112.5},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E17","v":137.5},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,300,{"$f":"+D48","v":300},{"$f":"+E48","v":300},{"$f":"+F48","v":300},{"$f":"+G48","v":300},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":21},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":27},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":33},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":21},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":27},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F17","v":33},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,{"$f":"+D50","v":0},{"$f":"+E50","v":0},{"$f":"+F50","v":0},{"$f":"+G50","v":0},0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B$45+D46*$B$46+D47*$B$47+D48*$B$48+D49*$B$49+D50*$B$50","v":506.7886666666667},647.68066666666664,788.57266666666669,506.7886666666667,647.68066666666664,788.57266666666669,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Pfl.behandlungskosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["*Aussaat, Ernte, Verladen und Abfuhr im Lohn; Transportkosten für die Rüben wurden nicht berücksichtigt !"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Entzugswerte Düngung","index":25,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Korn und Stroh",null,"N","P","K","MgO ","CaO","S"]
["Gerste",null,2.15,1.1000000000000001,2.2999999999999998,0.4,0.55000000000000004]
["Roggen",null,2.0099999999999998,1.1000000000000001,2.6,0.35,0.55000000000000004]
["Triticale",null,2.15,1.1000000000000001,2.2999999999999998,0.4,0.55000000000000004]
["Weizen",null,2.46,1.1000000000000001,2,0.4,0.55000000000000004]
["Hafer",null,2.06,1.1000000000000001,3.2,0.4,0.55000000000000004]
["Braugerste",null,1.88,1.1000000000000001,2.2999999999999998,0.4,0.55000000000000004]
["Dinkel",null,2.15,1.1000000000000001,2.2000000000000002,0.4,0.55000000000000004]
[]
["Nur Korn"]
["Körnermais",null,1.51,0.8,0.5,0.25,0.25]
["Ackerbohne",null,4.13,1.2,1.4,0.3,0.15]
["Erbse",null,3.58,1.1000000000000001,1.4,0.3,0.15]
["Raps",null,3.35,1.8,1,0.5,0.63]
["Zuckerrübe",null,0.18,0.1,0.25,0.06,6.8000000000000005E-2]
["Kartoffel",null,0.32,0.14000000000000001,0.6,7.0000000000000007E-2,0.03]
[]
["Grünland",null,2.6,1,2.9,0.6,0.7]
["Silomais",null,1.33,0.55000000000000004,1.5,0.36,0.54]
["Kleegras",null,{"$f":"C20/100*80","v":2.08},{"$f":"D20/100*80","v":0.8},2.3199999999999998,0.48,0.55999999999999994]

{"sheet":"Kartoffeln","index":26,"n_rows":62,"n_cols":25,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,0],[5,21,5,23],[5,11,5,13],[4,18,4,23],[5,14,5,16],[5,4,5,6],[5,7,5,9],[4,4,4,9],[4,11,4,16],[5,18,5,20]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Kartoffeln",null,null,null,"Vermehrung, Pflanz-",null,null,null,null,null,null,"Früh-",null,null,null,null,null,null,"Speise-",null,null,null,null,null,"eigene"]
[null,null,null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",null,150,200,250,150,200,250,null,150,200,250,150,200,250,null,200,250,350,200,250,350,0]
[" Preis Speiseware",null,"€/dt",0.5,75,100,125,75,100,125,0.7,{"$f":"L7*K8","v":105},{"$f":"M7/100*70","v":140},{"$f":"N7/100*70","v":175},{"$f":"O7/100*70","v":105},{"$f":"P7/100*70","v":140},{"$f":"Q7/100*70","v":175},0.7,{"$f":"S7/100*70","v":140},175,245,140,175,{"$f":"X7/100*70","v":245},0]
[" Preis Futterware",null,"€/dt",0.4,{"$f":"E7*D9","v":60},{"$f":"F7*D9","v":80},100,60,80,100,0.3,{"$f":"L7*K9","v":45},60,75,45,60,75,0.2,{"$f":"S7/100*20","v":40},50,70,40,50,70,0]
["Futterware bei Stärkek.",null,"€/dt",0.1,15,20,25,15,20,25,0,0,0,0,0,0,0,0.1,20,25,35,20,25,35,0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",null,{"$f":"E8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!E9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!E10*Stammdatenblatt!J34","v":9750},{"$f":"F8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!F9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!F10*Stammdatenblatt!J34","v":13000},{"$f":"G8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!G9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!G10*Stammdatenblatt!J34","v":16250},{"$f":"H8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!H9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!H10*Stammdatenblatt!J34","v":9750},{"$f":"I8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!I9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!I10*Stammdatenblatt!J34","v":13000},{"$f":"J8*Stammdatenblatt!J94+Kartoffeln!J9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!J10*Stammdatenblatt!J34","v":16250},null,{"$f":"L8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!L9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!L10*Stammdatenblatt!J34","v":12600},{"$f":"M8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!M9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!M10*Stammdatenblatt!J34","v":16800},{"$f":"N8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!N9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!N10*Stammdatenblatt!J34","v":21000},{"$f":"O8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!O9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!O10*Stammdatenblatt!J34","v":12600},{"$f":"P8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!P9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!P10*Stammdatenblatt!J34","v":16800},{"$f":"Q8*Stammdatenblatt!J33+Kartoffeln!Q9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!Q10*Stammdatenblatt!J34","v":21000},null,{"$f":"S8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!S9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!S10*Stammdatenblatt!J34","v":10742.2},{"$f":"T8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!T9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!T10*Stammdatenblatt!J34","v":13427.75},{"$f":"U8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!U9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!U10*Stammdatenblatt!J34","v":18798.850000000002},{"$f":"V8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!V9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!V10*Stammdatenblatt!J34","v":10742.2},{"$f":"W8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!W9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!W10*Stammdatenblatt!J34","v":13427.75},{"$f":"X8*Stammdatenblatt!J30+Kartoffeln!X9*Stammdatenblatt!J34+Kartoffeln!X10*Stammdatenblatt!J34","v":18798.850000000002},{"$f":"IF(Y10=0,(Y8*$K8+Y9*$K9)*Y7,(Y8*(1-$K10)+Y10*$K10)*Y7)","v":0}]
["Leistungen",null," €/ha",null,{"$f":"E11","v":9750},13000,16250,9750,13000,16250,null,{"$f":"L11","v":12600},16800,21000,12600,16800,21000,null,{"$f":"S11","v":10742.2},13427.75,18798.850000000002,10742.2,13427.75,18798.850000000002,0]
["Saatgutkosten*****",null," €/ha",null,{"$f":"E44","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,null,{"$f":"L44","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,null,{"$f":"S44","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",null,{"$f":"E52","v":444.45266666666669},584.97466666666662,730.10666666666657,444.45266666666669,584.97466666666662,730.10666666666657,null,{"$f":"L52","v":444.45266666666669},584.97466666666662,730.10666666666657,444.45266666666669,584.97466666666662,730.10666666666657,null,{"$f":"S52","v":584.97466666666662},730.10666666666657,1015.7606666666668,584.97466666666662,730.10666666666657,1015.7606666666668,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",null,{"$f":"E57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"F57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"G57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"H57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"I57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"J57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},null,{"$f":"L57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"M57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"N57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"O57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"P57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"Q57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},null,{"$f":"S57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"T57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"U57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"V57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"W57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"X57*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":380},{"$f":"Y57","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",null,{"$f":"+E12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":59.28},{"$f":"+F12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":79.040000000000006},{"$f":"+G12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":98.8},{"$f":"+H12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":59.28},{"$f":"+I12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":79.040000000000006},{"$f":"+J12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":98.8},null,{"$f":"+L12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":76.608000000000004},{"$f":"+M12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":102.14400000000001},{"$f":"+N12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":127.68},{"$f":"+O12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":76.608000000000004},{"$f":"+P12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":102.14400000000001},{"$f":"+Q12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":127.68},null,{"$f":"+S12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":65.312576000000007},{"$f":"+T12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":81.640720000000002},{"$f":"U12/1000*Stammdatenblatt!M201","v":114.29700800000001},{"$f":"+V12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":65.312576000000007},{"$f":"+W12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":81.640720000000002},{"$f":"+X12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":114.29700800000002},{"$f":"+Y12*Stammdatenblatt!$M$201/1000","v":0}]
["Vermarktung, Verpackung",null," €/ha",null,{"$f":"0.2*E7*$D$8+150","v":165},170,175,165,170,175,null,{"$f":"0.2*L7*$D$8+150","v":165},170,175,165,170,175,null,{"$f":"0.2*S7*$D$8+150","v":170},175,185,170,175,185,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",null,{"$f":"SUM(E13:E17)","v":2673.7326666666668},2839.0146666666665,3008.9066666666668,2673.7326666666668,2839.0146666666665,3008.9066666666668,null,{"$f":"SUM(L13:L17)","v":2691.0606666666667},2862.1186666666663,3037.7866666666664,2691.0606666666667,2862.1186666666663,3037.7866666666664,null,{"$f":"SUM(S13:S17)","v":2825.2872426666663},2991.7473866666664,3320.057674666667,2825.2872426666663,2991.7473866666664,3320.057674666667,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",null,{"$f":"E12-E18","v":7076.2673333333332},10160.985333333334,13241.093333333334,7076.2673333333332,10160.985333333334,13241.093333333334,null,{"$f":"L12-L18","v":9908.9393333333337},13937.881333333335,17962.213333333333,9908.9393333333337,13937.881333333335,17962.213333333333,null,{"$f":"S12-S18","v":7916.9127573333344},10436.002613333334,15478.792325333336,7916.9127573333344,10436.002613333334,15478.792325333336,0]
["Maschinenkosten eigen ** / ****",null," €/ha",null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6177","v":541.46299999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6257","v":608.66110000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6337","v":645.74950000000013},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6417","v":508.78000000000003},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6497","v":574.80020000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6577","v":612.07240000000002},null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5006","v":610.92280000000005},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5071","v":626.72},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5136","v":643.12560000000008},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5201","v":600.01290000000006},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5266","v":615.80320000000006},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5331","v":632.32680000000005},null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5402","v":537.76159999999993},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5479","v":644.44399999999996},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5570","v":727.07539999999995},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5641","v":506.6905999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5718","v":610.97739999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5809","v":690.73579999999993},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6175","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6255","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6335","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6415","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6495","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6575","v":0},null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5004","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5069","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5134","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5199","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5264","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5329","v":0},null,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5400","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5477","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5568","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5639","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5716","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5807","v":0},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",null,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"E22","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"L22","v":0},0,{"$f":"S22","v":0},0,0,0,0]
["xxx",null," €/ha",null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",null,{"$f":"SUM(E20:E23,E18)","v":3215.1956666666665},3447.6757666666663,3654.6561666666666,3182.512666666667,3413.8148666666666,3620.9790666666668,null,{"$f":"SUM(L20:L23,L18)","v":3301.9834666666666},3488.8386666666665,3680.9122666666663,3291.0735666666669,3477.9218666666666,3670.1134666666667,null,{"$f":"SUM(S20:S23,S18)","v":3363.0488426666661},3636.1913866666664,4047.1330746666672,3331.9778426666662,3602.7247866666667,4010.793474666667,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",null,{"$f":"E12-E24","v":6534.8043333333335},9552.3242333333328,12595.343833333332,6567.4873333333326,9586.1851333333325,12629.020933333333,null,{"$f":"L12-L24","v":9298.0165333333334},13311.161333333333,17319.087733333334,9308.926433333334,13322.078133333333,17329.886533333334,null,{"$f":"S12-S24","v":7379.1511573333346},9791.5586133333345,14751.716925333334,7410.2221573333345,9825.0252133333342,14788.056525333335,0]
["Zeit-Spanne       Arbeitszeitbedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":0},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":0},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":1.74},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":1.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":2.8899999999999997},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":2.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":2.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":2.76},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":2.76},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":2.76},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":5.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":5.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":5.89},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":5.18},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":5.18},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":5.18},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":2.8899999999999997},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":2.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":2.9},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":2.76},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":2.76},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":2.76},0]
["APR",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":3.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":3.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":3.92},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":23.81},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":23.81},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":23.81},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":23.040000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":23.040000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":23.040000000000003},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":4.7300000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":3.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":3.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":3.92},0]
["MAI",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":0.98},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":0.98},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":0.98},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":0.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":0.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":0.87},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":0.11},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":0.98},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":0.98},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":1.99},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":0.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":0.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":1.75},0]
["JUN",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":1.1400000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":1.1400000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":1.1400000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":1},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":1},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":1},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":19.279999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":19.850000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":20.41},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":17.43},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":18},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":18.580000000000002},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":0.78},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":1.1400000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":1.5299999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":0.66},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":1},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":1.33},0]
["JUL",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":51.919999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":51.919999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":51.919999999999995},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":51.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":51.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":51.8},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":7.0000000000000007E-2},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":0.26},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":0.26},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":0.65},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":0.22},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":0.22},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":0.55000000000000004},0]
["AUG",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":3.91},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":4.28},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":4.6400000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":3.54},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":3.91},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":4.28},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":3.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":3.61},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":4},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":2.9899999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":3.36},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":3.76},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":3.91},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":4.6400000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":4.6400000000000006},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":3.5300000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":4.28},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":4.28},0]
["SEP",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":22.61},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":24.290000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":25.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":20.759999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":22.44},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":24.130000000000003},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":0},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":24.290000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":25.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":29.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":22.44},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":24.130000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":27.53},0]
["OKT",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":7.0000000000000007E-2},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":0},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":0.11},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":7.0000000000000007E-2},0]
["NOV",null," Akh/ha",null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6107:$B$6174,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6107:$G$6174)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6187:$B$6254,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6187:$G$6254)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6267:$B$6334,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6267:$G$6334)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6347:$B$6414,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6347:$G$6414)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6427:$B$6494,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6427:$G$6494)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6507:$B$6574,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6507:$G$6574)","v":2.6100000000000003},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4951:$B$5003,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4951:$G$5003)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5016:$B$5068,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5016:$G$5068)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5081:$B$5133,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5081:$G$5133)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5146:$B$5198,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5146:$G$5198)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5211:$B$5263,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5211:$G$5263)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5276:$B$5328,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5276:$G$5328)","v":2.6100000000000003},null,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5341:$B$5399,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5341:$G$5399)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5412:$B$5476,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5412:$G$5476)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5489:$B$5567,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5489:$G$5567)","v":2.9699999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5580:$B$5638,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5580:$G$5638)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5651:$B$5715,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5651:$G$5715)","v":2.6100000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5728:$B$5806,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5728:$G$5806)","v":2.6100000000000003},0]
["Sortieren, Verpackung *** ",null," Akh/ha",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",null,{"$f":"SUM(E27:E37)","v":91.259999999999991},{"$f":"SUM(F27:F37)","v":93.32},{"$f":"SUM(G27:G37)","v":95.350000000000009},{"$f":"SUM(H27:H37)","v":87.329999999999984},{"$f":"SUM(I27:I37)","v":89.379999999999981},{"$f":"SUM(J27:J37)","v":91.439999999999984},null,55.44,56.37,57.319999999999993,51.430000000000007,52.37,53.35,null,39.69,43.69,48.91,35.96,39.860000000000007,{"$f":"SUM(X27:X37)","v":44.800000000000004},0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",null,{"$f":"IF(E25>0,E25/E38,0)","v":71.606446782087815},102.36095406486641,132.09589757035482,75.203106988816373,107.25201536510779,138.11265237678626,null,{"$f":"IF(L25>0,L25/L38,0)","v":167.71314093314095},236.1391047247354,302.14737846010706,181.00187504050811,254.38377187957482,324.8338619181506,null,{"$f":"IF(S25>0,S25/S38,0)","v":185.91965626942138},224.11441092545971,301.60942394874945,206.06846933629961,246.48833952165913,330.0905474404762,0]
["Pflanzgutmengen",null," kg/ha",null,2500,2500,2500,2500,2500,2500,null,{"$f":"E40","v":2500},2500,2500,2500,2500,2500,null,2500,2500,2500,2500,2500,2500,0]
["davon Zukaufpflanzgut",null,"   %",null,50,50,50,50,50,50,null,50,50,50,50,50,50,null,50,50,50,50,50,50,0]
["Pflanzgutpreis Eigen",null," €/dt",null,0,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,0]
["             Zukauf",null," €/dt",null,{"$f":"+Stammdatenblatt!J94","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J94","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J94","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J94","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J94","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J94","v":130},null,{"$f":"+Stammdatenblatt!J95","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J95","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J95","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J95","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J95","v":130},{"$f":"Stammdatenblatt!J95","v":130},null,{"$f":"+E43","v":130},{"$f":"S43","v":130},{"$f":"S43","v":130},{"$f":"U43","v":130},{"$f":"V43","v":130},{"$f":"+W43","v":130},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",null,{"$f":"E41/100*(E40*E43)/100+((100-E41)/100*E40*E42/100)","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,null,{"$f":"L41/100*(L40*L43)/100+((100-L41)/100*L40*L42/100)","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,null,{"$f":"S41/100*(S40*S43)/100+((100-S41)/100*S40*S42/100)","v":1625},1625,1625,1625,1625,1625,0]
["Dünger:","   €/kg",null,null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",null,53,70,88,53,70,88,null,53,70,88,53,70,88,null,70,88,123,70,88,123,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",null,{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":21.000000000000004},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":21.000000000000004},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"J7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},null,{"$f":"L7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":21.000000000000004},{"$f":"M7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"N7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},{"$f":"O7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":21.000000000000004},{"$f":"P7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"Q7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},null,{"$f":"S7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"T7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},{"$f":"U7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":49.000000000000007},{"$f":"V7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":28.000000000000004},{"$f":"W7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":35},{"$f":"X7*'Entzugswerte Düngung'!D18","v":49.000000000000007},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",null,{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":90},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":90},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"J7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},null,{"$f":"L7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":90},{"$f":"M7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"N7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},{"$f":"O7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":90},{"$f":"P7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"Q7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},null,{"$f":"S7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"T7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},{"$f":"U7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":210},{"$f":"V7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":120},{"$f":"W7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":150},{"$f":"X7*'Entzugswerte Düngung'!E18","v":210},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",null,300,300,300,300,300,300,null,{"$f":"E49","v":300},300,300,300,300,300,null,{"$f":"L49","v":300},300,{"$f":"S49","v":300},300,300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",null,{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":10.500000000000002},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":10.500000000000002},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"J7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},null,{"$f":"L7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":10.500000000000002},{"$f":"M7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"N7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},{"$f":"O7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":10.500000000000002},{"$f":"P7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"Q7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},null,{"$f":"S7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"T7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},{"$f":"U7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":24.500000000000004},{"$f":"V7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":14.000000000000002},{"$f":"W7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":17.5},{"$f":"X7*'Entzugswerte Düngung'!F18","v":24.500000000000004},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",null,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"E51","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"L51","v":0},0,{"$f":"S51","v":0},0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",null,{"$f":"E46*$B46+E47*$B47+E48*$B48+E49*$B49+E50*$B50+E51*$B51","v":444.45266666666669},584.97466666666662,730.10666666666657,444.45266666666669,584.97466666666662,730.10666666666657,null,{"$f":"L46*$B46+L47*$B47+L48*$B48+L49*$B49+L50*$B50+L51*$B51","v":444.45266666666669},584.97466666666662,730.10666666666657,444.45266666666669,584.97466666666662,730.10666666666657,null,{"$f":"S46*$B46+S47*$B47+S48*$B48+S49*$B49+S50*$B50+S51*$B51","v":584.97466666666662},730.10666666666657,1015.7606666666668,584.97466666666662,730.10666666666657,1015.7606666666668,0]
["Herbizide",null," €/ha",null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",null,180,180,180,180,{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},null,{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},null,{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},{"$f":"H54","v":180},0]
["Insektizide",null," €/ha",null,200,200,200,200,200,200,null,200,200,200,200,200,200,null,200,200,200,200,200,200,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"L56","v":0},0,{"$f":"S56","v":0},0,{"$f":"U56","v":0},{"$f":"W56","v":0},0]
["Pflanzenbehandlungsk.*",null," €/ha",null,{"$f":"SUM(E53:E56)","v":380},380,380,380,380,380,null,{"$f":"SUM(L53:L56)","v":380},380,380,380,380,380,null,{"$f":"SUM(S53:S56)","v":380},380,380,380,380,380,0]
["* bei Kartoffeln evtl. 35 €/ha Krautabtötung"]
["** Komplette Eigenmechanisierung"]
["*** Je nach vorhandener Sortiertechnik und Vermarktungsstruktur muss der Ansatz deutlich höher gewählt werden."]
["****Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]
["*****Bei Abnahmen unter 1t = 10 € Aufschlag"]

{"sheet":"Körnermais","index":27,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Körnermais",null,null,null,null,null,null,null,null,"eigene "]
["Energieverluste",0.05,null,"2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprodukt",null," dt/ha",55,60,65,55,60,65,0]
["          Preis Hauptprodukt",null," €",{"$f":"+Stammdatenblatt!J22","v":35.159999999999997},{"$f":"+D8","v":35.159999999999997},{"$f":"Stammdatenblatt!J22","v":35.159999999999997},{"$f":"+E8","v":35.159999999999997},{"$f":"Stammdatenblatt!J22","v":35.159999999999997},{"$f":"+G8","v":35.159999999999997},0]
["Erlös Hauptprodukt (80 % Futterware)",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":1933.7999999999997},2109.6,2285.3999999999996,1933.7999999999997,2109.6,2285.3999999999996,0]
["Energielieferung netto",null,"10 MJ NEL",0,{"$f":"D10","v":0},null,{"$f":"E10","v":0},{"$f":"F10","v":0},{"$f":"G10","v":0},0]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D10+D9","v":1933.7999999999997},2109.6,2285.3999999999996,1933.7999999999997,2109.6,2285.3999999999996,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":352},352,352,352,352,352,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":467.53666666666663},508.25666666666677,549.85666666666668,467.53666666666663,508.25666666666677,549.85666666666668,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},{"$f":"E56","v":0},null,{"$f":"G56","v":0},null,{"$f":"I56","v":0},{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*Stammdatenblatt!$M$202","v":10.577885999999998},{"$f":"(E11/1000)*Stammdatenblatt!$M$202","v":11.539511999999998},{"$f":"F11/1000*Stammdatenblatt!M202","v":12.501137999999997},{"$f":"(G11/1000)*Stammdatenblatt!$M$202","v":10.577885999999998},{"$f":"H11/1000*Stammdatenblatt!M202","v":11.539511999999998},{"$f":"(I11/1000)*Stammdatenblatt!$M$202","v":12.501137999999997},{"$f":"(J11/1000)*Stammdatenblatt!$M$202","v":0}]
["Sonstiges",null," €/ha",20,25,25,20,25,25,0]
["Trocknungskosten",null," €/ha",{"$f":"(D7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":220.48950000000005},{"$f":"(E7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":240.53400000000002},{"$f":"(F7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":260.57850000000008},{"$f":"(G7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":220.48950000000005},{"$f":"(H7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":240.53400000000002},{"$f":"(I7*Stammdatenblatt!$E$221*Stammdatenblatt!$E$222)","v":260.57850000000008},{"$f":"(J7*Stammdatenblatt!$E$206+J7*Stammdatenblatt!$E$207*4)/3","v":0}]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D17)","v":1070.6040526666668},1137.3301786666668,1199.9363046666667,1070.6040526666668,1137.3301786666668,1199.9363046666667,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D18","v":863.19594733333292},972.26982133333308,1085.4636953333329,863.19594733333292,972.26982133333308,1085.4636953333329,0]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5857","v":385.44790000000006},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5905","v":410.59030000000007},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5953","v":447.10220000000004},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6001","v":372.11640000000006},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6049","v":396.01850000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6097","v":432.57080000000008},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5855*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5903*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5951*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5999*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6047*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6095*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":200},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,0,null,0,null,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D20:D22,D18)","v":1656.0519526666669},1747.9204786666669,1847.0385046666668,1642.7204526666669,1733.3486786666667,1832.5071046666667,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":277.74804733333281},361.67952133333301,438.36149533333287,291.07954733333281,376.25132133333318,452.89289533333294,0]
["Zeit-Spanne        Arbeitszeitbedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A26,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A27,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":2.06},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":2.08},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":2.08},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":1.6600000000000001},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0.71},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0.82},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0.82},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0.82},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0.04},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0.03},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0.03},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0.03},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":5.7199999999999989},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":5.7299999999999986},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":6.3100000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":5.2700000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":5.2700000000000005},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":5.8600000000000012},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5819:$B$5854,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5819:$G$5854)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5867:$B$5902,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5867:$G$5902)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5915:$B$5950,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5915:$G$5950)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5963:$B$5998,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5963:$G$5998)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6011:$B$6046,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6011:$G$6046)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6059:$B$6094,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6059:$G$6094)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D36)","v":9.61},9.6399999999999988,10.220000000000001,8.49,8.49,9.0800000000000018,0]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D37,0)","v":28.901982032604874},37.518622544951562,42.892514220482667,34.284987907341907,44.316998979191183,49.878072173274546,0]
["Aussaatmenge",null," kg/ha;E.",2.2000000000000002,{"$f":"D39","v":2.2000000000000002},{"$f":"E39","v":2.2000000000000002},{"$f":"E39","v":2.2000000000000002},{"$f":"F39","v":2.2000000000000002},{"$f":"G39","v":2.2000000000000002},0]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",100,100,100,100,100,100,0]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/kg; /E.",0,0,0,0,0,0,0]
["             Zukauf",null," €/kg; /E.",{"$f":"Stammdatenblatt!J89","v":160},{"$f":"+D42","v":160},{"$f":"+E42","v":160},{"$f":"+E42","v":160},{"$f":"+F42","v":160},{"$f":"+G42","v":160},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D42*D39","v":352},352,352,352,352,352,0]
["Dünger:","       €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",76,83,90,76,83,90,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",44,48,{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!D13","v":52},44,{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!D13","v":48},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!D13","v":52},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",28,{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!E13","v":30},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!E13","v":32.5},28,{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!E13","v":30},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!E13","v":32.5},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,300,300,300,300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":13.75},{"$f":"E7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":15},{"$f":"F7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":16.25},{"$f":"G7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":13.75},{"$f":"H7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":15},{"$f":"I7*'Entzugswerte Düngung'!F13","v":16.25},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D50","v":0},0,{"$f":"E50","v":0},0,{"$f":"G50","v":0},0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+$B45*D45+$B46*D46+$B47*D47+$B48*D48+$B49*D49+$B50*D50","v":467.53666666666663},508.25666666666677,549.85666666666668,467.53666666666663,508.25666666666677,549.85666666666668,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,{"$f":"D53","v":0},0,0,0,{"$f":"G53","v":0},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,{"$f":"D54","v":0},0,{"$f":"E54","v":0},0,{"$f":"G54","v":0},0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,{"$f":"D55","v":0},0,{"$f":"E55","v":0},0,{"$f":"G55","v":0},0]
["Pflanzenbehandlungsk.*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["* bei Körnermais evtl. 18 €/ha Mesurolbeizung und evtl. 30 €/ha Maiszünslerbehandlung"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Stilllegung","index":28,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,2]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[]
["Flächenstillegung",null,null,"2 ha","5 ha","20 ha","eigene "]
[null,"Rotationsbrache",null,null,null,null,"Werte"]
["Leistung: Menge Hauptprod.",null," dt/ha",0,0,0,0]
["          Preis Hauptprod.",null," €",0,{"$f":"D8","v":0},0,0]
["Erlös Hauptprodukt",null," €/ha",{"$f":"D7*D8","v":0},{"$f":"E7*E8","v":0},{"$f":"F7*F8","v":0},{"$f":"G7*G8","v":0}]
["Erlös Nebenprodukt(e)",null," €/ha",0,{"$f":"D10","v":0},{"$f":"E10","v":0},{"$f":"F10","v":0}]
["Leistungen",null," €/ha",{"$f":"D9+D10","v":0},{"$f":"E10+E9","v":0},{"$f":"F10+F9","v":0},{"$f":"G10+G9","v":0}]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D41","v":22.5},{"$f":"E41","v":22.5},{"$f":"F41","v":22.5},{"$f":"G41","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D49","v":0},{"$f":"E49","v":0},{"$f":"F49","v":0},{"$f":"G49","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D54","v":0},{"$f":"E54","v":0},{"$f":"F54","v":0},{"$f":"G54","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"(D11/1000)*9","v":0},{"$f":"(E11/1000)*9","v":0},{"$f":"(F11/1000)*9","v":0},0]
["Konservierungskosten",null," €/ha",{"$f":"D7*3","v":0},{"$f":"E7*3","v":0},{"$f":"F7*3","v":0},0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D16)","v":22.5},{"$f":"SUM(E12:E16)","v":22.5},{"$f":"SUM(F12:F16)","v":22.5},{"$f":"SUM(G12:G16)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D11-D17","v":-22.5},{"$f":"E11-E17","v":-22.5},{"$f":"F11-F17","v":-22.5},{"$f":"G11-G17","v":0}]
["Maschinenkosten eigen",null," €/ha",{"$f":"+Arbeitsgänge!J2001","v":73.989999999999995},{"$f":"Arbeitsgänge!J2007","v":70.75},{"$f":"Arbeitsgänge!J2013","v":65.61},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",0,0,0,0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D22","v":0},{"$f":"E22","v":0},{"$f":"F22","v":0}]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D19:D22,D17)","v":96.49},{"$f":"SUM(E19:E22,E17)","v":93.25},{"$f":"SUM(F19:F22,F17)","v":88.11},{"$f":"SUM(G19:G22,G17)","v":0}]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D11-D23","v":-96.49},{"$f":"E11-E23","v":-93.25},{"$f":"F11-F23","v":-88.11},{"$f":"G11-G23","v":0}]
["Zeit-Spanne        Arbeitszeitbedarf"]
["MAE",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A26,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A26,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A26,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A27,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A27,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A27,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A28,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A28,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A28,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A29,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":1.4},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A29,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":1.2},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A29,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0.69}]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A30,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A30,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A30,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A31,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A31,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A31,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A32,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":2.99},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A32,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":2.2800000000000002},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A32,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":1.59}]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A33,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A33,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A33,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$1998:D$2000,A34,Arbeitsgänge!G$1998:G$2000)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2004:D$2006,A34,Arbeitsgänge!G$2004:G$2006)","v":0},{"$f":"SUMIF(Arbeitsgänge!D$2010:D$2012,A34,Arbeitsgänge!G$2010:G$2012)","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D26:D34)","v":4.3900000000000006},{"$f":"SUM(E26:E34)","v":3.4800000000000004},{"$f":"SUM(F26:F34)","v":2.2800000000000002},{"$f":"SUM(G26:G34)","v":0}]
["DB (je Akh)",null," €/Akh",{"$f":"IF(D24>0,D24/D35,0)","v":0},{"$f":"IF(E24>0,E24/E35,0)","v":0},{"$f":"IF(F24>0,F24/F35,0)","v":0},{"$f":"IF(G24>0,G24/G35,0)","v":0}]
["Aussaatmenge",null," kg/ha;E.",9,{"$f":"D37","v":9},9]
["davon Zukaufsaatgut",null,"   %",100,100,100]
["Saatgutpreis Eigen",null," €/kg; /E.",0,0,0,0]
["             Zukauf*",null," €/kg; /E.",2.5,2.5,2.5]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"(D38/100*(D37*D40)/100+((100-D38)/100*D37*D39/100))*100","v":22.5},{"$f":"(E38/100*(E37*E40)/100+((100-E38)/100*E37*E39/100))*100","v":22.5},{"$f":"(F38/100*(F37*F40)/100+((100-F38)/100*F37*F39/100))*100","v":22.5},{"$f":"(G38/100*(G37*G40)/100+((100-G38)/100*G37*G39/100))*100","v":0}]
["Dünger:","       €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",0,0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",0,0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",0,0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",0,{"$f":"D46","v":0},0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",0,{"$f":"D47","v":0},{"$f":"E47","v":0},{"$f":"F47","v":0}]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D48","v":0},{"$f":"E48","v":0},{"$f":"F48","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+$B43*D43+$B44*D44+$B45*D45+$B46*D46+$B47*D47+$B48*D48","v":0},{"$f":"+$B43*E43+$B44*E44+$B45*E45+$B46*E46+$B47*E47+$B48*E48","v":0},{"$f":"+$B43*F43+$B44*F44+$B45*F45+$B46*F46+$B47*F47+$B48*F48","v":0},{"$f":"+$B43*G43+$B44*G44+$B45*G45+$B46*G46+$B47*G47+$B48*G48","v":0}]
["Herbizide",null," €/ha",0,{"$f":"D50","v":0},{"$f":"E50","v":0},0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,{"$f":"E51","v":0},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,{"$f":"D53","v":0},0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D50:D53)","v":0},{"$f":"SUM(E50:E53)","v":0},{"$f":"SUM(F50:F53)","v":0},{"$f":"SUM(G50:G53)","v":0}]
["* Saatgutmischung aus eigenen Vorräten"]
["Wichtig: Die Arbeitszeiten beinhalten keine Rüstzeiten!"]

{"sheet":"Silomais","index":29,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,8],[5,3,5,5],[5,6,5,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,"Enegiekonzentration","TM-Gehalt im","Silomais",null,null,null,null,null,"eigene "]
["Silomais","10 MJ NEL/kg TM:","Ernteprodukt (%)","2 ha",null,null,"5 ha",null,null,"Werte"]
[null,0.65,0.3]
["Leistung: Menge TM","Brutto"," dt/ha",100,140,160,100,140,160,0]
["Verluste ",null," %",10.5,10.5,10.5,{"$f":"D9","v":10.5},10.5,{"$f":"G9","v":10.5},0]
["Futterlieferung (Netto TM, Silage)",null,null,{"$f":"D8/100*89.5","v":89.5},125.3,143.20000000000002,89.5,125.3,143.20000000000002,0]
["Energielieferung netto",null," 10 MJ ME",{"$f":"D12/0.6","v":9695.8333333333339},13574.166666666668,15513.333333333338,9695.8333333333339,13574.166666666668,15513.333333333338,0]
["Energielieferung netto",null," 10 MJ NEL",{"$f":"D10*100*$B$7","v":5817.5},8144.5,9308.0000000000018,5817.5,8144.5,9308.0000000000018,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":320},320,320,{"$f":"G43","v":320},320,{"$f":"I43","v":320},{"$f":"J43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":997.43866666666656},1405.5974666666668,1592.1618666666668,997.43866666666656,1405.5974666666668,1592.1618666666668,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},null,null,{"$f":"G56","v":0},null,{"$f":"I56","v":0},{"$f":"J56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"1474*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":8.0627800000000001},{"$f":"1690*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":9.2442999999999991},{"$f":"1884*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":10.305479999999999},{"$f":"1474*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":8.0627800000000001},{"$f":"1667*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":9.1184899999999995},{"$f":"1861*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":10.17967},{"$f":"1861*Stammdatenblatt!$M$203/1000","v":10.17967}]
["Folie und Sonstiges",null," €/ha",{"$f":"20*(1+Stammdatenblatt!D120)","v":20},{"$f":"D17","v":20},{"$f":"D17","v":20},{"$f":"D17","v":20},{"$f":"D17","v":20},{"$f":"D17","v":20},0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D17)","v":1345.5014466666664},1754.8417666666669,1942.4673466666668,1345.5014466666664,1754.7159566666669,1942.3415366666668,10.17967]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"-D18","v":-1345.5014466666664},-1754.8417666666669,-1942.4673466666668,-1345.5014466666664,-1754.7159566666669,-1942.3415366666668,-10.17967]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6623","v":210.929},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6669","v":244.33299999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6715","v":262.61950000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6761","v":199.42250000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6807","v":231.59700000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6853","v":249.92349999999999},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6621*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":370},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6667*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":420},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6713*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":460},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6759*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":340},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6805*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":410},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6851*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":450},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,null,null,{"$f":"D22","v":0},null,{"$f":"G22","v":0},0]
["XXX",null," €/ha",0,null,null,0,null,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D20:D23,D18)","v":1926.4304466666663},2419.174766666667,2665.086846666667,1884.9239466666663,2396.3129566666667,2642.2650366666667,10.17967]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/dt TM",{"$f":"D26/D10","v":-21.524362532588452},-19.307061186485772,-18.610941666666665,-21.060602756052138,-19.124604602287842,-18.45157148510242,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"0-D24","v":-1926.4304466666663},-2419.174766666667,-2665.086846666667,-1884.9239466666663,-2396.3129566666667,-2642.2650366666667,-10.17967]
["variable Kosten",null,"Cent/10 MJ NEL",{"$f":"IF(D12=0,0,D24/D12*100)","v":33.114403896289922},29.703171056131954,28.632217948717948,32.400927317003287,29.422468618904375,28.387033054003719,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":2.06},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":2.08},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":2.08},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":1.6600000000000001},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":1.6600000000000001},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0.96},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0.82},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0.82},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0.82},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0.71},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0.71},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":2.41},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":3.01},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":3.6},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":2.21},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":2.7999999999999994},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":3.3899999999999997},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":3.9400000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":3.9400000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":4.37},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":3.6900000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":3.6900000000000004},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":4.1100000000000003},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6587:$B$6620,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6587:$G$6620)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6633:$B$6666,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6633:$G$6666)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6679:$B$6712,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6679:$G$6712)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6725:$B$6758,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6725:$G$6758)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6771:$B$6804,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6771:$G$6804)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6817:$B$6850,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6817:$G$6850)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D29:D39)","v":10.199999999999999},10.82,11.84,9.09,9.68,10.690000000000001,0]
["Aussaatmenge",null," Pack/ha",2,2,2,2,2,2,0]
["Saatgutpreis",null," €/Pack",{"$f":"+Stammdatenblatt!J89","v":160},{"$f":"+Stammdatenblatt!J89","v":160},{"$f":"+Stammdatenblatt!J89","v":160},{"$f":"+D42","v":160},{"$f":"+Stammdatenblatt!J89","v":160},{"$f":"+G42","v":160},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D41*D42","v":320},320,320,320,320,320,0]
["Dünger:"," €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",142,201,228,142,201,228,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",56,79,89,56,79,89,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",142,201,228,142,201,228,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,300,300,300,300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":36},{"$f":"E8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":50.4},{"$f":"F8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":57.599999999999994},{"$f":"G8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":36},{"$f":"H8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":50.4},{"$f":"I8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":57.599999999999994},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,{"$f":"D50","v":0},0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49+D50*$B50","v":997.43866666666656},{"$f":"E45*$B45+E46*$B46+E47*$B47+E48*$B48+E49*$B49+E50*$B50","v":1405.5974666666668},{"$f":"F45*$B45+F46*$B46+F47*$B47+F48*$B48+F49*$B49+F50*$B50","v":1592.1618666666668},{"$f":"G45*$B$45+G46*$B$46+G47*$B$47+G48*$B$48+G49*$B$49+G50*$B$50","v":997.43866666666656},{"$f":"H45*$B$45+H46*$B$46+H47*$B$47+H48*$B$48+H49*$B$49+H50*$B$50","v":1405.5974666666668},{"$f":"I45*$B$45+I46*$B$46+I47*$B$47+I48*$B$48+I49*$B$49+I50*$B$50","v":1592.1618666666668},{"$f":"J45*$B$45+J46*$B$46+J47*$B$47+J48*$B$48+J49*$B$49+J50*$B$50","v":0}]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,{"$f":"D53","v":0},0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,{"$f":"D55","v":0},0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},0,0,0,0,0,0]
["* evtl. 35 €/ha Mesurolbeizung und evtl. 60 €/ha Maiszünslerbehandlung"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Biogas-Mais und -Grünroggen","index":30,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,3,6,4],[4,6,6,7],[4,9,6,9]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,"Enegiekonzentration",null,"Mais",null,"eigene","Grünroggen GPS",null,"eigene ","Grünroggen + Mais","eigene "]
[null,"10 MJ NEL/kg TM:",null,null,null,"Werte",null,null,"Werte",null,"Werte"]
["Biogas-",0.65]
["Leistung: Menge (Abfuhr FM)","Brutto"," dt/ha",500,650,0,350,450,0,613,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["TM-Gehalt im Erntegut",null,"%",34,34,0,25,25]
["Verluste ",null," %",12,{"$f":"D10","v":12},0,12,12,0,12,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Verkauf ab Feld (Netto TM)",null," dt",{"$f":"(D8*(1-D10/100))*($D$9/100)","v":149.60000000000002},{"$f":"(E8*(1-E10/100))*($D$9/100)","v":194.48000000000002},{"$f":"(F8*(1-F10/100))*$C$7","v":0},{"$f":"(G8*(1-G10/100))*($G$9/100)","v":77},{"$f":"(H8*(1-H10/100))*($G$9/100)","v":99},{"$f":"(I8*(1-I10/100))*($G$9/100)","v":0},{"$f":"(J8*(1-J10/100))*($D$9/100)","v":183.40960000000004},{"$f":"(K8*(1-K10/100))*($D$9/100)","v":0}]
["Verkauf ab Feld",null," €/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$23","v":9.5},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$23","v":9.5},0,null,null,0,7,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Erlöse",null," €/ha",{"$f":"D8*D12","v":4750},{"$f":"E8*E12","v":6175},{"$f":"F8*F12","v":0},{"$f":"G11*G12","v":0},{"$f":"H11*H12","v":0},{"$f":"I11*I12","v":0},{"$f":"J11*J12","v":1283.8672000000004},{"$f":"K11*K12","v":0}]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D42","v":196},196,0,68.28,68.28,0,232,0,"LLH Kassel"]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D50","v":263.51666666666671},291.17666666666668,0,229.34750000000003,250.18470000000002,0,96,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D55","v":80.58},80.58,0,0,0,0,81,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Versicherung",null," €/ha",{"$f":"1200*Stammdatenblatt!$E$203/1000","v":6.5640000000000001},{"$f":"1200*Stammdatenblatt!$E$203/1000","v":6.5640000000000001},{"$f":"1200*Stammdatenblatt!$E$203/1000","v":6.5640000000000001},5,6,6,7,0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Folie und Sonstiges",null," €/ha",20,30,0,20,30,0,40,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D14:D18)","v":566.66066666666666},604.32066666666663,6.5640000000000001,322.62750000000005,354.46469999999999,6,456,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"D13-D19","v":4183.3393333333333},5570.6793333333335,-6.5640000000000001,-322.62750000000005,-354.46469999999999,-6,{"$f":"-J19","v":-456},{"$f":"-K19","v":0}]
["Maschinenkosten eigen **",null," €/ha",{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4720","v":268.49025000000006},{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!T4779","v":255.71512499999997},0,{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5269","v":155.43329999999997},{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5269","v":155.43329999999997},0,198,0,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4720","v":275},{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!U4779","v":300},0,{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5269","v":222.2},{"$f":"'Arbeitsvorgänge-KTBL'!U5269","v":222.2},0,183,0,"ÜMV Verrechnungssätze für Hessen 2010-2012"]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D23","v":0},0,0,0,0,{"$f":"E23","v":0},0]
["XXX",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D21:D24,D19)","v":1110.1509166666667},1160.0357916666667,6.5640000000000001,700.26080000000002,732.09799999999996,6,837,0]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"D13-D25","v":3639.8490833333335},{"$f":"E13-E25","v":5014.9642083333329},-6.5640000000000001,-700.26080000000002,-732.09799999999996,-6,446.86720000000037,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A28,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A28,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A28,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0.44000000000000006},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A28,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0.39},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A29,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A29,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A29,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0.13},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A29,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0.13},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A30,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":3.8100000000000005},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A30,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":3.8100000000000005},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A30,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0.28000000000000003},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A30,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0.52},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A31,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0.83000000000000007},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A31,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":1.1100000000000001},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A31,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A31,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A32,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A32,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A32,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":2.5},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A32,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":3.33},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A33,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A33,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A33,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":1},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A33,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":1},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A34,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A34,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A34,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0.92},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A34,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0.92},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A35,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":4.21},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A35,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":4.21},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A35,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":2.21},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A35,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":2.2999999999999998},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A36,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":3.1799999999999997},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A36,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":3.17},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A36,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":1.83},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A36,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":1.83},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A37,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A37,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A37,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A37,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4675:$B$4717,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A38,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4675:$G$4717)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$4732:$B$4776,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A38,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$4732:$G$4776)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5222:$B$5266,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A38,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5222:$G$5266)","v":0},{"$f":"SUMIF('Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$5281:$B$5329,'Biogas-Mais und -Grünroggen'!A38,'Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$5281:$G$5329)","v":0},0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D28:D38)","v":12.030000000000001},12.3,0,9.3099999999999987,10.42,0,{"$f":"10.6","v":10.6},0,"geändert nach Kalkulationsdaten Futterbau 3.5 2013"]
["Aussaatmenge",null," Pack/ha",2,2,0,1,1,0]
["Saatgutpreis",null," €/Pack",98,{"$f":"+D41","v":98},0,68.28,68.28,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D40*D41","v":196},196,0,68.28,68.28,0,232,0]
["Dünger:"," €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff)"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",45,51,0,49.75,54.27,0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",40,40,0,0,0,0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,300,0,0,0,0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",0,{"$f":"D48","v":0},0,0,0,0,null,null,"Richtwert-Deckungsbeiträge 2012 LWK NDS"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D49","v":0},0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D44*$B44+D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49","v":263.51666666666671},291.17666666666668,0,229.34750000000003,250.18470000000002,0,96,0]
["Herbizide",null," €/ha",69,69,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,{"$f":"D52","v":0},0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",11.58,11.58,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,{"$f":"D54","v":0},0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.*",null," €/ha",{"$f":"SUM(D51:D54)","v":80.58},80.58,0,0,0,0,81,0]
["* evtl. 35 €/ha Mesurolbeizung und evtl. 60 €/ha Maiszünslerbehandlung"]
["**Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Grünland","index":31,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[55,0,55,11]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Grünland",null,null," Silage*",null,"eigene ","Heu*",null,"eigene ","Weide*",null,"eigene "]
[null,null,null,"ext.","int.","Werte","ext.","int.","Werte","ext.","int.","Werte"]
[]
["Leistung: Menge TM",null," dt/ha",47,65,0,40,55,0,28,50,0]
["Verluste ",null," %",15,15,0,35,35,0,10,10,0]
["Flächenprämie (HALM 2)",null," €/ha",200,200,0,200,200,0,200,200,0]
["Energielieferung netto",null," 10 MJ NEL",{"$f":"D8*85*6/10","v":2397},{"$f":"E8*85*6/10","v":3315},{"$f":"F8*85*6/10","v":0},{"$f":"G8*65*6/10","v":1560},{"$f":"H8*65*6/10","v":2145},{"$f":"I8*85*6/10","v":0},{"$f":"J8*90*6/10","v":1512},{"$f":"K8*90*6/10","v":2700},{"$f":"L8*90*6/10","v":0}]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D42","v":5.52},{"$f":"E42","v":38.64},{"$f":"F42","v":0},5.52,38.64,{"$f":"I42","v":0},5.52,38.64,{"$f":"L42","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"+D50","v":548.35517777777784},{"$f":"E50","v":961.94957777777779},{"$f":"F50","v":0},387.33355555555562,688.90988888888899,{"$f":"I50","v":0},225.91648888888886,637.19444444444457,{"$f":"L50","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D55","v":0},0,{"$f":"F55","v":0},0,0,{"$f":"I55","v":0},0,0,{"$f":"L55","v":0}]
["Folie, Sonstiges",null," €/ha",20,30,0,0,0,0,0,0,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D12:D15)","v":573.87517777777782},1030.5895777777778,0,392.8535555555556,727.54988888888897,0,231.43648888888887,675.83444444444456,0]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"-D16","v":-573.87517777777782},{"$f":"-E16","v":-1030.5895777777778},0,-392.8535555555556,-727.54988888888897,0,-231.43648888888887,-675.83444444444456,0]
["Maschinenkosten eigen ***",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6910","v":162.7681},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T6987","v":286.59030000000001},0,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7165","v":211.30799999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7238","v":363.92999999999995},0,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7497","v":150.23769999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7540","v":166.24790000000002},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6908*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":233},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U6985*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":353},0,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7163","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7236","v":0},0,{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7495","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7538","v":0},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,0,0,{"$f":"D20","v":0},{"$f":"E20","v":0},0,0,{"$f":"J20","v":0},0]
["Einzäunung",null," €/ha",0,0,0,{"$f":"D21","v":0},{"$f":"E21","v":0},0,78,{"$f":"J21","v":78},0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D18:D22,D16)","v":969.64327777777783},{"$f":"SUM(E18:E22,E16)","v":1670.1798777777778},0,604.16155555555565,1091.479888888889,{"$f":"SUM(I18:I22,I16)","v":0},459.67418888888886,{"$f":"SUM(K18:K22,K16)","v":920.08234444444452},{"$f":"SUM(L18:L22,L16)","v":0}]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/dt",{"$f":"D25/D8","v":-16.375388888888889},-25.695075042735045,{"$error":"#DIV/0!"},-10.104038888888891,-19.845088888888892,{"$error":"#DIV/0!"},-9.274078174603174,-18.401646888888891,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Deckungsbeitrag (DB)",null," €/ha",{"$f":"0-D23+D10","v":-769.64327777777783},{"$f":"0-E23","v":-1670.1798777777778},0,{"$f":"0-G23+G10","v":-404.16155555555565},-1091.479888888889,0,{"$f":"0-J23+J10","v":-259.67418888888886},-920.08234444444452,0]
["variable Kosten",null,"Cent/10 MJ NEL",{"$f":"IF(D11=0,0,D23/D11*100)","v":40.452368701617765},50.382500083794199,0,38.728304843304848,50.884843304843308,0,30.401732069370958,34.077123868312761,0]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A28,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":3.12},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":2.91},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":2.0299999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":2.46},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":2.8600000000000003},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":2.91},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0.45},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0.45},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":1.4900000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":4.13},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":3.03},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":3.92},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":4},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":3.69},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":6.56},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0.39},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0.39},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":1.4300000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":1.4900000000000002},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":3.38},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0.86},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0.86},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":1.36},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":1.4300000000000002},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":3.17},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":3.23},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0.43},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0.05},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0.05},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0.05},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0.05},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":1.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":1.35},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6863:$B$6907,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6863:$G$6907)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$6920:$B$6984,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$6920:$G$6984)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7120:$B$7162,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7120:$G$7162)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7175:$B$7235,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7175:$G$7235)","v":0},0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7467:$B$7494,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7467:$G$7494)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7507:$B$7537,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7507:$G$7537)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D28:D38)","v":7.84},{"$f":"SUM(E28:E38)","v":14.01},0,9.39,16.13,0,8.49,9.86,{"$f":"SUM(L28:L38)","v":0}]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",1,7,0,1,7,0,1,7,0]
["Saatgutpreis",null," €/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$97","v":5.52},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D40*D41","v":5.52},38.64,0,5.52,38.64,0,5.52,38.64,0]
["Dünger:","   €/kg",null,"Nährstoffabfuhr/ ha (in kg Reinnährstoff) LfL"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",73,132,0,51,94,0,29,86,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",26,42,0,17,28,0,11,29,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",95,167,0,68,117,0,40,109,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",{"$f":"D8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":32.9},{"$f":"E8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":45.5},0,{"$f":"G8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":28},{"$f":"H8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":38.5},0,{"$f":"J8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":19.599999999999998},{"$f":"K8*'Entzugswerte Düngung'!G20","v":35},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D8*'Entzugswerte Düngung'!F20","v":28.2},{"$f":"E8*'Entzugswerte Düngung'!F21","v":23.4},0,{"$f":"G8*'Entzugswerte Düngung'!F20","v":24},{"$f":"H8*'Entzugswerte Düngung'!F20","v":33},0,{"$f":"J8*'Entzugswerte Düngung'!F20","v":16.8},{"$f":"K8*'Entzugswerte Düngung'!F20","v":30},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D44*$B44+D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49","v":548.35517777777784},961.94957777777779,0,387.33355555555562,688.90988888888899,0,225.91648888888886,637.19444444444457,0]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.**",null," €/ha",{"$f":"SUM(D51:D54)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0]
["* Es wird bei den 3 Verfahren als Schlaggröße 2 ha  unterstellt."]
[]
["***Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Kleegras","index":32,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,4],[56,0,56,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Kleegrassilage*",null,"eigene "]
[null,null,null,null,null,"Werte"]
[null,null,null,"geringe","hohe"]
[null,null,null,"Ertragsstufe","Ertragsstufe"]
["Leistung: Menge TM",null," dt/ha",66,88,0]
["Verluste ",null," %",15,15,0]
["Energielieferung netto",null,"MJ ME",{"$f":"D13*10","v":33660},{"$f":"E13*10","v":44880},{"$f":"F13*10","v":0}]
["Energielieferung brutto",null," 10 MJ NEL/dt",{"$f":"D9*6*10","v":3960},{"$f":"E9*6*10","v":5280},{"$f":"F9*6*10","v":0}]
["Energielieferung netto",null," 10 MJ NEL",{"$f":"D9*0.85*6*10","v":3366},{"$f":"E9*0.85*6*10","v":4488},{"$f":"F9*0.85*6*10","v":0}]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"D43","v":102.9},{"$f":"E43","v":102.9},{"$f":"F43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D51","v":581.31402666666668},{"$f":"E51","v":727.23314666666658},{"$f":"F51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},{"$f":"E56","v":0},{"$f":"F56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",0,{"$f":"D17","v":0},0]
["Konservierungskosten",null," €/ha",0,{"$f":"D18","v":0},0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D14:D18)","v":684.21402666666665},{"$f":"SUM(E14:E18)","v":830.13314666666656},{"$f":"SUM(F14:F18)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"0-D19","v":-684.21402666666665},{"$f":"0-E19","v":-830.13314666666656},{"$f":"0-F19","v":0}]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7383","v":171.55180000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7457","v":210.72220000000002},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7381*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":241},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7455*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":363},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,{"$f":"D23","v":0},0]
["xxx",null," €/ha",0,{"$f":"D24","v":0},0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D21:D24,D19)","v":1096.7658266666667},{"$f":"SUM(E21:E24,E19)","v":1403.8553466666667},{"$f":"SUM(F21:F24,F19)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null," €/ha",{"$f":"0-D25","v":-1096.7658266666667},{"$f":"0-E25","v":-1403.8553466666667},{"$f":"0-F25","v":0}]
["variable Kosten",null,"Cent/10MJ NEL",{"$f":"IF(D13=0,0,D25/D13*100)","v":32.583654981184395},{"$f":"IF(E13=0,0,E25/E13*100)","v":31.280199346405229},{"$f":"IF(F13=0,0,F25/F13*100)","v":0}]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0.25},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0.25},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":3.05},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":1.77},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":1.61},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":1.5100000000000002},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":1.31},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":1.3800000000000001},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0.85},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0.85000000000000009},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":1.6800000000000002},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":1.6800000000000002},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7331:$B$7380,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7331:$G$7380)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7393:$B$7454,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7393:$G$7454)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D29:D39)","v":7.1399999999999988},{"$f":"SUM(E29:E39)","v":9.0500000000000007},{"$f":"SUM(F29:F39)","v":0}]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",15,15,0]
["Saatgutpreis",null," €/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J101","v":6.86},{"$f":"+D42","v":6.86},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D42*D41","v":102.9},{"$f":"+E42*E41","v":102.9},{"$f":"+F42*F41","v":0}]
["Dünger:"," €/kg",null,"Düngeraufwand/ha (in kg Reinnährstoff Entzug) LFL"]
["Stickstoff",{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",36,45,0]
["Phosphor",{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",42,52,0]
["Kali",{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",193,243,0]
["Kalk",{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",300,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",{"$f":"D9*'Entzugswerte Düngung'!F22","v":31.68},{"$f":"E9*'Entzugswerte Düngung'!F22","v":42.239999999999995},0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,{"$f":"D50","v":0},0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49+D50*$B50","v":581.31402666666668},{"$f":"E45*$B45+E46*$B46+E47*$B47+E48*$B48+E49*$B49+E50*$B50","v":727.23314666666658},{"$f":"F45*$B45+F46*$B46+F47*$B47+F48*$B48+F49*$B49+F50*$B50","v":0}]
["Herbizide",null," €/ha",0,{"$f":"D52","v":0},0]
["Fungizide",null," €/ha",0,{"$f":"D53","v":0},0]
["Insektizide",null," €/ha",0,{"$f":"D54","v":0},0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,{"$f":"D55","v":0},0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},{"$f":"SUM(E52:E55)","v":0},{"$f":"SUM(F52:F55)","v":0}]
["Es wird bei den 3 Verfahren als Schlaggröße 2 ha  unterstellt, die Daten sind\nin den Arbeitsgängen hinterlegt."]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Welsches Weidelgras","index":33,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,3,5,4],[4,3,4,4]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null," Welsches Weidelgras",null,"eigene "]
[null,null,null,"2 ha",null,"Werte"]
["Leistung: Menge FM",null," dt/ha",170,170,0]
["Verluste ",null," %",25,25,0]
["Energielieferung brutto",null," 10MJ ME/dt",200,200,0]
["Energielieferung netto",null," 10MJ ME",7500,10500,0,null,null,null,"Düngeraufwand"]
["Energielieferung brutto",null," 10MJ NEL/dt",12.5,12.5,0]
["Energielieferung netto",null," 10MJ NEL",4688,6563,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D43","v":120.8},{"$f":"+E43","v":120.8},{"$f":"F43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",0,0,{"$f":"F51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"D56","v":0},{"$f":"E56","v":0},{"$f":"F56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",0,0,0]
["Folie und Sonstiges",null," €/ha",70,70,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D17)","v":190.8},{"$f":"SUM(E13:E17)","v":190.8},{"$f":"SUM(F13:F17)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"0-D18","v":-190.8},{"$f":"0-E18","v":-190.8},{"$f":"0-F18","v":0}]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7963","v":105.98849999999999},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7987","v":110.30080000000001},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7961","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7985","v":0},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,0,0]
["xxx",null," €/ha",0,0,0]
["eingesparte Düngerkosten",null," €/ha",0,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D24)","v":296.7885},{"$f":"SUM(E13:E24)","v":301.10080000000005},{"$f":"SUM(F13:F24)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null," €/ha",{"$f":"0-D25","v":-296.7885},{"$f":"0-E25","v":-301.10080000000005},{"$f":"0-F25","v":0}]
["variable Kosten",null,"Cent/10MJ NEL",{"$f":"IF(D12=0,0,D25/D12*100)","v":6.3308127133105794},{"$f":"IF(E12=0,0,E25/E12*100)","v":4.5878531159530711},{"$f":"IF(F12=0,0,F25/F12*100)","v":0}]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0.48},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0.49},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":1.7999999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":1.81},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":3.77},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":3.77},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7949:$B$7960,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7949:$G$7960)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7973:$B$7984,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7973:$G$7984)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D29:D39)","v":6.05},{"$f":"SUM(E29:E39)","v":6.07},{"$f":"SUM(F29:F39)","v":0}]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",40,40,0]
["Saatgutpreis",null," €/kg",3.02,3.02,0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D41*D42","v":120.8},{"$f":"+E41*E42","v":120.8},{"$f":"+F41*F42","v":0}]
["Dünger:"," €/kg"]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A135","v":"Stickstoff"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",null,null,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A136","v":"Phosphor"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",null,null,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A137","v":"Kali"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",null,null,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A138","v":"Kalk"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",null,null,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A139","v":"Magnesium"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",0,0,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!A140","v":"Schwefel"},{"$f":"+Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49+D50*$B50","v":0},{"$f":"E45*$B45+E46*$B46+E47*$B47+E48*$B48+E49*$B49+E50*$B50","v":0},{"$f":"F45*$B45+F46*$B46+F47*$B47+F48*$B48+F49*$B49+F50*$B50","v":0}]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},{"$f":"SUM(E52:E55)","v":0},{"$f":"SUM(F52:F55)","v":0}]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Zwischenfrüchte","index":34,"n_rows":57,"n_cols":21,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","Zwischenfr.","eigene "]
[null,null,null,"Phacelia (2 ha)","Senf (2 ha)","Ölrettich (2 ha)","Winterraps","Grünroggen","Ackerbohne (2ha)","Alexandrinerklee","Futtererbse (2 ha)","Grünroggen (2ha)","Inkarnatklee (2ha)","Süßlupine (2 ha)","Perserklee (2 ha)","Sommerraps (2ha)","Wintererrübsen","Sommerwicke","Wickroggen","Landsb. Gemenge","Werte"]
["Leistung: Menge TM",null," dt/ha",22,18.399999999999999,25,75,50,28,18,22,40,22,28,18,28,25,22,90,35,0]
["Verluste ",null," %",10,10,10,null,null,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0]
["Energielieferung brutto",null," 10MJ ME/dt",{"$f":"D7*6*1.6*10","v":2112},{"$f":"E7*6*1.6*10","v":1766.3999999999999},{"$f":"F7*6*1.6*10","v":2400},null,null,{"$f":"I7*6*1.6*10","v":2688},1728,2112,3840,2112,2688,1728,2688,2400,2112,8640,3360,0]
["Energielieferung netto",null," 10MJ ME",{"$f":"D7*0.9*6*1.6*10","v":1900.8000000000004},{"$f":"E7*0.9*6*1.6*10","v":1589.76},{"$f":"F7*0.9*6*1.6*10","v":2160},null,null,{"$f":"I7*0.9*6*1.6*10","v":2419.1999999999998},1555.1999999999998,1900.8000000000004,3456,1900.8000000000004,2419.1999999999998,1555.1999999999998,2419.1999999999998,2160,1900.8000000000004,7776,3024.0000000000005,0]
["Energielieferung brutto",null," 10MJ NEL/dt",{"$f":"D9/1.6","v":1320},1103.9999999999998,1500,null,null,{"$f":"I9/1.6","v":1680},1080,1320,2400,1320,1680,1080,1680,1500,1320,5400,2100,0]
["Energielieferung netto",null," 10MJ NEL",1188.0000000000002,993.59999999999991,1350,null,null,{"$f":"I10/1.6","v":1511.9999999999998},971.99999999999989,1188.0000000000002,2160,1188.0000000000002,1511.9999999999998,971.99999999999989,1511.9999999999998,1350,1188.0000000000002,4860,1890.0000000000002,0]
["Saatgutkosten (öko-Z)",null," €/ha",{"$f":"D43","v":50.4},60.12,75.239999999999995,39.5,55.25,302.39999999999998,{"$f":"J43","v":179.52},302.39999999999998,220.79999999999998,128.79999999999998,229.10000000000002,75.78,24.8,30.6,276.48,137.4,237.9,{"$f":"U43","v":0}]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",null,null,null,{"$f":"G51","v":161.35000000000002},{"$f":"H51","v":138.30000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"U51","v":0}]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",null,null,null,{"$f":"G56","v":0},{"$f":"H56","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"U56","v":0}]
["Versicherung",null," €/ha",null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Bodenunt., Folie u. Sonstiges",null," €/ha",null,null,null,7.15,7.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.15,0]
["Summe Direktkosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D17)","v":50.4},{"$f":"SUM(E13:E17)","v":60.12},{"$f":"SUM(F13:F17)","v":75.239999999999995},{"$f":"SUM(G13:G17)","v":208.00000000000003},{"$f":"SUM(H13:H17)","v":200.70000000000002},{"$f":"SUM(I13:I17)","v":302.39999999999998},179.52,302.39999999999998,220.79999999999998,128.79999999999998,229.10000000000002,75.78,24.8,30.6,276.48,137.4,{"$f":"SUM(T13:T17)","v":245.05},{"$f":"SUM(U13:U17)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null," €/ha",{"$f":"0-D18","v":-50.4},{"$f":"0-E18","v":-60.12},{"$f":"0-F18","v":-75.239999999999995},{"$f":"0-G18","v":-208.00000000000003},{"$f":"0-H18","v":-200.70000000000002},{"$f":"0-I18","v":-302.39999999999998},-179.52,-302.39999999999998,-220.79999999999998,-128.79999999999998,-229.10000000000002,-75.78,-24.8,-30.6,-276.48,-137.4,{"$f":"0-T18","v":-245.05},{"$f":"0-U18","v":0}]
["Maschinenkosten eigen *",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7585","v":50.382300000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7606","v":50.396900000000002},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7627","v":50.396900000000002},{"$f":"'[3]Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5462","v":45.513999999999996},{"$f":"'[3]Arbeitsvorgänge-KTBL'!T5462","v":45.513999999999996},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7678","v":50.709899999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7702","v":103.53190000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7726","v":108.3098},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7750","v":165.49899999999997},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7774","v":103.53190000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7821","v":117.2281},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7845","v":103.4627},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7869","v":167.09879999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7893","v":159.03959999999998},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7917","v":112.67320000000001},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7939","v":93.499599999999987},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!T7657","v":92.558499999999995},0]
["Maschinenkosten fremd",null," €/ha",{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7583","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7604","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7625","v":0},{"$f":"'[3]Arbeitsvorgänge-KTBL'!X5462","v":0},{"$f":"'[3]Arbeitsvorgänge-KTBL'!Y5462","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7676","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7700","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7724","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7748","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7772","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7819","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7843","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7867","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7891","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7915","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7937","v":0},{"$f":"+'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!U7655*(1+Stammdatenblatt!C241)","v":220},0]
["Lohnkosten",null," €/ha",0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
["Mulchen (27 €/ha)",null," €/ha",27,27,27,27,27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,0]
["eingesparte Düngerkosten",null," €/ha",0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
["variable Kosten",null," €/ha",{"$f":"SUM(D13:D23)","v":127.78229999999999},{"$f":"SUM(E13:E23)","v":137.51689999999999},{"$f":"SUM(F13:F23)","v":152.6369},{"$f":"SUM(G13:G23)","v":280.51400000000001},{"$f":"SUM(H13:H23)","v":273.214},{"$f":"SUM(I13:I23)","v":353.10989999999998},283.05190000000005,410.70979999999997,386.29899999999998,232.33189999999999,346.32810000000001,179.24270000000001,191.89879999999999,189.63959999999997,389.15320000000003,230.89959999999999,{"$f":"SUM(T13:T23)","v":584.60850000000005},{"$f":"SUM(U13:U24)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null," €/ha",{"$f":"D24-D25","v":-127.78229999999999},{"$f":"E24-E25","v":-137.51689999999999},{"$f":"F24-F25","v":-152.6369},{"$f":"G24-G25","v":-280.51400000000001},{"$f":"H24-H25","v":-273.214},{"$f":"I24-I25","v":-353.10989999999998},-283.05190000000005,-410.70979999999997,-386.29899999999998,-232.33189999999999,-346.32810000000001,-179.24270000000001,-191.89879999999999,-189.63959999999997,-389.15320000000003,-230.89959999999999,{"$f":"T24-T25","v":-584.60850000000005},{"$f":"0-U25","v":0}]
["variable Kosten",null,"Cent/10MJ NEL",{"$f":"IF(D12=0,0,D25/D12*100)","v":10.756085858585857},{"$f":"IF(E12=0,0,E25/E12*100)","v":13.84026771336554},{"$f":"IF(F12=0,0,F25/F12*100)","v":11.306437037037037},{"$f":"IF(G12=0,0,G25/G12*100)","v":0},{"$f":"IF(H12=0,0,H25/H12*100)","v":0},{"$f":"IF(I12=0,0,I25/I12*100)","v":23.353829365079367},29.12056584362141,34.57153198653198,17.884212962962962,19.556557239057234,22.905297619047623,18.440606995884778,12.69171957671958,14.047377777777776,32.757003367003364,4.7510205761316868,{"$f":"IF(T12=0,0,T25/T12*100)","v":30.931666666666661},{"$f":"IF(U12=0,0,U25/U12*100)","v":0}]
["Zeit-Spanne","AK-Bedarf"]
["FEB",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0.49},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0.49},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A29,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0.49},0]
["MRZ",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A30,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["APR",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A31,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["MAI",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":2.2999999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A32,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["JUN",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A33,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["JUL",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":1.8},1.1000000000000001,1.1000000000000001,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":1.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":1.83},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":1.6099999999999999},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":1.8199999999999998},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":1.81},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A34,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":1.81},0]
["AUG",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0.93,0.93,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":1.8},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A35,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["SEP",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":3.33},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":3.33},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":3.33},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A36,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":2.2999999999999998},0]
["OKT",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0.5,0.5,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":3.62},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":7.35},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":4.22},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":7.53},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":7},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":3.92},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":1.87},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A37,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["NOV",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A38,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["Rest",null," Akh/ha",{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7574:$B$7582,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7574:$G$7582)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7595:$B$7603,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7595:$G$7603)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7616:$B$7624,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7616:$G$7624)","v":0},0,0,{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7667:$B$7675,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7667:$G$7675)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7688:$B$7699,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7688:$G$7699)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7712:$B$7723,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7712:$G$7723)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7736:$B$7747,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7736:$G$7747)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7760:$B$7771,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7760:$G$7771)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7807:$B$7818,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7807:$G$7818)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7831:$B$7842,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7831:$G$7842)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7855:$B$7866,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7855:$G$7866)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7879:$B$7890,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7879:$G$7890)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7903:$B$7914,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7903:$G$7914)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7927:$B$7936,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7927:$G$7936)","v":0},{"$f":"SUMIF('Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$B$7637:$B$7654,A39,'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!$G$7637:$G$7654)","v":0},0]
["Arbeitskraftstunden",null," AKh/ha",{"$f":"SUM(D29:D39)","v":2.29},2.29,2.29,2.5300000000000002,2.5300000000000002,2.3200000000000003,5.62,5.94,9.4499999999999993,5.62,6.5299999999999994,5.62,9.82,9.2899999999999991,6.22,4.17,{"$f":"SUM(T29:T39)","v":4.5999999999999996},{"$f":"SUM(U29:U39)","v":0}]
["Aussaatmenge",null," kg/ha",9,18,19,10,85,210,33,210,160,28,145,18,10,10,108,60,65,0]
["Saatgutpreis",null," €/kg",{"$f":"Stammdatenblatt!J103","v":5.6},{"$f":"Stammdatenblatt!E104","v":3.34},{"$f":"Stammdatenblatt!E105","v":3.96},{"$f":"[3]Stammdatenblatt!J105","v":3.95},{"$f":"[3]Stammdatenblatt!J106","v":0.65},{"$f":"Stammdatenblatt!E106","v":1.44},{"$f":"Stammdatenblatt!E107","v":5.44},{"$f":"Stammdatenblatt!E108","v":1.44},{"$f":"Stammdatenblatt!E109","v":1.38},{"$f":"Stammdatenblatt!E110","v":4.5999999999999996},{"$f":"Stammdatenblatt!E111","v":1.58},{"$f":"Stammdatenblatt!E112","v":4.21},{"$f":"Stammdatenblatt!E113","v":2.48},{"$f":"Stammdatenblatt!E114","v":3.06},{"$f":"Stammdatenblatt!E115","v":2.56},{"$f":"Stammdatenblatt!E116","v":2.29},{"$f":"Stammdatenblatt!E117","v":3.66},0]
["Saatgutkosten",null," €/ha",{"$f":"+D41*D42","v":50.4},60.12,75.239999999999995,39.5,55.25,302.39999999999998,179.52,302.39999999999998,220.79999999999998,128.79999999999998,229.10000000000002,75.78,24.8,30.6,276.48,137.4,237.9,0]
["Dünger:"," €/kg",null,"8 m³ RG","8 m³ RG","8 m³ RG",null,null,null,null,null,"8 m³ RG",null,null,null,"8 m³ RG","8 m³ RG",null,"8 m³ RG","8 m³ RG"]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A126","v":"Stickstoff"},{"$f":"Stammdatenblatt!J135","v":4.6100000000000003},"Aufw./ha",40,40,40,35,30,0,0,0,40,0,0,0,40,40,0,40,40,0]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A127","v":"Phosphor"},{"$f":"Stammdatenblatt!J136","v":1.06},"Aufw./ha",16,16,16,0,0,0,0,0,16,0,0,0,16,16,0,16,16,0]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A128","v":"Kali"},{"$f":"Stammdatenblatt!J137","v":1.76},"Aufw./ha",48,48,48,0,0,0,0,0,48,0,0,0,48,48,0,48,48,0]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A129","v":"Kalk"},{"$f":"Stammdatenblatt!J138","v":4.5555555555555551E-2},"Aufw./ha",16,16,16,0,0,0,0,0,16,0,0,0,16,16,0,16,16,0]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A130","v":"Magnesium"},{"$f":"Stammdatenblatt!J139","v":0.55200000000000005},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$f":"+[3]Stammdatenblatt!A131","v":"Schwefel"},{"$f":"Stammdatenblatt!J140","v":1.1494252873563218},"Aufw./ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Mineraldüngerkosten",null," €/ha",{"$f":"D45*$B45+D46*$B46+D47*$B47+D48*$B48+D49*$B49+D50*$B50","v":286.56888888888892},{"$f":"E45*$B45+E46*$B46+E47*$B47+E48*$B48+E49*$B49+E50*$B50","v":286.56888888888892},{"$f":"F45*$B45+F46*$B46+F47*$B47+F48*$B48+F49*$B49+F50*$B50","v":286.56888888888892},{"$f":"G45*$B45+G46*$B46+G47*$B47+G48*$B48+G49*$B49+G50*$B50","v":161.35000000000002},{"$f":"H45*$B45+H46*$B46+H47*$B47+H48*$B48+H49*$B49+H50*$B50","v":138.30000000000001},{"$f":"I45*$B45+I46*$B46+I47*$B47+I48*$B48+I49*$B49+I50*$B50","v":0},0,0,286.56888888888892,0,0,0,286.56888888888892,286.56888888888892,0,286.56888888888892,{"$f":"T45*$B45+T46*$B46+T47*$B47+T48*$B48+T49*$B49+T50*$B50","v":286.56888888888892},{"$f":"U45*$B45+U46*$B46+U47*$B47+U48*$B48+U49*$B49+U50*$B50","v":0}]
["Herbizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Fungizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Insektizide",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Wachstumsregler",null," €/ha",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Pflanzenbehandlungsk.",null," €/ha",{"$f":"SUM(D52:D55)","v":0},{"$f":"SUM(E52:E55)","v":0},{"$f":"SUM(F52:F55)","v":0},{"$f":"SUM(G52:G55)","v":0},{"$f":"SUM(H52:H55)","v":0},{"$f":"SUM(I52:I55)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(T52:T55)","v":0},{"$f":"SUM(U52:U55)","v":0}]
["*Verfahren inkl. Zinsanspruch; Verfahren ohne Zinsanspruch sind in den Arbeitsvorgängen abgebildet."]

{"sheet":"Milchkühe - Boxenlaufstall","index":35,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,8],[60,3,60,8],[61,3,61,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Milchkuh",null,null,"Liegeboxenlaufstall - Flüssigmist, perforierte Laufgänge,Tiefboxen",null,null,null,null,null,"eigene "]
[null,null,null,"     Bestandsgröße: 64",null,null,null,null,null,"Werte"]
["Milch aus Grundfutter (kg):",null,null,2700,3300,3200,3900,3600,4400,0]
["Milch",null,"kg/Kuh",6000,6000,7000,7000,8000,8000,0]
["  Preis/kg",null,"€",{"$f":"+Stammdatenblatt!J37","v":0.60109999999999997},{"$f":"+D9","v":0.60109999999999997},0.60109999999999997,0.60109999999999997,0.60109999999999997,0.60109999999999997,0]
["Zu- u. Abschläge",4,"% Fett ",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J38*($B10-3.7)*10","v":1.0799999999999994E-2},1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,{"$f":"+Stammdatenblatt!$J38*($B10-3.7)*10","v":1.0799999999999994E-2}]
["Kalb* (5 % Verlust berücksichtigt)",null,"Stück",0.95,{"$f":"+D11","v":0.95},0.95,0.95,0.95,0.95,0]
["  Preis/St.",null,"€",{"$f":"+(Stammdatenblatt!$J$45+Stammdatenblatt!$J$46)*0.5","v":204.4},204.4,204.4,204.4,204.4,204.4,0]
["Remontierungsrate",null,"%",34,34,34,34,34,34,0]
["Schlachttier ",null,"€",{"$f":"D16*D15","v":1461.8999999999999},{"$f":"E16*E15","v":1461.8999999999999},1461.8999999999999,1461.8999999999999,1461.8999999999999,1461.8999999999999,0]
["Schlachtgewicht",null,"kg",330,330,330,330,330,330]
["  Preis/kg",null,"€",{"$f":"+Stammdatenblatt!J39","v":4.43},{"$f":"+D16","v":4.43},4.43,4.43,4.43,4.43,0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q10","v":486.89406666666662},486.89406666666662,486.89406666666662,486.89406666666662,486.89406666666662,486.89406666666662,0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D8*(D9+D10)+D11*D12+D13/100*D14+D17","v":4849.5200666666669},{"$f":"+E8*(E9+E10)+E11*E12+E13/100*E14+E17","v":4849.5200666666669},5461.4200666666675,5461.4200666666675,6073.3200666666671,6073.3200666666671,0]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+D20*D13/100","v":916.36799999999994},{"$f":"+D19","v":916.36799999999994},{"$f":"+F20*F13/100","v":916.36799999999994},{"$f":"+G20*G13/100","v":916.36799999999994},{"$f":"+H20*H13/100","v":916.36799999999994},{"$f":"+I20*I13/100","v":916.36799999999994},{"$f":"+J20*J13/100","v":0}]
["     Färse ",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J44","v":2695.2},{"$f":"+D20","v":2695.2},{"$f":"+E20","v":2695.2},{"$f":"+F20","v":2695.2},{"$f":"+G20","v":2695.2},{"$f":"+H20","v":2695.2},0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D48*D50+D51*D53","v":973.05970149253744},796.94029850746267,1122.7611940298507,915.82089552238813,1298.8805970149253,1061.1194029850747,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Einstreu (Stroh)",null,"€/E.",{"$f":"(D60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"E60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"F60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"G60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"H60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"I60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"J60/100*Stammdatenblatt!$J188","v":0}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"(D55/100)*Stammdatenblatt!$J$162","v":68.688000000000002},{"$f":"+D23","v":68.688000000000002},{"$f":"F55/100*Stammdatenblatt!J162","v":76.319999999999993},{"$f":"+F23","v":76.319999999999993},{"$f":"H55/100*Stammdatenblatt!J162","v":83.951999999999998},{"$f":"+H23","v":83.951999999999998},0]
["Tierarzt/Medik.",null,"€/E.",{"$f":"110*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110},{"$f":"110*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110},{"$f":"125*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":125},{"$f":"125*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":125},{"$f":"140*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":140},{"$f":"140*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":140},0]
["Beiträge, Versich., Gebühren",null,"€/E.",{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},0]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",{"$f":"30*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":30},{"$f":"30*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":30},{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},{"$f":"40*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":40},{"$f":"40*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":40},0]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"E59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"F59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"G59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"H59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"I59*Stammdatenblatt!$J$231","v":96},{"$f":"J59*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D57+D58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(E57+E58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(F57+F58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(G57+G58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(H57+H58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(I57+I58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":55.62},{"$f":"(J57+J58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D20,D14*D16,D21:D29)/2","v":5311.8202257462681},5223.7605242537311,5400.4869720149245,5297.0168227611939,5502.3626735074622,5383.4820764925362,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D30*Stammdatenblatt!$E$237","v":159.35460677238802},{"$f":"E30*Stammdatenblatt!$E$237","v":156.71281572761194},{"$f":"F30*Stammdatenblatt!$E$237","v":162.01460916044772},{"$f":"G30*Stammdatenblatt!$E$237","v":158.91050468283581},{"$f":"H30*Stammdatenblatt!$E$237","v":165.07088020522386},{"$f":"I30*Stammdatenblatt!$E$237","v":161.50446229477609},{"$f":"J30*Stammdatenblatt!$E$237","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D21:D29,D19,D31)","v":2527.9460582649253},2349.1848642350742,2707.9395531902983,2497.8951502052237,2914.7472272201494,2673.4196152798504,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D18-D32","v":2321.5740084017416},2500.3352024315927,2753.4805134763692,2963.5249164614438,3158.5728394465177,3399.9004513868167,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",60,{"$f":"+D34","v":60},60,60,{"$f":"+G34","v":60},{"$f":"+H34","v":60},0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",15,15,15,15,{"$f":"+G35","v":15},{"$f":"+H35","v":15},0]
["xxx",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D34:D36,D32)","v":2602.9460582649253},{"$f":"SUM(E34:E36,E32)","v":2424.1848642350742},2782.9395531902983,2572.8951502052237,2989.7472272201494,2748.4196152798504,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D18-D37","v":2246.5740084017416},2425.3352024315927,2678.4805134763692,2888.5249164614438,3083.5728394465177,3324.9004513868167,{"$f":"J18-J37","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["2x6 FG Melkstand, KF-Station"]
["melken",null,"Akh/(E.*a)",25,{"$f":"D40","v":25},{"$f":"E40","v":25},{"$f":"F40","v":25},{"$f":"G40","v":25},{"$f":"H40","v":25},0]
["füttern",null,"AKh/E.",11,11,11,11,11,11,0]
["einstreuen",null,"AKh/E.",2,2,2,2,2,2,0]
["entmisten",null,"AKh/E.",2,2,2,2,2,2,0]
["sontige Arbeiten",null,"AKh/E.",4,4,4,4,4,4,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"SUM(D40:D44)","v":44},{"$f":"SUM(E40:E44)","v":44},44,44,44,44,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D38/D45","v":51.058500190948671},55.121254600718018,60.874557124462939,65.648293555941905,70.08120089651176,75.56591934970038,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"10 MJNEL",{"$f":"(40*365+D8*3.3+750)/10","v":3515},3515,3845,3845,4175,4175,{"$f":"(40*365+J8*3.3+750)/10","v":1535}]
["Kraftfutter 1",null,"dt/E.",{"$f":"IF(D51=0,D54/D49,(D54-(D52*D51))/D49)","v":16.492537313432837},13.507462686567164,19.029850746268657,15.522388059701493,22.014925373134329,17.985074626865671,{"$f":"IF(J51=0,J54/J49,(J54-(J52*J51))/J49)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"10 MJNEL/dt",67,67,67,67,67,67,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J159","v":59},{"$f":"+D50","v":59},{"$f":"+E50","v":59},{"$f":"+F50","v":59},{"$f":"+G50","v":59},{"$f":"+H50","v":59},0]
["Kraftfutter 2",null,"dt/E.",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"C49","v":"10 MJNEL/dt"},0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"€/dt",0,0,0,0,0,0,0]
["MJNEL aus Kraftfutter",null,{"$f":"C47","v":"10 MJNEL"},1105,905,1275,1040,1475,1205,0]
["Mineralfutterbedarf",null,"kg/Tier",90,90,100,100,110,110,0]
["Grundfutter",null,{"$f":"C54","v":"10 MJNEL"},{"$f":"D47-D54","v":2410},2610,2570,2805,2700,2970,{"$f":"+J47-J54","v":1535}]
["Wasser-/Enegiebedarf","Tränkwasser","m³/E.",27.2,{"$f":"D57","v":27.2},27.2,27.2,27.2,27.2,0]
[null,"Prozesswasser","m³/E.",3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,0]
[null,"Energie","kwH/E.",300,300,300,300,300,300,0]
["Einstreubedarf","Stroh","kg/E.",{"$f":"1.5*365","v":547.5},{"$f":"D60","v":547.5},547.5,547.5,547.5,547.5,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"−/600"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"−/800/600"]
["* Erlös für die weibl. Kälber kann je nach Milchleistung durchaus höher sein"]

{"sheet":"Milchkühe - AMS","index":36,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,8],[60,3,60,8],[61,3,61,8]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Milchkuh",null,null,"AMS - Liegeboxenlaufstall, Flüssigmist, perforierte Laufgänge,\nTiefboxen",null,null,null,null,null,"eigene "]
[null,null,null,"     Bestandsgröße: 128",null,null,null,null,null,"Werte"]
["Milch aus Grundfutter (kg):",null,null,2700,3300,3200,3900,3600,4400,0]
["Milch",null,"kg/Kuh",6000,6000,7000,7000,8000,8000,0]
["  Preis/kg",null,"€",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$37","v":0.60109999999999997},{"$f":"+D9","v":0.60109999999999997},0.60109999999999997,0.60109999999999997,0.60109999999999997,0.60109999999999997,0]
["Zu- u. Abschläge",4,"% Fett ",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J38*($B10-3.7)*10","v":1.0799999999999994E-2},1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,1.0799999999999994E-2,{"$f":"+Stammdatenblatt!$J38*($B10-3.7)*10","v":1.0799999999999994E-2}]
["Kalb* (5 % Verlust berücksichtigt)",null,"Stück",0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0]
["  Preis/St.",null,"€",{"$f":"+(Stammdatenblatt!J45+Stammdatenblatt!J46)*0.5","v":204.4},204.4,204.4,204.4,204.4,204.4,0]
["Remontierungsrate",null,"%",37,37,37,37,37,37,0]
["Schlachttier ",null,"€",{"$f":"D15*D16","v":1461.8999999999999},{"$f":"E15*E16","v":1461.8999999999999},1461.8999999999999,1461.8999999999999,1461.8999999999999,1461.8999999999999,0]
["Schlachtgewicht",null,"kg",330,330,330,330,330,330,0]
["  Preis/kg",null,"€",{"$f":"+Stammdatenblatt!J39","v":4.43},4.43,4.43,4.43,{"$f":"+G16","v":4.43},{"$f":"+H16","v":4.43},0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q10","v":486.89406666666662},{"$f":"+D17","v":486.89406666666662},{"$f":"+E17","v":486.89406666666662},{"$f":"+F17","v":486.89406666666662},{"$f":"+G17","v":486.89406666666662},{"$f":"+H17","v":486.89406666666662},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D8*(D9+D10)+D11*D12+D13/100*D15+D17","v":4474.5740666666661},{"$f":"+E8*(E9+E10)+E11*E12+E13/100*E15+E17","v":4474.5740666666661},5086.4740666666676,5086.4740666666676,5698.3740666666672,5698.3740666666672,0]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+D20*D13/100","v":997.22399999999993},{"$f":"+D19","v":997.22399999999993},{"$f":"+F20*F13/100","v":997.22399999999993},{"$f":"+G20*G13/100","v":997.22399999999993},{"$f":"+H20*H13/100","v":997.22399999999993},{"$f":"+I20*I13/100","v":997.22399999999993},{"$f":"+J20*J13/100","v":0}]
["     Färse ",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J44","v":2695.2},{"$f":"+D20","v":2695.2},{"$f":"+E20","v":2695.2},{"$f":"+F20","v":2695.2},{"$f":"+G20","v":2695.2},{"$f":"+H20","v":2695.2},0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D48*D50+D51*D53","v":973.05970149253744},796.94029850746267,1122.7611940298507,915.82089552238813,1298.8805970149253,1061.1194029850747,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"D55/100*Stammdatenblatt!J162","v":68.688000000000002},{"$f":"+D22","v":68.688000000000002},{"$f":"F55/100*Stammdatenblatt!J162","v":76.319999999999993},{"$f":"+F22","v":76.319999999999993},{"$f":"H55/100*Stammdatenblatt!J162","v":83.951999999999998},{"$f":"+H22","v":83.951999999999998},0]
["Einstreu (Stroh)",null,"€/E.",{"$f":"(D60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(E60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(F60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(G60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(H60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(I60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":74.295749999999998},{"$f":"(J60/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":0}]
["Tierarzt/Medik.",null,"€/E.",{"$f":"110*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110},{"$f":"110*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110},{"$f":"125*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":125},{"$f":"125*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":125},{"$f":"140*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":140},{"$f":"140*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":140},0]
["Beiträge, Versich., Gebühren",null,"€/E.",{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},{"$f":"(4.82+12.2)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":17.02},0]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",{"$f":"30*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":30},{"$f":"30*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":30},{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},{"$f":"40*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":40},{"$f":"40*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":40},0]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},{"$f":"(2.5+20+5.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"E59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"F59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"G59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"H59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"I59*Stammdatenblatt!$J$231","v":128},{"$f":"J59*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D57+D58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(E57+E58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(F57+F58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(G57+G58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(H57+H58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(I57+I58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":56.844000000000001},{"$f":"(J57+J58)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D20,D15*D16,D21:D29)/2","v":2821.2737257462691},2733.2140242537316,2909.9404720149255,2806.470322761194,3011.8161735074627,2892.9355764925376,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D30*Stammdatenblatt!$E$237","v":84.638211772388075},{"$f":"E30*Stammdatenblatt!$E$237","v":81.996420727611948},{"$f":"F30*Stammdatenblatt!$E$237","v":87.298214160447756},{"$f":"G30*Stammdatenblatt!$E$237","v":84.194109682835816},{"$f":"H30*Stammdatenblatt!$E$237","v":90.354485205223881},{"$f":"I30*Stammdatenblatt!$E$237","v":86.788067294776127},{"$f":"J30*Stammdatenblatt!$E$237","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D21:D29,D19,D31)","v":2567.3096632649253},{"$f":"SUM(E21:E29,E19,E31)","v":2388.5484692350747},2747.3031581902987,2537.2587552052237,2954.110832220149,2712.7832202798509,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D18-D32","v":1907.2644034017408},2086.0255974315915,2339.1709084763688,2549.2153114614439,2744.2632344465183,2985.5908463868163,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",60,{"$f":"+D34","v":60},60,60,{"$f":"+G34","v":60},{"$f":"+H34","v":60},0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",15,15,15,15,{"$f":"+G35","v":15},{"$f":"+H35","v":15},0]
["xxx",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D34:D36,D32)","v":2642.3096632649253},{"$f":"SUM(E34:E36,E32)","v":2463.5484692350747},2822.3031581902987,2612.2587552052237,3029.110832220149,2787.7832202798509,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D18-D37","v":1832.2644034017408},2011.0255974315915,2264.1709084763688,2474.2153114614439,2669.2632344465183,2910.5908463868163,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Vierreihig, AMS"]
["melken",null,"Akh/(E.*a)",8.1,{"$f":"D40","v":8.1},{"$f":"E40","v":8.1},{"$f":"F40","v":8.1},{"$f":"G40","v":8.1},{"$f":"H40","v":8.1},0]
["füttern",null,"AKh/E.",4.2,{"$f":"D41","v":4.2},4.2,4.2,4.2,4.2,0]
["einstreuen",null,"AKh/E.",2,2,2,2,2,2,0]
["entmisten",null,"AKh/E.",5.8,5.8,5.8,5.8,5.8,5.8,0]
["sontige Arbeiten",null,"AKh/E.",8.8000000000000007,8.8000000000000007,8.8000000000000007,8.8000000000000007,8.8000000000000007,8.8000000000000007,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"SUM(D40:D44)","v":28.900000000000002},28.900000000000002,28.900000000000002,28.900000000000002,28.900000000000002,28.900000000000002,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D38/D45","v":63.400152366842235},69.585660810781704,78.345014134130409,85.612986555759292,92.362049634827613,100.71248603414588,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"10 MJNEL",{"$f":"(40*365+D8*3.3+750)/10","v":3515},3515,3845,3845,4175,4175,{"$f":"(40*365+J8*3.3+750)/10","v":1535}]
["Kraftfutter 1",null,"dt/E.",{"$f":"IF(D51=0,D54/D49,(D54-(D52*D51))/D49)","v":16.492537313432837},13.507462686567164,19.029850746268657,15.522388059701493,22.014925373134329,17.985074626865671,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"10 MJNEL/dt",67,67,67,67,67,67,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J159","v":59},{"$f":"+D50","v":59},{"$f":"+E50","v":59},{"$f":"+F50","v":59},{"$f":"+G50","v":59},{"$f":"+H50","v":59},0]
["Kraftfutter 2",null,"dt/E.",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"C49","v":"10 MJNEL/dt"},0,0,0,0,0,"     Bestandsgröße: 60 ",0]
[null,null,"€/dt",0,0,0,0,0,0,0]
["MJNEL aus Kraftfutter",null,{"$f":"C47","v":"10 MJNEL"},1105,905,1275,1040,1475,1205,0]
["Mineralfutterbedarf",null,"kg/Tier*a",90,90,100,100,110,110,0]
["Grundfutter",null,{"$f":"C54","v":"10 MJNEL"},{"$f":"D47-D54","v":2410},2610,2570,2805,2700,2970,{"$f":"+J47-J54","v":1535}]
["Wasser-/Enegiebedarf","Tränkwasser","m³/E.",27.2,{"$f":"D57","v":27.2},{"$f":"E57","v":27.2},27.2,27.2,27.2,0]
[null,"Prozesswasser","m³/E.",{"$f":"(6/1000)*2*365","v":4.38},{"$f":"D58","v":4.38},4.38,4.38,4.38,4.38,0]
[null,"Energie","kwH/E.",400,{"$f":"D59","v":400},400,400,400,400,0]
["Einstreubedarf","Stroh","kg/E.",{"$f":"1.5*365","v":547.5},{"$f":"D60","v":547.5},547.5,547.5,547.5,547.5,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"−/600"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"−/800/600"]
["* Erlös für die weibl. Kälber kann je nach Milchleistung durchaus höher sein"]

{"sheet":"Aufzuchtfärse, Kalb","index":37,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[56,5,56,10],[57,5,57,10]]}
[]
[]
[null,null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Aufzucht- ",null," Zuchtfärse"]
[null,null,null,"kalb*","eigene ","Erstkalbealter:",null,30,"Mon.",27,"Mon.","eigene "]
[null,null,null,4,"Werte","10 Tiere",null,"30 Tiere",null,"30 Tiere ",null,"Werte"]
[null,null,null,"Mon.",null,"Leistungsniveau:",null,"Leistungsniveau:",null,"Leistungsniveau:"]
[null,null,null,"(45-125kg)",null,6000,8000,6000,8000,6000,8000,0]
["Zuchttier",null,"€",300,0]
["  Preis/Stück",null,"St.",1,0,{"$f":"0.9*G11","v":2425.6799999999998},{"$f":"+Stammdatenblatt!J44","v":2695.2},{"$f":"0.9*I11","v":2425.6799999999998},{"$f":"+Stammdatenblatt!J44","v":2695.2},{"$f":"0.9*K11","v":2425.6799999999998},{"$f":"+Stammdatenblatt!J44","v":2695.2},0]
["Anteil Zuchttiere",null,"%",null,0,90,{"$f":"+F12","v":90},{"$f":"+G12","v":90},{"$f":"+H12","v":90},{"$f":"+I12","v":90},{"$f":"+J12","v":90},0]
["Mastfärse",null,"kg SG",null,0,285,{"$f":"+F13","v":285},285,285,275,275,0]
["Preis",null,"€/kg SG",null,0,{"$f":"+Stammdatenblatt!J40","v":5.27},5.27,5.27,5.27,{"$f":"+I14","v":5.27},{"$f":"+J14","v":5.27},0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q12","v":24.296111111111109},0,{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q14","v":568.529},{"$f":"+F15","v":568.529},{"$f":"+G15","v":568.529},{"$f":"+H15","v":568.529},{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q13","v":511.67610000000008},{"$f":"+J15","v":511.67610000000008},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D10*D11+D15","v":324.29611111111109},{"$f":"+E10*E11+E15","v":0},{"$f":"+F11*F12/100+F13*F14*((100-F12)/100)+F15","v":2901.8359999999998},3144.404,2901.8359999999998,3144.404,2839.7130999999999,3082.2811000000002,0]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$46","v":142},0,{"$f":"D10","v":300},{"$f":"D10","v":300},{"$f":"D10","v":300},{"$f":"D10","v":300},{"$f":"D10","v":300},{"$f":"D10","v":300},0]
["Aufzuchtfutter, Vollmilch",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J160*0.5","v":165},0,0,0,0,0,0,0,0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D47*D49+D50*D52","v":194.49053846153848},{"$f":"E47*E49+E50*E52","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+F47*F49","v":220.29000000000002},220.29000000000002,220.29000000000002,220.29000000000002,220.29000000000002,220.29000000000002,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",0,0,{"$f":"0.4*Stammdatenblatt!$J$162","v":30.527999999999999},{"$f":"+F20","v":30.527999999999999},{"$f":"+G20","v":30.527999999999999},{"$f":"+H20","v":30.527999999999999},{"$f":"+I20","v":30.527999999999999},{"$f":"+J20","v":30.527999999999999},0]
["Tierarzt/Medik./Klauenpfl.",null,"€/E.",{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},0,{"$f":"50*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":50},{"$f":"60*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":60},{"$f":"50*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":50},{"$f":"60*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":60},{"$f":"45*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":45},{"$f":"58*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":58},0]
["Versich./Tierseuchenk.",null,"€/E.",{"$f":"15*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":15},0,{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},{"$f":"8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":8},0]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",0,0,{"$f":"18*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":18},{"$f":"24*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":24},{"$f":"18*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":18},{"$f":"24*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":24},{"$f":"18*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":18},{"$f":"24*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":24},0]
["MLP/ZV-Beitrag",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Energie, Wasser",null,"€/E.",3,0,18,18,18,18,15,15,0]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D18:D25)/2)+D17","v":335.74526923076922},{"$error":"#DIV/0!"},472.40899999999999,480.40899999999999,472.40899999999999,480.40899999999999,468.40899999999999,477.90899999999999,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*4)","v":3.3574526923076924},{"$f":"E26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*4)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*30)","v":35.430675000000001},{"$f":"G26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*30)","v":36.030674999999995},{"$f":"H26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*30)","v":35.430675000000001},{"$f":"I26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*30)","v":36.030674999999995},{"$f":"J26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*27)","v":31.617607500000002},{"$f":"K26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*27)","v":32.258857500000005},{"$f":"L26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*30)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D17:D25)","v":529.49053846153845},{"$f":"SUM(E17:E25)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},644.81799999999998,660.81799999999998,644.81799999999998,660.81799999999998,636.81799999999998,655.81799999999998,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D16-D28","v":-205.19442735042736},{"$f":"E16-E28","v":{"$error":"#DIV/0!"}},2257.018,2483.5860000000002,2257.018,2483.5860000000002,2202.8950999999997,2426.4630999999999,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"2*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":2},0,{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":7},0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",{"$f":"2*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":2},0,{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},0]
["xxx",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D30:D33,D28)","v":533.49053846153845},{"$f":"SUM(E30:E33,E28)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},661.81799999999998,677.81799999999998,661.81799999999998,677.81799999999998,653.81799999999998,{"$f":"SUM(K30:K33,K28)","v":672.81799999999998},{"$f":"SUM(L30:L33,L28)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"+D16-D34","v":-209.19442735042736},{"$f":"+E16-E34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F16-F34","v":2240.018},{"$f":"G16-G34","v":2466.5860000000002},{"$f":"H16-H34","v":2240.018},{"$f":"I16-I34","v":2466.5860000000002},{"$f":"J16-J34","v":2185.8950999999997},{"$f":"+K16-K34","v":2409.4630999999999},{"$f":"+L16-L34","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["                  Sommerfuttertage",null,null,0,0,200,200,200,200,165,165,0]
["Zeitspanne:       Sommer:",null,"AKmin/E.",0,0,1,1,0.6,0.6,0.53,0.53,0]
["             Tage Winter:",null,"AKmin/E.",4.5,0,5.3,5.3,4.8,4.8,4.2,4.2,0]
["Kalb: herkömmliches ",null,null,null,0]
["          Tränkeverfahren, Festmist",null,null,null,0]
["Färsen: Einraumlaufstall, Spaltenb.",null,null,null,0]
["               im Sommer Weidegang",null,null,null,0]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",0.5,0,2.5,{"$f":"+F43","v":2.5},{"$f":"+G43","v":2.5},{"$f":"+H43","v":2.5},{"$f":"+I43","v":2.5},{"$f":"+J43","v":2.5},0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"(+D38*112)/60+D43","v":8.9},{"$f":"(+E38*112)/60+E43","v":0},{"$f":"(+F37*F36+F38*(365-F36))/60+F43","v":20.408333333333335},20.408333333333335,17.7,17.7,17.957500000000003,17.957500000000003,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"+D35/D44","v":-23.504991837126667},{"$f":"+E35/E44","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F35/F44","v":109.75996733360554},120.86170681910984,126.55468926553672,139.35514124293786,121.72602533760264,134.17586523736597,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Nährstoffbedarf insges.",null,"10 MJNEL",70,0,3017,3017,3017,3017,2665,2665,0]
["Kraftfutter 1",null,"dt/E.",{"$f":"+IF(D50=0,D53/D48,(D53-(D50*D51))/D48)","v":0.29230769230769232},{"$f":"+IF(E50=0,E53/E48,(E53-(E50*E51))/E48)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},6,6,6,6,6,6,{"$f":"IF(L50=0,L53/L48,(L53-(L51*L50))/L48)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[" (Zukauf)",null,"10 MJNEL/dt",65,0,65,65,65,65,65,65,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!E161","v":590},0,{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$154","v":36.715000000000003},0]
["Kraftfutter 2",null,"dt/E.",0.6,0,0,0,0,0,0,0,0]
[" (Eigen)",null,{"$f":"C48","v":"10 MJNEL/dt"},55,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J154","v":36.715000000000003},0,0,0,0,0,0,0,0]
["MJNEL aus Kraftfutter",null,{"$f":"C46","v":"10 MJNEL"},{"$f":"+D46-D54","v":52},{"$f":"+E46-E54","v":0},209,{"$f":"+G46-G54","v":209},209,209,378,378,0]
["Grundfutter",null,{"$f":"C46","v":"10 MJNEL"},18,0,2808,2808,2808,2808,2287,2287,0]
["davon Sommerfutter",null,{"$f":"C54","v":"10 MJNEL"},{"$f":"+D46/365*D36","v":0},0,1653.1506849315069,1653.1506849315069,1653.1506849315069,1653.1506849315069,1204.7260273972604,1204.7260273972604,0]
["Winterfutter",null,{"$f":"C55","v":"10 MJNEL"},18,0,{"$f":"+F54-F55","v":1154.8493150684931},1154.8493150684931,1154.8493150684931,1154.8493150684931,1082.2739726027396,1082.2739726027396,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,null,null,"−/600"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,null,null,"−/800/600"]
["*Kälberaufzucht 112 Tag/Tier  und 50 kg MAT "]

{"sheet":"Mutterkühe, Mastfärse","index":38,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,3,70,6],[71,3,71,6]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Mutterkuh",null,"Mastfärse"]
[null,null,null,"Kreuzungstier",null,"125-550 kg"]
[null,null,null,null,null,"Lebnsalter (Monate):"]
[null,null,null,null,"eigene",21,"eigene"]
[null,null,null,null,"Werte","900 g tägl. Zun.","Werte"]
["Absetzer (männlich)",null,"kg",290,0]
[null,null,"€/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!J48","v":4.3499999999999996},0]
[null,null,"€",{"$f":"+(D10*D11*(1-D16/100))*0.5","v":599.21249999999998},{"$f":"+(E10*E11*(1-E16/100))*0.5","v":0}]
["Absetzer (weiblich) / Mastfärse",null,"kg",270,0,{"$f":"550*0.58","v":319},0]
[null,null,"€/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!J49","v":2.9},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!J40","v":5.27},0]
[null,null,"€",{"$f":"+(D13*D14*(1-D16/100))*0.5","v":371.92499999999995},{"$f":"+(E13*E14*(1-E16/100))*0.5","v":0}]
["Verlustrate Kälber ",null,"%",5,0]
["Erlös Absetzer / Mastfärse",null,"€/E.",{"$f":"+D12+D15","v":971.13749999999993},{"$f":"+E12+E15","v":0},{"$f":"+F13*F14","v":1681.1299999999999},{"$f":"+G13*G14","v":0}]
["Schlachtkuh",null,"kg",650,0]
["Totalausfall",null,"%",1]
["Ausschlachtung",null,"%",50]
[null,null,"€/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!J39","v":4.43},0]
["Nutzungsdauer (Jahre)",null,"Jahre",5,0]
["Schlachtprämie anteilig",null,"€/E.",0,0,0,0]
["Erlös Altkuh",null,"€",{"$f":"+(D18*(D20-D19)/100*D21)/D22+D23","v":282.19099999999997},{"$f":"+(E18*(E20-E19)/100*E21)/E22+E23","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Extensivierungsprämie (max 1,4 GVE/ha)",null,"€/E.",0,0]
["Wert des org. Düngers (Gülle)",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q11","v":437.33000000000004},0,{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q15","v":397.97029999999995},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D17+D24+D25+D26","v":1690.6585},{"$f":"+E17+E24+E25+E26","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+F17+F26","v":2079.1003000000001},{"$f":"+G17+G24+G26","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+A29/D22","v":349.62600000000003},0,300,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J47","v":1748.13},null,"€/Färse"]
["Aufzuchtfutter",null,"€/E.",0,0,0,0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D60*D62","v":6.75},{"$f":"+E60*E62","v":0},{"$f":"+F60*F62","v":20},{"$f":"+G60*G62","v":0}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"D67*Stammdatenblatt!$J$162/100","v":30.527999999999999},{"$f":"E67*Stammdatenblatt!$J$162/100","v":0},{"$f":"((F67*Stammdatenblatt!$J$162/100)/12)*$F$8","v":24.374700000000001},{"$f":"((G67*Stammdatenblatt!$J$162/100)/12)*$F$8","v":0}]
["Tierarzt/Medik.",null,"€/E.",{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},0,{"$f":"((41.5/12)*$F$8)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":72.625}]
["Beiträge, Versich., Gebühren",null,"€/E.",{"$f":"(4.82+8.4)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":13.22},0,{"$f":"((4.74+7.5)/12)*$F$8*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":21.42}]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":35},null,{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(5.04+20+2.5)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":27.54},null,{"$f":"(((2/12)*$F$8)+5.04)","v":8.5399999999999991}]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"(D70)*Stammdatenblatt!$J$231","v":4},0,{"$f":"((F70/12)*$F$8)*Stammdatenblatt!$J$231","v":5.6000000000000005},{"$f":"((G70/12)*$F$8)*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D68+D69)*Stammdatenblatt!$J$232","v":69.660000000000011},0,{"$f":"(((F68+F69)/12)*$F$8)*Stammdatenblatt!$J$231","v":6.8320000000000016},{"$f":"(((G68+G69)/12)*$F$8)*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM($A$29,D24,D30:D38))/2","v":1126.0094999999999},{"$f":"(SUM($A$29,E24,E30:E38))/2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"(SUM(F30:F38)/2)+F28","v":379.69585000000001},{"$f":"(SUM(G30:G38)/2)+G28","v":0}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D39*Stammdatenblatt!$E$237","v":33.780284999999992},{"$f":"E39*Stammdatenblatt!$E$237","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F39*(Stammdatenblatt!$E$237/12*21)","v":19.934032124999998},{"$f":"G39*(Stammdatenblatt!$E$237/12*21)","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D28:D38)","v":571.32400000000007},{"$f":"SUM(E28:E38)","v":0},{"$f":"SUM(F28:F37)","v":452.55970000000008},{"$f":"SUM(G28:G37)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D27-D41","v":1119.3344999999999},{"$f":"E27-E41","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F27-F41","v":1626.5406},{"$f":"G27-G41","v":0}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},0,{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},0]
["Vermarktung",null,"€/E.",{"$f":"20*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":20},0,0,0]
["XXX",null,"€/E.",0,0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",{"$f":"15*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":15},0,{"$f":"10*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":10},0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D43:D46,D41)","v":616.32400000000007},{"$f":"SUM(E43:E46,E41)","v":0},{"$f":"SUM(F43:F46,F41)","v":472.55970000000008},{"$f":"SUM(G43:G46,G41)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D27-D47","v":1074.3344999999999},{"$f":"E27-E47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F27-F47","v":1606.5406},{"$f":"G27-G47","v":0}]
["                  Sommerfuttertage",null,null,200,0,160,0]
["Zeitspanne:       Sommer:",null,"AKmin/E.",2.5,0,2,0]
["             Tage Winter:",null,"AKmin/E.",5,0,4.3,0]
["bei 10 Einheiten im Einraumlaufstall"]
["Fressplatz mit Spaltenboden, Siloblockschneider"]
[]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",2,0,1,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"(+D50*D49/60+((365-D49)*D51)/60)+D55","v":24.083333333333336},{"$f":"(+E50*E49/60+((365-E49)*E51)/60)+E55","v":0},{"$f":"(+F50*F49/60+((365-F49)*F51)/60)+F55","v":21.024999999999999},{"$f":"(+G50*G49/60+((365-G49)*G51)/60)+G55","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D48/D56","v":44.609044982698954},{"$f":"E48/E56","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F48/F56","v":76.410967895362674},{"$f":"G48/G56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf insg. mit Kalb*",null,"10 MJ ME/ E.",4992.7,0,3366,0]
["Kraftfutterbedarf",null,"10 MJ ME/ E.",{"$f":"D58-D64","v":270},{"$f":"E58-E64","v":0},null,0]
["Kraftfutter",null,"dt/E.",2.7,0,8,0]
[null,null,"10 MJ ME/dt",100,0,100,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$155","v":2.5},0,{"$f":"Stammdatenblatt!$J$155","v":2.5},0]
["MJ ME aus Kaftfutter",null,"10 MJ ME",{"$f":"+D60*D61","v":270},{"$f":"+E60*E61","v":0},{"$f":"+F60*F61","v":800},{"$f":"+G60*G61","v":0}]
["Grundfutter",null,{"$f":"C63","v":"10 MJ ME"},4722.7,{"$f":"+E58-E63","v":0},{"$f":"+F58-F63","v":2566},{"$f":"+G58-G63","v":0}]
["davon Sommerfutter",null,{"$f":"C64","v":"10 MJ ME"},2480,{"$f":"E64/365*E49","v":0},{"$f":"F64/365*F49","v":1124.8219178082193},{"$f":"G64/365*G49","v":0}]
["Winterfutter",null,{"$f":"C65","v":"10 MJ ME"},{"$f":"+D64-D65","v":2242.6999999999998},{"$f":"+E64-E65","v":0},{"$f":"+F64-F65","v":1441.1780821917807},{"$f":"+G64-G65","v":0}]
["Mineralfutterbedarf",null,"kg/a",40,0,18.25,0]
["Wasser-/Enegiebedarf","Tränkwasser","m³/E.",37.700000000000003,0,11.9,0]
[null,"Prozesswasser","m³/E.",1,0,0.3,0]
[null,"Energie","kwH/E.",12.5,0,10,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"−/600"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"−/800/600"]
["vereinfachter Umrechnungsschlüssel:  ME * 0,6 = NEL"]

{"sheet":"Bullen- und Ochsenmast","index":39,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,4],[53,3,53,7],[54,3,54,7]]}
[]
[]
[null,null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
[null,null,null,"Mastbullen",null,null,"Ochsenmast"]
["Mastbeginn mit 125 kg ca. 4 Mo alt",null,null,"Grassilage","   Silomais","eigene ",null,"eigene "]
["Mastendgewicht (kg):",null,660,"35 % TM","30 % TM","Werte","75-630 kg","Werte"]
["tägliche Zunahmen",null,"g/Tag",1000,1100,0,800,0]
["Verkaufsalter incl. Kälberaufzucht",null,"Monate",{"$f":"+((D10-125)*1000/D8)/30+4","v":19.833333333333336},{"$f":"+((E10-125)*1000/E8)/30+4","v":18.393939393939394},{"$f":"+((F10-125)*1000/F8)/30+4","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+((G10-125)*1000/G8)/30+4","v":25.041666666666668},{"$f":"+((H10-125)*1000/H8)/30+4","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Lebendgewicht",null,"kg/E.",600,600,0,630,0]
["Ausschlachtung",null,"%",58,58,0,56,0]
["Schlachttier",null,"kg SG/E.",{"$f":"+D10*D11/100","v":348},{"$f":"+E10*E11/100","v":348},{"$f":"+F10*F11/100","v":0},{"$f":"+G10*G11/100","v":352.8},{"$f":"+H10*H11/100","v":0}]
["   Preis",null,"€/ kg SG",{"$f":"+Stammdatenblatt!J41","v":6},{"$f":"+D13","v":6},0,{"$f":"Stammdatenblatt!$J$42*(1+Stammdatenblatt!$I$6)","v":5.4},0]
["Extensivierungsprämie",null,"€/E.",0,0,0,0,0]
["Wert d.org.Düngers  ",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q17","v":269.84880740740743},{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q16","v":250.26466936026941},0,{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q18","v":474.56379027777785},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D14:D15)+D12*D13","v":2357.8488074074075},{"$f":"SUM(E14:E15)+E12*E13","v":2338.2646693602692},{"$f":"SUM(F14:F15)+F12*F13","v":0},{"$f":"SUM(G14:G15)+G12*G13","v":2379.6837902777779},{"$f":"SUM(H14:H15)+H12*H13","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"Stammdatenblatt!J45","v":266.8},{"$f":"Stammdatenblatt!J45","v":266.8},0,{"$f":"Stammdatenblatt!J45","v":266.8},0]
["Aufzuchtf., Vollmilch",null,"€/E.",{"$f":"200*(1+Stammdatenblatt!D145)","v":200},{"$f":"200*(1+Stammdatenblatt!D145)","v":200},0,{"$f":"250*(1+Stammdatenblatt!D145)","v":250},0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D43*D45","v":403.86500000000001},{"$f":"+E43*E45","v":330.43500000000006},{"$f":"+F43*F45","v":0},{"$f":"+G43*G45","v":403.86500000000001},0]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"((D50*Stammdatenblatt!$J162/100)/12)*(D9-4)","v":29.404400000000003},{"$f":"((E50*Stammdatenblatt!$J162/100)/12)*(E9-4)","v":26.731272727272728},0,{"$f":"G50*Stammdatenblatt!$J162/100","v":13.9284},0]
["Tierarzt/Medik.",null,"€/E.",{"$f":"((13/12)*(D9-4))*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":17.152777777777779},{"$f":"((13/12)*(E9-4))*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":15.593434343434343},0,{"$f":"((13/12)*(G9-4))*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":22.795138888888889},0]
["Beiträge, Versich., Gebühren",null,"€/E.",{"$f":"((5+2.8)/12)*(D9-4)*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":10.291666666666668},{"$f":"((5+2.8)/12)*(E9-4)*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":9.3560606060606073},0,{"$f":"((5+2.8)/12)*(G9-4)*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":13.677083333333334},0]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"((2/12)*(D9-4)+0.24)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)+20","v":22.878888888888888},{"$f":"((2/12)*(E9-4)+0.24)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)+20","v":22.638989898989898},0,{"$f":"((2/12)*(G9-4)+0.24)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)+20","v":23.746944444444445},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"((D53*Stammdatenblatt!$J$231)/12)*(D9-4)","v":8.4444444444444464},{"$f":"((E53*Stammdatenblatt!$J$231)/12)*(E9-4)","v":7.6767676767676774},0,{"$f":"((G53*Stammdatenblatt!$J$231)/12)*(G9-4)","v":11.222222222222223},0]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(((D51+D52)*Stammdatenblatt!$J$232)/12)*(D9-4)","v":29.925000000000004},{"$f":"(((E51+E52)*Stammdatenblatt!$J$232)/12)*(E9-4)","v":27.204545454545453},0,{"$f":"(((G51+G52)*Stammdatenblatt!$J$232)/12)*(G9-4)","v":39.768749999999997},0]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D18:D25)/2)+D17","v":627.78108888888892},{"$f":"(SUM(E18:E25)/2)+E17","v":586.61803535353533},{"$f":"(SUM(F18:F25)/2)+F17","v":0},{"$f":"(SUM(G18:G25)/2)+G17","v":656.30176944444452},{"$f":"(SUM(H18:H25)/2)+H17","v":0}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*21)","v":32.958507166666664},{"$f":"E26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*18)","v":26.39781159090909},{"$f":"F26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*18)","v":0},{"$f":"G26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*20)","v":32.815088472222229},{"$f":"H26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*18)","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D17:D25,D27)","v":1021.7206849444444},{"$f":"SUM(E17:E25,E27)","v":932.83388229797993},{"$f":"SUM(F17:F25,F27)","v":0},{"$f":"SUM(G17:G25,G27)","v":1078.6186273611111},{"$f":"SUM(H17:H25,H27)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D16-D28","v":1336.1281224629631},{"$f":"E16-E28","v":1405.4307870622893},{"$f":"F16-F28","v":0},{"$f":"G16-G28","v":1301.0651629166668},{"$f":"H16-H28","v":0}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":25},{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":25},0,{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":25},0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0,0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",31,31,0,31,0]
["xxx",null,"€/E.",0,0,0,0,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D30:D33,D28)","v":1077.7206849444444},{"$f":"SUM(E30:E33,E28)","v":988.83388229797993},{"$f":"SUM(F30:F33,F28)","v":0},{"$f":"SUM(G30:G33,G28)","v":1134.6186273611111},{"$f":"SUM(H30:H33,H28)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D16-D34","v":1280.1281224629631},{"$f":"E16-E34","v":1349.4307870622893},{"$f":"F16-F34","v":0},{"$f":"G16-G34","v":1245.0651629166668},{"$f":"H16-H34","v":0}]
["                  Sommerfuttertage",null,null,0,0,0,200,0]
["Zeitspanne: Sommer      ",null,"AKmin/E.",0,0,0,2.2000000000000002,0]
["             Tage Winter:",null,"AKmin/E.",4.0999999999999996,4.0999999999999996,0,4.5,0]
["sonst.Arb./Wi-D.ausbr.",null,"AKh/E.",1.5,1.5,0,2.5,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"(+D37*D36/60+((365-D36)*D38)/60)+D39","v":26.441666666666663},{"$f":"(+E37*E36/60+((365-E36)*E38)/60)+E39","v":26.441666666666663},{"$f":"(+F37*F36/60+((365-F36)*F38)/60)+F39","v":0},{"$f":"(+G37*G36/60+((365-G36)*G38)/60)+G39","v":22.208333333333336},{"$f":"(+H37*H36/60+((365-H36)*H38)/60)+H39","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D35/D40","v":48.413291741429433},{"$f":"E35/E40","v":51.03425605025992},{"$f":"F35/F40","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"G35/G40","v":56.062971688555351},{"$f":"H35/H40","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf insg.",null,"10 MJME/E.",3511,3108,0,4305,0]
["Kraftfutter",null,"dt/E.",11,9,0,11,0]
[null,null,"MJME/dt",125,125,0,125,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J$156","v":36.715000000000003},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$156","v":36.715000000000003},0,{"$f":"Stammdatenblatt!J156","v":36.715000000000003},0]
["MJME aus Kraftfutter",null,"MJME/dt",{"$f":"+D43*D44","v":1375},{"$f":"+E43*E44","v":1125},{"$f":"+F43*F44","v":0},{"$f":"+G43*G44","v":1375},{"$f":"+H43*H44","v":0}]
["Grundfutter",null,"10 MJME/dt",{"$f":"D42-D46","v":2136},{"$f":"E42-E46","v":1983},{"$f":"F42-F46","v":0},{"$f":"G42-G46","v":2930},{"$f":"H42-H46","v":0}]
["davon Sommerfutter",null,"MJME/dt",0,0,null,1205,0]
["Winterfutter",null,"10 MJME/dt",{"$f":"D47-D48","v":2136},{"$f":"E47-E48","v":1983},{"$f":"F47-F48","v":0},{"$f":"G47-G48","v":1725},{"$f":"H47-H48","v":0}]
["Mineralfutterbedarf",null,"kg/a",29.2,29.2,0,18.25,0]
["Tränkwasserbedarf",null,"m³/E.",11.9,{"$f":"D51","v":11.9},0,{"$f":"D51","v":11.9},0]
["Prozesswasserbedarf",null,"m³/E.",0.7,{"$f":"D52","v":0.7},0,{"$f":"D52","v":0.7},0]
["Energiebedarf",null,"kwH/E.",20,{"$f":"D53","v":20},0,{"$f":"D53","v":20},0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"−/600"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"−/800/600"]

{"sheet":"Schafhaltung","index":40,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,5],[5,0,5,1],[54,3,54,6],[55,3,55,6]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Schafhaltung\n"]
["(nach Planungsbeispielen des KTBL \"Fleischschafhaltung - Produktionsverfahren planen und kalkulieren\")",null,null,"Koppelschaf-\nhaltung"," Hütehaltung\n"," Hütehaltung\n","eigene Werte\n"]
[null,null,null,"mit Winterstall-periode","mit Winterstall-periode","ohne Winterstall-periode"]
["Lämmer",null,"Stück",1.3,1.3,1.2,0]
["Lämmer",null,"kg SG",13,15,12,0]
["  Preis",null,"€/kg SG",{"$f":"Stammdatenblatt!$J71","v":7.7},{"$f":"Stammdatenblatt!$J71","v":7.7},{"$f":"Stammdatenblatt!$J71","v":7.7},0]
["Verluste",null,"%",5,10,12,0]
["Erlös Lämmer",null,"€",{"$f":"+(D8*D9*D10)*(100-D11)/100","v":123.62350000000002},{"$f":"+(E8*E9*E10)*(100-E11)/100","v":135.13499999999999},{"$f":"+(F8*F9*F10)*(100-F11)/100","v":97.574399999999983},{"$f":"+(G8*G9*G10)*(100-G11)/100","v":0}]
["Wolle",null,"kg/St.",4,4,1.8,0]
["  Preis/kg",null,null,{"$f":"Stammdatenblatt!$J73","v":1},{"$f":"Stammdatenblatt!$J73","v":1},{"$f":"Stammdatenblatt!$J73","v":1},0]
["Altschaf",null,"kg LG",75,75,40,0]
[null,null,"€/Stück (pauschal)",{"$f":"Stammdatenblatt!$J72","v":47.76},{"$f":"Stammdatenblatt!$J72","v":47.76},{"$f":"Stammdatenblatt!$J72-25","v":22.759999999999998},0]
["Remontierungsrate",null,"%",15,21,19,0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q24","v":46.901000000000003},{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q24","v":46.901000000000003},{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q24","v":46.901000000000003},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D12+D13*D14+D16*D17/100+D18","v":181.68850000000003},{"$f":"+E12+E13*E14+E16*E17/100+E18","v":196.06559999999999},{"$f":"+F12+F13*F14+F16*F17/100+F18","v":150.59979999999999},{"$f":"+G12+G13*G14+G16*G17/100+G18","v":0}]
["Bestandsergänzung (90 €/St.)",null,"€/E.",{"$f":"90*D17/100","v":13.5},{"$f":"90*E17/100","v":18.899999999999999},{"$f":"90*F17/100","v":17.100000000000001},{"$f":"90*G17/100","v":0}]
["Aufzuchtfutter",null,"€/E.",{"$f":"D50*(0.27*(1+Stammdatenblatt!$D$145))","v":2.4569999999999999},{"$f":"(0.2*(1+Stammdatenblatt!$D$145)*E50)","v":11.48},{"$f":"F50*(0.27*(1+Stammdatenblatt!$D$145))","v":0},{"$f":"G50*(0*(1+Stammdatenblatt!$D$145))","v":0}]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D43/100*D45","v":14.49},{"$f":"E43/100*E45","v":10.71},{"$f":"F43/100*F45","v":0},{"$f":"G43/100*G45","v":0}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"D51*0.76*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":2.2800000000000002},{"$f":"E51*0.76*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":2.2800000000000002},{"$f":"F51*0.76*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":9.8799999999999999E-2}]
["Einstreu",null,"€/E.",{"$f":"D52*Stammdatenblatt!$J$188/100","v":14.6556},{"$f":"E52*Stammdatenblatt!$J$188/100","v":13.9771},{"$f":"F52*Stammdatenblatt!$J$188/100","v":0},{"$f":"G52*Stammdatenblatt!$J$188/100","v":0}]
["Tierarzt/Medik./Desinfektion",null,"€/E.",{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":7},{"$f":"7.6*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":7.6},{"$f":"4*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":4}]
["Schur",null,"€/E.",{"$f":"1.76*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":1.76},{"$f":"1.76*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":1.76},{"$f":"1.76*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":1.76}]
["Beiträge, Versicherungen",null,"€/E.",4.1500000000000004,3.56,2.93,0]
["Hundehaltung",null,"€/E.",0,{"$f":"2.8*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":2.8},{"$f":"1.81*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":1.81}]
["Bockanteil",null,"€/E.",2.7,4,1.75,0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D54*Stammdatenblatt!$J231","v":17.920000000000002},{"$f":"E54*Stammdatenblatt!$J231","v":3.84},{"$f":"F54*Stammdatenblatt!$J231","v":0},{"$f":"G54*Stammdatenblatt!$J231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"D53*Stammdatenblatt!$J232","v":3.3839999999999999},{"$f":"E53*Stammdatenblatt!$J232","v":1.044},{"$f":"F53*Stammdatenblatt!$J232","v":1.5110999999999999},{"$f":"G53*Stammdatenblatt!$J232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D12,D16*D17/100,D21:D31))/2","v":100.79205},{"$f":"(SUM(E12,E16*E17/100,E21:E31))/2","v":104.10785},{"$f":"(SUM(F12,F16*F17/100,F21:F31))/2","v":57.879349999999995},{"$f":"(SUM(G12,G16*G17/100,G21:G31))/2","v":0}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D32*Stammdatenblatt!$E$237","v":3.0237615},{"$f":"E32*Stammdatenblatt!$E$237","v":3.1232354999999998},{"$f":"F32*Stammdatenblatt!$E$237","v":1.7363804999999999},{"$f":"G32*Stammdatenblatt!$E$237","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D20:D31,D33)","v":87.320361500000004},{"$f":"SUM(E20:E31,E33)","v":85.074335500000018},{"$f":"SUM(F20:F31,F33)","v":32.6962805},{"$f":"SUM(G20:G31,G33)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D19-D34","v":94.368138500000029},{"$f":"E19-E34","v":110.99126449999997},{"$f":"F19-F34","v":117.90351949999999},{"$f":"G19-G34","v":0}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"1.19*0.64*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.76159999999999994},{"$f":"1.19*0.18*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.21419999999999997},0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",0,0,0,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D36:D37,D34)","v":88.081961500000006},{"$f":"SUM(E36:E37,E34)","v":85.288535500000023},{"$f":"SUM(F36:F37,F34)","v":32.6962805},{"$f":"SUM(G36:G37,G34)","v":0}]
["Deckungsbeitrag ( DB)",null,"€/E.",{"$f":"+D19-D38","v":93.606538500000028},{"$f":"+E19-E38","v":110.77706449999997},{"$f":"+F19-F38","v":117.90351949999999},{"$f":"+G19-G38","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null,null,7.32,8.0500000000000007,6.56,0]
["Deckungsbeitrag (je Akh)",null,"€/Akh",{"$f":"D39/D40","v":12.78777848360656},{"$f":"E39/E40","v":13.761126024844716},{"$f":"F39/F40","v":17.973097484756096},{"$f":"G39/G40","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"10 MJ ME/E.",601,617,427,0]
["Kraftfutter",null,"kg/E.",63,63,0,0]
[null,null,"10 MJ ME/dt",{"$f":"57/D43*100","v":90.476190476190482},{"$f":"57/E43*100","v":90.476190476190482},0,{"$f":"57/G43*100","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"€/dt",{"$f":"23*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":23},{"$f":"17*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":17},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":0}]
["MJME aus Kraftfutter",null,"10 MJ ME/E.",{"$f":"D43*D44/100","v":57},{"$f":"E43*E44/100","v":57},0,{"$f":"G43*G44/100","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Grundfutter",null,"10 MJ ME/E.",{"$f":"+D42-D46","v":544},{"$f":"+E42-E46","v":560},{"$f":"+F42-F46","v":427},{"$f":"+G42-G46","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["davon  Sommerfutter",null,"10 MJ ME/E.",0,0,0,0]
["             Winterfutter",null,"10 MJ ME/E.",{"$f":"+D47-D48","v":544},{"$f":"+E47-E48","v":560},{"$f":"+F47-F48","v":427},{"$f":"+G47-G48","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Lämmerfutter",null,"kg/E.",9.1,57.4,0,0]
["Mineralfutterbedarf",null,"kg/E.",3,3,0.13,0]
["Einstreubedarf",null,"kg/E.",108,103,0,0]
["Wasserbedarf",null,"m³/E.",1.88,0.57999999999999996,{"$f":"(2.3*365)/1000","v":0.83949999999999991},0]
["Energiebedarf",null,"kWh/E.",56,12,0,0]

{"sheet":"Pensionspferde","index":41,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[4,3,4,5],[18,6,19,6],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Pensionspferdehaltung",null,null,"30 Stallplätze - Auslastung 83 % (25 Stallplätze) \nGrobfutter wurde den Direktkosten zugeordnet"]
[null,null,null,"Boxenhaltung","Gruppenhaltung","Bewegungsstall","eigene Werte"]
[]
["Erlös im Jahr",null,"€/E.",{"$f":"12*350","v":4200},{"$f":"12*300","v":3600},{"$f":"12*300","v":3600},0]
["Erlöse aus Reithallennutzung",null,"€/E.",{"$f":"12*50","v":600},{"$f":"12*50","v":600},{"$f":"12*50","v":600},0]
["Reitstunden",null,"€/E."]
["Wert des org. Düngers ",null,"€/E.",{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q25","v":454.76000000000005},{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q25","v":454.76000000000005},{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q25","v":454.76000000000005},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D8:D11)","v":5254.76},{"$f":"SUM(E8:E11)","v":4654.76},{"$f":"SUM(F8:F11)","v":4654.76},{"$f":"SUM(G8:G11)","v":0}]
["Grobfutter",null,"€/E.",{"$f":"D35*D36+D37*D38+D39*D40","v":405.29599999999999},{"$f":"E35*E36+E37*E38+E39*E40","v":381.09649999999993},{"$f":"F35*F36+F37*F38+F39*F40","v":381.09649999999993},{"$f":"G35*G36+G37*G38+G39*G40","v":0}]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D41*D42+D45*D46","v":51.1},{"$f":"E41*E42+E45*E46","v":51.1},{"$f":"F41*F42+F45*F46","v":51.1},{"$f":"G41*G42+G45*G46","v":0}]
["Mineralfutter",null,"€/E.",{"$f":"D43*D44","v":18.25},{"$f":"E43*E44","v":18.25},{"$f":"F43*F44","v":18.25},{"$f":"G43*G44","v":0}]
["Tierarzt/Medikamente",null,"€/E.",{"$f":"150*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":150},{"$f":"150*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":150},{"$f":"150*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":150},0]
["Stroh/Einstreumaterial",null,"€/E.",{"$f":"D33*D34","v":594.36599999999999},{"$f":"E33*E34","v":247.6525},{"$f":"F33*F34","v":247.6525},{"$f":"G33*G34","v":0}]
["Versicherung",null,"€/E.",{"$f":"44*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":44},{"$f":"49*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":49},{"$f":"45*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":45},0]
["Energie (Strom)",null,"€/E.",{"$f":"62*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":62},{"$f":"38*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":38},{"$f":"57*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":57},0]
["Wasser ",null,"€/E."]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D13:D20))/2","v":662.50599999999997},{"$f":"(SUM(E13:E20))/2","v":467.54950000000002},{"$f":"(SUM(F13:F20))/2","v":475.04950000000002},{"$f":"(SUM(G13:G20))/2","v":0}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D21*Stammdatenblatt!$E$237","v":19.875179999999997},{"$f":"E21*Stammdatenblatt!$E$237","v":14.026485000000001},{"$f":"F21*Stammdatenblatt!$E$237","v":14.251485000000001},{"$f":"G21*Stammdatenblatt!$E$237","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D13:D20)","v":1325.0119999999999},{"$f":"SUM(E13:E20)","v":935.09900000000005},{"$f":"SUM(F13:F20)","v":950.09900000000005},{"$f":"SUM(G13:G20)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D12-D23","v":3929.7480000000005},{"$f":"E12-E23","v":3719.6610000000001},{"$f":"F12-F23","v":3704.6610000000001},{"$f":"G12-G23","v":0}]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(15+150+20)*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":185},{"$f":"(15+100+20)*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":135},{"$f":"(15+75+20)*(1+Stammdatenblatt!$C$226)","v":110},0]
["Lohnkosten",null,"€/E."]
["xxx",null,"€/E."]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D25:D27,D23)","v":1510.0119999999999},{"$f":"SUM(E25:E27,E23)","v":1070.0990000000002},{"$f":"SUM(F25:F27,F23)","v":1060.0990000000002},{"$f":"SUM(G25:G27,G23)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D12-D28","v":3744.7480000000005},{"$f":"E12-E28","v":3584.6610000000001},{"$f":"F12-F28","v":3594.6610000000001},{"$f":"G12-G28","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null,null,92,62,55,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"+D29/D30","v":40.703782608695654},{"$f":"+E29/E30","v":57.817112903225805},{"$f":"+F29/F30","v":65.357472727272722},{"$f":"+G29/G30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Futterbedarf"]
["Stroh",null,"dt/E.",43.8,18.25,18.25,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J188","v":13.57},{"$f":"D34","v":13.57},{"$f":"E34","v":13.57},0]
["Heu",null,"dt/E.",29.2,18.25,18.25,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J177","v":12.95},{"$f":"D36","v":12.95},{"$f":"E36","v":12.95},0]
["Silage",null,"dt/E.",{"$f":"0","v":0},10.95,10.95,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J178","v":9.5},{"$f":"D38","v":9.5},{"$f":"E38","v":9.5},0]
["Weide",null,"dt/E.",{"$f":"7.3","v":7.3},10.95,10.95,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"3.72*(1+Stammdatenblatt!$I$6)","v":3.72},{"$f":"3.72*(1+Stammdatenblatt!$I$6)","v":3.72},{"$f":"3.72*(1+Stammdatenblatt!$I$6)","v":3.72},0]
["Kraftfutter",null,"dt/E.",1.825,1.825,1.825,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"28*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":28},{"$f":"D42","v":28},{"$f":"E42","v":28},0]
["Mineralfutter",null,"dt./E.",0.1825,0.1825,0.1825,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"100*(1+Stammdatenblatt!$D$145)","v":100},{"$f":"D44","v":100},100,0]
["Hafer",null,"dt./E.",5.4749999999999996,5.4749999999999996,5.4749999999999996,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J152","v":0},0,0,0]

{"sheet":" Sauenhaltung","index":42,"n_rows":63,"n_cols":11,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[44,0,44,1],[6,0,6,2],[4,7,4,9],[60,3,60,10],[61,3,61,10],[5,7,5,9],[5,3,5,5],[4,3,4,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["\nSauenhaltung",null,null,"Alleinfutter \n100 produktive Sauen",null,null,null,"Alleinfutter \n200 produktive Sauen"]
["   30 kg-Ferkel\n   4 Wochen Säugezeit",null,null,null,null,null,"eigene Werte",null,null,null,"eigene Werte"]
["    aufgezog. Ferkel/Sau u. Jahr",null,null,21,25,28,0,19,21,23,0]
["  Preis bis 28 kg",null,"€/St.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J50","v":183.2},{"$f":"+D8","v":183.2},{"$f":"+E8","v":183.2},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!J50","v":183.2},{"$f":"+H8","v":183.2},{"$f":"+I8","v":183.2},0]
["  Preiszuschlag je kg über 25 kg",null,null,{"$f":"+Stammdatenblatt!J51","v":0},{"$f":"+D9","v":0},{"$f":"+E9","v":0},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!J51","v":0},{"$f":"+H9","v":0},{"$f":"+I9","v":0},0]
["Erlös Ferkel",null,"€/E.",{"$f":"+D7*(D8+D9*2)","v":3847.2},{"$f":"+E7*(E8+E9*2)","v":4580},5129.5999999999995,0,3480.7999999999997,3847.2,4213.5999999999995,0]
["Altsau:",null,null,{"$f":"+$A13*($A12*D14/100)","v":229.47288},{"$f":"+$A13*$A12*E14/100","v":229.47288},229.47288,0,229.47288,229.47288,229.47288,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J54","v":2.94},"€/kg"]
[205.4,"kg SG"]
["Remontierungsrate",null,"%",38,{"$f":"+D14","v":38},{"$f":"+E14","v":38},0,{"$f":"D14","v":38},{"$f":"+H14","v":38},{"$f":"+I14","v":38},0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q20","v":143.02000000000001},{"$f":"+D15","v":143.02000000000001},{"$f":"+E15","v":143.02000000000001},0,{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q20","v":143.02000000000001},{"$f":"+H15","v":143.02000000000001},{"$f":"+I15","v":143.02000000000001},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D11+D10+D15","v":4219.6928799999996},4952.4928800000007,5502.0928800000002,0,3853.2928799999995,4219.6928799999996,4586.0928800000002,0]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+$A18*D14/100","v":332.5},332.5,332.5,0,332.5,332.5,332.5,0]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J53","v":875},null,"€/Sau"]
["Ferkelfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D7*D46*D48/100","v":1071.6300000000001},1275.75,1428.84,0,969.57,1071.6300000000001,1173.69,0]
["Sauenfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D49*D51+D52*D55","v":557.008872},598.83975199999998,630.21291200000007,0,536.09343200000001,557.008872,577.92431199999999,0]
["Tierarzt/Medik./Impfungen/ Kastration",null,"€/E.",{"$f":"150*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":150},{"$f":"D21+50","v":200},{"$f":"E21+30","v":230},0,{"$f":"D21-30","v":120},{"$f":"H21+30","v":150},{"$f":"I21+30","v":180},0]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"(7+1.5)*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":8.5},{"$f":"D22","v":8.5},8.5,0,{"$f":"D22","v":8.5},{"$f":"H22","v":8.5},8.5,0]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",{"$f":"35*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":35},{"$f":"D23","v":35},{"$f":"D23","v":35},0,{"$f":"D23","v":35},{"$f":"H23","v":35},{"$f":"H23","v":35}]
["Zuchtverbandsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"5.65*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":5.65},5.65,5.65,0,{"$f":"D24","v":5.65},5.65,5.65,0]
["Tierkennzeichung, Ferkel/ Tierseuchenkassel",null,"€/E.",{"$f":"D7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":4.2},{"$f":"E7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"F7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5.6000000000000005},{"$f":"G7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0},{"$f":"H7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3.8000000000000003},{"$f":"I7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":4.2},{"$f":"J7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":4.6000000000000005},{"$f":"K7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Reinigungs- u. Desinfektionsmittel",null,"€/E.",{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},0,{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5}]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"E60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"F60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"G60*Stammdatenblatt!$J$231","v":0},{"$f":"H60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"I60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"J60*Stammdatenblatt!$J$231","v":167.58400000000003},{"$f":"K60*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D58+D59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(E58+E59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(F58+F59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(G58+G59)*Stammdatenblatt!$J232","v":0},{"$f":"(H58+H59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(I58+I59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(J58+J59)*Stammdatenblatt!$J232","v":20.88},{"$f":"(K58+K59)*Stammdatenblatt!$J232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"SUM($A$18,D11,D19:D28)/2","v":1564.9628760000001},{"$f":"SUM($A$18,E11,E19:E28)/2","v":1713.3383160000001},1820.8698959999999,437.5,{"$f":"SUM($A$18,H11,H19:H28)/2","v":1488.2751560000002},1564.9628760000001,1641.650596,437.5]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D29*Stammdatenblatt!$E$237","v":46.948886279999996},{"$f":"E29*Stammdatenblatt!$E$237","v":51.400149480000003},{"$f":"F29*Stammdatenblatt!$E$237","v":54.626096879999999},{"$f":"G29*Stammdatenblatt!$E$237","v":13.125},{"$f":"H29*Stammdatenblatt!$E$237","v":44.648254680000001},{"$f":"I29*Stammdatenblatt!$E$237","v":46.948886279999996},{"$f":"J29*Stammdatenblatt!$E$237","v":49.249517879999999},{"$f":"K29*Stammdatenblatt!$E$237","v":13.125}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D19:D28,D17,D30)","v":2404.9017582800002},{"$f":"SUM(E19:E28,E17,E30)","v":2706.1039014799999},2924.3930088800003,13.125,2249.2256866799999,2404.9017582800002,2560.5778298800001,{"$f":"SUM(K19:K28,K17,K30)","v":13.125}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D16-D31","v":1814.7911217199994},2246.3889785200008,2577.6998711199999,-13.125,1604.0671933199997,1814.7911217199994,2025.5150501200001,-13.125]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"15*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":15},{"$f":"D33","v":15},{"$f":"E33","v":15},0,{"$f":"D33","v":15},{"$f":"D33","v":15},{"$f":"D33","v":15},0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0,0]
["xxx",null,"€/E.",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",{"$f":"7*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":7},{"$f":"D36","v":7},{"$f":"D36","v":7},0,{"$f":"D36","v":7},{"$f":"D36","v":7},{"$f":"D36","v":7},0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D33:D36,D31)","v":2426.9017582800002},2728.1039014799999,2946.3930088800003,13.125,2271.2256866799999,2426.9017582800002,2582.5778298800001,13.125]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D16-D37","v":1792.7911217199994},2224.3889785200008,2555.6998711199999,-13.125,1582.0671933199997,1792.7911217199994,2003.5150501200001,-13.125]
["Zeitspanne:"]
["             Tage ",null,"AKmin/E.",2.2000000000000002,2.2999999999999998,2.4,0,2.2000000000000002,2.2999999999999998,2.4,0]
["Flüssigmist, automatische Fütterung"]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",1.3,1.3,1.3,0,1.3,1.3,1.3,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"D40*365/60+D42","v":14.683333333333335},15.291666666666666,15.9,0,14.683333333333335,15.291666666666666,15.9,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D38/D43","v":122.09701169489212},145.46412938550415,160.73584095094338,{"$error":"#DIV/0!"},107.74577934074911,117.2397463795095,126.00723585660377,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Nährstoffbedarf aus Kraftfutter",null,"MJME\n",{"$f":"+D49*100*D50+D52*100*D54","v":14319.48},15265.880000000001,15975.680000000002,0,13846.280000000002,14319.48,14792.68,0]
["Ferkelfutter",null,"kg/Ferkel",42,42,42,0,42,42,42,0]
["    Bedarf für Ferkel bis 30 kg",null,"MJME/kg",13,13,13,0,13,13,13,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J164","v":121.5},{"$f":"+D48","v":121.5},{"$f":"+E48","v":121.5},0,{"$f":"D48","v":121.5},{"$f":"+H48","v":121.5},{"$f":"+I48","v":121.5},0]
["Sauenfutter ",null,"dt/E.",{"$f":"+(D7/2.2)*0.65*28*2.2/100","v":3.8220000000000001},4.55,5.096000000000001,0,3.4580000000000002,3.8220000000000001,4.1859999999999999,0]
[" für säugende Sauen",null,"MJME/kg",13,13,13,0,13,13,13,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},0,{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},{"$f":"Stammdatenblatt!$J165","v":57.46},0]
["Sauenfutter",null,"dt/E.",{"$f":"138*D53*2.2/100","v":8.5007999999999999},8.5007999999999999,8.5007999999999999,0,8.5007999999999999,8.5007999999999999,8.5007999999999999,0]
[null,null,"kg /Sau+Tag",2.8,2.8,{"$f":"+E53","v":2.8},0,2.8,2.8,{"$f":"+I53","v":2.8},0]
[null,null,"MJME/kg",11,11,11,0,11,11,11,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J166","v":39.69},{"$f":"+D55","v":39.69},{"$f":"+E55","v":39.69},0,{"$f":"+Stammdatenblatt!J166","v":39.69},{"$f":"+H55","v":39.69},{"$f":"+I55","v":39.69},0]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"MJME",{"$f":"+D45+D57","v":14319.48},15265.880000000001,15975.680000000002,0,13846.280000000002,14319.48,14792.68,0]
["davon Grundfutter",null,"MJME",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tränkwasserbedarf",null,"m³/E.",11.1,11.1,11.1,0,11.1,11.1,11.1,0]
["Prozesswasserbedarf",null,"m³/E.",0.5,0.5,0.5,0,0.5,0.5,0.5,0]
["Energiebedarf",null,"kwH/E.",523.70000000000005,523.70000000000005,523.70000000000005,0,523.70000000000005,523.70000000000005,523.70000000000005,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"750/560 *"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"900/750/560 *"]
["* bei ca. 6,85 Ferkeln/Ferkelaufzuchtplatz"]

{"sheet":"Separate Sauenhaltung","index":43,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[63,3,63,6],[64,3,64,6],[52,0,52,1],[6,0,6,1],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[4,0,4,1],[47,0,47,1],[51,0,51,1]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Separate \nSauenhaltung",null,null,"Alleinfutter "]
[" 8 kg-Ferkel, 4 Wochen Säugezeit",null,null,"ohne Einstreu",null,null,"eigene Werte"]
["aufgezog. Ferkel/Sau u. Jahr",null,null,21,25,28,0]
["   Preis",null,"€/St.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J52","v":0},{"$f":"+D8","v":0},{"$f":"+E8","v":0},0]
["Erlös Ferkel",null,"€/E.",{"$f":"+D7*D8","v":0},{"$f":"+E7*E8","v":0},{"$f":"+F7*F8","v":0},{"$f":"+G7*G8","v":0}]
["Altsau:",null,"€/E.",{"$f":"+$A$11*$A$12*D13/100","v":174.048},{"$f":"+D10","v":174.048},{"$f":"+E10","v":174.048},{"$f":"+$A$11*$A$12*G13/100","v":0}]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J54","v":2.94},"€/kg SG"]
[160,"kg SG"]
["Remontierungsrate",null,"%",37,{"$f":"+D13","v":37},{"$f":"+E13","v":37},0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q21","v":119.18333333333334},{"$f":"+D14","v":119.18333333333334},{"$f":"+E14","v":119.18333333333334},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D9+D10+D14","v":293.23133333333334},{"$f":"+E9+E10+E14","v":293.23133333333334},{"$f":"+F9+F10+F14","v":293.23133333333334},{"$f":"+G10+G9+G14","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+$A$17*D13/100","v":323.75},{"$f":"+D16","v":323.75},{"$f":"+E16","v":323.75},{"$f":"+$A$17*G13/100","v":0}]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J53","v":875},null,"€/Sau"]
["Ferkelfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D7*D49*D51/100","v":25.515000000000001},{"$f":"+E7*E49*E51/100","v":30.375},{"$f":"+F7*F49*F51/100","v":34.020000000000003},{"$f":"+G7*G49*G51/100","v":0}]
["Sauenfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D52*D54+D55*D58","v":557.008872},{"$f":"+E52*E54+E55*E58","v":598.83975199999998},{"$f":"+F52*F54+F55*F58","v":630.21291200000007},{"$f":"+G52*G54+G55*G58","v":0}]
["Tierarzt/Medik./Impfungen",null,"€/E.",{"$f":"75*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":75},{"$f":"D20+5","v":80},{"$f":"E20+5","v":85}]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"7+1.5","v":8.5},{"$f":"D21","v":8.5},{"$f":"E21","v":8.5},0]
["Zuchtverbandsbeitrag",null,"€/E.",5.65,{"$f":"D22","v":5.65},{"$f":"E22","v":5.65},0]
["Tierkennzeichung, Ferkel",null,"€/E.",{"$f":"D7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":4.2},{"$f":"E7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"F7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5.6000000000000005},{"$f":"G7*0.2*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Reinigungs- u. Desinfektionsmittel",null,"€/E.",{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"5*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":5},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Besamung/Deckgeld",null,"€/E.",{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":25},{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":25},{"$f":"25*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":25},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Erzeugerring, Betriebskontrollen",null,"€/E.",{"$f":"3*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3},{"$f":"3*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3},{"$f":"3*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":3},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D63*Stammdatenblatt!$J231","v":22.380800000000001},{"$f":"E63*Stammdatenblatt!$J231","v":22.380800000000001},{"$f":"F63*Stammdatenblatt!$J231","v":22.380800000000001},{"$f":"G63*Stammdatenblatt!$J231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"((D62+D61)/1000)*Stammdatenblatt!$J$232","v":1.4274},{"$f":"((E62+E61)/1000)*Stammdatenblatt!$J$232","v":1.4274},{"$f":"((F62+F61)/1000)*Stammdatenblatt!$J$232","v":1.4274},{"$f":"((G62+G61)/1000)*Stammdatenblatt!L232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM($A$17,D10,D18:D28))/2","v":890.86503600000003},{"$f":"(SUM($A$17,E10,E18:E28))/2","v":917.11047600000006},{"$f":"(SUM($A$17,F10,F18:F28))/2","v":937.41955600000006},{"$f":"(SUM($A$17,G10,G18:G28))/2","v":437.5}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D29*Stammdatenblatt!$E$237","v":26.725951080000002},{"$f":"E29*Stammdatenblatt!$E$237","v":27.513314279999999},{"$f":"F29*Stammdatenblatt!$E$237","v":28.122586680000001},{"$f":"G29*Stammdatenblatt!$E$237","v":13.125}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D18:D28,D16,D30)","v":1083.15802308},{"$f":"SUM(E18:E28,E16,E30)","v":1136.4362662799999},{"$f":"SUM(F18:F28,F16,F30)","v":1177.6636986800002},{"$f":"SUM(G18:G28,G16,G30)","v":13.125}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D15-D31","v":-789.92668974666663},{"$f":"E15-E31","v":-843.20493294666653},{"$f":"F15-F31","v":-884.43236534666676},{"$f":"G15-G31","v":-13.125}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",5,5,5,0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0,0,0]
["Futteraufbereitung",null,"€/E.",0,0,0,0]
["xxxx",null,"€/E.",0,0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,null,5,5,5,0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D33:D37,D31)","v":1093.15802308},{"$f":"SUM(E33:E37,E31)","v":1146.4362662799999},{"$f":"SUM(F33:F37,F31)","v":1187.6636986800002},{"$f":"SUM(G33:G37,G31)","v":13.125}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D15-D38","v":-799.92668974666663},{"$f":"E15-E38","v":-853.20493294666653},{"$f":"F15-F38","v":-894.43236534666676},{"$f":"G15-G38","v":-13.125}]
["Zeitspanne:"]
["             Tage ",null,"AKmin/E.",1.9,1.9,2.1,0]
["bei 100 produktiven Sauen"]
["Alleinfutter, automatische Fütterung"]
[]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",1,1,1,0]
["Arbeitskraftstunden",null,null,{"$f":"D41*365/60+D45","v":12.558333333333334},{"$f":"E41*365/60+E45","v":12.558333333333334},{"$f":"F41*365/60+F45","v":13.775},{"$f":"G41*365/60+G45","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D39/D46","v":-63.696883058792295},{"$f":"E39/E46","v":-67.939344362043784},{"$f":"F39/F46","v":-64.93156917217182},{"$f":"G39/G46","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf \naus Kraftfutter",null,"MJME",{"$f":"+D52*100*D53+D55*100*D57","v":14319.48},{"$f":"+E52*100*E53+E55*100*E57","v":15265.880000000001},{"$f":"+F52*100*F53+F55*100*F57","v":15975.680000000002},{"$f":"+G52*100*G53+G55*100*G57","v":0}]
["Ferkelfutter",null,"kg/Ferkel",1,1,1,0]
["    Bedarf für Ferkel bis 8 kg",null,"MJME/kg",13,13,13,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!$J164","v":121.5},{"$f":"D51","v":121.5},{"$f":"D51","v":121.5},0]
["Sauenfutter für",null,"dt/E.",{"$f":"+(D7/2.2)*0.65*28*2.2/100","v":3.8220000000000001},{"$f":"+(E7/2.2)*0.65*28*2.2/100","v":4.55},{"$f":"+(F7/2.2)*0.65*28*2.2/100","v":5.096000000000001},{"$f":"+(G7/2.2)*0.65*28*2.2/100","v":0}]
["säugende Sauen",null,"MJME/kg",13,13,13,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J165","v":57.46},{"$f":"+D54","v":57.46},{"$f":"+E54","v":57.46},0]
["Sauenfutter",null,"dt/E.",{"$f":"138*D56*2.2/100","v":8.5007999999999999},{"$f":"138*E56*2.2/100","v":8.5007999999999999},{"$f":"138*F56*2.2/100","v":8.5007999999999999},{"$f":"138*G56*2.2/100","v":0}]
[null,null,"kg /Sau+Tag",2.8,2.8,{"$f":"+E56","v":2.8},0]
[null,null,"MJME/kg",11,11,11,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!J166","v":39.69},{"$f":"+D58","v":39.69},{"$f":"+E58","v":39.69},0]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"MJME",{"$f":"+D48+D60","v":14319.48},{"$f":"+E48+E60","v":15265.880000000001},{"$f":"+F48+F60","v":15975.680000000002},{"$f":"+G48+G60","v":0}]
["davon Grundfutter",null,"MJME",0,0,0,0]
["Tränkwasserbedarf",null,"m³/E.",717,{"$f":"D61","v":717},717,0]
["Prozesswasserbedarf",null,"m³/E.",76,76,76,0]
["Energiebedarf",null,"kwH/E.",69.94,69.94,69.94,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"ca. 1.180/880 *"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"ca. 1.180/880 *"]
["* bei ca. 6,85 Ferkeln/Ferkelaufzuchtplatz"]

{"sheet":"Ferkelaufzucht","index":44,"n_rows":49,"n_cols":5,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[4,3,5,3],[47,3,47,4],[48,3,48,4]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Ferkelaufzucht",null,null,"Geschlossener Stall, vollperforierter Boden, \nWechselstauentmistung"]
["von 8-28 kg LG bei 430 g tägl. Zunahmen\nca. 7 Wochen Aufzuchtdauer",null,null,null,"eigene Werte"]
["  Preis bis 28 kg",null,"€/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!J50","v":183.2},0]
["  Preiszuschlag je kg über 25 kg",null,"€/kg",{"$f":"+Stammdatenblatt!J51","v":0},0]
["Erlös für das Ferkel",null,"€",{"$f":"+D7+2*D8","v":183.2},{"$f":"+E7+2*E8","v":0}]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"Wirtschaftsdünger!Q22","v":2.3836666666666666},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"D10+D9","v":185.58366666666666},{"$f":"E10+E9","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J52","v":0},0]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D39*D41/100","v":44.711999999999996},{"$f":"+E39*E41/100","v":0}]
["Tierarzt/Medil./Klauenpfl.",null,"€/E.",{"$f":"1.4*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":1.4},{"$f":"0*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0}]
["Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"0.6/D45","v":0.10054157374960178},{"$f":"0.6/E45","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Ferkelvermittlung u. Transportver.",null,"€/E.",{"$f":"1.5/D45*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.25135393437400444},{"$f":"1.5/E45*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Desinfektions- u- Reinigungsmittel",null,"€/E.",{"$f":"0.6/D45*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.10054157374960178},{"$f":"0.6/E45*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"(D47/D45)*Stammdatenblatt!$J231","v":3.7503347562918123},{"$f":"(E47/E45)*Stammdatenblatt!$J231","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D46/D45)*Stammdatenblatt!$J232","v":0.23918840395030264},{"$f":"(E46/E45)*Stammdatenblatt!$J232","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D13:D19))/2+D12","v":25.276980121057658},{"$f":"(SUM(E13:E19))/2+E12","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D20*(Stammdatenblatt!$E$237/12*2)","v":0.12638490060528829},{"$f":"E20*(Stammdatenblatt!$E$237/12*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D12:D19,D21)","v":50.680345142720604},{"$f":"SUM(E12:E19,E21)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D11-D22","v":134.90332152394606},{"$f":"E11-E22","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Maschinen, Geräte, Sonstiges",null,"€/E.",0.5,0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0]
["xxx",null,"€/E.",0,0]
["xxx",null,"€/E."]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D24:D27,D22)","v":51.180345142720604},{"$f":"SUM(E24:E27,E22)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D11-D28","v":134.40332152394606},{"$f":"E11-E28","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["DB / Platz und Jahr",null,"€",{"$f":"+D29*D45","v":802.07609555830174},{"$f":"+E29*E45","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Zeitspanne:"]
["Tage",null,"AKmin/E.",0.14000000000000001,0]
["1000 Ferkelaufzuchtplätze"]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",0.05,0]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/E.",{"$f":"D32*0.816666666666667+D34","v":0.16433333333333339},{"$f":"E32*0.816666666666667+E34","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/Platz",{"$f":"+(D33*0.816666666666667+D35)*D45","v":0.9806888466413185},{"$f":"+(E33*0.816666666666667+E35)*E45","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D29/D35","v":817.87011069338348},{"$f":"E29/E35","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["Ferkelaufzuchtfutter",null,"kg/Ferkel",36.799999999999997,0]
["    Bedarf für Ferkel bis 8 kg",null,"MJME/kg",13,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J164","v":121.5},0]
["Tägliche Zunahme in g",null,"g",430,0]
["Aufzuchtdauer",null,"Tage",{"$f":"22000/D42","v":51.162790697674417},{"$f":"22000/E42","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Reinigungsarbeiten",null,"Tage",10,0]
["Umtriebe:",null,"n",{"$f":"365/(D43+D44)","v":5.9676806083650193},{"$f":"365/(E43+E44)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Wasserbedarf",null,"m³/E.*a",{"$f":"793/1000","v":0.79300000000000004},0]
["Strombedarf",null,"kwH/E.*a",69.94,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"6.000/4.500"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"9.000/6.000/4.500"]

{"sheet":"Mastschweine","index":45,"n_rows":60,"n_cols":6,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,3,58,5],[59,3,59,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Mastschwein"]
[null,null,null," 30 kg-Ferkel",null,"eigene "]
["von 30 kg - 120 kg LG ",null,null,"Futterverw. V. 1:","Futterverw. V. 1:","Werte"]
["  Zuwachs in kg:",null,90,3.1,3,3]
["Mastendgewicht",null,"kg LG",130,{"$f":"D9","v":130},0]
["Ausschlachtung ",null,"%",79,{"$f":"D10","v":79},0]
["  Schlachtgewicht",null,"kg",{"$f":"+D9*D10/100","v":102.7},{"$f":"+E9*E10/100","v":102.7},{"$f":"+F9*F10/100","v":0}]
["  Preis",null,"€/kg SG",{"$f":"Stammdatenblatt!J55","v":4.33},{"$f":"+D12","v":4.33},0]
["Erlös",null,"€",{"$f":"D12*D11","v":444.69100000000003},{"$f":"E12*E11","v":444.69100000000003},{"$f":"F12*F11","v":0}]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!Q23","v":11.322416666666665},{"$f":"+D14","v":11.322416666666665},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"D14+D13","v":456.01341666666667},{"$f":"E14+E13","v":456.01341666666667},{"$f":"F14+F13","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+Stammdatenblatt!J50+2*Stammdatenblatt!J51","v":183.2},{"$f":"+D16","v":183.2},0]
["Aufzuchtfutter (Vormast)",null,"€/E.",{"$f":"+D47*D49","v":54.69},{"$f":"+E47*E49","v":54.69},{"$f":"+F47*F49","v":0}]
["Kraftfutter (Endmast)",null,"€/E.",{"$f":"+D50*D52","v":98.469000000000008},{"$f":"+E50*E52","v":93.78},{"$f":"+F50*F52","v":0}]
["Tierarzt/Medi.",null,"€/E.",{"$f":"2*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":2},{"$f":"2*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":2},0]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"(1.3+(1.1/D56))*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":1.7110221285563751},{"$f":"(1.3+(1.1/E56))*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":1.7023287671232876},{"$f":"1.3+(1.1/F56)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Reinigungs- u. Desinfektionsmittel",null,"€/E.",{"$f":"0.4/D56*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.14946259220231822},{"$f":"0.4/E56*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.1463013698630137},{"$f":"0.4/F56*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"(D58*Stammdatenblatt!$J231)/Mastschweine!D56","v":8.4177331928345627},{"$f":"(E58*Stammdatenblatt!$J231)/Mastschweine!E56","v":8.239693150684932},{"$f":"(F58*Stammdatenblatt!$J231)/Mastschweine!F56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D57*Stammdatenblatt!$J232)/D56","v":1.5563539726027398},{"$f":"(E57*Stammdatenblatt!$J232)/E56","v":1.5234361643835619},{"$f":"(F57*Stammdatenblatt!$J232)/F56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D17:D23))/2+D16","v":266.69678594309801},{"$f":"(SUM(E17:E23))/2+E16","v":264.2408797260274},{"$f":"(SUM(F17:F23))/2+F16","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D24*(Stammdatenblatt!$E$237/12*5)","v":3.3337098242887251},{"$f":"E24*(Stammdatenblatt!$E$237/12*5)","v":3.3030109965753427},{"$f":"F24*(Stammdatenblatt!$E$237/12*5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D16:D23,D25)","v":353.52728171048471},{"$f":"SUM(E16:E23,E25)","v":348.58477044863008},{"$f":"SUM(F16:F23,F25)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D15-D26","v":102.48613495618196},{"$f":"E15-E26","v":107.42864621803659},{"$f":"F15-F26","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"3*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":3},{"$f":"3*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":3},0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0,0]
["Vermarktungskosten",null,"€/E.",2,2,0]
["Tierverlust",null,"€/E.",{"$f":"D54/100*D13","v":12.896039},{"$f":"E54/100*E13","v":12.896039},{"$f":"F54/100*F13","v":0}]
["xxxx",null,"€/E.",0,0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",{"$f":"1*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":1},{"$f":"1*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":1},0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D28:D33,D26)","v":372.42332071048475},{"$f":"SUM(E28:E33,E26)","v":367.48080944863011},{"$f":"SUM(F28:F33,F26)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D15-D34","v":83.590095956181926},{"$f":"E15-E34","v":88.53260721803656},{"$f":"F15-F34","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["DB / Platz und Jahr",null,"€/Mastplatz",{"$f":"+D35*D56","v":223.70840683140622},{"$f":"+E35*E56","v":242.05544295568049},{"$f":"+F35*F56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Zeitspanne:"]
["             Tage:",null,"AKmin/E.",0.5,0.5,0]
["600 Mastplätze"]
["vollautomatische Fütterung"]
[]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",0.1,0.1,0]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/E.",{"$f":"D38*(D53)/60+D42","v":1.0615384615384615},{"$f":"E38*(E53)/60+E42","v":1.0375000000000001},{"$f":"F38*(F53+F54)/60+F42","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/Mastplatz",{"$f":"+D43*D56","v":2.8409475465313028},{"$f":"+E43*E56","v":2.8366104868913862},{"$f":"+F43*F56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D35/D43","v":78.744293292055431},{"$f":"E35/E43","v":85.332633463167767},{"$f":"F35/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"KStE/E.",0,0,0]
["Aufzuchtfutter (Vormast)",null,"dt/E.",1,1,0]
[null,null,"KStE/dt",0,0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J168","v":54.69},{"$f":"D49","v":54.69},0]
["Kraftfutter (Endmast)",null,"dt/E.",{"$f":"+((D9-30)*D8/100)-D47","v":2.1},{"$f":"+((E9-30)*E8/100)-E47","v":2},{"$f":"+((F9-30)*F8/100)-F47","v":-0.9}]
[null,null,"KStE/dt",0,0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J169","v":46.89},{"$f":"+D52","v":46.89},0]
["Mastperiode:  Masttage",null,"Tage",{"$f":"C8/D55*1000","v":115.38461538461539},{"$f":"C8/E55*1000","v":112.5},0]
["Tierverluste",null,"%",2.9,{"$f":"D54","v":2.9},0]
["Tägliche Zunahme ",null,"g",780,800,{"$f":"+$C$8*1000/F53","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Umtriebe:",null,"n",{"$f":"365/($C$8/(D55*0.001)+21)","v":2.6762549351381839},{"$f":"365/($C$8/(E55*0.001)+21)","v":2.7340823970037453},{"$f":"365/($C$8/(F55*0.001)+21)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Wasserbedarf",null,"m³/E.*a",2.3140000000000001,{"$f":"D57","v":2.3140000000000001},0]
["Strombedarf",null,"kwH/E.*a",70.400000000000006,{"$f":"D58","v":70.400000000000006},0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"2.000/1.500"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"3.000/2.000/1.500"]

{"sheet":"Legehennen","index":46,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,3,49,6],[4,5,5,5],[6,1,6,2],[4,0,5,0],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[48,3,48,6]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Legehennen            ab Erzeugerpackstelle",null,null,"Bodenhaltung","Kleingruppenhaltung","Freilandhaltung"]
[null,null,null,null,null,null,"eigene "]
[null,"Gewichtsklasse",null,"Verhältnis L/M: 3:2","Verhältnis L/M: 3:2","Verhältnis L/M: 3:2","Werte"]
[null,"L","M"]
["Verhältnis L/M: ",0.6,0.4]
["Eierpreis",null,"€/E.",{"$f":"B9*Stammdatenblatt!$J$58+C9*Stammdatenblatt!$J$59","v":0},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$56*B9+Stammdatenblatt!$J$57*C9","v":0},{"$f":"B9*Stammdatenblatt!J62+C9*Stammdatenblatt!J63","v":0.31608000000000003},0]
["Vermarktungsfähige Eier/Jahr",null,"Anzahl",244,266,240,0]
["Eierverkauf",null,null,{"$f":"+D10*D11","v":0},{"$f":"+E10*E11","v":0},{"$f":"+F10*F11","v":75.859200000000001},{"$f":"+G10*G11","v":0}]
["Schlachthenne",null,"kg SG/Tier",1.7,1.7,1.7,0]
["Schlachtpreis Henne",null,"€/kg",{"$f":"Stammdatenblatt!$J70","v":1.38},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$70","v":1.38},{"$f":"Stammdatenblatt!J70","v":1.38},0]
["Remontierungsrate",null,"%",80,80,80,0]
["Verluste",null,"%",8.1999999999999993,3.9,10,0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!$Q27","v":3.801822222222222},{"$f":"+Wirtschaftsdünger!$Q$27","v":3.801822222222222},{"$f":"+Wirtschaftsdünger!$Q$27/250","v":1.5207288888888887E-2},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"D12+D17","v":3.801822222222222},{"$f":"E12+E17","v":3.801822222222222},{"$f":"F12+F17","v":75.874407288888889},{"$f":"+G13*G14*G15/100+G12+G17","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+$A20*D15/100","v":6.7120000000000006},{"$f":"+$A20*E15/100","v":6.7120000000000006},{"$f":"+$A20*F15/100","v":6.7120000000000006},{"$f":"+$A20*G15/100","v":0}]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J67","v":8.39},null,"€/Junghenne"]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"D44","v":20.059751759999997},{"$f":"E44","v":19.168062599999999},{"$f":"+F44","v":21.153209999999998},{"$f":"+G44","v":0}]
["Einstreu (Stroh)",null,"€/E.",{"$f":"(D45/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":6.7850000000000008E-2},0,{"$f":"(Stammdatenblatt!$J188)*(F45/100)","v":6.7850000000000008E-2},{"$f":"(Stammdatenblatt!$J188)*(G45/100)","v":0}]
["Tierarzt/Medikamente",null,"€/E.",{"$f":"0.36*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.36},{"$f":"0.36*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.36},{"$f":"0.36*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.36},0]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",0.18,0.18,{"$f":"0.18*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.18},0]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(0.02+0.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.06},{"$f":"(0.02+0.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.06},{"$f":"(0.02+0.04+0.2+0.02)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.28000000000000003},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D48*Stammdatenblatt!$J$231","v":1.024},{"$f":"E48*Stammdatenblatt!$J$231","v":1.024},{"$f":"F48*Stammdatenblatt!$J231","v":1.024},{"$f":"G48*Stammdatenblatt!$J231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D47+D46)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0.16200000000000001},{"$f":"(E46+E47)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0.16200000000000001},{"$f":"(F46+F47)*Stammdatenblatt!$J232","v":0.16200000000000001},{"$f":"(G46+G47)*Stammdatenblatt!$J232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM($A$20,(D13*D14*D15/100),D21:D27))/2","v":16.090200879999998},{"$f":"(SUM($A$20,(E13*E14*E15/100),E21:E27))/2","v":15.610431299999998},{"$f":"(SUM($A$20,(F13*F14*F15/100),F21:F27))/2","v":16.746929999999999},{"$f":"(SUM($A$20,(G13*G14*G15/100),G21:G27))/2","v":4.1950000000000003}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.48270602639999993},{"$f":"E28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.46831293899999993},{"$f":"F28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.50240789999999991},{"$f":"G28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.12585000000000002}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D19:D27,D29)","v":29.108307786399994},{"$f":"SUM(E19:E27,E29)","v":28.134375538999997},{"$f":"SUM(F19:F27,F29)","v":30.441467899999999},{"$f":"SUM(G19:G27,G29)","v":0.12585000000000002}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D18-D30","v":-25.306485564177773},{"$f":"E18-E30","v":-24.332553316777776},{"$f":"F18-F30","v":45.43293938888889},{"$f":"G18-G30","v":-0.12585000000000002}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",0.06,0.06,{"$f":"0.06*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.06},0]
["Verluste ",null,"€/E.",{"$f":"+D12*D16/100","v":0},{"$f":"+E12*E16/100","v":0},{"$f":"+F12*F16/100","v":7.5859199999999998},{"$f":"+G12*G16/100","v":0}]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D32:D33,D30)","v":29.168307786399993},{"$f":"SUM(E32:E33,E30)","v":28.194375538999996},{"$f":"SUM(F32:F33,F30)","v":38.087387899999996},{"$f":"SUM(G32:G33,G30)","v":0.12585000000000002}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"+D18-D34","v":-25.366485564177772},{"$f":"+E18-E34","v":-24.392553316777775},{"$f":"+F18-F34","v":37.787019388888893},{"$f":"+G18-G34","v":-0.12585000000000002}]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/E.",{"$f":"22.48/100","v":0.2248},{"$f":"10.25/100","v":0.10249999999999999},0.25,0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"+D35/D36","v":-112.84023827481215},{"$f":"+E35/E36","v":-237.97612991978318},{"$f":"+F35/F36","v":151.14807755555557},{"$f":"+G35/G36","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Legehennenalleinfutter",null,"kg/Henne",{"$f":"+((D39/1000)*365)","v":44.997199999999999},{"$f":"+((E39/1000)*365)","v":42.997},{"$f":"+((F39/1000)*365)","v":47.45},{"$f":"+((G39/1000)*365)","v":0}]
[null,null,"g/Henne+Tag",123.28,117.8,130,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$170","v":44.58},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$170","v":44.58},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$170","v":44.58},0]
["Getreide",null,"dt/Bestand",{"$f":"+(D42*365)/100*D43","v":0},{"$f":"+(E42*365)/100*E43","v":0},{"$f":"+(F42*365)/100","v":0},{"$f":"+(G42*365)/100","v":0}]
[null,null,"kg/Tag",0,0,0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$147","v":34.81},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$147","v":34.81},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$147","v":34.81},0]
["Futterkosten insgesamt",null,"€",{"$f":"+D38*D40/100+D43*D41","v":20.059751759999997},{"$f":"+E38*E40/100+E43*E41","v":19.168062599999999},{"$f":"+F38*F40/100+F43*F41","v":21.153209999999998},{"$f":"+G38*G40/100+G43*G41","v":0}]
["Einstreubedarf",null,"kg/E.",0.5,0,0.5,0]
["Tränkwasserbedarf",null,"m³/E.",0.08,{"$f":"80/1000","v":0.08},{"$f":"80/1000","v":0.08},0]
["Prozesswasserbedarf",null,"m³/E.",0.01,{"$f":"10/1000","v":0.01},{"$f":"10/1000","v":0.01},0]
["Energiebedarf",null,"kwH/E.",3.2,3.2,3.2,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"40.000/15.000"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"60.000/40.000/15.000"]

{"sheet":"Legehennen Direktvermarktung","index":47,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,3,49,5],[6,1,6,2],[4,3,5,3],[4,0,5,0],[4,4,5,4],[48,3,48,5]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Legehennen Direktvermarktung",null,null,"Bodenhaltung","Freilandhaltung"]
[null,null,null,null,null,"eigene "]
[null,"Gewichtsklasse",null,"Verhältnis L/M: 3:2","Verhältnis L/M: 3:2","Werte"]
[null,"L","M"]
["Verhältnis L/M: ",0.6,0.4]
["Eierpreis",null,"€/E.",{"$f":"B9*Stammdatenblatt!J60+C9*Stammdatenblatt!J61","v":0},{"$f":"B9*Stammdatenblatt!$J$64+C9*Stammdatenblatt!$J$65","v":0.38500000000000001},0]
["Vermarktungsfähige Eier /Jahr",null,"Anzahl",250,240,0]
["Eierverkauf",null,null,{"$f":"D10*D11","v":0},{"$f":"+E10*E11","v":92.4},{"$f":"+F10*F11","v":0}]
["Schlachthenne",0.5,"kg SG/Tier",1.7,1.7,0]
["Schlachtpreis Henne",null,"€/kg",{"$f":"Stammdatenblatt!J$69","v":7.9},{"$f":"Stammdatenblatt!$J$69","v":7.9},0]
["Remontierungsrate",null,"%",80,80,0]
["Verluste",null,"%",8.1999999999999993,10,0]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"+Wirtschaftsdünger!$Q27","v":3.801822222222222},{"$f":"+Wirtschaftsdünger!$Q$27/250","v":1.5207288888888887E-2},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"+D13*B13*D14*D15/100+D12+D17","v":9.1738222222222223},{"$f":"+E13*B13*E14*E15/100+E12+E17","v":97.787207288888894},{"$f":"+F13*F14*F15/100+F12+F17","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"+$A20*D15/100","v":6.7120000000000006},{"$f":"+A20*E15/100","v":6.7120000000000006},{"$f":"+$A20*F15/100","v":0}]
[{"$f":"+Stammdatenblatt!J67","v":8.39},null,"€/Junghenne"]
["Kraftfutter",null,"€/E.",{"$f":"+D44","v":20.059751759999997},{"$f":"+E44","v":21.153209999999998},{"$f":"+F44","v":0}]
["Einstreu (Stroh)",null,"€/E.",{"$f":"(D45/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":6.7850000000000008E-2},{"$f":"(E45/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":6.7850000000000008E-2},{"$f":"(F45/100)*Stammdatenblatt!$J188","v":0}]
["Tierarzt/Medikamente",null,"€/E.",{"$f":"0.36*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.36},{"$f":"0.36*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.36},0]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"0.1+0.08","v":0.18},{"$f":"(0.1+0.08)*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.18},0]
["Sonstiges",null,"€/E.",{"$f":"(0.02+0.04)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.06},{"$f":"(0.02+0.04+0.2+0.02)*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":0.28000000000000003},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"D48*Stammdatenblatt!$J$231","v":1.024},{"$f":"E48*Stammdatenblatt!$J$231","v":1.024},{"$f":"F48*Stammdatenblatt!$J$231","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D47+D46)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0.16200000000000001},{"$f":"(E46+E47)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0.16200000000000001},{"$f":"(F47+F46)*Stammdatenblatt!$J$232","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM($A$20,(D13*D14*D15/100),D21:D27))/2","v":20.52380088},{"$f":"(SUM($A$20,(E13*E14*E15/100),E21:E27))/2","v":21.180530000000001},{"$f":"(SUM($A$20,(F13*F14*F15/100),F21:F27))/2","v":4.1950000000000003}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.61571402639999995},{"$f":"E28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.63541590000000003},{"$f":"F28*Stammdatenblatt!$E$237","v":0.12585000000000002}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D19:D27,D29)","v":29.241315786399994},{"$f":"SUM(E19:E27,E29)","v":30.574475899999999},{"$f":"SUM(F19:F27,F29)","v":0.12585000000000002}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D18-D30","v":-20.067493564177774},{"$f":"E18-E30","v":67.212731388888898},{"$f":"F18-F30","v":-0.12585000000000002}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",0.06,{"$f":"0.06*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.06},0]
["Verluste ",null,"€/E.",{"$f":"+D12*D16/100","v":0},{"$f":"+E12*E16/100","v":9.24},{"$f":"+F12*F16/100","v":0}]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D32:D33,D30)","v":29.301315786399993},{"$f":"SUM(E32:E33,E30)","v":39.8744759},{"$f":"SUM(F32:F33,F30)","v":0.12585000000000002}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"+D18-D34","v":-20.127493564177769},{"$f":"+E18-E34","v":57.912731388888893},{"$f":"+F18-F34","v":-0.12585000000000002}]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/E.",{"$f":"22.48/100","v":0.2248},{"$f":"25.205/100","v":0.25205},0]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"+D35/D36","v":-89.535113719652003},{"$f":"+E35/E36","v":229.76683748815273},{"$f":"+F35/F36","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Legehennenalleinfutter",null,"kg/Henne",{"$f":"+((D39/1000)*365)","v":44.997199999999999},{"$f":"+((E39/1000)*365)","v":47.45},{"$f":"+((F39/1000)*365)","v":0}]
[null,null,"g/Henne+Tag",123.28,130,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$170","v":44.58},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$170","v":44.58},0]
["Getreide",null,"dt/Bestand",{"$f":"+(D42*365)/100*D43","v":0},{"$f":"+(E42*365)/100*E43","v":0},{"$f":"+(F42*365)/100","v":0}]
[null,null,"kg/Tag",0,0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$147","v":34.81},{"$f":"+Stammdatenblatt!$J$147","v":34.81},0]
["Futterkosten insgesamt",null,"€",{"$f":"+D38*D40/100+D43*D41","v":20.059751759999997},{"$f":"+E38*E40/100+E43*E41","v":21.153209999999998},{"$f":"+F38*F40/100+F43*F41","v":0}]
["Einstreubedarf",null,"kg/E.",0.5,0.5,0]
["Tränkwasserbedarf",null,"m³/E.",{"$f":"80/1000","v":0.08},{"$f":"80/1000","v":0.08},0]
["Prozesswasserbedarf",null,"m³/E.",{"$f":"10/1000","v":0.01},{"$f":"10/1000","v":0.01},0]
["Energiebedarf",null,"kwH/E.",3.2,3.2,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"40.000/15.000"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"60.000/40.000/15.000"]

{"sheet":"Masthähnchen","index":48,"n_rows":61,"n_cols":5,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,3,57,4],[58,3,58,4]]}
[]
[]
[null,"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen"]
[{"$f":"IF(Stammdatenblatt!I6+Stammdatenblatt!D76+Stammdatenblatt!D120+Stammdatenblatt!B134+Stammdatenblatt!D145+Stammdatenblatt!C188+Stammdatenblatt!C226+Stammdatenblatt!C241=0,\"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet\", \"Produktionsverfahren wurden brutto gerechnet\")","v":"Produktionsverfahren wurden netto gerechnet"}]
["Masthähnchen",null,"Hähnchen pro qm"]
[null,null,10,"81 Masttage","eigene "]
["Splittingverfahren",null,null,"Futterverw. V. 1:","Werte"]
["Futterverwertung:",null,null,2.2999999999999998,0]
["Mastendgewicht",0.25,"kg LG",2.2000000000000002,0]
[null,0.75,"kg LG",2.7,0]
["Verluste",null,"%",3,0]
["  Preis",null,"€/kg LG",{"$f":"Stammdatenblatt!J68","v":2.95},0]
["Erlös *",null,"€",{"$f":"((D9*D12*$B$9)+(D10*D12*$B$10))*(1-D11/100)","v":7.3683625000000008},{"$f":"((E9*E12*$B$9)+(E10*E12*$B$10))*(1-E11/100)","v":0}]
["Wert des org. Düngers",null,"€/E.",{"$f":"Wirtschaftsdünger!$Q$27/D54","v":0.7920462962962963},0]
["Leistungen",null,"€/E.",{"$f":"D14+D13","v":8.1604087962962968},{"$f":"E14+E13","v":0}]
["Bestandsergänzung",null,"€/E.",{"$f":"Stammdatenblatt!J66*1.05","v":0.84000000000000008},0]
["Aufzuchtfutter (Starter)",null,"€/E.",{"$f":"+D45*D47","v":0.66},{"$f":"+E45*E47","v":0}]
["Kraftfutter (Vormast)",null,"€/E.",{"$f":"+D48*D50","v":4.5200000000000005},{"$f":"+E48*E50","v":0}]
["Einstreu (Stroh)",null,"€/E.",{"$f":"(D57/100)*Stammdatenblatt!J188","v":1.357E-2},0]
["Tierarzt/Medi.",null,"€/E.",{"$f":"0.05*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.05},0]
["Versich./Tierseuchenkasse",null,"€/E.",{"$f":"0.03*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":0.03},0]
["Reinigungs- u. Desinfektionsmittel",null,"€/E.",{"$f":"0.1/D54*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":2.0833333333333336E-2},0]
["Fremdlohn (Fanglohn)",null,"€/E.",{"$f":"0.025*(1+Stammdatenblatt!$B$134)","v":2.5000000000000001E-2},0]
["Energie",null,"€/E.",{"$f":"(D56*Stammdatenblatt!$J231)/D54","v":0.4},{"$f":"(E56*Stammdatenblatt!$J231)/E54","v":0}]
["Wasser",null,"€/E.",{"$f":"(D55*Stammdatenblatt!$J232)/D54","v":2.8125000000000004E-2},{"$f":"(E55*Stammdatenblatt!$J232)/E54","v":0}]
["Gebundenes Kapital für Zinsanspruch",null,"€/E.",{"$f":"(SUM(D17:D25))/2+D16","v":3.7137641666666674},{"$f":"(SUM(E17:E25))/2+E16","v":0}]
["Zinsanspruch",{"$f":"Stammdatenblatt!E237","v":0.03},"€/E.",{"$f":"D26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*1.5)","v":1.3926615625000003E-2},{"$f":"E26*(Stammdatenblatt!$E$237/12*1.5)","v":0}]
["Summe Direktkosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D16:D25,D27)","v":6.6014549489583345},{"$f":"SUM(E16:E25,E27)","v":0}]
["Direktkostenfreie Leistung",null,"€/E.",{"$f":"D15-D28","v":1.5589538473379623},{"$f":"E15-E28","v":0}]
["Maschinen, Geräte",null,"€/E.",{"$f":"0.072*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":7.1999999999999995E-2},0]
["Lohnkosten",null,"€/E.",0,0]
["xxxx",null,"€/E.",0,0]
["Wirt.düngerausbringung",null,"€/E.",{"$f":"0.012*(1+Stammdatenblatt!B134)","v":1.2E-2},0]
["variable Kosten",null,"€/E.",{"$f":"SUM(D30:D33,D28)","v":6.6854549489583341},{"$f":"SUM(E30:E33,E28)","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/E.",{"$f":"D15-D34","v":1.4749538473379626},{"$f":"E15-E34","v":0}]
["DB / Platz und Jahr",null,"€/Mastplatz",{"$f":"+D35*D54","v":7.0797784672222202},{"$f":"+E35*E54","v":0}]
["DB / qm Stall und Jahr",null,"€/qm",{"$f":"D36*C6","v":70.797784672222207},{"$f":"E36*21","v":0}]
["Zeitspanne:"]
["             Tage:",null,"AKmin/E.",6.7499999999999999E-3,0]
["sonst.Arb./Wi-Düngerausbr.",null,"AKh/E.",1.4999999999999999E-4,0]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/E.",{"$f":"D39*(D51)/60+D40","v":7.0968749999999999E-3},{"$f":"E39*(E51+E52)/60+E40","v":0}]
["Arbeitskraftstunden",null,"AKh/Mastplatz",{"$f":"+D41*D54","v":3.4064999999999998E-2},{"$f":"+E41*E54","v":0}]
["Deckungsbeitrag",null,"€/Akh",{"$f":"D35/D41","v":207.8314536099287},{"$f":"E35/E41","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Nährstoffbedarf insgesamt",null,"KStE/E.",0,0]
["Aufzuchtfutter (Starter)",null,"dt/E.",6.0000000000000001E-3,0]
[null,null,"KStE/dt",0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J171","v":110},0]
["Kraftfutter (Vormast)",null,"dt/E.",5.6500000000000002E-2,0]
[null,null,"KStE/dt",0,0]
[null,null,"€/dt",{"$f":"Stammdatenblatt!J172","v":80},0]
["Mastperiode:  Masttage",null,"Tage",{"$f":"B9*58+B10*63","v":61.75},0]
["Tierverluste **",null,"%",{"$f":"D11","v":3},{"$f":"E11","v":0}]
["Tägliche Zunahme ",null,"g",55,0]
["Durchgänge:",null,"n",4.8,{"$f":"365/(E51+10)","v":36.5}]
["Wasserbedarf",null,"m³/E.*a",7.4999999999999997E-2,0]
["Strombedarf",null,"kwH/E.*a",6,0]
["Einstreubedarf",null,"kg/E.",0.1,0]
["Grenzen nach 4. BlmSchV Nr. 7.1:",null,null,"40.000/30.000"]
["Grenzen für UVPG, Anl. 1, Nrn: 7.1-7.12:",null,null,"85.000/40.000/30.000"]
["* inklusive Tierverluste"]
["** im Erlös berücksichtigt"]

{"sheet":"Arbeitsgänge","index":49,"n_rows":2508,"n_cols":256,"rows_kept":2508,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Arbeitsgang","Teilarbeit","Zeitspanne","Ausbringmenge","Arbeitsbreite","Zeitbedarf","Reparaturkosten","Betriebsstoffk.","MK eigen","MK fremd"]
[null,"Qualitätsweizen, 2 ha, 50 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H3+I3","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H4+I4","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H5+I5","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,140]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H7+I7","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G3:G17)","v":7.0200000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J3:J17)","v":112.66000000000001},{"$f":"SUM(K3:K17)","v":140}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 2 ha, 70 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H21+I21","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,140]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H28+I28","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G21:G38)","v":7.94},null,null,{"$f":"SUM(J21:J38)","v":120.51},{"$f":"SUM(K21:K38)","v":140}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 2 ha, 90 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H42+I42","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,140]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H50+I50","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G42:G60)","v":8.2800000000000011},null,null,{"$f":"SUM(J42:J60)","v":123.54},{"$f":"SUM(K42:K60)","v":140}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 5 ha, 70 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H64+I64","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,140]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H71+I71","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G64:G83)","v":6.1999999999999993},null,null,{"$f":"SUM(J64:J83)","v":113.76999999999998},{"$f":"SUM(K64:K83)","v":140}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 5 ha, 90 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H87+I87","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,140]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H95+I95","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G87:G107)","v":6.4599999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J87:J107)","v":116.75},{"$f":"SUM(K87:K107)","v":140}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 20 ha, 70 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H111+I111","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,125]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H127+I127","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G111:G140)","v":4.2699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J111:J140)","v":111.66999999999999},{"$f":"SUM(K111:K140)","v":125}]
[]
[null,"Qualitätsweizen, 20 ha, 90 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H144+I144","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,125]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H162+I162","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G144:G175)","v":4.4399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J144:J175)","v":114.24999999999999},{"$f":"SUM(K144:K175)","v":125}]
[]
[null,"Futterweizen, 2 ha, 50 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H179+I179","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H180+I180","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H181+I181","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H183+I183","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G179:G193)","v":7.0200000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J179:J193)","v":112.66000000000001},{"$f":"SUM(K179:K193)","v":125}]
[]
[null,"Futterweizen, 2 ha, 70 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H197+I197","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H204+I204","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G197:G214)","v":7.94},null,null,{"$f":"SUM(J197:J214)","v":120.51},{"$f":"SUM(K197:K214)","v":125}]
[]
[null,"Futterweizen, 2 ha, 90 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H218+I218","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H226+I226","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G218:G236)","v":8.2800000000000011},null,null,{"$f":"SUM(J218:J236)","v":123.54},{"$f":"SUM(K218:K236)","v":125}]
[]
[null,"Futterweizen, 5 ha, 70 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H240+I240","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H247+I247","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G240:G259)","v":6.1999999999999993},null,null,{"$f":"SUM(J240:J259)","v":113.76999999999998},{"$f":"SUM(K240:K259)","v":110}]
[]
[null,"Futterweizen, 5 ha, 90 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H263+I263","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H271+I271","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G263:G283)","v":6.4599999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J263:J283)","v":116.75},{"$f":"SUM(K263:K283)","v":110}]
[]
[null,"Futterweizen, 20 ha, 70 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H287+I287","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H303+I303","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G287:G316)","v":4.2699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J287:J316)","v":111.66999999999999},{"$f":"SUM(K287:K316)","v":110}]
[]
[null,"Futterweizen, 20 ha, 90 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H320+I320","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H338+I338","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G320:G351)","v":4.4399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J320:J351)","v":114.24999999999999},{"$f":"SUM(K320:K351)","v":110}]
[]
[null,"Sommerweizen, 2 ha, 50 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H355+I355","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,{"$f":"H356+I356","v":21.77}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H357+I357","v":2.08}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H358+I358","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H360+I360","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G355:G367)","v":6.58},null,null,{"$f":"SUM(J356:J367)","v":97.78},{"$f":"SUM(K356:K367)","v":125}]
[]
[null,"Sommerweizen, 2 ha, 65 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H371+I371","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H378+I378","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G371:G385)","v":7.2099999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J372:J385)","v":102.89000000000001},{"$f":"SUM(K372:K385)","v":125}]
[]
[null,"Sommerweizen, 2 ha, 80 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H389+I389","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H398+I398","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G389:G405)","v":7.84},null,null,{"$f":"SUM(J390:J405)","v":108},{"$f":"SUM(K390:K405)","v":125}]
[]
[null,"Sommerweizen, 5 ha, 65 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H409+I409","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H418+I418","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G409:G425)","v":5.4999999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J410:J425)","v":96.739999999999981},{"$f":"SUM(K410:K425)","v":110}]
[]
[null,"Sommerweizen, 5 ha, 80 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H429+I429","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H440+I440","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G429:G447)","v":6.0599999999999987},null,null,{"$f":"SUM(J430:J447)","v":102.00999999999999},{"$f":"SUM(K430:K447)","v":110}]
[]
[null,"Sommerweizen, 20 ha, 65 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H451+I451","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H466+I466","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G451:G473)","v":3.7900000000000009},null,null,{"$f":"SUM(J451:J473)","v":104.44},{"$f":"SUM(K451:K473)","v":110}]
[]
[null,"Sommerweizen, 20 ha, 80 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H477+I477","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H497+I497","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G477:G504)","v":4.1100000000000012},null,null,{"$f":"SUM(J477:J504)","v":108.73999999999998},{"$f":"SUM(K477:K504)","v":110}]
[]
[null,"Roggen, 2 ha, 50 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H508+I508","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H509+I509","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H510+I510","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H512+I512","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G508:G522)","v":7.0200000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J508:J522)","v":112.66000000000001},{"$f":"SUM(K508:K522)","v":125}]
[]
[null,"Roggen, 2 ha, 70 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H526+I526","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H527+I527","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H528+I528","v":3.03}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H529+I529","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H530+I530","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H532+I532","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G526:G542)","v":7.6000000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J526:J542)","v":117.48},{"$f":"SUM(K526:K542)","v":125}]
[]
[null,"Roggen, 2 ha, 90 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H546+I546","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H553+I553","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G546:G563)","v":7.94},null,null,{"$f":"SUM(J546:J563)","v":120.51},{"$f":"SUM(K546:K563)","v":125}]
[]
[null,"Roggen, 5 ha, 70 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H567+I567","v":1.8599999999999999}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H568+I568","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H569+I569","v":2.98}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H570+I570","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H571+I571","v":2.98}]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H573+I573","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G567:G585)","v":5.9399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J567:J585)","v":110.78999999999999},{"$f":"SUM(K567:K585)","v":110}]
[]
[null,"Roggen, 5 ha, 90 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H589+I589","v":1.8599999999999999}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H596+I596","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G589:G608)","v":6.1999999999999993},null,null,{"$f":"SUM(J589:J608)","v":113.76999999999998},{"$f":"SUM(K589:K608)","v":110}]
[]
[null,"Roggen, 20 ha, 70 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H612+I612","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H626+I626","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G612:G639)","v":4.0999999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J612:J639)","v":109.08999999999999},{"$f":"SUM(K612:K639)","v":110}]
[]
[null,"Roggen, 20 ha, 90 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H643+I643","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H659+I659","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G643:G672)","v":4.2699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J643:J672)","v":111.66999999999999},{"$f":"SUM(K643:K672)","v":110}]
[]
[null,"Triticale, 2 ha, 50 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H676+I676","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H677+I677","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H678+I678","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H680+I680","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G676:G690)","v":7.0200000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J676:J690)","v":112.66000000000001},{"$f":"SUM(K676:K690)","v":125}]
[]
[null,"Triticale, 2 ha, 70 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H694+I694","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H695+I695","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H696+I696","v":3.03}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H697+I697","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H698+I698","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H700+I700","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G694:G710)","v":7.6000000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J694:J710)","v":117.48},{"$f":"SUM(K694:K710)","v":125}]
[]
[null,"Triticale, 2 ha, 90 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H714+I714","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H721+I721","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G714:G731)","v":7.94},null,null,{"$f":"SUM(J714:J731)","v":120.51},{"$f":"SUM(K714:K731)","v":125}]
[]
[null,"Triticale, 5 ha, 70 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H735+I735","v":1.8599999999999999}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H736+I736","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H737+I737","v":2.98}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H738+I738","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H739+I739","v":2.98}]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H741+I741","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G735:G753)","v":5.9399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J735:J753)","v":110.78999999999999},{"$f":"SUM(K735:K753)","v":110}]
[]
[null,"Triticale, 5 ha, 90 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H757+I757","v":1.8599999999999999}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H764+I764","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G757:G776)","v":6.1999999999999993},null,null,{"$f":"SUM(J757:J776)","v":113.76999999999998},{"$f":"SUM(K757:K776)","v":110}]
[]
[null,"Triticale, 20 ha, 70 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H780+I780","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H794+I794","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G780:G807)","v":4.0999999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J780:J807)","v":109.08999999999999},{"$f":"SUM(K780:K807)","v":110}]
[]
[null,"Triticale, 20 ha, 90 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H811+I811","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H827+I827","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","OKT","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","OKT","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G811:G840)","v":4.2699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J811:J840)","v":111.66999999999999},{"$f":"SUM(K811:K840)","v":110}]
[]
[null,"Dinkel, 2 ha, 60 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H844+I844","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H845+I845","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H846+I846","v":3.03}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H847+I847","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H848+I848","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H850+I850","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G844:G860)","v":7.6000000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J844:J860)","v":117.48},{"$f":"SUM(K844:K860)","v":125}]
[]
[null,"Dinkel, 5 ha, 60 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H864+I864","v":1.8599999999999999}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H865+I865","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H866+I866","v":2.98}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H867+I867","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H868+I868","v":2.98}]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H870+I870","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","OKT","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","OKT","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","OKT","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G864:G882)","v":5.9399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J864:J882)","v":110.78999999999999},{"$f":"SUM(K864:K882)","v":110}]
[]
[null,"Wintergerste, 2 ha, 50 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H886+I886","v":1.7899999999999998}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H887+I887","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H888+I888","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H890+I890","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","SEP","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G886:G900)","v":7.0200000000000005},null,null,{"$f":"SUM(J886:J900)","v":112.66000000000001},{"$f":"SUM(K886:K900)","v":125}]
[]
[null,"Wintergerste, 2 ha, 70 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H904+I904","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H911+I911","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","SEP","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G904:G921)","v":7.94},null,null,{"$f":"SUM(J904:J921)","v":120.51},{"$f":"SUM(K904:K921)","v":125}]
[]
[null,"Wintergerste, 2 ha, 90 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H925+I925","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,1.7899999999999998]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",119,"",null,125]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",2,0.28999999999999998,3.15,0.56999999999999995,{"$f":"H933+I933","v":3.7199999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP",null,1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","SEP","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G925:G943)","v":8.2800000000000011},null,null,{"$f":"SUM(J925:J943)","v":123.54},{"$f":"SUM(K925:K943)","v":125}]
[]
[null,"Wintergerste, 5 ha, 70 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H947+I947","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H954+I954","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","SEP","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","SEP","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","SEP","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G947:G966)","v":6.1999999999999993},null,null,{"$f":"SUM(J947:J966)","v":113.76999999999998},{"$f":"SUM(K947:K966)","v":110}]
[]
[null,"Wintergerste, 5 ha, 90 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,{"$f":"H970+I970","v":1.8599999999999999}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG",null,null,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","8 t",3,0.35,3.51,0.77,{"$f":"H978+I978","v":4.2799999999999994}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP",null,2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP",null,1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebat, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","SEP","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","SEP","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","SEP","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G970:G990)","v":6.4599999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J970:J990)","v":116.75},{"$f":"SUM(K970:K990)","v":110}]
[]
[null,"Wintergerste, 20 ha, 70 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H994+I994","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H1010+I1010","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","SEP","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","SEP","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","SEP","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","SEP","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","SEP","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G994:G1023)","v":4.2699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J994:J1023)","v":111.66999999999999},{"$f":"SUM(K994:K1023)","v":110}]
[]
[null,"Wintergerste, 20 ha, 90 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,{"$f":"H1027+I1027","v":0.04}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAI","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAI","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAI","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","8 t",4,0.23,2.97,0.76,{"$f":"H1045+I1045","v":3.7300000000000004}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","SEP","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","SEP","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","SEP","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","SEP","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","SEP","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1027:G1058)","v":4.4399999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J1027:J1058)","v":114.24999999999999},{"$f":"SUM(K1027:K1058)","v":110}]
[]
[null,"Braugerste, 2 ha, 40 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1062+I1062","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,{"$f":"H1063+I1063","v":21.77}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1064+I1064","v":2.08}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1065+I1065","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H1067+I1067","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1062:G1074)","v":6.58},null,null,{"$f":"SUM(J1063:J1074)","v":97.78},{"$f":"SUM(K1063:K1074)","v":125}]
[]
[null,"Braugerste, 2 ha, 60 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1078+I1078","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H1085+I1085","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1078:G1092)","v":7.2099999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1079:J1092)","v":102.89000000000001},{"$f":"SUM(K1079:K1092)","v":125}]
[]
[null,"Braugerste, 5 ha, 40 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1096+I1096","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H1103+I1103","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1096:G1110)","v":4.9399999999999986},null,null,{"$f":"SUM(J1097:J1110)","v":91.469999999999985},{"$f":"SUM(K1097:K1110)","v":110}]
[]
[null,"Braugerste, 5 ha, 60 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1114+I1114","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H1123+I1123","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1114:G1130)","v":5.4999999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1115:J1130)","v":96.739999999999981},{"$f":"SUM(K1115:K1130)","v":110}]
[]
[null,"Braugerste, 20 ha, 40 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1134+I1134","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H1144+I1144","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1134:G1151)","v":3.4700000000000006},null,null,{"$f":"SUM(J1134:J1151)","v":100.13999999999999},{"$f":"SUM(K1134:K1151)","v":110}]
[]
[null,"Braugerste, 20 ha, 60 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1155+I1155","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H1170+I1170","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1155:G1177)","v":3.7900000000000009},null,null,{"$f":"SUM(J1155:J1177)","v":104.44},{"$f":"SUM(K1155:K1177)","v":110}]
[]
[null,"Hafer, 2 ha, 40 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1181+I1181","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,{"$f":"H1182+I1182","v":21.77}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1183+I1183","v":2.08}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1184+I1184","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H1186+I1186","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1181:G1193)","v":6.58},null,null,{"$f":"SUM(J1182:J1193)","v":97.78},{"$f":"SUM(K1182:K1193)","v":125}]
[]
[null,"Hafer, 2 ha, 60 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1197+I1197","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,21.77]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",119,"",null,125]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","6 t",2,0.41,2.98,0.49,{"$f":"H1204+I1204","v":3.4699999999999998}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1197:G1211)","v":7.2099999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1198:J1211)","v":102.89000000000001},{"$f":"SUM(K1198:K1211)","v":125}]
[]
[null,"Hafer, 5 ha, 40 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1215+I1215","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H1222+I1222","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1215:G1229)","v":4.9399999999999986},null,null,{"$f":"SUM(J1216:J1229)","v":91.469999999999985},{"$f":"SUM(K1216:K1229)","v":110}]
[]
[null,"Hafer, 5 ha, 60 dt"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m, 83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1233+I1233","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",111,"",null,110]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","6 t",3,0.26,2.63,0.56999999999999995,{"$f":"H1242+I1242","v":3.1999999999999997}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1233:G1249)","v":5.4999999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1234:J1249)","v":96.739999999999981},{"$f":"SUM(K1234:K1249)","v":110}]
[]
[null,"Hafer, 20 ha, 40 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1253+I1253","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H1263+I1263","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1253:G1270)","v":3.4700000000000006},null,null,{"$f":"SUM(J1253:J1270)","v":100.13999999999999},{"$f":"SUM(K1253:K1270)","v":110}]
[]
[null,"Hafer, 20 ha, 60 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1274+I1274","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",99,"",null,110]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","6 t",4,0.17,2.23,0.56999999999999995,{"$f":"H1289+I1289","v":2.8}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1274:G1296)","v":3.7900000000000009},null,null,{"$f":"SUM(J1274:J1296)","v":104.44},{"$f":"SUM(K1274:K1296)","v":110}]
[]
[null,"Raps, 2 ha, 30 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H1300+I1300","v":2.3600000000000003}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H1301+I1301","v":2.3600000000000003}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1302+I1302","v":3.03}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1303+I1303","v":3.03}]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1304","v":135}]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","3,5 t",2,0.24,1.74,0.28000000000000003,{"$f":"H1305+I1305","v":2.02}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","JUL","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,1.22,14.74,6.39,21.13]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1300:G1315)","v":7.42},null,null,{"$f":"SUM(J1300:J1315)","v":114.49000000000001},{"$f":"SUM(K1300:K1315)","v":135}]
[]
[null,"Raps, 2 ha, 40 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H1319+I1319","v":2.3600000000000003}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H1320+I1320","v":2.3600000000000003}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1321+I1321","v":3.03}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1322+I1322","v":3.03}]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1323","v":135}]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","3,5 t",2,0.24,1.74,0.28000000000000003,{"$f":"H1324+I1324","v":2.02}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","JUL","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,1.22,14.74,6.39,21.13]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","SEP","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1319:G1336)","v":8.1},null,null,{"$f":"SUM(J1319:J1336)","v":119.88000000000001},{"$f":"SUM(K1319:K1336)","v":135}]
[]
[null,"Raps, 5 ha, 30 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1340+I1340","v":2.73}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1341+I1341","v":2.73}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1342+I1342","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1343+I1343","v":2.98}]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1344","v":135}]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","3,5 t",3,0.15,1.53,0.33,{"$f":"H1345+I1345","v":1.86}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","JUL","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16072,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",3,0.92,13.51,6.21,19.72]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1340:G1355)","v":5.67},null,null,{"$f":"SUM(J1340:J1355)","v":107.33},{"$f":"SUM(K1340:K1355)","v":135}]
[]
[null,"Raps, 5 ha, 40 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1359+I1359","v":2.73}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1360+I1360","v":2.73}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1361+I1361","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1362+I1362","v":2.98}]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1363","v":135}]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","3,5 t",3,0.15,1.53,0.33,{"$f":"H1364+I1364","v":1.86}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","JUL","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[16072,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,8.99]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",3,0.92,13.51,6.21,19.72]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","SEP","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,2.73]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1359:G1376)","v":6.3},{"$f":"SUM(H1359:H1376)-H1363","v":78.549999999999983},{"$f":"SUM(I1359:I1376)","v":34.49},{"$f":"SUM(J1359:J1376)","v":113.04},{"$f":"SUM(K1359:K1376)","v":135},{"$f":"+H1377+I1377","v":113.03999999999999}]
[]
[null,"Raps, 20 ha, 30 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","FEB","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,{"$f":"H1380+I1380","v":0.08}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","FEB","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",24,0.11,0.95,0.46,1.41]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",24,0.11,0.95,0.46,1.41]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1390","v":135}]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","3,5 t",4,0.1,1.3,0.33,{"$f":"H1391+I1391","v":1.6300000000000001}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","JUL","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",4,0.66,12.62,6.29,18.91]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","AUG","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1380:G1402)","v":3.83},null,null,{"$f":"SUM(J1380:J1402)","v":105.23999999999998},{"$f":"SUM(K1380:K1402)","v":135}]
[]
[null,"Raps, 20 ha, 40 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","FEB","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,{"$f":"H1406+I1406","v":0.08}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","FEB","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","FEB","400 kg",24,0.11,0.95,0.46,1.41]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",24,0.11,0.95,0.46,1.41]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[50199,"Rapsdrusch vom Halm von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",135,"",null,{"$f":"H1416","v":135}]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","3,5 t",4,0.1,1.3,0.33,{"$f":"H1417+I1417","v":1.6300000000000001}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","JUL","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,8.35]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",4,0.66,12.62,6.29,18.91]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","AUG","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","SEP","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","SEP","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","SEP","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","SEP","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","SEP","400 kg",24,0.11,0.95,0.46,1.41]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1406:G1433)","v":4.17},null,null,{"$f":"SUM(J1406:J1433)","v":109.75999999999998},{"$f":"SUM(K1406:K1433)","v":135}]
[]
[null,"Erbsen, 2 ha, 45 dt"]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1437+I1437","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,{"$f":"H1438+I1438","v":21.77}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1439+I1439","v":3.03}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1440+I1440","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",null,"",null,119]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","JUL","3,5 t",2,0.24,1.74,0.28000000000000003,{"$f":"H1442+I1442","v":2.02}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1437:G1449)","v":6.49},null,null,{"$f":"SUM(J1437:J1449)","v":107.38000000000002},{"$f":"SUM(K1437:K1449)","v":119}]
[]
[null,"Erbsen, 5 ha, 45 dt"]
[16072,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1453+I1453","v":8.99}]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,{"$f":"H1454+I1454","v":20.439999999999998}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1455+I1455","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1456+I1456","v":2.98}]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",null,"",null,111]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUL","3,5 t",3,0.15,1.53,0.33,{"$f":"H1458+I1458","v":1.86}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1453:G1465)","v":4.75},null,null,{"$f":"SUM(J1453:J1465)","v":99.609999999999985},{"$f":"SUM(K1453:K1465)","v":111}]
[]
[null,"Erbsen, 20 ha, 45 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1469+I1469","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","JUL","0 ",0,"",null,"",null,99]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","3,5 t",4,0.1,1.3,0.33,{"$f":"H1478+I1478","v":1.6300000000000001}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","AUG","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1469:G1485)","v":3.42},null,null,{"$f":"SUM(J1469:J1485)","v":99.830000000000013},{"$f":"SUM(K1469:K1485)","v":99}]
[]
[null,"Ackerbohnen, 2 ha, 40 dt"]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,{"$f":"H1489+I1489","v":9.86}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",2.5,1.31,15.2,6.57,{"$f":"H1490+I1490","v":21.77}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",15,0.24,1.38,0.41,{"$f":"H1491+I1491","v":1.7899999999999998}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1492+I1492","v":3.03}]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,{"$f":"H1493+I1493","v":3.03}]
[51010,"Mähdrusch bis 2 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",null,"",null,119]
[50632,"Korntransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","AUG","4 t",2,0.27,1.99,0.32,{"$f":"H1495+I1495","v":2.31}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","SEP","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1489:G1502)","v":6.7299999999999986},null,null,{"$f":"SUM(J1489:J1502)","v":109.22},{"$f":"SUM(K1489:K1502)","v":119}]
[]
[null,"Ackerbohnen, 5 ha, 40 dt"]
[16072,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.35,6.12,2.87,{"$f":"H1506+I1506","v":8.99}]
[30923,"Saatguttransport, loses Saatgut, 25 t/h Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",3,0.02,0.1,0.04,0.14000000000000001]
[30923,"  ---    6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","MAE","200 kg",3,0.03,0.18,0.06,0.24]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",3,1,14.01,6.43,20.439999999999998]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",18,0.23,1.44,0.42,1.8599999999999999]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[51020,"Mähdrusch 2 - 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",null,"",null,111]
[50752,"Korntransport, Doppelzug je 8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","AUG","4 t",3,0.17,1.75,0.38,{"$f":"H1514+I1514","v":2.13}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","SEP","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1506:G1521)","v":5.0399999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1506:J1521)","v":101.94},{"$f":"SUM(K1506:K1521)","v":111}]
[]
[null,"Ackerbohnen, 20 ha, 40 dt"]
[16132,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.2,5.38,2.97,{"$f":"H1525+I1525","v":8.35}]
[30952,"Saatguttransport, loses Saatgut, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","200 kg",4,0.01,0.02,0.02,0.04]
[30952,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","MAE","200 kg",4,0.02,0.2,0.08,0.28000000000000003]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",4,0.75,13.22,6.62,19.84]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","MAE","200 kg",1,"",0.03,0.01,0.04]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","MAE","200 kg",1,0.03,0.18,0.05,0.22999999999999998]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","200 kg",24,0.09,0.82,0.37,1.19]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAE","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAE","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[51030,"Mähdrusch über 10 ha von LU, ","Komplettarbeit","AUG","0 ",0,"",null,"",null,99]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","AUG","4 t",4,0.11,1.48,0.38,{"$f":"H1537+I1537","v":1.8599999999999999}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","SEP","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","SEP","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1525:G1544)","v":3.5500000000000003},null,null,{"$f":"SUM(J1525:J1544)","v":101.51999999999998},{"$f":"SUM(K1525:K1544)","v":99}]
[]
[null,"Zuckerrüben, 2 ha"]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","MAE","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,{"$f":"H1548+I1548","v":0.12}]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,19.05]
[31033,"Einzelkornsaat von Rüben u.a., 6 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","MAE","1 U",3,1.07,12.81,2.2799999999999998,15.09]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[55099,"Zuckerrüben ernten von LU, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",269,"",null,269]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,{"$f":"H1556+I1556","v":0.21000000000000002}]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","REST","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[55291,"Zuckerrüben von LU aus Miete laden, ","Komplettarbeit","REST","0 ",0,"",120,"",null,120]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1548:G1562)","v":6.2099999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1548:J1562)","v":100.57},{"$f":"SUM(K1548:K1562)","v":389}]
[]
[null,"Zuckerrüben, 5 ha"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H1566+I1566","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.67,12,5.65,17.649999999999999]
[31064,"Einzelkornsaat von Rüben u.a., 12 Reihen, 6,0 m, 54 kW","Feldarbeit","MAE","1 U",6,0.56999999999999995,10.84,1.74,12.58]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[55099,"Zuckerrüben ernten von LU, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,269]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,{"$f":"H1574+I1574","v":0.14000000000000001}]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","REST","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[55291,"Zuckerrüben von LU aus Miete laden, ","Komplettarbeit","REST","0 ",0,"",null,"",null,120]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1566:G1580)","v":4.3199999999999994},null,null,{"$f":"SUM(J1566:J1580)","v":91.679999999999993},{"$f":"SUM(K1566:K1580)","v":389}]
[]
[null,"Zuckerrüben, 20 ha"]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","MAE","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H1584+I1584","v":0.05}]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","MAE","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,16.59]
[31072,"Einzelkornsaat von Rüben u.a., 18 Reihen, 9,0 m, 67 kW","Feldarbeit","MAE","1 U",9,0.37,10.029999999999999,1.56,11.59]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[55099,"Zuckerrüben ernten von LU, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,269]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,{"$f":"H1595+I1595","v":0.12000000000000001}]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13042,"Scheibeneggen, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,9.39,3.49,12.88]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",24,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",24,0.1,1.65,0.6,2.25]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","REST","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[55291,"Zuckerrüben von LU aus Miete laden, ","Komplettarbeit","REST","0 ",0,"",null,"",null,120]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1584:G1601)","v":2.9400000000000004},null,null,{"$f":"SUM(J1584:J1601)","v":87.210000000000008},{"$f":"SUM(K1584:K1601)","v":389}]
[]
[null,"Speisekartoffeln, 2 ha"]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H1605+I1605","v":19.05}]
[33832,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",2,0.18,0.61,0.12,0.73]
[33832,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","APR","2,5 t",2,0.18,1.31,0.41,1.72]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.72,24.47,7.44,31.91]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.32,1.72,0.48,2.2000000000000002]
[42422,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 4-reihig, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3,0.69,6.12,1.83,7.95]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",0.75,20.18,90.5,29.81,120.31]
[52632,"Kartoffeltransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger,  45 kW","Transport","SEP","45 t",1,3.47,24.26,4.03,28.290000000000003]
[52632,"  ---    Hallenfüller 30 t/h","Einlagern","SEP","45 t",1,"",3.15,0.45,3.6]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.15,1.97,0.62,2.59]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1605:G1626)","v":32.559999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J1605:J1626)","v":291.65999999999997},{"$f":"SUM(K1605:K1626)","v":0}]
[]
[null,"Speisekartoffeln, 5 ha"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.67,12,5.65,{"$f":"H1630+I1630","v":17.649999999999999}]
[33833,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",3,0.18,0.61,0.12,{"$f":"H1631+I1631","v":0.73}]
[33833,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","APR","2,5 t",3,0.27,1.85,0.62,{"$f":"H1632+I1632","v":2.4700000000000002}]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.63,23.98,7.24,{"$f":"H1633+I1633","v":31.22}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1634+I1634","v":2.73}]
[42431,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 54 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.46,1.68]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1636+I1636","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",0.75,19.11,87.55,28.7,116.25]
[52682,"Kartoffeltransport, 18 (14) t, Dreiseitenkippanhänger,  83 kW","Transport","SEP","45 t",3,2.04,20.96,4.91,25.87]
[52682,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","SEP","45 t",3,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10122,"Pflügen mit Aufsattelbeetpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.44,17.13,12.01,29.14]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1630:G1651)","v":28.840000000000003},null,null,{"$f":"SUM(J1630:J1648)","v":235.91},{"$f":"SUM(K1630:K1648)","v":0}]
[]
[null,"Speisekartoffeln, 20 ha"]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H1655+I1655","v":16.59}]
[33982,"Pflanzkartoffeltransport, Pflanzgut lose, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","APR","2,5 t",4,0.05,0.16,0.13,0.29000000000000004]
[33982,"  ---    Doppelzug je 18 (12,5) t,  Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","APR","2,5 t",4,0.09,1.1100000000000001,0.51,1.62]
[33092,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 2,5 t, Kippbunker, 83 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,0.92,20.5,6.53,27.03]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",27,0.1,0.91,0.43,1.34]
[42432,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.7,1.87,7.57]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","AUG","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[52163,"Kartoffel roden mit Sammelroder, zweireihig, 5 t, 3 AK, 120 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",1.5,14.26,68.28,25.22,93.5]
[52781,"Kartoffeltransport, Doppelzug je 18 (13) t,  Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","SEP","45 t",4,1.72,19.07,4.9400000000000004,24.01]
[52781,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","SEP","45 t",4,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",27,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",27,0.09,1.62,0.56000000000000005,2.1800000000000002]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1659:G1685)","v":19.330000000000002},null,null,{"$f":"SUM(J1655:J1685)","v":244.38000000000002},{"$f":"SUM(K1659:K1685)","v":0}]
[]
[null,"Stärkekartoffeln, 2 ha"]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H1689+I1689","v":19.05}]
[33832,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",2,0.18,0.61,0.12,0.73]
[33832,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","APR","2,5 t",2,0.18,1.31,0.41,1.72]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.72,24.47,7.44,31.91]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.32,1.72,0.48,2.2000000000000002]
[42422,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 4-reihig, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3,0.69,6.12,1.83,7.95]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",0.75,20.18,90.5,29.81,120.31]
[52632,"Kartoffeltransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger,  45 kW","Transport","SEP","45 t",1,3.47,24.26,4.03,28.290000000000003]
[52632,"  ---    Hallenfüller 30 t/h","Einlagern","SEP","45 t",1,"",3.15,0.45,3.6]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.15,1.97,0.62,2.59]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1689:G1710)","v":32.559999999999995},null,null,{"$f":"SUM(J1689:J1710)","v":291.65999999999997},{"$f":"SUM(K1689:K1710)","v":0}]
[]
[null,"Stärkekartoffeln, 5 ha"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.67,12,5.65,{"$f":"H1714+I1714","v":17.649999999999999}]
[33833,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",3,0.18,0.61,0.12,{"$f":"H1715+I1715","v":0.73}]
[33833,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","APR","2,5 t",3,0.27,1.85,0.62,{"$f":"H1716+I1716","v":2.4700000000000002}]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.63,23.98,7.24,{"$f":"H1717+I1717","v":31.22}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1718+I1718","v":2.73}]
[42431,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 54 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.46,1.68]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1720+I1720","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",0.75,19.11,87.55,28.7,116.25]
[52682,"Kartoffeltransport, 18 (14) t, Dreiseitenkippanhänger,  83 kW","Transport","SEP","45 t",3,2.04,20.96,4.91,25.87]
[52682,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","SEP","45 t",3,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10122,"Pflügen mit Aufsattelbeetpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.44,17.13,12.01,29.14]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1714:G1735)","v":28.840000000000003},null,null,{"$f":"SUM(J1714:J1732)","v":235.91},{"$f":"SUM(K1714:K1732)","v":0}]
[]
[null,"Stärkekartoffeln, 20 ha"]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H1739+I1739","v":16.59}]
[33982,"Pflanzkartoffeltransport, Pflanzgut lose, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","APR","2,5 t",4,0.05,0.16,0.13,0.29000000000000004]
[33982,"  ---    Doppelzug je 18 (12,5) t,  Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","APR","2,5 t",4,0.09,1.1100000000000001,0.51,1.62]
[33092,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 2,5 t, Kippbunker, 83 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,0.92,20.5,6.53,27.03]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",27,0.1,0.91,0.43,1.34]
[42432,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.7,1.87,7.57]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUL","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUL","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","AUG","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","AUG","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[52163,"Kartoffel roden mit Sammelroder, zweireihig, 5 t, 3 AK, 120 kW","Feldarbeit","SEP","45 t",1.5,14.26,68.28,25.22,93.5]
[52781,"Kartoffeltransport, Doppelzug je 18 (13) t,  Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","SEP","45 t",4,1.72,19.07,4.9400000000000004,24.01]
[52781,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","SEP","45 t",4,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",27,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",27,0.09,1.62,0.56000000000000005,2.1800000000000002]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1743:G1769)","v":19.330000000000002},null,null,{"$f":"SUM(J1739:J1769)","v":244.38000000000002},{"$f":"SUM(K1743:K1769)","v":0}]
[]
[null,"Frühkartoffeln, 2 ha"]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H1773+I1773","v":19.05}]
[33832,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",2,0.18,0.61,0.12,0.73]
[33832,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 45 kW","Transport","APR","2,5 t",2,0.18,1.31,0.41,1.72]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.72,24.47,7.44,31.91]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.32,1.72,0.48,2.2000000000000002]
[42422,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 4-reihig, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3,0.69,6.12,1.83,7.95]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.27,2.4900000000000002,0.57999999999999996,3.0700000000000003]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","JUL","45 t",0.75,20.18,90.5,29.81,120.31]
[52632,"Kartoffeltransport, 6 (4,6) t, Dreiseitenkippanhänger,  45 kW","Transport","JUL","45 t",1,3.47,24.26,4.03,28.290000000000003]
[52632,"  ---    Hallenfüller 30 t/h","Einlagern","JUL","45 t",1,"",3.15,0.45,3.6]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.15,1.97,0.62,2.59]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1773:G1790)","v":31.479999999999997},null,null,{"$f":"SUM(J1773:J1790)","v":279.38},{"$f":"SUM(K1773:K1790)","v":0}]
[]
[null,"Frühkartoffeln, 5 ha"]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",4.5,0.67,12,5.65,{"$f":"H1794+I1794","v":17.649999999999999}]
[33833,"Pflanzkartoffeltransport, Sackware, Gabelstapler 3,0 m, 2 t","Laden","APR","2,5 t",3,0.18,0.61,0.12,{"$f":"H1795+I1795","v":0.73}]
[33833,"  ---    8 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 54 kW","Transport","APR","2,5 t",3,0.27,1.85,0.62,{"$f":"H1796+I1796","v":2.4700000000000002}]
[33062,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 1,0 t, Bunker, 67 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,1.63,23.98,7.24,{"$f":"H1797+I1797","v":31.22}]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.37,2.13,0.6,{"$f":"H1798+I1798","v":2.73}]
[42431,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 54 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.46,1.68]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,{"$f":"H1800+I1800","v":2.98}]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[52132,"Kartoffel roden mit Sammelroder, einreihig, 3,5 t, 2 AK, 67 kW","Feldarbeit","JUL","45 t",0.75,19.11,87.55,28.7,116.25]
[52682,"Kartoffeltransport, 18 (14) t, Dreiseitenkippanhänger,  83 kW","Transport","JUL","45 t",3,2.04,20.96,4.91,25.87]
[52682,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","JUL","45 t",3,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10122,"Pflügen mit Aufsattelbeetpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.44,17.13,12.01,29.14]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1794:G1808)","v":26.23},null,null,{"$f":"SUM(J1794:J1808)","v":223.98999999999998},{"$f":"SUM(K1794:K1808)","v":0}]
[]
[null,"Frühkartoffeln, 20 ha"]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","MAE","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H1815+I1815","v":16.59}]
[33982,"Pflanzkartoffeltransport, Pflanzgut lose, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","APR","2,5 t",4,0.05,0.16,0.13,0.29000000000000004]
[33982,"  ---    Doppelzug je 18 (12,5) t,  Dreiseitenkippanhänger, 120 kW","Transport","APR","2,5 t",4,0.09,1.1100000000000001,0.51,1.62]
[33092,"Legen von Kartoffeln, 4 Reihen, 1 AK, 2,5 t, Kippbunker, 83 kW","Feldarbeit","APR","2,5 t",3,0.92,20.5,6.53,27.03]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","400 kg",1,0.01,0.06,0.02,0.08]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","400 kg",1,0.05,0.35,0.1,0.44999999999999996]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",27,0.1,0.91,0.43,1.34]
[42432,"Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf, 6-reihig, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.49,5.7,1.87,7.57]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[49233,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  67 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.32,0.08,0.4]
[40173,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",27,0.11,1.68,0.5,2.1799999999999997]
[52163,"Kartoffel roden mit Sammelroder, zweireihig, 5 t, 3 AK, 120 kW","Feldarbeit","JUL","45 t",1.5,14.26,68.28,25.22,93.5]
[52781,"Kartoffeltransport, Doppelzug je 18 (13) t,  Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","45 t",4,1.72,19.07,4.9400000000000004,24.01]
[52781,"  ---    Hallenfüller 40 t/h","Einlagern","JUL","45 t",4,"",2.93,0.47,3.4000000000000004]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",27,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",27,0.09,1.62,0.56000000000000005,2.1800000000000002]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1819:G1837)","v":18.690000000000001},null,null,{"$f":"SUM(J1815:J1837)","v":234.06},{"$f":"SUM(K1819:K1837)","v":0}]
[]
[null,"Körnermais, 2 ha, 60 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1841+I1841","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,19.05]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","12 t",2,0.43,4.7300000000000004,0.85,{"$f":"H1848+I1848","v":5.58}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1842:G1854)","v":6.1199999999999992},null,null,{"$f":"SUM(J1842:J1854)","v":100.15},{"$f":"SUM(K1842:K1854)","v":132}]
[]
[null,"Körnermais, 2 ha, 80 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1858+I1858","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H1859+I1859","v":19.05}]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","12 t",2,0.43,4.7300000000000004,0.85,{"$f":"H1866+I1866","v":5.58}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1859:G1872)","v":6.4599999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1859:J1872)","v":103.18},{"$f":"SUM(K1859:K1872)","v":132}]
[]
[null,"Körnermais, 5 ha, 60 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,{"$f":"H1876+I1876","v":2.29}]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.67,12,5.65,17.649999999999999]
[32033,"Einzelkornsaat von Mais, 6 Reihen, 4,5 m, 54 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",4.5,0.52,10.6,1.1000000000000001,11.7]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","12 t",3,0.57999999999999996,5.5,1.18,{"$f":"H1883+I1883","v":6.68}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1877:G1889)","v":4.7699999999999996},null,null,{"$f":"SUM(J1877:J1889)","v":94.509999999999991},{"$f":"SUM(K1877:K1889)","v":132}]
[]
[null,"Körnermais, 5 ha, 80 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,{"$f":"H1893+I1893","v":2.29}]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.67,12,5.65,{"$f":"H1894+I1894","v":17.649999999999999}]
[32033,"Einzelkornsaat von Mais, 6 Reihen, 4,5 m, 54 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",4.5,0.52,10.6,1.1000000000000001,11.7]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","12 t",3,0.57999999999999996,5.5,1.18,{"$f":"H1901+I1901","v":6.68}]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1894:G1907)","v":5.0299999999999994},null,null,{"$f":"SUM(J1894:J1907)","v":97.489999999999981},{"$f":"SUM(K1894:K1907)","v":132}]
[]
[null,"Körnermais, 20 ha, 60 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,{"$f":"H1911+I1911","v":7.0000000000000007E-2}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,{"$f":"H1912+I1912","v":0.35000000000000003}]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,{"$f":"H1913+I1913","v":1.3}]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","APR","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H1914+I1914","v":16.59}]
[32053,"Einzelkornsaat von Mais, 12 Reihen, 9,0 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",9,0.26,9.44,0.76,10.199999999999999]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","JUN","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUN","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","OKT","12 t",4,0.34,4.45,1.1399999999999999,{"$f":"H1924+I1924","v":5.59}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1914:G1930)","v":3.04},null,null,{"$f":"SUM(J1914:J1930)","v":89.57},{"$f":"SUM(K1914:K1930)","v":132},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(A1931:IU1931)","v":224.61}]
[]
[null,"Körnermais, 20 ha, 80 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,{"$f":"H1934+I1934","v":7.0000000000000007E-2}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,{"$f":"H1935+I1935","v":0.35000000000000003}]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,{"$f":"H1936+I1936","v":1.3}]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","APR","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H1937+I1937","v":16.59}]
[32053,"Einzelkornsaat von Mais, 12 Reihen, 9,0 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",9,0.26,9.44,0.76,10.199999999999999]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","JUN","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUN","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50772,"Korntransport, Doppelzug  je 13 (10) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","OKT","12 t",4,0.34,4.45,1.1399999999999999,{"$f":"H1949+I1949","v":5.59}]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1937:G1955)","v":3.2100000000000004},null,null,{"$f":"SUM(J1937:J1955)","v":92.15},{"$f":"SUM(K1937:K1955)","v":132},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(A1956:IU1956)","v":227.36}]
[]
[null,"CCM, 2 ha, 80 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1959+I1959","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,19.05]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","SEP","14 t",2,0.51,5.52,0.99,{"$f":"H1966+I1966","v":6.51}]
[70210,"CCM von LU mahlen, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,90]
[70242,"CCM verteilen und festfahren im Flachsilo, -","Laden","SEP","14 t",0,0.72,3.66,1.96,{"$f":"H1968+I1968","v":5.62}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1959:G1974)","v":7.2099999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J1959:J1974)","v":108.78},{"$f":"SUM(K1959:K1974)","v":222}]
[]
[null,"CCM, 2 ha, 120 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H1978+I1978","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H1979+I1979","v":19.05}]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[50499,"Maispflückdrusch, Körner oder CCM von LU, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,132]
[50672,"Korntransport, 13 (10) t,  Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","SEP","14 t",2,0.51,5.52,0.99,{"$f":"H1986+I1986","v":6.51}]
[70210,"CCM von LU mahlen, ","Komplettarbeit","SEP","0 ",0,"",null,"",null,90]
[70242,"CCM verteilen und festfahren im Flachsilo, -","Laden","SEP","14 t",0,0.72,3.66,1.96,{"$f":"H1988+I1988","v":5.62}]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1978:G1994)","v":7.5499999999999989},null,null,{"$f":"SUM(J1978:J1994)","v":111.81},{"$f":"SUM(K1978:K1994)","v":222}]
[]
[null,"Stillegung, 2 ha"]
[17024,"Mulchen, 2,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",2.2000000000000002,1.4,12.92,5.43,{"$f":"H1998+I1998","v":18.350000000000001}]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,{"$f":"H1999+I1999","v":34.51}]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","SEP","4 kg",2.5,1.22,14.74,6.39,{"$f":"H2000+I2000","v":21.13}]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G1998:G2000)","v":4.3899999999999997},null,null,{"$f":"SUM(J1998:J2000)","v":73.989999999999995}]
[]
[null,"Stillegung, 5 ha"]
[17033,"Mulchen, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",2.6,1.2,12.4,5.59,{"$f":"H2004+I2004","v":17.990000000000002}]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[30233,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 3,0 m,  83 kW","Feldarbeit","SEP","4 kg",3,0.92,13.51,6.21,19.72]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2004:G2006)","v":3.48},null,null,{"$f":"SUM(J2004:J2006)","v":70.75}]
[]
[null,"Stillegung, 20 ha"]
[17073,"Mulchen, 5,0 m, 120 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",4.5999999999999996,0.69,10.01,5.22,{"$f":"H2010+I2010","v":15.23}]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[30242,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 4,0 m, 120 kW","Feldarbeit","SEP","4 kg",4,0.66,12.62,6.29,18.91]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2010:G2012)","v":2.2800000000000002},null,null,{"$f":"SUM(J2010:J2012)","v":65.61}]
[]
[" ","Silomais, 2 ha, 400 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H2016+I2016","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,19.05]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, 2 bis 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,186]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2023+I2023","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2016:G2030)","v":14.629999999999999},null,null,{"$f":"SUM(J2016:J2030)","v":138.31},{"$f":"SUM(K2016:K2030)","v":186}]
[]
[" ","Silomais, 2 ha, 550 dt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,{"$f":"H2034+I2034","v":2.08}]
[16252,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.93,13.1,5.95,{"$f":"H2035+I2035","v":19.05}]
[32023,"Einzelkornsaat von Mais, 4 Reihen, 3,0 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",3,0.8,11.61,1.4,13.01]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","APR","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",15,0.28999999999999998,1.6,0.48,2.08]
[40022,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1000 l, 45 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",15,0.34,2.5099999999999998,0.52,3.03]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, 2 bis 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,186]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2042+I2042","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28513,"Kalk ab Feld streuen, 40 t/h, Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","1 t",12,0.03,0.16,0.05,0.21000000000000002]
[28513,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",12,0.28999999999999998,2.77,1.0900000000000001,3.8600000000000003]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","OKT","400 kg",15,0.02,0.09,0.03,0.12]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",15,0.15,1.94,0.67,2.61]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2034:G2049)","v":14.969999999999999},null,null,{"$f":"SUM(J2034:J2049)","v":141.34},{"$f":"SUM(K2034:K2049)","v":186}]
[]
[null,"Silomais, 5 ha, 400 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,{"$f":"H2053+I2053","v":2.29}]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.67,12,5.65,17.649999999999999]
[32033,"Einzelkornsaat von Mais, 6 Reihen, 4,5 m, 54 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",4.5,0.52,10.6,1.1000000000000001,11.7]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, 2 bis 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,186]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2060+I2060","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2053:G2067)","v":13.139999999999997},null,null,{"$f":"SUM(J2053:J2067)","v":131.77999999999997},{"$f":"SUM(K2053:K2067)","v":186}]
[]
[null,"Silomais, 5 ha, 550 dt"]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,{"$f":"H2071+I2071","v":2.29}]
[16272,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, doppelte Überfahrt, 5,0 m,  83 kW","Feldarbeit","APR","0 -",4.5,0.67,12,5.65,{"$f":"H2072+I2072","v":17.649999999999999}]
[32033,"Einzelkornsaat von Mais, 6 Reihen, 4,5 m, 54 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",4.5,0.52,10.6,1.1000000000000001,11.7]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[26233,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 54 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",18,0.3,1.78,0.51,2.29]
[40032,"Pflanzenschutz ab Hof, Anbaupflanzenschutzspritze, 18/24 m, 1500 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",18,0.26,2.4,0.57999999999999996,2.98]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, 2 bis 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,186]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2079+I2079","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28522,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.03,0.08,0.06,0.14000000000000001]
[28522,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.11,1.75,0.71,2.46]
[14333,"Stoppelgrubbern, 3,0 m, 83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.7,0.55000000000000004,8.2899999999999991,3.84,12.129999999999999]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,7.0000000000000007E-2]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[10322,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 5 Schare, 1,75 m,  83 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",1.75,1.36,21.19,11.85,33.04]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2071:G2086)","v":13.399999999999999},null,null,{"$f":"SUM(J2071:J2086)","v":134.75999999999996},{"$f":"SUM(K2071:K2086)","v":186}]
[]
[null,"Silomais, 20 ha, 400 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,{"$f":"H2090+I2090","v":7.0000000000000007E-2}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,{"$f":"H2091+I2091","v":0.35000000000000003}]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,{"$f":"H2092+I2092","v":1.3}]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","APR","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H2093+I2093","v":16.59}]
[32053,"Einzelkornsaat von Mais, 12 Reihen, 9,0 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",9,0.26,9.44,0.76,10.199999999999999]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","JUN","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUN","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, über 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,167]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2103+I2103","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2090:G2110)","v":11.5},null,null,{"$f":"SUM(J2090:J2110)","v":127.35999999999999},{"$f":"SUM(K2090:K2110)","v":167},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(A2111:IU2111)","v":305.86}]
[]
[null,"Silomais, 20 ha, 550 dt"]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","APR","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,{"$f":"H2114+I2114","v":7.0000000000000007E-2}]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","APR","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,{"$f":"H2115+I2115","v":0.35000000000000003}]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","APR","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,{"$f":"H2116+I2116","v":1.3}]
[16332,"Eggen mit Saatbettkombination, aufgesattelt, doppelte Überfahrt, 8,0 m, 120 kW","Feldarbeit","APR","0 -",7.3,0.38,10.69,5.9,{"$f":"H2117+I2117","v":16.59}]
[32053,"Einzelkornsaat von Mais, 12 Reihen, 9,0 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","28 kg",9,0.26,9.44,0.76,10.199999999999999]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","APR","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","APR","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","MAI","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","MAI","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[26932,"Mineraldüngertransport, loser Dünger, Frontlader, 67 kW","Laden","JUN","300 kg",1,0.01,0.05,0.02,7.0000000000000007E-2]
[26932,"  ---    10 (7,5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","JUN","300 kg",1,0.04,0.27,0.08,0.35000000000000003]
[26173,"Mineraldünger ab Feld streuen, loser Dünger, 1,5 t, Anbauschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","JUN","300 kg",24,0.1,0.89,0.41,1.3]
[49234,"Wasser-Transport, 7 m³ Tankanhänger,  83 kW","Transport","JUN","300 l",4,0.05,0.34,0.1,0.44000000000000006]
[40172,"Pflanzenschutz ab Feld, Anhängepflanzenschutzspritze, 24/27 m, 3000 l, 67 kW","Feldarbeit","JUN","300 l",24,0.12,1.67,0.47,2.1399999999999997]
[56995,"Silomais von LU ernten mit Häcksler, über 5 ha","Komplettarbeit","OKT","0 ",0,null,null,"",null,167]
[56352,"  ---    Doppelzug je 10 (5) t, Dreiseitenkippanhänger, 67 kW","Transport","OKT","50 t",4.5,6.73,29.29,7.34,{"$f":"H2129+I2129","v":36.629999999999995}]
[56352,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","OKT","50 t",4.5,1.92,2.67,2.36,5.0299999999999994]
[28532,"Kalk ab Feld streuen, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","OKT","1 t",15,0.02,7.0000000000000007E-2,0.05,0.12000000000000001]
[28532,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","OKT","1 t",15,0.1,1.65,0.73,2.38]
[13044,"Scheibeneggen, 4,0 m,  120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",3.6,0.43,10.039999999999999,4.18,14.219999999999999]
[28432,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h, Radlader, 68 kW","Laden","OKT","400 kg",24,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28432,"  ---    8,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 83 kW","Feldarbeit","OKT","400 kg",24,0.08,1.54,0.53,2.0700000000000003]
[10342,"Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW","Feldarbeit","OKT","0 -",2.4500000000000002,0.93,19.48,11.99,31.47]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2114:G2136)","v":11.669999999999998},null,null,{"$f":"SUM(J2114:J2136)","v":129.94},{"$f":"SUM(K2114:K2136)","v":167},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(A2137:IU2137)","v":308.61}]
[]
[null,"Anwelksilage extensiv mit Ladewagen (eigenmechanisiert), 2 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2141+I2141","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2150+I2150","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2140:G2155)","v":11.67},null,null,{"$f":"SUM(J2140:J2155)","v":114.74000000000001}]
[]
[null,"Anwelksilage extensiv mit Ladewagen (eigenmechanisiert), 5 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,{"$f":"H2160+I2160","v":7.0000000000000007E-2}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","APR","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[45042,"Abschleppen von Grünland, 9 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",8.1999999999999993,0.28999999999999998,3.61,1.66,5.27]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.82,10.98]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[61242,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 25  m³, 4 t, 83 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",6.1,1.89,24.56,6.05,30.61]
[61242,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",6.1,1.89,1.17,0.92,2.09]
[null,"2. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAI","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2171+I2171","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,10.3]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[61242,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 25  m³, 4 t, 83 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",6.1,1.1499999999999999,13.48,3.8,17.28]
[61242,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",6.1,1.1499999999999999,1.1599999999999999,0.91,2.0699999999999998]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2160:G2177)","v":9.0000000000000018},null,null,{"$f":"SUM(J2160:J2177)","v":113.75999999999999}]
[]
[null,"Anwelksilage intensiv mit Ladewagen (eigenmechanisiert), 2 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2182+I2182","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2191+I2191","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"3. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2198+I2198","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","SEP","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","SEP","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2181:G2203)","v":16.22},null,null,{"$f":"SUM(J2181:J2203)","v":160.76}]
[]
[null,"Anwelksilage intensiv mit Ladewagen (eigenmechanisiert), 5 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,{"$f":"H2208+I2208","v":7.0000000000000007E-2}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","APR","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[45042,"Abschleppen von Grünland, 9 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",8.1999999999999993,0.28999999999999998,3.61,1.66,5.27]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.82,10.98]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[61242,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 25  m³, 4 t, 83 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",6.1,1.89,24.56,6.05,30.61]
[61242,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",6.1,1.89,1.17,0.92,2.09]
[null,"2. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAI","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2219+I2219","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,10.3]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[61242,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 25  m³, 4 t, 83 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",6.1,1.1499999999999999,13.48,3.8,17.28]
[61242,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",6.1,1.1499999999999999,1.1599999999999999,0.91,2.0699999999999998]
[null,"3. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","JUL","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2227+I2227","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,10.3]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[61242,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 25  m³, 4 t, 83 kW","Feldarbeit","SEP","6 t",6.1,1.1499999999999999,13.48,3.8,17.28]
[61242,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","SEP","6 t",6.1,1.1499999999999999,1.1599999999999999,0.91,2.0699999999999998]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2208:G2233)","v":12.550000000000002},null,null,{"$f":"SUM(J2208:J2233)","v":159.76}]
[]
[null,"Anwelksilage intensiv mit Häcksler (Lohnunternehmer), 2 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2238+I2238","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","MAI","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","MAI","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2245+I2245","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","MAI","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2246+I2246","v":1.34}]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2248+I2248","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,{"$f":"H2249+I2249","v":9.17}]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,{"$f":"H2250+I2250","v":7.1999999999999993}]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,{"$f":"H2251+I2251","v":8.8000000000000007}]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","JUL","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2253+I2253","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","JUL","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2254+I2254","v":1.34}]
[null,"3. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2256+I2256","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,{"$f":"H2257+I2257","v":9.17}]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,{"$f":"H2258+I2258","v":7.1999999999999993}]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,{"$f":"H2259+I2259","v":8.8000000000000007}]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","SEP","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","SEP","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2261+I2261","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","SEP","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2262+I2262","v":1.34}]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2237:G2262)","v":13.620000000000001},null,null,{"$f":"SUM(J2237:J2262)","v":123.63},{"$f":"SUM(K2238:K2262)","v":225}]
[]
[null,"Anwelksilage intensiv mit Häcksler (Lohnunternehmer), 5 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,{"$f":"H2267+I2267","v":7.0000000000000007E-2}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","APR","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[45042,"Abschleppen von Grünland, 9 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",8.1999999999999993,0.28999999999999998,3.61,1.66,5.27]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.82,10.98]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,7.47]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","MAI","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","MAI","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2276+I2276","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","MAI","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2277+I2277","v":1.34}]
[null,"2. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAI","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2279+I2279","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,{"$f":"H2280+I2280","v":2.23}]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,{"$f":"H2281+I2281","v":10.3}]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",7,0.23,5.27,1.33,{"$f":"H2282+I2282","v":6.6}]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,{"$f":"H2283+I2283","v":7.47}]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","JUL","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","JUL","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2285+I2285","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","JUL","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2286+I2286","v":1.34}]
[null,"3. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","JUL","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2288+I2288","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,{"$f":"H2289+I2289","v":2.23}]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,{"$f":"H2290+I2290","v":10.3}]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",7,0.23,5.27,1.33,{"$f":"H2291+I2291","v":6.6}]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",6.1,0.32,5.77,1.7,{"$f":"H2292+I2292","v":7.47}]
[65262,"Anwelkgut bergen - Feldhäcksler, 250 kW Selbstfahrer, LU","Feldarbeit","SEP","12 t",8,null,null,null,null,75]
[65262,"  ---    Doppelzug je 10 (6) t, Dreiseitenkippanhänger, 83 kW","Transport","SEP","12 t",8,1.43,7.16,1.72,{"$f":"H2294+I2294","v":8.8800000000000008}]
[65262,"  ---    Radlader, 11 t, 105 kW","Festfahren","SEP","12 t",8,0.56999999999999995,0.53,0.81,{"$f":"H2295+I2295","v":1.34}]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2267:G2295)","v":10.17},null,null,{"$f":"SUM(J2267:J2295)","v":119.01999999999998},{"$f":"SUM(K2267:K2295)","v":225}]
[]
[null,"Heu intensiv, 2 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2300+I2300","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[63053,"Rundballenpresse, 1,5 m, Heu, 300 kg/Ballen, 67 kW","Feldarbeit","JUN","5 t",6.4,0.74,14.05,13.35,27.4]
[63162,"Rundballentransport, Doppelzug je 8 (3 t; 10 Heuballen, 1,5 m) Dreiseitenkippanhänger, 45 kW, Frontlader","Transport","JUN","5 t",2,1.18,6.82,1.23,8.0500000000000007]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2313+I2313","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[63053,"Rundballenpresse, 1,5 m, Heu, 300 kg/Ballen, 67 kW","Feldarbeit","AUG","2,5 t",6.4,0.52,7.86,7.22,15.08]
[63162,"Rundballentransport, Doppelzug je 8 (3 t; 10 Heuballen, 1,5 m) Dreiseitenkippanhänger, 45 kW, Frontlader","Transport","AUG","2,5 t",2,0.59,3.41,0.62,4.03]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2299:G2322)","v":12.180000000000001},null,null,{"$f":"SUM(J2300:J2322)","v":180.8}]
[]
[null,"Heu intensiv, 5 ha"]
[null,"1. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","MAE","600 kg",18,0.01,0.04,0.03,{"$f":"H2327+I2327","v":7.0000000000000007E-2}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",18,0.12,1.76,0.63,2.39]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","APR","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,0.05]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[45042,"Abschleppen von Grünland, 9 m, 67 kW","Feldarbeit","APR","0 -",8.1999999999999993,0.28999999999999998,3.61,1.66,5.27]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","20 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.82,10.98]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.28000000000000003,5.56,1.6,7.16]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","JUN","0 -",7,0.28000000000000003,5.56,1.6,7.16]
[63053,"Rundballenpresse, 1,5 m, Heu, 300 kg/Ballen, 67 kW","Feldarbeit","JUN","5 t",7,0.69,13.78,13.25,27.03]
[63124,"Rundballentransport, Doppelzug je 8 (2 t; 10 Strohballen, 1,5 m) Dreiseitenkippanhänger, 67 kW, Frontlader","Transport","JUN","5 t",3,1.92,12.71,2.89,15.600000000000001]
[null,"2. Schnitt"]
[28422,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 50 t/h Radlader, 68 kW","Laden","JUN","400 kg",18,0.01,0.03,0.02,{"$f":"H2342+I2342","v":0.05}]
[28422,"  ---    6,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","JUN","400 kg",18,0.11,1.66,0.56999999999999995,2.23]
[60222,"Mähen mit Mähaufbereiter, 2,8 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","10 t",2.6,0.57999999999999996,8.16,2.14,10.3]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.28000000000000003,5.56,1.6,7.16]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60362,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 7,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.23,5.27,1.33,6.6]
[60452,"Schwaden mit Kreiselschwader, 6,5 m, 67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",7,0.28000000000000003,5.56,1.6,7.16]
[63053,"Rundballenpresse, 1,5 m, Heu, 300 kg/Ballen, 67 kW","Feldarbeit","AUG","2,5 t",7,0.45,7.46,7.04,14.5]
[63124,"Rundballentransport, Doppelzug je 8 (2 t; 10 Strohballen, 1,5 m) Dreiseitenkippanhänger, 67 kW, Frontlader","Transport","AUG","2,5 t",3,0.96,6.35,1.45,7.8]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2326:G2352)","v":8.8000000000000043},null,null,{"$f":"SUM(J2327:J2352)","v":179.94}]
[]
[null,"Weide extensiv (Jungvieh)"]
[null,null,null,null,null,null,6.5,null,null,22]
[]
[null,"Weide intensiv (Jungvieh)"]
[null,null,null,null,null,null,9.6,null,null,30]
[]
[null,"Kleegras, 2 ha, kleebetont"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat (halber Ansatz)"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},{"$f":"H2363+I2363","v":6.5299999999999994}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},6.5299999999999994]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,{"$f":"0.5*1.77","v":0.88500000000000001},{"$f":"0.5*22.73","v":11.365},{"$f":"0.5*11.78","v":5.89},17.254999999999999]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,{"$f":"0.5*0.51","v":0.255},{"$f":"0.5*6.81","v":3.4049999999999998},{"$f":"0.5*3.05","v":1.5249999999999999},4.93]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,{"$f":"0.5*1.22","v":0.61},{"$f":"0.5*14.74","v":7.37},{"$f":"0.5*6.39","v":3.1949999999999998},10.565]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.03","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"0.5*0.14","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"0.5*0.04","v":0.02},9.0000000000000011E-2]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.17","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"0.5*2.07","v":1.0349999999999999},{"$f":"0.5*0.72","v":0.36},1.395]
[null,"1. Schnitt"]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,{"$f":"H2371+I2371","v":7.01}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,{"$f":"H2378+I2378","v":9.17}]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,{"$f":"H2379+I2379","v":7.1999999999999993}]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,{"$f":"H2380+I2380","v":8.8000000000000007}]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,{"$f":"H2381+I2381","v":16.170000000000002}]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,{"$f":"H2382+I2382","v":2.3200000000000003}]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2363:G2382)","v":13.13},null,null,{"$f":"SUM(J2363:J2382)","v":154.36500000000001}]
[]
[null,"Kleegras, 2 ha, grasbetont"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat (halber Ansatz)"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},{"$f":"H2387+I2387","v":6.5299999999999994}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},6.5299999999999994]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,{"$f":"0.5*1.77","v":0.88500000000000001},{"$f":"0.5*22.73","v":11.365},{"$f":"0.5*11.78","v":5.89},17.254999999999999]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,{"$f":"0.5*0.51","v":0.255},{"$f":"0.5*6.81","v":3.4049999999999998},{"$f":"0.5*3.05","v":1.5249999999999999},4.93]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,{"$f":"0.5*1.22","v":0.61},{"$f":"0.5*14.74","v":7.37},{"$f":"0.5*6.39","v":3.1949999999999998},10.565]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.03","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"0.5*0.14","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"0.5*0.04","v":0.02},9.0000000000000011E-2]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.17","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"0.5*2.07","v":1.0349999999999999},{"$f":"0.5*0.72","v":0.36},1.395]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2395+I2395","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2404+I2404","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"3. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2411+I2411","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","SEP","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","SEP","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2387:G2416)","v":18.8},null,null,{"$f":"SUM(J2387:J2416)","v":208.05499999999995}]
[]
[null,"Zwischenfrucht (Sommerraps), 2 ha"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,{"$f":"H2421+I2421","v":13.059999999999999}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,1.22,14.74,6.39,21.13]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[null,"Tägliches Grünfutterholen (in einem Arbeitsgang)"]
[61342,"Ladewagen 2,5 t, Futterholen, Kreiselmähwerk, 45 KW Allrad","Feldarbeit","OKT",null,null,3.13,null,null,40.880000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2421:G2429)","v":8.2899999999999991},null,null,{"$f":"SUM(J2421:J2429)","v":135.47}]
[]
[null,"Grünfutter (einjähriges Weidelgras), 2 ha"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,{"$f":"H2434+I2434","v":13.059999999999999}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,0.73,9.0299999999999994,4.03,13.059999999999999]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,1.77,22.73,11.78,34.51]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,0.51,6.81,3.05,9.86]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,1.22,14.74,6.39,21.13]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,0.03,0.14000000000000001,0.04,0.18000000000000002]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,0.17,2.0699999999999998,0.72,2.79]
[null,"Tägliches Grünfutterholen (in einem Arbeitsgang), 3 Schnitte"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2442+I2442","v":2.95}]
[61342,"Ladewagen 2,5 t, Futterholen, Kreiselmähwerk, 45 KW Allrad","Feldarbeit","APR",null,null,3.13,null,null,40.880000000000003]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2444+I2444","v":2.95}]
[61342,"Ladewagen 2,5 t, Futterholen, Kreiselmähwerk, 45 KW Allrad","Feldarbeit","JUN",null,null,3.13,null,null,40.880000000000003]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUN","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2446+I2446","v":2.95}]
[61342,"Ladewagen 2,5 t, Futterholen, Kreiselmähwerk, 45 KW Allrad","Feldarbeit","AUG",null,null,3.13,null,null,40.880000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2434:G2447)","v":15.870000000000001},null,null,{"$f":"SUM(J2434:J2447)","v":226.07999999999998}]
[]
[null,"Welsches Weidelgras, 2 ha, 500 dt"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat (halber Ansatz)"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},{"$f":"H2452+I2452","v":6.5299999999999994}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},6.5299999999999994]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,{"$f":"0.5*1.77","v":0.88500000000000001},{"$f":"0.5*22.73","v":11.365},{"$f":"0.5*11.78","v":5.89},17.254999999999999]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,{"$f":"0.5*0.51","v":0.255},{"$f":"0.5*6.81","v":3.4049999999999998},{"$f":"0.5*3.05","v":1.5249999999999999},4.93]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,{"$f":"0.5*1.22","v":0.61},{"$f":"0.5*14.74","v":7.37},{"$f":"0.5*6.39","v":3.1949999999999998},10.565]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.03","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"0.5*0.14","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"0.5*0.04","v":0.02},9.0000000000000011E-2]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.17","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"0.5*2.07","v":1.0349999999999999},{"$f":"0.5*0.72","v":0.36},1.395]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2460+I2460","v":2.95}]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,{"$f":"H2461+I2461","v":7.01}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2468+I2468","v":2.95}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2452:G2473)","v":14.009999999999998},null,null,{"$f":"SUM(J2452:J2473)","v":160.26499999999999}]
[]
[null,"Welsches Weidelgras, 2 ha, 700 dt"]
[null,"Bodenbearbeitung, Aussaat (halber Ansatz)"]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},{"$f":"H2478+I2478","v":6.5299999999999994}]
[14323,"Stoppelgrubbern, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",2.2000000000000002,{"$f":"0.5*0.73","v":0.36499999999999999},{"$f":"0.5*9.03","v":4.5149999999999997},{"$f":"0.5*4.03","v":2.0150000000000001},6.5299999999999994]
[10232,"Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",1.4,{"$f":"0.5*1.77","v":0.88500000000000001},{"$f":"0.5*22.73","v":11.365},{"$f":"0.5*11.78","v":5.89},17.254999999999999]
[16052,"Eggen mit Saatbettkombination, angebaut, 4,0 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","0 -",3.6,{"$f":"0.5*0.51","v":0.255},{"$f":"0.5*6.81","v":3.4049999999999998},{"$f":"0.5*3.05","v":1.5249999999999999},4.93]
[30223,"Säen mit Kreiselegge und Sämaschine, 2,5 m,  67 kW","Feldarbeit","AUG","4 kg",2.5,{"$f":"0.5*1.22","v":0.61},{"$f":"0.5*14.74","v":7.37},{"$f":"0.5*6.39","v":3.1949999999999998},10.565]
[28413,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 25 t/h Frontlader, 45 kW","Laden","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.03","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"0.5*0.14","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"0.5*0.04","v":0.02},9.0000000000000011E-2]
[28413,"  ---    4,0 t, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","Feldarbeit","AUG","600 kg",15,{"$f":"0.5*0.17","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"0.5*2.07","v":1.0349999999999999},{"$f":"0.5*0.72","v":0.36},1.395]
[null,"1. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAE","600 kg",15,0.44,2.29,0.66,{"$f":"H2486+I2486","v":2.95}]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","APR","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,2.3600000000000003]
[45022,"Abschleppen von Grünland, 4 m, 45 kW","Feldarbeit","APR","0 -",3.6,0.67,5.0199999999999996,1.99,7.01]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","20 t",1.9,0.78,7.52,2.0699999999999998,9.59]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","MAI","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","MAI","12 t",5.75,1.92,23.75,4.71,28.46]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","MAI","12 t",5.75,1.92,1.32,1.03,2.35]
[null,"2. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","MAI","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2495+I2495","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","JUL","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","JUL","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","JUL","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"3. Schnitt"]
[26232,"Mineraldünger ab Hof streuen, loser Dünger, 0,8 t, Anbauschleuderstreuer, 45 kW","Feldarbeit","JUL","400 kg",15,0.34,1.82,0.54,{"$f":"H2502+I2502","v":2.3600000000000003}]
[60132,"Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","10 t",1.9,0.78,7.52,1.65,9.17]
[60332,"Zetten/Wenden mit Kreiselzettwender, 4,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",4.1500000000000004,0.4,5.81,1.39,7.1999999999999993]
[60422,"Schwaden mit Kreiselschwader, 3,5 m, 45 kW","Feldarbeit","SEP","0 -",3.2,0.65,6.91,1.89,8.8000000000000007]
[61232,"Anwelkgut bergen - Ladewagen, 21  m³, 3 t, 67 kW","Feldarbeit","SEP","6 t",5.75,1.19,13.14,3.03,16.170000000000002]
[61232,"  ---    Radlader 8 t, 68 kW","Festfahren","SEP","6 t",5.75,1.19,1.3,1.02,2.3200000000000003]
[null,"Summe",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G2478:G2507)","v":18.8},null,null,{"$f":"SUM(J2478:J2507)","v":208.05499999999995}]

{"sheet":"Arbeitsvorgänge-KTBL","index":50,"n_rows":5546,"n_cols":21,"rows_kept":5546,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5471,4,5471,5],[5471,8,5471,13],[5465,0,5465,16],[5469,0,5471,0],[5469,1,5471,1],[5469,2,5471,3],[5469,4,5470,5],[5469,6,5470,6],[5343,8,5343,13],[5443,0,5445,0],[5443,1,5445,1],[5341,0,5343,0],[5341,1,5343,1],[5341,2,5343,3],[5341,4,5342,5],[5443,2,5445,3],[5443,4,5444,5],[5443,6,5444,6],[5469,7,5470,7],[5464,2,5464,3],[5468,0,5468,13],[5443,7,5444,7],[5443,8,5443,12],[5443,13,5444,13],[5445,4,5445,5],[5445,8,5445,13],[5463,6,5463,11],[5441,0,5441,16],[5341,6,5342,6],[5343,4,5343,5],[5469,8,5469,12],[5469,13,5470,13],[5277,8,5277,12],[5128,13,5129,13],[5130,4,5130,5],[5130,8,5130,13],[5218,4,5219,5],[5218,13,5219,13],[5220,4,5220,5],[5220,8,5220,13],[5215,0,5215,16],[5213,0,5213,13],[5217,0,5217,13],[5218,0,5220,0],[5218,1,5220,1],[5218,2,5220,3],[5341,7,5342,7],[5341,8,5341,12],[5341,13,5342,13],[5218,6,5219,6],[5218,7,5219,7],[5218,8,5218,12],[5340,0,5340,13],[5272,0,5272,13],[5274,0,5274,16],[5276,0,5276,13],[5277,13,5278,13],[5279,4,5279,5],[5279,8,5279,13],[5336,0,5336,13],[5338,0,5338,16],[5277,7,5278,7],[5277,0,5279,0],[5277,1,5279,1],[5057,0,5057,16],[5059,0,5059,13],[5060,0,5062,0],[5060,1,5062,1],[5060,2,5062,3],[5060,4,5061,5],[5060,6,5061,6],[5060,7,5061,7],[5060,8,5060,12],[5060,13,5061,13],[5062,4,5062,5],[5062,8,5062,13],[5123,0,5123,13],[5125,0,5125,16],[5127,0,5127,13],[5128,0,5130,0],[5128,1,5130,1],[5128,2,5130,3],[5128,8,5128,12],[5128,4,5129,5],[5128,6,5129,6],[5128,7,5129,7],[5277,2,5279,3],[5277,4,5278,5],[5277,6,5278,6],[4666,0,4666,13],[4668,0,4668,16],[4670,0,4670,13],[4671,0,4673,0],[4671,1,4673,1],[4671,2,4673,3],[4671,4,4672,5],[4671,6,4672,6],[4671,7,4672,7],[4671,8,4671,12],[4671,13,4672,13],[4673,4,4673,5],[4673,8,4673,13],[4723,0,4723,13],[4725,0,4725,16],[4727,0,4727,13],[4728,0,4730,0],[4728,1,4730,1],[4728,2,4730,3],[4728,4,4729,5],[4728,6,4729,6],[4728,7,4729,7],[4728,8,4728,12],[4728,13,4729,13],[4730,4,4730,5],[4730,8,4730,13],[4788,13,4789,13],[4790,4,4790,5],[4790,8,4790,13],[4544,0,4544,13],[4546,0,4546,16],[4548,0,4548,13],[4549,0,4551,0],[4549,1,4551,1],[4549,2,4551,3],[4549,4,4550,5],[4549,6,4550,6],[4549,7,4550,7],[4549,8,4549,12],[4549,13,4550,13],[4551,4,4551,5],[4551,8,4551,13],[4607,0,4607,13],[4609,0,4609,16],[4611,0,4611,13],[4612,0,4614,0],[4612,1,4614,1],[4612,2,4614,3],[4612,4,4613,5],[4612,6,4613,6],[4612,7,4613,7],[4612,8,4612,12],[4612,13,4613,13],[4614,4,4614,5],[4614,8,4614,13],[4423,0,4423,13],[4425,0,4425,16],[4427,0,4427,13],[4428,0,4430,0],[4428,1,4430,1],[4428,2,4430,3],[4428,4,4429,5],[4428,6,4429,6],[4428,7,4429,7],[4428,8,4428,12],[4428,13,4429,13],[4430,4,4430,5],[4430,8,4430,13],[4482,0,4482,13],[4484,0,4484,16],[4486,0,4486,13],[4487,0,4489,0],[4487,1,4489,1],[4487,2,4489,3],[4487,4,4488,5],[4487,6,4488,6],[4487,7,4488,7],[4487,8,4487,12],[4487,13,4488,13],[4489,4,4489,5],[4489,8,4489,13],[4305,0,4305,13],[4307,0,4307,16],[4309,0,4309,13],[4310,0,4312,0],[4310,1,4312,1],[4310,2,4312,3],[4310,4,4311,5],[4310,6,4311,6],[4310,7,4311,7],[4310,8,4310,12],[4310,13,4311,13],[4312,4,4312,5],[4312,8,4312,13],[4364,0,4364,13],[4366,0,4366,16],[4368,0,4368,13],[4369,0,4371,0],[4369,1,4371,1],[4369,2,4371,3],[4369,4,4370,5],[4369,6,4370,6],[4369,7,4370,7],[4369,8,4369,12],[4369,13,4370,13],[4371,4,4371,5],[4371,8,4371,13],[4127,0,4127,13],[4129,0,4129,16],[4131,0,4131,13],[4132,0,4134,0],[4132,1,4134,1],[4132,2,4134,3],[4132,4,4133,5],[4132,6,4133,6],[4132,7,4133,7],[4132,8,4132,12],[4132,13,4133,13],[4134,4,4134,5],[4134,8,4134,13],[4246,0,4246,13],[4248,0,4248,16],[4250,0,4250,13],[4251,0,4253,0],[4251,1,4253,1],[4251,2,4253,3],[4251,4,4252,5],[4251,6,4252,6],[4251,7,4252,7],[4251,8,4251,12],[4251,13,4252,13],[4253,4,4253,5],[4253,8,4253,13],[3957,0,3957,13],[3959,0,3959,16],[3961,0,3961,13],[3962,0,3964,0],[3962,1,3964,1],[3962,2,3964,3],[3962,4,3963,5],[3962,6,3963,6],[3962,7,3963,7],[3962,8,3962,12],[3962,13,3963,13],[3964,4,3964,5],[3964,8,3964,13],[4023,0,4023,13],[4025,0,4025,16],[4027,0,4027,13],[4028,0,4030,0],[4028,1,4030,1],[4028,2,4030,3],[4028,4,4029,5],[4028,6,4029,6],[4028,7,4029,7],[4028,8,4028,12],[4028,13,4029,13],[4030,4,4030,5],[4030,8,4030,13],[3835,0,3835,13],[3837,0,3837,16],[3839,0,3839,13],[3840,0,3842,0],[3840,1,3842,1],[3840,2,3842,3],[3840,4,3841,5],[3840,6,3841,6],[3840,7,3841,7],[3840,8,3840,12],[3840,13,3841,13],[3842,4,3842,5],[3842,8,3842,13],[3894,0,3894,13],[3896,0,3896,16],[3898,0,3898,13],[3899,0,3901,0],[3899,1,3901,1],[3899,2,3901,3],[3899,4,3900,5],[3899,6,3900,6],[3899,7,3900,7],[3899,8,3899,12],[3899,13,3900,13],[3901,4,3901,5],[3901,8,3901,13],[3719,0,3719,13],[3721,0,3721,16],[3723,0,3723,13],[3724,0,3726,0],[3724,1,3726,1],[3724,2,3726,3],[3724,4,3725,5],[3724,6,3725,6],[3724,7,3725,7],[3724,8,3724,12],[3724,13,3725,13],[3726,4,3726,5],[3726,8,3726,13],[3778,0,3778,13],[3780,0,3780,16],[3782,0,3782,13],[3783,0,3785,0],[3783,1,3785,1],[3783,2,3785,3],[3783,4,3784,5],[3783,6,3784,6],[3783,7,3784,7],[3783,8,3783,12],[3783,13,3784,13],[3785,4,3785,5],[3785,8,3785,13],[3600,0,3600,13],[3602,0,3602,16],[3604,0,3604,13],[3605,0,3607,0],[3605,1,3607,1],[3605,2,3607,3],[3605,4,3606,5],[3605,6,3606,6],[3605,7,3606,7],[3605,8,3605,12],[3605,13,3606,13],[3607,4,3607,5],[3607,8,3607,13],[3662,0,3662,13],[3664,0,3664,16],[3666,0,3666,13],[3667,0,3669,0],[3667,1,3669,1],[3667,2,3669,3],[3667,4,3668,5],[3667,6,3668,6],[3667,7,3668,7],[3667,8,3667,12],[3667,13,3668,13],[3669,4,3669,5],[3669,8,3669,13],[3489,0,3489,13],[3491,0,3491,16],[3493,0,3493,13],[3494,0,3496,0],[3494,1,3496,1],[3494,2,3496,3],[3494,4,3495,5],[3494,6,3495,6],[3494,7,3495,7],[3494,8,3494,12],[3494,13,3495,13],[3496,4,3496,5],[3496,8,3496,13],[3543,0,3543,13],[3545,0,3545,16],[3547,0,3547,13],[3548,0,3550,0],[3548,1,3550,1],[3548,2,3550,3],[3548,4,3549,5],[3548,6,3549,6],[3548,7,3549,7],[3548,8,3548,12],[3548,13,3549,13],[3550,4,3550,5],[3550,8,3550,13],[3372,0,3372,13],[3374,0,3374,16],[3376,0,3376,13],[3377,0,3379,0],[3377,1,3379,1],[3377,2,3379,3],[3377,4,3378,5],[3377,6,3378,6],[3377,7,3378,7],[3377,8,3377,12],[3377,13,3378,13],[3379,4,3379,5],[3379,8,3379,13],[3428,0,3428,13],[3430,0,3430,16],[3432,0,3432,13],[3433,0,3435,0],[3433,1,3435,1],[3433,2,3435,3],[3433,4,3434,5],[3433,6,3434,6],[3433,7,3434,7],[3433,8,3433,12],[3433,13,3434,13],[3435,4,3435,5],[3435,8,3435,13],[3236,0,3236,13],[3238,0,3238,16],[3240,0,3240,13],[3241,0,3243,0],[3241,1,3243,1],[3241,2,3243,3],[3241,4,3242,5],[3241,6,3242,6],[3241,7,3242,7],[3241,8,3241,12],[3241,13,3242,13],[3243,4,3243,5],[3243,8,3243,13],[3319,0,3319,13],[3321,0,3321,16],[3323,0,3323,13],[3324,0,3326,0],[3324,1,3326,1],[3324,2,3326,3],[3324,4,3325,5],[3324,6,3325,6],[3324,7,3325,7],[3324,8,3324,12],[3324,13,3325,13],[3326,4,3326,5],[3326,8,3326,13],[3086,0,3086,13],[3088,0,3088,16],[3090,0,3090,13],[3091,0,3093,0],[3091,1,3093,1],[3091,2,3093,3],[3091,4,3092,5],[3091,6,3092,6],[3091,7,3092,7],[3091,8,3091,12],[3091,13,3092,13],[3093,4,3093,5],[3093,8,3093,13],[3160,0,3160,13],[3162,0,3162,16],[3164,0,3164,13],[3165,0,3167,0],[3165,1,3167,1],[3165,2,3167,3],[3165,4,3166,5],[3165,6,3166,6],[3165,7,3166,7],[3165,8,3165,12],[3165,13,3166,13],[3167,4,3167,5],[3167,8,3167,13],[2877,7,2878,7],[2877,8,2877,12],[2949,4,2949,5],[2949,8,2949,13],[3016,0,3016,13],[3018,0,3018,16],[2947,0,2949,0],[2947,1,2949,1],[2947,2,2949,3],[2947,4,2948,5],[2947,6,2948,6],[2947,7,2948,7],[3020,0,3020,13],[3021,0,3023,0],[3021,1,3023,1],[3021,2,3023,3],[3021,4,3022,5],[3021,6,3022,6],[3021,7,3022,7],[3021,8,3021,12],[3021,13,3022,13],[3023,4,3023,5],[3023,8,3023,13],[519,2,521,3],[519,4,520,5],[519,6,520,6],[519,7,520,7],[427,0,427,13],[428,0,430,0],[428,1,430,1],[428,2,430,3],[428,4,429,5],[428,6,429,6],[519,8,519,12],[519,13,520,13],[521,4,521,5],[521,8,521,13],[430,8,430,13],[514,0,514,13],[516,0,516,16],[518,0,518,13],[519,0,521,0],[519,1,521,1],[331,0,331,13],[333,0,333,16],[335,0,335,13],[336,0,338,0],[336,1,338,1],[336,2,338,3],[336,4,337,5],[336,6,337,6],[336,7,337,7],[428,7,429,7],[428,8,428,12],[428,13,429,13],[430,4,430,5],[336,8,336,12],[336,13,337,13],[338,4,338,5],[338,8,338,13],[423,0,423,13],[425,0,425,16],[248,0,248,13],[250,0,250,16],[164,0,166,0],[164,1,166,1],[164,2,166,3],[164,4,165,5],[164,6,165,6],[164,7,165,7],[252,0,252,13],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[253,2,255,3],[253,4,254,5],[253,6,254,6],[253,7,254,7],[253,8,253,12],[253,13,254,13],[255,4,255,5],[255,8,255,13],[161,0,161,16],[163,0,163,13],[79,0,79,13],[83,0,83,13],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,2,86,3],[84,4,85,5],[84,7,85,7],[84,8,84,12],[84,13,85,13],[86,4,86,5],[86,8,86,13],[159,0,159,13],[84,6,85,6],[166,4,166,5],[166,8,166,13],[615,0,615,13],[617,0,617,16],[619,0,619,13],[620,0,622,0],[620,1,622,1],[620,2,622,3],[620,4,621,5],[620,6,621,6],[620,7,621,7],[620,8,620,12],[620,13,621,13],[622,4,622,5],[622,8,622,13],[680,0,680,13],[682,0,682,16],[684,0,684,13],[0,0,0,13],[2,0,2,16],[4,0,4,13],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,3],[5,4,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,5,12],[5,13,6,13],[7,4,7,5],[7,8,7,13],[81,0,81,16],[164,8,164,12],[164,13,165,13],[749,0,749,13],[750,0,752,0],[750,1,752,1],[750,2,752,3],[750,4,751,5],[750,6,751,6],[750,7,751,7],[750,8,750,12],[750,13,751,13],[752,4,752,5],[685,8,685,12],[685,13,686,13],[687,4,687,5],[687,8,687,13],[745,0,745,13],[747,0,747,16],[685,0,687,0],[685,1,687,1],[685,2,687,3],[685,4,686,5],[685,6,686,6],[685,7,686,7],[882,0,882,13],[883,0,885,0],[883,1,885,1],[883,2,885,3],[883,4,884,5],[883,6,884,6],[883,7,884,7],[883,8,883,12],[883,13,884,13],[885,4,885,5],[815,8,815,12],[815,13,816,13],[817,4,817,5],[817,8,817,13],[878,0,878,13],[880,0,880,16],[752,8,752,13],[810,0,810,13],[812,0,812,16],[814,0,814,13],[815,0,817,0],[815,1,817,1],[815,2,817,3],[815,4,816,5],[815,6,816,6],[815,7,816,7],[1022,0,1022,13],[1023,0,1025,0],[1023,1,1025,1],[1023,2,1025,3],[1023,4,1024,5],[1023,6,1024,6],[1023,7,1024,7],[1023,8,1023,12],[1023,13,1024,13],[1025,4,1025,5],[951,8,951,12],[951,13,952,13],[953,4,953,5],[953,8,953,13],[1018,0,1018,13],[1020,0,1020,16],[885,8,885,13],[946,0,946,13],[948,0,948,16],[950,0,950,13],[951,0,953,0],[951,1,953,1],[951,2,953,3],[951,4,952,5],[951,6,952,6],[951,7,952,7],[1162,0,1162,13],[1163,0,1165,0],[1163,1,1165,1],[1163,2,1165,3],[1163,4,1164,5],[1163,6,1164,6],[1163,7,1164,7],[1163,8,1163,12],[1163,13,1164,13],[1165,4,1165,5],[1096,8,1096,12],[1096,13,1097,13],[1098,4,1098,5],[1098,8,1098,13],[1158,0,1158,13],[1160,0,1160,16],[1025,8,1025,13],[1091,0,1091,13],[1093,0,1093,16],[1095,0,1095,13],[1096,0,1098,0],[1096,1,1098,1],[1096,2,1098,3],[1096,4,1097,5],[1096,6,1097,6],[1096,7,1097,7],[1304,0,1304,13],[1305,0,1307,0],[1305,1,1307,1],[1305,2,1307,3],[1305,4,1306,5],[1305,6,1306,6],[1305,7,1306,7],[1305,8,1305,12],[1305,13,1306,13],[1307,4,1307,5],[1230,8,1230,12],[1230,13,1231,13],[1232,4,1232,5],[1232,8,1232,13],[1300,0,1300,13],[1302,0,1302,16],[1165,8,1165,13],[1225,0,1225,13],[1227,0,1227,16],[1229,0,1229,13],[1230,0,1232,0],[1230,1,1232,1],[1230,2,1232,3],[1230,4,1231,5],[1230,6,1231,6],[1230,7,1231,7],[1452,0,1452,13],[1453,0,1455,0],[1453,1,1455,1],[1453,2,1455,3],[1453,4,1454,5],[1453,6,1454,6],[1453,7,1454,7],[1453,8,1453,12],[1453,13,1454,13],[1455,4,1455,5],[1375,8,1375,12],[1375,13,1376,13],[1377,4,1377,5],[1377,8,1377,13],[1448,0,1448,13],[1450,0,1450,16],[1307,8,1307,13],[1370,0,1370,13],[1372,0,1372,16],[1374,0,1374,13],[1375,0,1377,0],[1375,1,1377,1],[1375,2,1377,3],[1375,4,1376,5],[1375,6,1376,6],[1375,7,1376,7],[1611,0,1611,13],[1612,0,1614,0],[1612,1,1614,1],[1612,2,1614,3],[1612,4,1613,5],[1612,6,1613,6],[1612,7,1613,7],[1612,8,1612,12],[1612,13,1613,13],[1614,4,1614,5],[1527,8,1527,12],[1527,13,1528,13],[1529,4,1529,5],[1529,8,1529,13],[1607,0,1607,13],[1609,0,1609,16],[1455,8,1455,13],[1522,0,1522,13],[1524,0,1524,16],[1526,0,1526,13],[1527,0,1529,0],[1527,1,1529,1],[1527,2,1529,3],[1527,4,1528,5],[1527,6,1528,6],[1527,7,1528,7],[1749,0,1749,13],[1750,0,1752,0],[1750,1,1752,1],[1750,2,1752,3],[1750,4,1751,5],[1750,6,1751,6],[1750,7,1751,7],[1750,8,1750,12],[1750,13,1751,13],[1752,4,1752,5],[1681,8,1681,12],[1681,13,1682,13],[1683,4,1683,5],[1683,8,1683,13],[1745,0,1745,13],[1747,0,1747,16],[1614,8,1614,13],[1676,0,1676,13],[1678,0,1678,16],[1680,0,1680,13],[1681,0,1683,0],[1681,1,1683,1],[1681,2,1683,3],[1681,4,1682,5],[1681,6,1682,6],[1681,7,1682,7],[1897,0,1897,13],[1898,0,1900,0],[1898,1,1900,1],[1898,2,1900,3],[1898,4,1899,5],[1898,6,1899,6],[1898,7,1899,7],[1898,8,1898,12],[1898,13,1899,13],[1900,4,1900,5],[1826,8,1826,12],[1826,13,1827,13],[1828,4,1828,5],[1828,8,1828,13],[1893,0,1893,13],[1895,0,1895,16],[1752,8,1752,13],[1821,0,1821,13],[1823,0,1823,16],[1825,0,1825,13],[1826,0,1828,0],[1826,1,1828,1],[1826,2,1828,3],[1826,4,1827,5],[1826,6,1827,6],[1826,7,1827,7],[2054,0,2054,13],[2055,0,2057,0],[2055,1,2057,1],[2055,2,2057,3],[2055,4,2056,5],[2055,6,2056,6],[2055,7,2056,7],[2055,8,2055,12],[2055,13,2056,13],[2057,4,2057,5],[1977,8,1977,12],[1977,13,1978,13],[1979,4,1979,5],[1979,8,1979,13],[2050,0,2050,13],[2052,0,2052,16],[1900,8,1900,13],[1972,0,1972,13],[1974,0,1974,16],[1976,0,1976,13],[1977,0,1979,0],[1977,1,1979,1],[1977,2,1979,3],[1977,4,1978,5],[1977,6,1978,6],[1977,7,1978,7],[2199,0,2199,13],[2200,0,2202,0],[2200,1,2202,1],[2200,2,2202,3],[2200,4,2201,5],[2200,6,2201,6],[2200,7,2201,7],[2200,8,2200,12],[2200,13,2201,13],[2202,4,2202,5],[2141,8,2141,12],[2141,13,2142,13],[2143,4,2143,5],[2143,8,2143,13],[2195,0,2195,13],[2197,0,2197,16],[2057,8,2057,13],[2136,0,2136,13],[2138,0,2138,16],[2140,0,2140,13],[2141,0,2143,0],[2141,1,2143,1],[2141,2,2143,3],[2141,4,2142,5],[2141,6,2142,6],[2141,7,2142,7],[2322,0,2322,13],[2323,0,2325,0],[2323,1,2325,1],[2323,2,2325,3],[2323,4,2324,5],[2323,6,2324,6],[2323,7,2324,7],[2323,8,2323,12],[2323,13,2324,13],[2325,4,2325,5],[2261,8,2261,12],[2261,13,2262,13],[2263,4,2263,5],[2263,8,2263,13],[2318,0,2318,13],[2320,0,2320,16],[2202,8,2202,13],[2256,0,2256,13],[2258,0,2258,16],[2260,0,2260,13],[2261,0,2263,0],[2261,1,2263,1],[2261,2,2263,3],[2261,4,2262,5],[2261,6,2262,6],[2261,7,2262,7],[2452,0,2452,13],[2453,0,2455,0],[2453,1,2455,1],[2453,2,2455,3],[2453,4,2454,5],[2453,6,2454,6],[2453,7,2454,7],[2453,8,2453,12],[2453,13,2454,13],[2455,4,2455,5],[2387,8,2387,12],[2387,13,2388,13],[2389,4,2389,5],[2389,8,2389,13],[2448,0,2448,13],[2450,0,2450,16],[2325,8,2325,13],[2382,0,2382,13],[2384,0,2384,16],[2386,0,2386,13],[2387,0,2389,0],[2387,1,2389,1],[2387,2,2389,3],[2387,4,2388,5],[2387,6,2388,6],[2387,7,2388,7],[2522,1,2524,1],[2522,2,2524,3],[2522,4,2523,5],[2522,6,2523,6],[2522,7,2523,7],[2522,8,2522,12],[2455,8,2455,13],[2752,8,2752,12],[2752,13,2753,13],[2754,4,2754,5],[2754,8,2754,13],[2522,13,2523,13],[2524,4,2524,5],[2524,8,2524,13],[2571,0,2571,13],[2573,0,2573,16],[2806,0,2806,13],[2517,0,2517,13],[2519,0,2519,16],[2521,0,2521,13],[2522,0,2524,0],[2576,8,2576,12],[2634,2,2636,3],[2634,4,2635,5],[2634,6,2635,6],[2634,7,2635,7],[2576,7,2577,7],[2576,13,2577,13],[2578,4,2578,5],[2578,8,2578,13],[2629,0,2629,13],[2631,0,2631,16],[2576,0,2578,0],[2576,1,2578,1],[2576,2,2578,3],[2576,4,2577,5],[2576,6,2577,6],[2575,0,2575,13],[2634,1,2636,1],[2752,6,2753,6],[2752,7,2753,7],[2690,0,2690,13],[2691,0,2693,0],[2691,1,2693,1],[2691,2,2693,3],[2691,4,2692,5],[2691,6,2692,6],[2691,7,2692,7],[2633,0,2633,13],[2691,13,2692,13],[2693,4,2693,5],[2634,8,2634,12],[2634,13,2635,13],[2636,4,2636,5],[2636,8,2636,13],[2686,0,2686,13],[2688,0,2688,16],[2634,0,2636,0],[2752,4,2753,5],[2808,0,2808,16],[2810,0,2810,13],[2811,0,2813,0],[2811,1,2813,1],[2811,2,2813,3],[2811,4,2812,5],[2811,6,2812,6],[2691,8,2691,12],[2811,8,2811,12],[2811,13,2812,13],[2693,8,2693,13],[2747,0,2747,13],[2749,0,2749,16],[2751,0,2751,13],[2752,0,2754,0],[2752,1,2754,1],[2752,2,2754,3],[4861,0,4861,13],[4863,0,4863,16],[4865,0,4865,13],[4783,0,4783,13],[4785,0,4785,16],[4787,0,4787,13],[4788,0,4790,0],[4788,1,4790,1],[4788,2,4790,3],[4788,4,4789,5],[4788,6,4789,6],[4788,7,4789,7],[4788,8,4788,12],[2811,7,2812,7],[2947,8,2947,12],[2947,13,2948,13],[2872,0,2872,13],[2874,0,2874,16],[2876,0,2876,13],[2877,0,2879,0],[2877,1,2879,1],[2877,2,2879,3],[2877,4,2878,5],[2877,6,2878,6],[2877,13,2878,13],[2879,4,2879,5],[2879,8,2879,13],[2942,0,2942,13],[2944,0,2944,16],[2813,4,2813,5]],"merged_total":1026,"flags":["merged_cut"]}
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"50 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km, Ernte über BV/LU/MR"]
[]
["Arbeitsvorgänge",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Stammdatenblatt!J229","v":1.23},"€/l Diesel"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung",null,{"$f":"Stammdatenblatt!J230","v":3},"€/l Öl"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe",null,null,"Dieselkosten alt","Öl/Schmierstoffe","Dieselkosten neu","Betriebsstoffe neu","MK eigen","MK fremd"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"",null,"","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0,null,null,{"$f":"IF(ISERROR(Deine_Formel),\"\",Deine_Formel)","v":""}]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","",null,"","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"",null,"","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"",null,"","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","",null,"","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.37,7.13,1.89,0.21,6.96,4.0199999999999996,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.74,1.1200000000000001,0.25,0.05,1.19,0.68,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.66,0.78,0.18,0.04,0.96,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsregler Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.66,0.78,0.18,0.04,0.96,0.6,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,19.61,null,null,null,null,18.04,130]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.17,0.61,3.03,0.88,0.13,2.15,0.56000000000000005,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.73,0,39.97,12.31,0,0,18.079999999999998,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G9:G73)","v":8.59},{"$f":"SUM(H9:H73)","v":62.370000000000005},101.52000000000001,27.089999999999996,4.01,72.95,75.589999999999989,130,null,{"$f":"H74*0.9","v":56.133000000000003},{"$f":"M74-P74","v":19.456999999999987},{"$f":"H74*Stammdatenblatt!$J$229","v":76.715100000000007},{"$f":"Q74+R74","v":96.1721},{"$f":"+S74+L74+K74","v":173.13209999999998},{"$f":"N74","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L74*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.54712500000000008},{"$f":"(M74*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5669249999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G74:G75)","v":8.59},{"$f":"SUM(H74:H75)","v":62.370000000000005},101.52000000000001,27.089999999999996,4.01,73.497124999999997,76.156924999999987,130,null,{"$f":"H76*0.9","v":56.133000000000003},{"$f":"M76-P76","v":20.023924999999984},{"$f":"H76*Stammdatenblatt!$J$229","v":76.715100000000007},{"$f":"R76+Q76","v":96.739024999999998},{"$f":"S76+L76+K76","v":174.24615},{"$f":"N76","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.75,7.13,1.89,0.21,6.96,4.38,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,22.55,null,null,null,null,20.75,130]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.23,0.81,4.05,1.17,0.17,2.87,0.75,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.97,0,53.3,16.420000000000002,0,0,24.1,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,0.92,"","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G89:G153)","v":9.9599999999999991},{"$f":"SUM(H89:H153)","v":82.34},123.81000000000002,33.370000000000005,4.379999999999999,78.349999999999994,100.03,130,null,{"$f":"H154*0.9","v":74.106000000000009},{"$f":"M154-P154","v":25.923999999999992},{"$f":"H154*Stammdatenblatt!$J$229","v":101.2782},{"$f":"Q154+R154","v":127.20219999999999},{"$f":"+S154+L154+K154","v":209.93219999999997},{"$f":"N154","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L154*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.58762499999999995},{"$f":"(M154*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.75022500000000003},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G154:G155)","v":9.9599999999999991},{"$f":"SUM(H154:H155)","v":82.34},123.81000000000002,33.370000000000005,4.379999999999999,78.937624999999997,100.780225,130,null,{"$f":"H156*0.9","v":74.106000000000009},{"$f":"M156-P156","v":26.674224999999993},{"$f":"H156*Stammdatenblatt!$J$229","v":101.2782},{"$f":"R156+Q156","v":127.95242499999999},{"$f":"S156+L156+K156","v":211.27004999999997},{"$f":"N156","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.75,7.13,1.89,0.21,6.96,4.38,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsrregler Intensitätsstufe 3",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,27.18,null,null,null,null,25,130]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.28999999999999998,1.01,5.0599999999999996,1.46,0.21,3.59,0.93,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,1.22,0,66.62,20.52,0,0,30.13,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G168:G242)","v":9.76},{"$f":"SUM(H168:H242)","v":88.63},140.35000000000002,38.18,4.839999999999999,81.14,111.89,{"$f":"SUM(N168:N242)","v":130},null,{"$f":"H243*0.9","v":79.766999999999996},{"$f":"M243-P243","v":32.123000000000005},{"$f":"H243*Stammdatenblatt!$J$229","v":109.0149},{"$f":"Q243+R243","v":141.1379},{"$f":"+S243+L243+K243","v":227.11789999999999},{"$f":"N243","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L243*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.60855000000000004},{"$f":"(M243*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.839175},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G243:G244)","v":9.76},{"$f":"SUM(H243:H244)","v":88.63},140.35000000000002,38.18,4.839999999999999,81.748549999999994,112.729175,130,null,{"$f":"H245*0.9","v":79.766999999999996},{"$f":"M245-P245","v":32.962175000000002},{"$f":"H245*Stammdatenblatt!$J$229","v":109.0149},{"$f":"R245+Q245","v":141.97707500000001},{"$f":"S245+L245+K245","v":228.56562500000001},{"$f":"N245","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.22,0.75,1.68,0.38,0.06,1.47,0.7,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.26,0.46,0.11,0.03,0.61,0.24,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.1100000000000003,9.19,2.21,0.17,6.34,4.7,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.76,null,null,null,null,19.100000000000001,130]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.25,1.05,4.92,1.4,0.23,3.23,0.97,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.97,0,53.3,16.420000000000002,0,0,24.1,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G257:G325)","v":6.8699999999999992},{"$f":"SUM(H257:H325)","v":78.64},130.83000000000001,35.090000000000003,3.64,69.849999999999994,96.6,130,null,{"$f":"H326*0.9","v":70.775999999999996},{"$f":"M326-P326","v":25.823999999999998},{"$f":"H326*Stammdatenblatt!$J$229","v":96.727199999999996},{"$f":"Q326+R326","v":122.55119999999999},{"$f":"+S326+L326+K326","v":196.04119999999998},{"$f":"N326","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L326*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.52387499999999998},{"$f":"(M326*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.72449999999999992},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G326:G327)","v":6.8699999999999992},78.64,130.83000000000001,35.090000000000003,3.64,70.373874999999998,97.3245,130,null,{"$f":"H328*0.9","v":70.775999999999996},{"$f":"M328-P328","v":26.548500000000004},{"$f":"H328*Stammdatenblatt!$J$229","v":96.727199999999996},{"$f":"R328+Q328","v":123.2757},{"$f":"S328+L328+K328","v":197.28957499999999},{"$f":"N328","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.08,0.02,0,0.02,0.04,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.25,0.84,2.02,0.45,7.0000000000000007E-2,1.72,0.78,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.26,0.46,0.11,0.03,0.61,0.24,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.1100000000000003,9.19,2.21,0.17,6.34,4.7,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.22,0.75,1.68,0.38,0.06,1.47,0.7,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsrregler Intensitätsstufe 3",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.51,0.63,0.15,0.03,0.72,0.47,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.51,0.63,0.15,0.03,0.72,0.47,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.51,0.63,0.15,0.03,0.72,0.47,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,24.23,null,null,null,null,22.29,130]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.31,1.32,6.15,1.75,0.28999999999999998,4.04,1.22,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,1.22,0,66.62,20.52,0,0,30.13,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G340:G417)","v":7.6},{"$f":"SUM(H340:H417)","v":83.539999999999992},147.31000000000003,39.949999999999996,3.9399999999999995,72.419999999999987,107.16999999999999,130,null,{"$f":"H418*0.9","v":75.185999999999993},{"$f":"M418-P418","v":31.983999999999995},{"$f":"H418*Stammdatenblatt!$J$229","v":102.75419999999998},{"$f":"Q418+R418","v":134.73819999999998},{"$f":"+S418+L418+K418","v":211.09819999999996},{"$f":"N418","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L418*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.54314999999999991},{"$f":"(M418*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.80377500000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G418:G419)","v":7.6},83.539999999999992,147.31000000000003,39.949999999999996,3.9399999999999995,72.963149999999985,107.97377499999999,130,null,{"$f":"H420*0.9","v":75.185999999999993},{"$f":"M420-P420","v":32.787774999999996},{"$f":"H420*Stammdatenblatt!$J$229","v":102.75419999999998},{"$f":"R420+Q420","v":135.54197499999998},{"$f":"S420+L420+K420","v":212.44512499999996},{"$f":"N420","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.05,0.01,0.3,0.05,0.01,0.34,0.12,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.05,0.06,0.01,0,0.03,0.05,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.1,0.77,1.77,0.38,0.06,0.83,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.98,22.97,18.62,4.84,0.5,19.579999999999998,21.13,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.58,16.02,4.41,0.11,6.14,5.13,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.04,0.28000000000000003,0.47,0.12,0.02,0.36,0.26,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 67 kW","",null,0.35,4.46,9.8699999999999992,2.37,0.12,5.28,4.0999999999999996,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.19,0.02,0.12,0.03,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.09,0.73,1.49,0.32,0.06,0.74,0.67,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.64,0.92,0.2,0.04,0.55000000000000004,0.59,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.64,0.92,0.2,0.04,0.55000000000000004,0.59,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,17.63,null,null,null,null,16.22,115]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.18,1.62,4.49,1.27,0.18,2.85,1.49,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.6,0,47.48,14.34,0,0,22.03,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.11,0.15,0.03,0,0.08,0.11,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.6,2.23,0.45,0.03,0.51,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.38,6.39,7.75,2.0299999999999998,0.19,8.41,5.88,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.43,7.36,8.24,2.14,0.22,8.81,6.77,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G432:G508)","v":4.6099999999999985},{"$f":"SUM(H432:H508)","v":74.299999999999983},139.13000000000005,36.909999999999997,2.640000000000001,61.989999999999995,90.54,115,null,{"$f":"H509*0.9","v":66.86999999999999},{"$f":"M509-P509","v":23.670000000000016},{"$f":"H509*Stammdatenblatt!$J$229","v":91.388999999999982},{"$f":"Q509+R509","v":115.059},{"$f":"+S509+L509+K509","v":179.68899999999999},{"$f":"N509","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L509*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.46492499999999992},{"$f":"(M509*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.67905000000000004},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G509:G510)","v":4.6099999999999985},74.299999999999983,139.13000000000005,36.909999999999997,2.640000000000001,62.454924999999996,91.21905000000001,115,null,{"$f":"H511*0.9","v":66.86999999999999},{"$f":"M511-P511","v":24.34905000000002},{"$f":"H511*Stammdatenblatt!$J$229","v":91.388999999999982},{"$f":"R511+Q511","v":115.73805},{"$f":"S511+L511+K511","v":180.832975},{"$f":"N511","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.05,0.01,0.3,0.05,0.01,0.34,0.12,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.06,0.08,0.02,0,0.05,0.05,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.11,0.86,2.13,0.46,7.0000000000000007E-2,0.95,0.79,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.98,22.97,18.62,4.84,0.5,19.579999999999998,21.13,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.58,16.02,4.41,0.11,6.14,5.13,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.04,0.28000000000000003,0.47,0.12,0.02,0.36,0.26,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 67 kW","",null,0.35,4.46,9.8699999999999992,2.37,0.12,5.28,4.0999999999999996,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.19,0.02,0.12,0.03,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.05,0.06,0.01,0,0.03,0.05,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.1,0.77,1.77,0.38,0.06,0.83,0.71,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.64,0.92,0.2,0.04,0.55000000000000004,0.59,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Winterweizen Wachstumsrregler Intensitätsstufe 3",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.59,0.64,0.15,0.03,0.46,0.54,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MAI","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.59,0.64,0.15,0.03,0.46,0.54,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.03,0.17,0.02,0.1,0.03,0.03,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","JUN","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.59,0.64,0.15,0.03,0.46,0.54,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.05,0.26,0.43,0.1,0.03,0.43,0.24,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.8,3.95,0.81,0.13,1.26,0.74,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,21.42,null,null,null,null,19.71,115]
["","AUG","","Winterweizen, Backware, Erntegut",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.22,2.02,5.61,1.59,0.22,3.56,1.86,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.76,0,59.35,17.920000000000002,0,0,27.53,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.11,0.15,0.03,0,0.08,0.11,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.6,2.23,0.45,0.03,0.51,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.38,6.39,7.75,2.0299999999999998,0.19,8.41,5.88,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.43,7.36,8.24,2.14,0.22,8.81,6.77,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G523:G608)","v":5.04},{"$f":"SUM(H523:H608)","v":79.809999999999988},153.99000000000004,41.220000000000006,2.8400000000000003,63.819999999999993,101.10000000000001,115,null,{"$f":"H609*0.9","v":71.828999999999994},{"$f":"M609-P609","v":29.271000000000015},{"$f":"H609*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.166299999999978},{"$f":"Q609+R609","v":127.43729999999999},{"$f":"+S609+L609+K609","v":194.09729999999999},{"$f":"N609","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L609*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47864999999999996},{"$f":"(M609*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.75824999999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G609:G610)","v":5.04},79.809999999999988,153.99000000000004,41.220000000000006,2.8400000000000003,64.298649999999995,101.85825000000001,115,null,{"$f":"H611*0.9","v":71.828999999999994},{"$f":"M611-P611","v":30.029250000000019},{"$f":"H611*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.166299999999978},{"$f":"R611+Q611","v":128.19555},{"$f":"S611+L611+K611","v":195.33419999999998},{"$f":"N611","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"50dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.8,4.34,7.1,1.88,0.21,6.92,4,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.67,0.84,0.19,0.05,1,0.61,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,17.100000000000001,null,null,null,null,15.73,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.52,2.12,0.61,0.09,1.6,0.48,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.52,0,28.5,8.7799999999999994,0,0,12.89,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G624:G674)","v":7.4099999999999993},{"$f":"SUM(H624:H674)","v":56.790000000000006},80.400000000000006,21.459999999999994,3.25,66.7,65.240000000000009,130,null,{"$f":"H675*0.9","v":51.111000000000004},{"$f":"M675-P675","v":14.129000000000005},{"$f":"H675*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.851700000000008},{"$f":"Q675+R675","v":83.980700000000013},{"$f":"+S675+L675+K675","v":153.9307},{"$f":"N675","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L675*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.50025000000000008},{"$f":"(M675*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.48930000000000007},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G675:G676)","v":7.4099999999999993},56.790000000000006,80.400000000000006,21.459999999999994,3.25,67.200249999999997,65.729300000000009,130,null,{"$f":"H677*0.9","v":51.111000000000004},{"$f":"M677-P677","v":14.618300000000005},{"$f":"H677*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.851700000000008},{"$f":"R677+Q677","v":84.470000000000013},{"$f":"S677+L677+K677","v":154.92025000000001},{"$f":"N677","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.8,4.72,7.1,1.88,0.21,6.92,4.34,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.16,0.65,0.72,0.17,0.04,0.93,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,19.61,null,null,null,null,18.04,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.17,0.61,3.03,0.88,0.13,2.15,0.56000000000000005,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.78,0,42.75,13.17,0,0,19.329999999999998,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G689:G739)","v":7.76},{"$f":"SUM(H689:H739)","v":76.159999999999968},103.27000000000002,27.980000000000004,3.589999999999999,71.83,89.51,130,null,{"$f":"H740*0.9","v":68.543999999999969},{"$f":"M740-P740","v":20.966000000000037},{"$f":"H740*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.676799999999957},{"$f":"Q740+R740","v":114.64279999999999},{"$f":"+S740+L740+K740","v":190.06280000000001},{"$f":"N740","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L740*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.53872500000000001},{"$f":"(M740*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.67132500000000006},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G740:G741)","v":7.76},76.159999999999968,103.27000000000002,27.980000000000004,3.589999999999999,72.368724999999998,90.181325000000001,130,null,{"$f":"H742*0.9","v":68.543999999999969},{"$f":"M742-P742","v":21.637325000000033},{"$f":"H742*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.676799999999957},{"$f":"R742+Q742","v":115.31412499999999},{"$f":"S742+L742+K742","v":191.27284999999998},{"$f":"N742","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, schwerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 140 kW","",null,1.89,42.71,30.44,7.58,0.98,27.42,39.29,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 140 kW","",null,0.57999999999999996,10.96,10.71,2.71,0.3,8.7200000000000006,10.08,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.8,5.0999999999999996,7.1,1.88,0.21,6.92,4.6900000000000004,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.16,0.65,0.72,0.17,0.04,0.93,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,19.61,null,null,null,null,18.04,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.17,0.61,3.03,0.88,0.13,2.15,0.56000000000000005,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.78,0,42.75,13.17,0,0,19.329999999999998,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 140 kW","",null,0.85,13.61,12.46,3.06,0.44,11.95,12.52,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 140 kW","",null,0.92,16.010000000000002,13.36,3.28,0.48,12.54,14.73,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G754:G804)","v":7.76},{"$f":"SUM(H754:H804)","v":114.44},135.38000000000005,35.690000000000005,4.3999999999999995,79.009999999999991,124.72000000000001,130,null,{"$f":"H805*0.9","v":102.996},{"$f":"M805-P805","v":21.724000000000018},{"$f":"H805*Stammdatenblatt!$J$229","v":140.7612},{"$f":"Q805+R805","v":162.48520000000002},{"$f":"+S805+L805+K805","v":245.89520000000002},{"$f":"N805","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L805*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.59257499999999985},{"$f":"(M805*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.93540000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G805:G806)","v":7.76},114.44,135.38000000000005,35.690000000000005,4.3999999999999995,79.602574999999987,125.65540000000001,130,null,{"$f":"H807*0.9","v":102.996},{"$f":"M807-P807","v":22.659400000000019},{"$f":"H807*Stammdatenblatt!$J$229","v":140.7612},{"$f":"R807+Q807","v":163.42060000000004},{"$f":"S807+L807+K807","v":247.42317500000004},{"$f":"N807","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.18,0.68,1.35,0.3,0.05,1.24,0.62,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.43,0.11,0.03,0.59,0.24,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,5.0599999999999996,9.16,2.2000000000000002,0.17,6.3,4.6500000000000004,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.62,1.08,0.24,0.04,1.04,0.56999999999999995,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.69,0.16,0.03,0.77,0.48,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.47,null,null,null,null,16.989999999999998,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.19,0.79,3.69,1.05,0.17,2.42,0.73,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.78,0,42.75,13.17,0,0,19.329999999999998,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G819:G872)","v":5.879999999999999},{"$f":"SUM(H819:H872)","v":73.260000000000005},108.52000000000001,29.26,3.0199999999999996,63.88,86.85,130,null,{"$f":"H873*0.9","v":65.934000000000012},{"$f":"M873-P873","v":20.915999999999983},{"$f":"H873*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.109800000000007},{"$f":"Q873+R873","v":111.02579999999999},{"$f":"+S873+L873+K873","v":177.92580000000001},{"$f":"N873","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L873*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47909999999999997},{"$f":"(M873*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.65137499999999993},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G873:G874)","v":5.879999999999999},73.260000000000005,108.52000000000001,29.26,3.0199999999999996,64.359099999999998,87.501374999999996,130,null,{"$f":"H875*0.9","v":65.934000000000012},{"$f":"M875-P875","v":21.567374999999984},{"$f":"H875*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.109800000000007},{"$f":"R875+Q875","v":111.67717499999999},{"$f":"S875+L875+K875","v":179.056275},{"$f":"N875","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, schwerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.18,0.68,1.35,0.3,0.05,1.24,0.62,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 160 kW","",null,1.42,42.19,27.6,6.92,0.74,24.15,38.81,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 160 kW","",null,0.39,10.57,9.18,2.35,0.2,7.3,9.7200000000000006,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.43,0.11,0.03,0.59,0.24,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,5.43,9.16,2.2000000000000002,0.17,6.3,5,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.62,1.08,0.24,0.04,1.04,0.56999999999999995,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.69,0.16,0.03,0.77,0.48,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.47,null,null,null,null,16.989999999999998,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.19,0.79,3.69,1.05,0.17,2.42,0.73,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.78,0,42.75,13.17,0,0,19.329999999999998,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 160 kW","",null,0.57999999999999996,12.38,11.02,2.76,0.3,9.92,11.39,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 160 kW","",null,0.63,14.74,11.85,2.96,0.33,10.42,13.56,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G887:G940)","v":5.8899999999999988},{"$f":"SUM(H887:H940)","v":109.5},131.02000000000001,34.660000000000004,3.0299999999999994,68.66,120.19,130,null,{"$f":"H941*0.9","v":98.55},{"$f":"M941-P941","v":21.64},{"$f":"H941*Stammdatenblatt!$J$229","v":134.685},{"$f":"Q941+R941","v":156.32499999999999},{"$f":"+S941+L941+K941","v":228.01499999999999},{"$f":"N941","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L941*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.51495000000000002},{"$f":"(M941*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.90142500000000003},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G941:G942)","v":5.8899999999999988},109.5,131.02000000000001,34.660000000000004,3.0299999999999994,69.174949999999995,121.091425,130,null,{"$f":"H943*0.9","v":98.55},{"$f":"M943-P943","v":22.541425000000004},{"$f":"H943*Stammdatenblatt!$J$229","v":134.685},{"$f":"R943+Q943","v":157.22642500000001},{"$f":"S943+L943+K943","v":229.431375},{"$f":"N943","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.62,1.33,0.28999999999999998,0.05,0.63,0.56999999999999995,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.12,0.28000000000000003,7.0000000000000007E-2,0.01,0.21,0.11,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.3600000000000003,9.7899999999999991,2.35,0.11,5.18,4.01,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.07,0.23,0.04,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.69,0.15,0.03,0.46,0.52,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,15.38,null,null,null,null,14.15,115]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.09,0.6,3.1,0.89,0.11,1.86,0.55000000000000004,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.48,0,38.08,11.5,0,0,17.670000000000002,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G955:G1012)","v":3.69},{"$f":"SUM(H955:H1012)","v":66.800000000000026},115.91,31.06,1.9100000000000001,55.38000000000001,79.260000000000005,115,null,{"$f":"H1013*0.9","v":60.120000000000026},{"$f":"M1013-P1013","v":19.139999999999979},{"$f":"H1013*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.16400000000003},{"$f":"Q1013+R1013","v":101.304},{"$f":"+S1013+L1013+K1013","v":158.59400000000002},{"$f":"N1013","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1013*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.41535000000000011},{"$f":"(M1013*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.59445000000000003},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1013:G1014)","v":3.69},66.800000000000026,115.91,31.06,1.9100000000000001,55.795350000000013,79.85445,115,null,{"$f":"H1015*0.9","v":60.120000000000026},{"$f":"M1015-P1015","v":19.734449999999974},{"$f":"H1015*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.16400000000003},{"$f":"R1015+Q1015","v":101.89845},{"$f":"S1015+L1015+K1015","v":159.60380000000001},{"$f":"N1015","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, schwerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.62,1.33,0.28999999999999998,0.05,0.63,0.56999999999999995,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 225 kW","",null,0.94,41.68,26.51,6.73,0.48,21.26,38.340000000000003,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","8 m; 225 kW","",null,0.21,9.86,17.809999999999999,4.83,0.11,6.55,9.07,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.12,0.28000000000000003,7.0000000000000007E-2,0.01,0.21,0.11,0]
[1,"SEP","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.88,9.7899999999999991,2.35,0.11,5.18,4.49,0]
["","SEP","","Winterroggen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.07,0.23,0.04,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.69,0.15,0.03,0.46,0.52,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensität 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,15.38,null,null,null,null,14.15,115]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.09,0.6,3.1,0.89,0.11,1.86,0.55000000000000004,0]
[1,"AUG","","Roggen, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.48,0,38.08,11.5,0,0,17.670000000000002,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,8.91,7.65,2,0.19,8.33,8.1999999999999993,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 225 kW","",null,0.41,13.05,11.81,3,0.21,9.61,12.01,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1027:G1084)","v":3.6999999999999997},{"$f":"SUM(H1027:H1084)","v":98.97},129.78,34.39,1.9100000000000001,58.770000000000024,108.85000000000004,115,null,{"$f":"H1085*0.9","v":89.073000000000008},{"$f":"M1085-P1085","v":19.777000000000029},{"$f":"H1085*Stammdatenblatt!$J$229","v":121.73309999999999},{"$f":"Q1085+R1085","v":141.51010000000002},{"$f":"+S1085+L1085+K1085","v":202.19010000000006},{"$f":"N1085","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1085*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.44077500000000014},{"$f":"(M1085*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.81637500000000029},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1085:G1086)","v":3.6999999999999997},98.97,129.78,34.39,1.9100000000000001,59.210775000000027,109.66637500000003,115,null,{"$f":"H1087*0.9","v":89.073000000000008},{"$f":"M1087-P1087","v":20.593375000000023},{"$f":"H1087*Stammdatenblatt!$J$229","v":121.73309999999999},{"$f":"R1087+Q1087","v":142.32647500000002},{"$f":"S1087+L1087+K1087","v":203.44725000000003},{"$f":"N1087","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"50dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.37,7.12,1.89,0.21,6.96,4.0199999999999996,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.67,0.84,0.19,0.05,1,0.61,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Funigzid, Intensitätsstufe 1",1,"U","","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,17.100000000000001,null,null,null,null,15.73,130]
["","AUG","","Wintertriticale, Erntegut",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.52,2.12,0.61,0.09,1.6,0.48,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,27.73,8.5399999999999991,0,0,12.54,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1100:G1152)","v":7.5299999999999994},{"$f":"SUM(H1100:H1152)","v":56.930000000000007},80.110000000000014,21.279999999999994,3.58,66.800000000000011,65.03,130,null,{"$f":"H1153*0.9","v":51.237000000000009},{"$f":"M1153-P1153","v":13.792999999999992},{"$f":"H1153*Stammdatenblatt!$J$229","v":70.023900000000012},{"$f":"Q1153+R1153","v":83.816900000000004},{"$f":"+S1153+L1153+K1153","v":154.19690000000003},{"$f":"N1153","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1153*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.50100000000000011},{"$f":"(M1153*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.48772500000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1153:G1154)","v":7.5299999999999994},56.930000000000007,80.110000000000014,21.279999999999994,3.58,67.301000000000016,65.517724999999999,130,null,{"$f":"H1155*0.9","v":51.237000000000009},{"$f":"M1155-P1155","v":14.28072499999999},{"$f":"H1155*Stammdatenblatt!$J$229","v":70.023900000000012},{"$f":"R1155+Q1155","v":84.304625000000001},{"$f":"S1155+L1155+K1155","v":155.18562500000004},{"$f":"N1155","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.75,7.12,1.89,0.21,6.96,4.37,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.66,0.78,0.18,0.04,0.96,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Funigzid, Intensitätsstufe 2",1,"U","","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","",null,"","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,19.61,null,null,null,null,18.04,130]
["","AUG","","Wintertriticale, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.17,0.61,3.03,0.88,0.13,2.15,0.56000000000000005,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.76,0,41.59,12.81,0,0,18.809999999999999,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1167:G1219)","v":7.8799999999999981},{"$f":"SUM(H1167:H1219)","v":76.309999999999974},102.65000000000003,27.690000000000005,3.919999999999999,71.959999999999994,89.14,130,null,{"$f":"H1220*0.9","v":68.678999999999974},{"$f":"M1220-P1220","v":20.461000000000027},{"$f":"H1220*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.861299999999972},{"$f":"Q1220+R1220","v":114.3223},{"$f":"+S1220+L1220+K1220","v":190.20229999999998},{"$f":"N1220","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1220*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.53969999999999996},{"$f":"(M1220*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.66855000000000009},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1220:G1221)","v":7.8799999999999981},76.309999999999974,102.65000000000003,27.690000000000005,3.919999999999999,72.49969999999999,89.808549999999997,130,null,{"$f":"H1222*0.9","v":68.678999999999974},{"$f":"M1222-P1222","v":21.129550000000023},{"$f":"H1222*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.861299999999972},{"$f":"R1222+Q1222","v":114.99084999999999},{"$f":"S1222+L1222+K1222","v":191.41054999999997},{"$f":"N1222","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.75,7.12,1.89,0.21,6.96,4.37,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.67,0.84,0.19,0.05,1,0.61,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,22.55,null,null,null,null,20.75,130]
["","AUG","","Wintertriticale, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.23,0.81,4.05,1.17,0.17,2.87,0.75,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,1.01,0,55.46,17.079999999999998,0,0,25.08,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1234:G1294)","v":8.64},{"$f":"SUM(H1234:H1294)","v":81.119999999999976},121.71000000000004,33.130000000000003,4.1799999999999988,75.710000000000008,99.86,130,null,{"$f":"H1295*0.9","v":73.007999999999981},{"$f":"M1295-P1295","v":26.852000000000018},{"$f":"H1295*Stammdatenblatt!$J$229","v":99.777599999999964},{"$f":"Q1295+R1295","v":126.62959999999998},{"$f":"+S1295+L1295+K1295","v":206.5196},{"$f":"N1295","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1295*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.56782500000000002},{"$f":"(M1295*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.74895},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1295:G1296)","v":8.64},81.119999999999976,121.71000000000004,33.130000000000003,4.1799999999999988,76.277825000000007,100.60894999999999,130,null,{"$f":"H1297*0.9","v":73.007999999999981},{"$f":"M1297-P1297","v":27.600950000000012},{"$f":"H1297*Stammdatenblatt!$J$229","v":99.777599999999964},{"$f":"R1297+Q1297","v":127.37854999999998},{"$f":"S1297+L1297+K1297","v":207.83637499999998},{"$f":"N1297","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.18,0.68,1.35,0.3,0.05,1.24,0.62,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.45,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,5.0999999999999996,9.19,2.21,0.17,6.34,4.6900000000000004,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.61,1.02,0.23,0.04,0.99,0.56000000000000005,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.54,0.76,0.17,0.03,0.81,0.5,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Funigzid, Intensitätsstufe 2",1,"U","","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.47,null,null,null,null,16.989999999999998,130]
["","AUG","","Wintertriticale, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.19,0.79,3.69,1.05,0.17,2.42,0.73,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.76,0,41.59,12.81,0,0,18.809999999999999,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1309:G1364)","v":5.9799999999999986},{"$f":"SUM(H1309:H1364)","v":73.39},107.70000000000002,28.950000000000006,3.1899999999999995,63.99,86.449999999999989,130,null,{"$f":"H1365*0.9","v":66.051000000000002},{"$f":"M1365-P1365","v":20.398999999999987},{"$f":"H1365*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.2697},{"$f":"Q1365+R1365","v":110.66869999999999},{"$f":"+S1365+L1365+K1365","v":177.84869999999998},{"$f":"N1365","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1365*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47992499999999999},{"$f":"(M1365*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.64837499999999992},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1365:G1366)","v":5.9799999999999986},73.39,107.70000000000002,28.950000000000006,3.1899999999999995,64.469925000000003,87.09837499999999,130,null,{"$f":"H1367*0.9","v":66.051000000000002},{"$f":"M1367-P1367","v":21.047374999999988},{"$f":"H1367*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.2697},{"$f":"R1367+Q1367","v":111.31707499999999},{"$f":"S1367+L1367+K1367","v":178.97699999999998},{"$f":"N1367","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.18,0.68,1.35,0.3,0.05,1.24,0.62,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.45,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,5.0999999999999996,9.19,2.21,0.17,6.34,4.6900000000000004,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.62,1.08,0.24,0.04,1.04,0.56999999999999995,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.55000000000000004,0.82,0.19,0.04,0.85,0.51,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.51,0.63,0.15,0.03,0.72,0.47,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.76,null,null,null,null,19.100000000000001,130]
["","AUG","","Wintertriticale, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.25,1.05,4.92,1.4,0.23,3.23,0.97,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,1.01,0,55.46,17.079999999999998,0,0,25.08,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1379:G1442)","v":6.6099999999999985},{"$f":"SUM(H1379:H1442)","v":77.419999999999987},127.76000000000002,34.630000000000003,3.4499999999999993,67.38,96.449999999999989,130,null,{"$f":"H1443*0.9","v":69.677999999999997},{"$f":"M1443-P1443","v":26.771999999999991},{"$f":"H1443*Stammdatenblatt!$J$229","v":95.226599999999976},{"$f":"Q1443+R1443","v":121.99859999999997},{"$f":"+S1443+L1443+K1443","v":192.82859999999994},{"$f":"N1443","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1443*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.50534999999999997},{"$f":"(M1443*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.72337499999999988},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1443:G1444)","v":6.6099999999999985},77.419999999999987,127.76000000000002,34.630000000000003,3.4499999999999993,67.885349999999988,97.173374999999993,130,null,{"$f":"H1445*0.9","v":69.677999999999997},{"$f":"M1445-P1445","v":27.495374999999996},{"$f":"H1445*Stammdatenblatt!$J$229","v":95.226599999999976},{"$f":"R1445+Q1445","v":122.72197499999997},{"$f":"S1445+L1445+K1445","v":194.05732499999993},{"$f":"N1445","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.62,1.33,0.28999999999999998,0.05,0.63,0.56999999999999995,0]
["","","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.3,0.08,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.41,9.82,2.36,0.11,5.21,4.0599999999999996,0]
["","","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.03,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.01,0.22,0.04,0.54,0.55000000000000004,0]
["","","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.57999999999999996,0.75,0.17,0.04,0.47,0.53,0]
["","","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","","","Funigzid, Intensitätsstufe 2",1,"U","","","","","","","",""]
["","","","Wachstumsregler, Intensitätstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,15.38,null,null,null,null,14.15,115]
["","","","Wintertriticale, Erntegut",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.09,0.6,3.1,0.89,0.11,1.86,0.55000000000000004,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.47,0,37.049999999999997,11.19,0,0,17.190000000000001,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1457:G1516)","v":3.7699999999999996},{"$f":"SUM(H1457:H1516)","v":66.890000000000029},115.05,30.8,1.9900000000000004,55.440000000000012,78.870000000000019,115,null,{"$f":"H1517*0.9","v":60.201000000000029},{"$f":"M1517-P1517","v":18.66899999999999},{"$f":"H1517*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.274700000000038},{"$f":"Q1517+R1517","v":100.94370000000004},{"$f":"+S1517+L1517+K1517","v":158.37370000000004},{"$f":"N1517","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1517*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.41580000000000011},{"$f":"(M1517*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.59152500000000019},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1517:G1518)","v":3.7699999999999996},66.890000000000029,115.05,30.8,1.9900000000000004,55.855800000000009,79.461525000000023,115,null,{"$f":"H1519*0.9","v":60.201000000000029},{"$f":"M1519-P1519","v":19.260524999999994},{"$f":"H1519*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.274700000000038},{"$f":"R1519+Q1519","v":101.53522500000003},{"$f":"S1519+L1519+K1519","v":159.38102500000005},{"$f":"N1519","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.62,1.33,0.28999999999999998,0.05,0.63,0.56999999999999995,0]
["","","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.3,0.08,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"OKT","","Säen von Roggen, Triticale mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.41,9.82,2.36,0.11,5.21,4.0599999999999996,0]
["","","","Wintertriticale, Z-Saatgut",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.07,0.23,0.04,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.57999999999999996,0.81,0.18,0.04,0.5,0.53,0]
["","","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.62,0.14000000000000001,0.03,0.44,0.52,0]
["","","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","","","Funigzid, Intensitätsstufe 3",0.5,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Mähdrescher, 9500 l, 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,17.63,null,null,null,null,16.22,115]
["","","","Wintertriticale, Erntegut",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.13,0.79,4.1399999999999997,1.19,0.15,2.48,0.73,0]
[1,"AUG","","Triticale, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.63,0,49.41,14.92,0,0,22.92,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1531:G1600)","v":4.17},{"$f":"SUM(H1531:H1600)","v":70.830000000000027},133.47999999999999,35.870000000000005,2.2100000000000004,58.110000000000014,88.230000000000018,115,null,{"$f":"H1601*0.9","v":63.747000000000028},{"$f":"M1601-P1601","v":24.48299999999999},{"$f":"H1601*Stammdatenblatt!$J$229","v":87.120900000000034},{"$f":"Q1601+R1601","v":111.60390000000002},{"$f":"+S1601+L1601+K1601","v":171.92390000000003},{"$f":"N1601","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1601*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.43582500000000013},{"$f":"(M1601*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.66172500000000012},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1601:G1602)","v":4.17},70.830000000000027,133.47999999999999,35.870000000000005,2.2100000000000004,58.545825000000015,88.891725000000022,115,null,{"$f":"H1603*0.9","v":63.747000000000028},{"$f":"M1603-P1603","v":25.144724999999994},{"$f":"H1603*Stammdatenblatt!$J$229","v":87.120900000000034},{"$f":"R1603+Q1603","v":112.26562500000003},{"$f":"S1603+L1603+K1603","v":173.02145000000004},{"$f":"N1603","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"50 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.76,1.23,0.28000000000000003,0.06,1.26,0.7,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",280,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.3600000000000003,7.13,1.89,0.21,6.96,4.01,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.2,0.75,1.18,0.26,0.06,1.22,0.7,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.16,0.65,0.72,0.17,0.04,0.93,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensität 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,18.420000000000002,null,null,null,null,16.95,130]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",5.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.16,0.56000000000000005,2.78,0.8,0.12,1.98,0.51,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.84,0,46.25,14.25,0,0,19.02,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1616:G1670)","v":8.1},{"$f":"SUM(H1616:H1670)","v":59.310000000000009},102.79000000000002,27.98,3.4699999999999998,69.59999999999998,73.72,130,null,{"$f":"H1671*0.9","v":53.379000000000012},{"$f":"M1671-P1671","v":20.340999999999987},{"$f":"H1671*Stammdatenblatt!$J$229","v":72.951300000000018},{"$f":"Q1671+R1671","v":93.292300000000012},{"$f":"+S1671+L1671+K1671","v":166.36229999999998},{"$f":"N1671","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1671*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.52199999999999991},{"$f":"(M1671*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.55289999999999995},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1671:G1672)","v":8.1},59.310000000000009,102.79000000000002,27.98,3.4699999999999998,70.121999999999986,74.272899999999993,130,null,{"$f":"H1673*0.9","v":53.379000000000012},{"$f":"M1673-P1673","v":20.893899999999981},{"$f":"H1673*Stammdatenblatt!$J$229","v":72.951300000000018},{"$f":"R1673+Q1673","v":93.845200000000006},{"$f":"S1673+L1673+K1673","v":167.43719999999999},{"$f":"N1673","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.79,1.4,0.31,0.06,1.37,0.73,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",340,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.74,7.13,1.89,0.21,6.96,4.3600000000000003,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.16,0.65,0.72,0.17,0.04,0.93,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,20.239999999999998,null,null,null,null,18.62,130]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.2,0.71,3.54,1.02,0.15,2.5099999999999998,0.65,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,1.07,0,58.87,18.13,0,0,24.21,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1685:G1739)","v":8.42},{"$f":"SUM(H1685:H1739)","v":77.989999999999981},123.70000000000002,33.880000000000003,3.7899999999999996,74.569999999999993,96.089999999999989,130,null,{"$f":"H1740*0.9","v":70.190999999999988},{"$f":"M1740-P1740","v":25.899000000000001},{"$f":"H1740*Stammdatenblatt!$J$229","v":95.927699999999973},{"$f":"Q1740+R1740","v":121.82669999999997},{"$f":"+S1740+L1740+K1740","v":200.18669999999995},{"$f":"N1740","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1740*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.55927499999999997},{"$f":"(M1740*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.72067499999999995},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1740:G1741)","v":8.42},77.989999999999981,123.70000000000002,33.880000000000003,3.7899999999999996,75.129274999999993,96.810674999999989,130,null,{"$f":"H1742*0.9","v":70.190999999999988},{"$f":"M1742-P1742","v":26.619675000000001},{"$f":"H1742*Stammdatenblatt!$J$229","v":95.927699999999973},{"$f":"R1742+Q1742","v":122.54737499999997},{"$f":"S1742+L1742+K1742","v":201.46664999999996},{"$f":"N1742","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.8,1.46,0.32,0.06,1.4,0.74,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.74,7.13,1.89,0.21,6.96,4.3600000000000003,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.16,0.65,0.72,0.17,0.04,0.93,0.6,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensität 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,21.65,null,null,null,null,19.920000000000002,130]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.23,0.81,4.05,1.17,0.17,2.87,0.75,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,1.23,0,67.28,20.72,0,0,27.67,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1754:G1815)","v":8.91},{"$f":"SUM(H1754:H1815)","v":80.269999999999982},133.9,36.840000000000003,4.18,75.929999999999993,101.69000000000001,130,null,{"$f":"H1816*0.9","v":72.242999999999981},{"$f":"M1816-P1816","v":29.447000000000031},{"$f":"H1816*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.732099999999974},{"$f":"Q1816+R1816","v":128.17910000000001},{"$f":"+S1816+L1816+K1816","v":208.28910000000002},{"$f":"N1816","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1816*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.56947499999999995},{"$f":"(M1816*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.7626750000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1816:G1817)","v":8.91},80.269999999999982,133.9,36.840000000000003,4.18,76.49947499999999,102.45267500000001,130,null,{"$f":"H1818*0.9","v":72.242999999999981},{"$f":"M1818-P1818","v":30.209675000000033},{"$f":"H1818*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.732099999999974},{"$f":"R1818+Q1818","v":128.94177500000001},{"$f":"S1818+L1818+K1818","v":209.62125},{"$f":"N1818","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.2,0.71,1.48,0.33,0.05,1.33,0.65,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",340,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.44,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.09,9.19,2.21,0.17,6.34,4.68,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.69,0.16,0.03,0.77,0.48,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.89,null,null,null,null,17.38,130]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,0.92,4.3,1.23,0.2,2.83,0.85,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,1.07,0,58.87,18.13,0,0,24.21,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1830:G1887)","v":6.47},{"$f":"SUM(H1830:H1887)","v":74.900000000000006},129.97999999999999,35.399999999999991,3.2199999999999998,66.45,93.259999999999991,130,null,{"$f":"H1888*0.9","v":67.410000000000011},{"$f":"M1888-P1888","v":25.84999999999998},{"$f":"H1888*Stammdatenblatt!$J$229","v":92.12700000000001},{"$f":"Q1888+R1888","v":117.97699999999999},{"$f":"+S1888+L1888+K1888","v":187.64699999999999},{"$f":"N1888","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1888*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.49837500000000007},{"$f":"(M1888*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.69944999999999991},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1888:G1889)","v":6.47},74.900000000000006,129.97999999999999,35.399999999999991,3.2199999999999998,66.948374999999999,93.95944999999999,130,null,{"$f":"H1890*0.9","v":67.410000000000011},{"$f":"M1890-P1890","v":26.549449999999979},{"$f":"H1890*Stammdatenblatt!$J$229","v":92.12700000000001},{"$f":"R1890+Q1890","v":118.67644999999999},{"$f":"S1890+L1890+K1890","v":188.84482499999999},{"$f":"N1890","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.2,0.72,1.55,0.35,0.06,1.37,0.66,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.44,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.09,9.19,2.21,0.17,6.34,4.68,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.69,0.16,0.03,0.77,0.48,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensität 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.51,0.63,0.15,0.03,0.72,0.47,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.18,null,null,null,null,18.559999999999999,130]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.25,1.05,4.92,1.4,0.23,3.23,0.97,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,1.23,0,67.28,20.72,0,0,27.67,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1902:G1966)","v":6.8999999999999986},{"$f":"SUM(H1902:H1966)","v":76.900000000000006},140.00000000000003,38.359999999999992,3.4599999999999995,67.66,98.559999999999988,130,null,{"$f":"H1967*0.9","v":69.210000000000008},{"$f":"M1967-P1967","v":29.34999999999998},{"$f":"H1967*Stammdatenblatt!$J$229","v":94.587000000000003},{"$f":"Q1967+R1967","v":123.93699999999998},{"$f":"+S1967+L1967+K1967","v":195.05699999999999},{"$f":"N1967","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L1967*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.50744999999999996},{"$f":"(M1967*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.73919999999999986},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1967:G1968)","v":6.8999999999999986},76.900000000000006,140.00000000000003,38.359999999999992,3.4599999999999995,68.167450000000002,99.299199999999985,130,null,{"$f":"H1969*0.9","v":69.210000000000008},{"$f":"M1969-P1969","v":30.089199999999977},{"$f":"H1969*Stammdatenblatt!$J$229","v":94.587000000000003},{"$f":"R1969+Q1969","v":124.67619999999998},{"$f":"S1969+L1969+K1969","v":196.30364999999998},{"$f":"N1969","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.64,1.46,0.32,0.05,0.67,0.59,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",340,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.3899999999999997,9.82,2.36,0.11,5.21,4.04,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.63,1.4,0.3,0.05,0.64,0.57999999999999996,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.69,0.15,0.03,0.46,0.52,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,16.29,null,null,null,null,14.99,115]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.11,0.69,3.62,1.04,0.13,2.17,0.63,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 66 t/h","",null,0.67,0,52.44,15.84,0,0,22.03,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1981:G2044)","v":4.0599999999999996},{"$f":"SUM(H1981:H2044)","v":68.820000000000022},135.55000000000001,36.540000000000006,2.0900000000000003,57.410000000000018,85.490000000000023,115,null,{"$f":"H2045*0.9","v":61.938000000000024},{"$f":"M2045-P2045","v":23.552},{"$f":"H2045*Stammdatenblatt!$J$229","v":84.64860000000003},{"$f":"Q2045+R2045","v":108.20060000000004},{"$f":"+S2045+L2045+K2045","v":167.70060000000007},{"$f":"N2045","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2045*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.4305750000000001},{"$f":"(M2045*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.64117500000000016},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2045:G2046)","v":4.0599999999999996},68.820000000000022,135.55000000000001,36.540000000000006,2.0900000000000003,57.840575000000015,86.131175000000027,115,null,{"$f":"H2047*0.9","v":61.938000000000024},{"$f":"M2047-P2047","v":24.193175000000004},{"$f":"H2047*Stammdatenblatt!$J$229","v":84.64860000000003},{"$f":"R2047+Q2047","v":108.84177500000004},{"$f":"S2047+L2047+K2047","v":168.77235000000005},{"$f":"N2047","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"90 dt/ha"]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.06,0.01,0,0.03,0.04,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.64,1.53,0.33,0.05,0.68,0.59,0]
["","SEP","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"SEP","","Säen von Gerste mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.3899999999999997,9.82,2.36,0.11,5.21,4.04,0]
["","SEP","","Gerste, Wintergerste, Z-Saatgut",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.63,1.4,0.3,0.05,0.64,0.57999999999999996,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.69,0.15,0.03,0.46,0.52,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler, Intensität 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MAI","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.06,0.56999999999999995,0.62,0.14000000000000001,0.03,0.44,0.52,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,17.29,null,null,null,null,15.91,115]
["","JUL","","Wintergerste, Futterware, Ernteprodukt",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.13,0.79,4.1399999999999997,1.19,0.15,2.48,0.73,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 66 t/h","",null,0.76,0,59.93,18.100000000000001,0,0,25.18,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2059:G2129)","v":4.32},{"$f":"SUM(H2059:H2129)","v":70.520000000000024},144.39999999999998,39.110000000000007,2.21,58.210000000000015,90.210000000000022,115,null,{"$f":"H2130*0.9","v":63.468000000000025},{"$f":"M2130-P2130","v":26.741999999999997},{"$f":"H2130*Stammdatenblatt!$J$229","v":86.739600000000024},{"$f":"Q2130+R2130","v":113.48160000000001},{"$f":"+S2130+L2130+K2130","v":173.90160000000003},{"$f":"N2130","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2130*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.43657500000000016},{"$f":"(M2130*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.67657500000000015},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2130:G2131)","v":4.32},70.520000000000024,144.39999999999998,39.110000000000007,2.21,58.646575000000013,90.886575000000022,115,null,{"$f":"H2132*0.9","v":63.468000000000025},{"$f":"M2132-P2132","v":27.418574999999997},{"$f":"H2132*Stammdatenblatt!$J$229","v":86.739600000000024},{"$f":"R2132+Q2132","v":114.15817500000003},{"$f":"S2132+L2132+K2132","v":175.01475000000005},{"$f":"N2132","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.3600000000000003,7.13,1.89,0.21,6.96,4.01,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,16.62,null,null,null,null,15.29,130]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.52,2.12,0.61,0.09,1.6,0.48,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.61,0,33.64,10.36,0,0,13.84,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2145:G2189)","v":7.22},{"$f":"SUM(H2145:H2189)","v":55.61},84.480000000000018,22.869999999999997,2.88,65.849999999999994,65.070000000000007,130,null,{"$f":"H2190*0.9","v":50.048999999999999},{"$f":"M2190-P2190","v":15.021000000000008},{"$f":"H2190*Stammdatenblatt!$J$229","v":68.400300000000001},{"$f":"Q2190+R2190","v":83.421300000000002},{"$f":"+S2190+L2190+K2190","v":152.15129999999999},{"$f":"N2190","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2190*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.49387499999999995},{"$f":"(M2190*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.4880250000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2190:G2191)","v":7.22},55.61,84.480000000000018,22.869999999999997,2.88,66.343874999999997,65.558025000000001,130,null,{"$f":"H2192*0.9","v":50.048999999999999},{"$f":"M2192-P2192","v":15.509025000000001},{"$f":"H2192*Stammdatenblatt!$J$229","v":68.400300000000001},{"$f":"R2192+Q2192","v":83.909324999999995},{"$f":"S2192+L2192+K2192","v":153.13319999999999},{"$f":"N2192","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.74,7.13,1.89,0.21,6.96,4.3600000000000003,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",310,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,19.07,null,null,null,null,17.54,130]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.17,0.61,3.03,0.88,0.13,2.15,0.56000000000000005,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.92,0,50.46,15.54,0,0,20.75,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2204:G2250)","v":7.6599999999999993},{"$f":"SUM(H2204:H2250)","v":74.919999999999987},110.10000000000002,30.190000000000005,3.2299999999999995,71.059999999999988,89.77,130,null,{"$f":"H2251*0.9","v":67.427999999999997},{"$f":"M2251-P2251","v":22.341999999999999},{"$f":"H2251*Stammdatenblatt!$J$229","v":92.151599999999988},{"$f":"Q2251+R2251","v":114.49359999999999},{"$f":"+S2251+L2251+K2251","v":188.78359999999995},{"$f":"N2251","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2251*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.53294999999999992},{"$f":"(M2251*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.67327499999999996},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2251:G2252)","v":7.6599999999999993},74.919999999999987,110.10000000000002,30.190000000000005,3.2299999999999995,71.592949999999988,90.443275,130,null,{"$f":"H2253*0.9","v":67.427999999999997},{"$f":"M2253-P2253","v":23.015275000000003},{"$f":"H2253*Stammdatenblatt!$J$229","v":92.151599999999988},{"$f":"R2253+Q2253","v":115.16687499999999},{"$f":"S2253+L2253+K2253","v":189.98982499999997},{"$f":"N2253","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.61,1.02,0.23,0.04,0.99,0.56000000000000005,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.42,15.19,14.46,3.77,0.47,21.18,13.97,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.39,3.99,5.6,1.49,0.13,6.5,3.67,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.44,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,4.72,9.19,2.21,0.17,6.34,4.34,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.61,1.02,0.23,0.04,0.99,0.56000000000000005,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,15.36,null,null,null,null,14.13,130]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.13,0.53,2.46,0.7,0.12,1.61,0.49,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.61,0,33.64,10.36,0,0,13.84,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.3899999999999997,5.18,1.36,0.15,8.44,4.04,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.63,5.31,5.42,1.41,0.16,8.7799999999999994,4.8899999999999997,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2265:G2312)","v":5.379999999999999},{"$f":"SUM(H2265:H2312)","v":53.769999999999996},90.350000000000009,24.28,2.11,59.9,63.42,130,null,{"$f":"H2313*0.9","v":48.393000000000001},{"$f":"M2313-P2313","v":15.027000000000001},{"$f":"H2313*Stammdatenblatt!$J$229","v":66.13709999999999},{"$f":"Q2313+R2313","v":81.164099999999991},{"$f":"+S2313+L2313+K2313","v":143.17410000000001},{"$f":"N2313","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2313*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.44924999999999998},{"$f":"(M2313*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47564999999999996},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2313:G2314)","v":5.379999999999999},53.769999999999996,90.350000000000009,24.28,2.11,60.349249999999998,63.895650000000003,130,null,{"$f":"H2315*0.9","v":48.393000000000001},{"$f":"M2315-P2315","v":15.502650000000003},{"$f":"H2315*Stammdatenblatt!$J$229","v":66.13709999999999},{"$f":"R2315+Q2315","v":81.639749999999992},{"$f":"S2315+L2315+K2315","v":144.09899999999999},{"$f":"N2315","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.44,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.09,9.19,2.21,0.17,6.34,4.68,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",310,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.829999999999998,null,null,null,null,16.41,130]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.19,0.79,3.69,1.05,0.17,2.42,0.73,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.92,0,50.46,15.54,0,0,20.75,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2327:G2376)","v":5.85},{"$f":"SUM(H2327:H2376)","v":72.16},115.73,31.550000000000004,2.8299999999999996,63.4,87.269999999999982,130,null,{"$f":"H2377*0.9","v":64.944000000000003},{"$f":"M2377-P2377","v":22.325999999999979},{"$f":"H2377*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.756799999999998},{"$f":"Q2377+R2377","v":111.08279999999998},{"$f":"+S2377+L2377+K2377","v":177.31279999999998},{"$f":"N2377","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2377*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47549999999999998},{"$f":"(M2377*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.65452499999999991},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2377:G2378)","v":5.85},72.16,115.73,31.550000000000004,2.8299999999999996,63.875499999999995,87.924524999999988,130,null,{"$f":"H2379*0.9","v":64.944000000000003},{"$f":"M2379-P2379","v":22.980524999999986},{"$f":"H2379*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.756799999999998},{"$f":"R2379+Q2379","v":111.73732499999998},{"$f":"S2379+L2379+K2379","v":178.442825},{"$f":"N2379","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.03,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.01,0.22,0.04,0.54,0.55000000000000004,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,0.93,14.81,15.58,4.1100000000000003,0.48,18.48,13.63,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 83 kW","",null,0.21,4.03,15.39,4.25,0.11,5.93,3.71,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,3.98,9.82,2.36,0.11,5.21,3.66,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.03,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.01,0.22,0.04,0.54,0.55000000000000004,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"JUN","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,12.72,null,null,null,null,11.7,115]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.06,0.4,2.0699999999999998,0.59,7.0000000000000007E-2,1.24,0.37,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 66 t/h","",null,0.38,0,29.97,9.0500000000000007,0,0,12.59,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 67 kW","",null,0.36,3.77,5.98,1.6,0.12,7.86,3.47,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 67 kW","",null,0.41,4.29,6.22,1.66,0.14000000000000001,8.17,3.95,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2391:G2442)","v":3.4},{"$f":"SUM(H2391:H2442)","v":47.980000000000018},98.83,26.470000000000006,1.6200000000000006,52.290000000000006,56.87,115,null,{"$f":"H2443*0.9","v":43.182000000000016},{"$f":"M2443-P2443","v":13.687999999999981},{"$f":"H2443*Stammdatenblatt!$J$229","v":59.015400000000021},{"$f":"Q2443+R2443","v":72.703400000000002},{"$f":"+S2443+L2443+K2443","v":126.61340000000001},{"$f":"N2443","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2443*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.392175},{"$f":"(M2443*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.42652499999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2443:G2444)","v":3.4},47.980000000000018,98.83,26.470000000000006,1.6200000000000006,52.682175000000008,57.296524999999995,115,null,{"$f":"H2445*0.9","v":43.182000000000016},{"$f":"M2445-P2445","v":14.114524999999979},{"$f":"H2445*Stammdatenblatt!$J$229","v":59.015400000000021},{"$f":"R2445+Q2445","v":73.129925},{"$f":"S2445+L2445+K2445","v":127.43210000000002},{"$f":"N2445","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.63,1.4,0.3,0.05,0.64,0.57999999999999996,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen von Gerste mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.3899999999999997,9.82,2.36,0.11,5.21,4.04,0]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Z-Saatgut, lose",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gerste, Sommergerste, Braugerste, Nachbau-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.63,1.4,0.3,0.05,0.64,0.57999999999999996,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",310,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Wachstumsregler, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"JUN","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Gerste","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,15.07,null,null,null,null,13.86,115]
["","JUL","","Sommergerste, Braugerste",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.09,0.6,3.1,0.89,0.11,1.86,0.55000000000000004,0]
[1,"JUL","","Gerste, Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 66 t/h","",null,0.56999999999999995,0,44.95,13.57,0,0,18.89,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2457:G2510)","v":3.6399999999999997},{"$f":"SUM(H2457:H2510)","v":65.970000000000013},122.4,33.06,1.8200000000000003,55.030000000000008,79.720000000000013,115,null,{"$f":"H2511*0.9","v":59.373000000000012},{"$f":"M2511-P2511","v":20.347000000000001},{"$f":"H2511*Stammdatenblatt!$J$229","v":81.143100000000018},{"$f":"Q2511+R2511","v":101.49010000000001},{"$f":"+S2511+L2511+K2511","v":158.34010000000001},{"$f":"N2511","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2511*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.41272500000000006},{"$f":"(M2511*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5979000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2511:G2512)","v":3.6399999999999997},65.970000000000013,122.4,33.06,1.8200000000000003,55.44272500000001,80.317900000000009,115,null,{"$f":"H2513*0.9","v":59.373000000000012},{"$f":"M2513-P2513","v":20.944899999999997},{"$f":"H2513*Stammdatenblatt!$J$229","v":81.143100000000018},{"$f":"R2513+Q2513","v":102.08800000000002},{"$f":"S2513+L2513+K2513","v":159.35072500000001},{"$f":"N2513","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.34,7.15,1.89,0.21,7,4,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,15.36,null,null,null,null,14.13,130]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.14000000000000001,0.52,1.7,0.48,0.08,1.38,0.48,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.62,0,34.200000000000003,10.53,0,0,15.47,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2526:G2565)","v":6.9299999999999988},{"$f":"SUM(H2526:H2565)","v":53.28},81.04000000000002,22.139999999999993,2.7,63.430000000000007,64.56,130,null,{"$f":"H2566*0.9","v":47.952000000000005},{"$f":"M2566-P2566","v":16.607999999999997},{"$f":"H2566*Stammdatenblatt!$J$229","v":65.534400000000005},{"$f":"Q2566+R2566","v":82.142400000000009},{"$f":"+S2566+L2566+K2566","v":148.2724},{"$f":"N2566","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2566*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47572500000000006},{"$f":"(M2566*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.48420000000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2566:G2567)","v":6.9299999999999988},53.28,81.04000000000002,22.139999999999993,2.7,63.905725000000004,65.044200000000004,130,null,{"$f":"H2568*0.9","v":47.952000000000005},{"$f":"M2568-P2568","v":17.092199999999998},{"$f":"H2568*Stammdatenblatt!$J$229","v":65.534400000000005},{"$f":"R2568+Q2568","v":82.626599999999996},{"$f":"S2568+L2568+K2568","v":149.232325},{"$f":"N2568","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.76,1.23,0.28000000000000003,0.06,1.26,0.7,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",280,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.72,7.15,1.89,0.21,7,4.34,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.2,0.75,1.18,0.26,0.06,1.22,0.7,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Hafer Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,17.34,null,null,null,null,15.96,130]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.53,2.34,0.67,0.1,1.72,0.49,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.94,0,51.3,15.8,0,0,23.2,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2580:G2623)","v":7.63},{"$f":"SUM(H2580:H2623)","v":73.039999999999992},109.96000000000002,30.18,3.1999999999999993,70.489999999999995,90.509999999999991,130,null,{"$f":"H2624*0.9","v":65.73599999999999},{"$f":"M2624-P2624","v":24.774000000000001},{"$f":"H2624*Stammdatenblatt!$J$229","v":89.839199999999991},{"$f":"Q2624+R2624","v":114.61319999999999},{"$f":"+S2624+L2624+K2624","v":188.30319999999998},{"$f":"N2624","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2624*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5286749999999999},{"$f":"(M2624*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.6788249999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2624:G2625)","v":7.63},73.039999999999992,109.96000000000002,30.18,3.1999999999999993,71.018675000000002,91.188824999999994,130,null,{"$f":"H2626*0.9","v":65.73599999999999},{"$f":"M2626-P2626","v":25.452825000000004},{"$f":"H2626*Stammdatenblatt!$J$229","v":89.839199999999991},{"$f":"R2626+Q2626","v":115.292025},{"$f":"S2626+L2626+K2626","v":189.51069999999999},{"$f":"N2626","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.42,15.19,14.46,3.77,0.47,21.18,13.97,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.39,3.99,5.6,1.49,0.13,6.5,3.67,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",130,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.43,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,4.7,9.2200000000000006,2.21,0.17,6.37,4.32,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,14.12,null,null,null,null,12.99,130]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.09,0.4,1.84,0.53,0.09,1.21,0.37,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.62,0,34.200000000000003,10.53,0,0,15.47,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.3899999999999997,5.18,1.36,0.15,8.44,4.04,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.63,5.31,5.42,1.41,0.16,8.7799999999999994,4.8899999999999997,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2638:G2680)","v":5.1199999999999992},{"$f":"SUM(H2638:H2680)","v":51.36},85.820000000000007,23.34,1.92,57.55,62.82,130,null,{"$f":"H2681*0.9","v":46.224000000000004},{"$f":"M2681-P2681","v":16.595999999999997},{"$f":"H2681*Stammdatenblatt!$J$229","v":63.172799999999995},{"$f":"Q2681+R2681","v":79.768799999999999},{"$f":"+S2681+L2681+K2681","v":139.2388},{"$f":"N2681","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2681*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.43162499999999993},{"$f":"(M2681*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47115000000000007},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2681:G2682)","v":5.1199999999999992},51.36,85.820000000000007,23.34,1.92,57.981624999999994,63.291150000000002,130,null,{"$f":"H2683*0.9","v":46.224000000000004},{"$f":"M2683-P2683","v":17.067149999999998},{"$f":"H2683*Stammdatenblatt!$J$229","v":63.172799999999995},{"$f":"R2683+Q2683","v":80.239949999999993},{"$f":"S2683+L2683+K2683","v":140.14157499999996},{"$f":"N2683","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.18,0.67,1.28,0.28999999999999998,0.05,1.18,0.61,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",280,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",130,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.25,0.43,0.11,0.03,0.6,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.07,9.2200000000000006,2.21,0.17,6.37,4.66,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.17,0.65,1.22,0.27,0.05,1.1399999999999999,0.6,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Hafer Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.12,null,null,null,null,14.83,130]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.14000000000000001,0.59,2.77,0.79,0.13,1.82,0.54,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.94,0,51.3,15.8,0,0,23.2,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2695:G2741)","v":5.77},{"$f":"SUM(H2695:H2741)","v":70.160000000000011},115.31000000000002,31.470000000000002,2.7899999999999996,62.580000000000005,87.859999999999985,130,null,{"$f":"H2742*0.9","v":63.144000000000013},{"$f":"M2742-P2742","v":24.715999999999973},{"$f":"H2742*Stammdatenblatt!$J$229","v":86.296800000000019},{"$f":"Q2742+R2742","v":111.0128},{"$f":"+S2742+L2742+K2742","v":176.3828},{"$f":"N2742","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!E235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2742*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.4693500000000001},{"$f":"(M2742*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.65894999999999981},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2742:G2743)","v":5.77},70.160000000000011,115.31000000000002,31.470000000000002,2.7899999999999996,63.049350000000004,88.51894999999999,130,null,{"$f":"H2744*0.9","v":63.144000000000013},{"$f":"M2744-P2744","v":25.374949999999977},{"$f":"H2744*Stammdatenblatt!$J$229","v":86.296800000000019},{"$f":"R2744+Q2744","v":111.67175},{"$f":"S2744+L2744+K2744","v":177.5111},{"$f":"N2744","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.59,0.88,0.19,0.04,0.51,0.54,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,0.93,14.81,15.58,4.1100000000000003,0.48,18.48,13.63,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 83 kW","",null,0.21,4.03,15.39,4.25,0.11,5.93,3.71,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",130,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m: 67 kW","",null,0.35,3.96,9.84,2.36,0.11,5.24,3.64,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.59,0.88,0.19,0.04,0.51,0.54,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,11.51,null,null,null,null,10.59,115]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.05,0.3,1.55,0.45,0.06,0.93,0.28000000000000003,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.39,0,30.47,9.1999999999999993,0,0,14.13,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 67 kW","",null,0.36,3.77,5.98,1.6,0.12,7.86,3.47,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 67 kW","",null,0.41,4.29,6.22,1.66,0.14000000000000001,8.17,3.95,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2756:G2800)","v":3.27},{"$f":"SUM(H2756:H2800)","v":45.690000000000005},94.32,25.54,1.4600000000000004,50.370000000000005,56.300000000000011,115,null,{"$f":"H2801*0.9","v":41.121000000000002},{"$f":"M2801-P2801","v":15.179000000000009},{"$f":"H2801*Stammdatenblatt!$J$229","v":56.198700000000002},{"$f":"Q2801+R2801","v":71.377700000000004},{"$f":"+S2801+L2801+K2801","v":123.2077},{"$f":"N2801","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2801*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.37777500000000003},{"$f":"(M2801*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.42225000000000007},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2801:G2802)","v":3.27},45.690000000000005,94.32,25.54,1.4600000000000004,50.747775000000004,56.72225000000001,115,null,{"$f":"H2803*0.9","v":41.121000000000002},{"$f":"M2803-P2803","v":15.601250000000007},{"$f":"H2803*Stammdatenblatt!$J$229","v":56.198700000000002},{"$f":"R2803+Q2803","v":71.79995000000001},{"$f":"S2803+L2803+K2803","v":124.00772500000001},{"$f":"N2803","v":115}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.62,1.27,0.27,0.05,0.61,0.56999999999999995,0]
["","OKT","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",280,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",130,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.01,0,0,0,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.28999999999999998,7.0000000000000007E-2,0.01,0.22,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen von Hafer, Dinkel mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m: 67 kW","",null,0.35,4.3499999999999996,9.84,2.36,0.11,5.24,4.01,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut",130,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.61,1.2,0.26,0.04,0.6,0.56000000000000005,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Hafer Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Hafer, Dinkel","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,13.41,null,null,null,null,12.34,115]
["","JUL","","Hafer, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.45,2.33,0.67,0.08,1.4,0.42,0]
[1,"JUL","","Hafer, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.57999999999999996,0,45.7,13.8,0,0,21.2,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2815:G2865)","v":3.63},{"$f":"SUM(H2815:H2865)","v":64.070000000000007},122.05,33,1.78,54.52000000000001,80.300000000000011,115,null,{"$f":"H2866*0.9","v":57.663000000000011},{"$f":"M2866-P2866","v":22.637},{"$f":"H2866*Stammdatenblatt!$J$229","v":78.806100000000015},{"$f":"Q2866+R2866","v":101.44310000000002},{"$f":"+S2866+L2866+K2866","v":157.74310000000003},{"$f":"N2866","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2866*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.4089000000000001},{"$f":"(M2866*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.60225000000000006},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2866:G2867)","v":3.63},64.070000000000007,122.05,33,1.78,54.928900000000013,80.902250000000009,115,null,{"$f":"H2868*0.9","v":57.663000000000011},{"$f":"M2868-P2868","v":23.239249999999998},{"$f":"H2868*Stammdatenblatt!$J$229","v":78.806100000000015},{"$f":"R2868+Q2868","v":102.04535000000001},{"$f":"S2868+L2868+K2868","v":158.75425000000004},{"$f":"N2868","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.8,1.46,0.32,0.06,1.4,0.74,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.79,4.6500000000000004,7.03,1.87,0.2,6.82,4.28,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.74,1.1200000000000001,0.25,0.05,1.19,0.68,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l; 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,22.83,null,null,null,null,21.01,150]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.14000000000000001,0.52,1.91,0.54,0.08,1.49,0.48,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.45,0,24.43,7.52,0,0,29.05,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2881:G2936)","v":7.7099999999999991},{"$f":"SUM(H2881:H2936)","v":80.339999999999975},87.660000000000011,22.790000000000003,3.7099999999999991,73.47999999999999,103.09,150,null,{"$f":"H2937*0.9","v":72.305999999999983},{"$f":"M2937-P2937","v":30.78400000000002},{"$f":"H2937*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.818199999999962},{"$f":"Q2937+R2937","v":129.60219999999998},{"$f":"+S2937+L2937+K2937","v":206.79219999999998},{"$f":"N2937","v":150}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L2937*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.55109999999999992},{"$f":"(M2937*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.77317499999999995},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2937:G2938)","v":7.7099999999999991},80.339999999999975,87.660000000000011,22.790000000000003,3.7099999999999991,74.031099999999995,103.863175,150,null,{"$f":"H2939*0.9","v":72.305999999999983},{"$f":"M2939-P2939","v":31.557175000000015},{"$f":"H2939*Stammdatenblatt!$J$229","v":98.818199999999962},{"$f":"R2939+Q2939","v":130.37537499999996},{"$f":"S2939+L2939+K2939","v":208.11647499999995},{"$f":"N2939","v":150}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.79,4.6500000000000004,7.03,1.87,0.2,6.82,4.28,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l; 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,24.77,null,null,null,null,22.79,150]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.53,2.34,0.67,0.1,1.72,0.49,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.56999999999999995,0,31.41,9.67,0,0,37.35,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2951:G3010)","v":8.17},{"$f":"SUM(H2951:H3010)","v":83.369999999999976},98.78000000000003,25.860000000000007,3.919999999999999,76.009999999999991,114.18999999999998,150,null,{"$f":"H3011*0.9","v":75.032999999999987},{"$f":"M3011-P3011","v":39.156999999999996},{"$f":"H3011*Stammdatenblatt!$J$229","v":102.54509999999996},{"$f":"Q3011+R3011","v":141.70209999999997},{"$f":"+S3011+L3011+K3011","v":221.63209999999995},{"$f":"N3011","v":150}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3011*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.57007499999999989},{"$f":"(M3011*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.85642499999999988},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3011:G3012)","v":8.17},83.369999999999976,98.78000000000003,25.860000000000007,3.919999999999999,76.580074999999994,115.04642499999999,150,null,{"$f":"H3013*0.9","v":75.032999999999987},{"$f":"M3013-P3013","v":40.013424999999998},{"$f":"H3013*Stammdatenblatt!$J$229","v":102.54509999999996},{"$f":"R3013+Q3013","v":142.55852499999997},{"$f":"S3013+L3013+K3013","v":223.05859999999996},{"$f":"N3013","v":150}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.2,0.72,1.55,0.35,0.06,1.37,0.66,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.5,5.01,9.09,2.1800000000000002,0.16,6.21,4.6100000000000003,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.16,0.64,1.1499999999999999,0.26,0.05,1.0900000000000001,0.59,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.61,1.02,0.23,0.04,0.99,0.56000000000000005,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,21.36,null,null,null,null,19.649999999999999,150]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.11,0.46,2.15,0.61,0.1,1.41,0.42,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.45,0,24.43,7.52,0,0,29.05,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3025:G3080)","v":5.6199999999999992},{"$f":"SUM(H3025:H3080)","v":76.62},92.960000000000008,24.070000000000004,3.0999999999999996,64.36,99.660000000000011,150,null,{"$f":"H3081*0.9","v":68.958000000000013},{"$f":"M3081-P3081","v":30.701999999999998},{"$f":"H3081*Stammdatenblatt!$J$229","v":94.24260000000001},{"$f":"Q3081+R3081","v":124.94460000000001},{"$f":"+S3081+L3081+K3081","v":192.40459999999999},{"$f":"N3081","v":150}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3081*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.48269999999999996},{"$f":"(M3081*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.74745000000000006},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3081:G3082)","v":5.6199999999999992},76.62,92.960000000000008,24.070000000000004,3.0999999999999996,64.842699999999994,100.40745000000001,150,null,{"$f":"H3083*0.9","v":68.958000000000013},{"$f":"M3083-P3083","v":31.449449999999999},{"$f":"H3083*Stammdatenblatt!$J$229","v":94.24260000000001},{"$f":"R3083+Q3083","v":125.69205000000001},{"$f":"S3083+L3083+K3083","v":193.63475},{"$f":"N3083","v":150}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.22,0.75,1.68,0.38,0.06,1.47,0.7,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.5,5.01,9.09,2.1800000000000002,0.16,6.21,4.6100000000000003,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.19,0.69,1.42,0.32,0.05,1.28,0.63,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.15,0.61,1.02,0.23,0.04,0.99,0.56000000000000005,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,23.13,null,null,null,null,21.28,150]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.14000000000000001,0.59,2.77,0.79,0.13,1.82,0.54,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.56999999999999995,0,31.41,9.67,0,0,37.35,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3095:G3154)","v":6.02},{"$f":"SUM(H3095:H3154)","v":79.55},105.18000000000002,27.370000000000008,3.2899999999999996,66.83,110.68,150,null,{"$f":"H3155*0.9","v":71.594999999999999},{"$f":"M3155-P3155","v":39.085000000000008},{"$f":"H3155*Stammdatenblatt!$J$229","v":97.846499999999992},{"$f":"Q3155+R3155","v":136.9315},{"$f":"+S3155+L3155+K3155","v":207.0515},{"$f":"N3155","v":150}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3155*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.50122500000000003},{"$f":"(M3155*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.83010000000000006},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3155:G3156)","v":6.02},79.55,105.18000000000002,27.370000000000008,3.2899999999999996,67.331225000000003,111.51010000000001,150,null,{"$f":"H3157*0.9","v":71.594999999999999},{"$f":"M3157-P3157","v":39.91510000000001},{"$f":"H3157*Stammdatenblatt!$J$229","v":97.846499999999992},{"$f":"R3157+Q3157","v":137.76159999999999},{"$f":"S3157+L3157+K3157","v":208.382825},{"$f":"N3157","v":150}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.06,0.01,0,0.03,0.04,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.64,1.53,0.33,0.05,0.68,0.59,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","6 m; 67 kW","",null,0.33,4.32,9.73,2.34,0.11,5.1100000000000003,3.98,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"AUG","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.61,1.1399999999999999,0.25,0.04,0.56999999999999995,0.56000000000000005,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.03,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.01,0.22,0.04,0.54,0.55000000000000004,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,17.28,null,null,null,null,15.9,135]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.06,0.35,1.81,0.52,7.0000000000000007E-2,1.0900000000000001,0.33,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 74 t/h","",null,0.28000000000000003,0,21.76,6.57,0,0,28.14,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","JUL","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3169:G3230)","v":3.59},{"$f":"SUM(H3169:H3230)","v":69.270000000000024},102.81,26.7,2.02,56.04000000000002,92.030000000000015,135,null,{"$f":"H3231*0.9","v":62.343000000000025},{"$f":"M3231-P3231","v":29.686999999999991},{"$f":"H3231*Stammdatenblatt!$J$229","v":85.20210000000003},{"$f":"Q3231+R3231","v":114.88910000000001},{"$f":"+S3231+L3231+K3231","v":172.94910000000004},{"$f":"N3231","v":135}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3231*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.42030000000000017},{"$f":"(M3231*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.69022500000000009},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3231:G3232)","v":3.59},69.270000000000024,102.81,26.7,2.02,56.460300000000018,92.720225000000013,135,null,{"$f":"H3233*0.9","v":62.343000000000025},{"$f":"M3233-P3233","v":30.377224999999989},{"$f":"H3233*Stammdatenblatt!$J$229","v":85.20210000000003},{"$f":"R3233+Q3233","v":115.57932500000001},{"$f":"S3233+L3233+K3233","v":174.05962500000004},{"$f":"N3233","v":135}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterraps, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.05,0.06,0.01,0,0.03,0.05,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.09,0.65,1.66,0.36,0.05,0.71,0.6,0]
["","JUL","","PK-Dünger (18 % P₂O₅, 10 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"AUG","","Säen von Raps mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","6 m; 67 kW","",null,0.33,4.32,9.73,2.34,0.11,5.1100000000000003,3.98,0]
["","AUG","","Winterraps-Hybriden, Z-Saatgut",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"AUG","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.04,0.05,0.01,0,0.02,0.04,0]
["","FEB","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.63,1.4,0.3,0.05,0.64,0.57999999999999996,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.03,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","APR","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.6,1.01,0.22,0.04,0.54,0.55000000000000004,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Wachstumsregler Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,19.07,null,null,null,null,17.54,135]
["","JUL","","Winterraps, Erntegut",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.45,2.33,0.67,0.08,1.4,0.42,0]
[1,"JUL","","Raps, Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 74 t/h","",null,0.36,0,27.98,8.4499999999999993,0,0,36.18,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","JUL","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3245:G3312)","v":3.84},{"$f":"SUM(H3245:H3312)","v":72.130000000000024},114.2,29.69,2.1900000000000004,58.000000000000021,102.70000000000002,135,null,{"$f":"H3313*0.9","v":64.91700000000003},{"$f":"M3313-P3313","v":37.782999999999987},{"$f":"H3313*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.719900000000024},{"$f":"Q3313+R3313","v":126.50290000000001},{"$f":"+S3313+L3313+K3313","v":186.69290000000004},{"$f":"N3313","v":135}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3313*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.43500000000000016},{"$f":"(M3313*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.7702500000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3313:G3314)","v":3.84},72.130000000000024,114.2,29.69,2.1900000000000004,58.435000000000024,103.47025000000002,135,null,{"$f":"H3315*0.9","v":64.91700000000003},{"$f":"M3315-P3315","v":38.553249999999991},{"$f":"H3315*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.719900000000024},{"$f":"R3315+Q3315","v":127.27315000000002},{"$f":"S3315+L3315+K3315","v":187.89815000000004},{"$f":"N3315","v":135}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"45 dt/ha"]
["Sommererbsen - Futtererbsen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.8,1.46,0.32,0.06,1.4,0.74,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.75,7.14,1.89,0.21,6.98,4.38,0]
["","MRZ","","Erbsen, Futtererbsen, Z-Saatgut",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Erbsen, Lupinen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,30.85,null,null,null,null,28.39,130]
["","JUL","","Futtererbsen, Erntegut",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.52,2.12,0.61,0.09,1.6,0.48,0]
[1,"JUL","","Futtererbsen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,25.65,7.9,0,0,11.6,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3328:G3366)","v":6.839999999999999},{"$f":"SUM(H3328:H3366)","v":85.72999999999999},82.580000000000013,21.93,2.7999999999999989,69.17,90.549999999999983,130,null,{"$f":"H3367*0.9","v":77.156999999999996},{"$f":"M3367-P3367","v":13.392999999999986},{"$f":"H3367*Stammdatenblatt!$J$229","v":105.44789999999999},{"$f":"Q3367+R3367","v":118.84089999999998},{"$f":"+S3367+L3367+K3367","v":190.8109},{"$f":"N3367","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3367*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5187750000000001},{"$f":"(M3367*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.67912499999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3367:G3368)","v":6.839999999999999},85.72999999999999,82.580000000000013,21.93,2.7999999999999989,69.688775000000007,91.229124999999982,130,null,{"$f":"H3369*0.9","v":77.156999999999996},{"$f":"M3369-P3369","v":14.072124999999986},{"$f":"H3369*Stammdatenblatt!$J$229","v":105.44789999999999},{"$f":"R3369+Q3369","v":119.52002499999998},{"$f":"S3369+L3369+K3369","v":192.00880000000001},{"$f":"N3369","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"45 dt/ha"]
["Sommererbsen - Futtererbsen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.2,0.72,1.55,0.35,0.06,1.37,0.66,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.26,0.46,0.12,0.03,0.62,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.1100000000000003,9.2100000000000009,2.21,0.17,6.36,4.7,0]
["","MRZ","","Erbsen, Futtererbsen, Z-Saatgut",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Erbsen, Lupinen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,28.35,null,null,null,null,26.09,130]
["","JUL","","Futtererbsen, Erntegut",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.13,0.53,2.46,0.7,0.12,1.61,0.49,0]
[1,"JUL","","Futtererbsen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,25.65,7.9,0,0,11.6,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3381:G3422)","v":5.0299999999999994},{"$f":"SUM(H3381:H3422)","v":81.72},88.120000000000019,23.250000000000004,2.57,61.38000000000001,86.899999999999991,130,null,{"$f":"H3423*0.9","v":73.548000000000002},{"$f":"M3423-P3423","v":13.35199999999999},{"$f":"H3423*Stammdatenblatt!$J$229","v":100.51559999999999},{"$f":"Q3423+R3423","v":113.86759999999998},{"$f":"+S3423+L3423+K3423","v":177.81759999999997},{"$f":"N3423","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3423*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.46035000000000004},{"$f":"(M3423*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.65174999999999994},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3423:G3424)","v":5.0299999999999994},81.72,88.120000000000019,23.250000000000004,2.57,61.840350000000008,87.551749999999998,130,null,{"$f":"H3425*0.9","v":73.548000000000002},{"$f":"M3425-P3425","v":14.003749999999997},{"$f":"H3425*Stammdatenblatt!$J$229","v":100.51559999999999},{"$f":"R3425+Q3425","v":114.51934999999999},{"$f":"S3425+L3425+K3425","v":178.9297},{"$f":"N3425","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"45 dt/ha"]
["Sommererbsen - Futtererbsen, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.06,0.01,0,0.03,0.04,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.64,1.53,0.33,0.05,0.68,0.59,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.33,0.08,0.02,0.23,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.42,9.83,2.36,0.11,5.23,4.07,0]
["","MRZ","","Erbsen, Futtererbsen, Z-Saatgut",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch von Erbsen, Lupinen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,23.9,null,null,null,null,21.99,115]
["","JUL","","Futtererbsen, Erntegut",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.06,0.4,2.0699999999999998,0.59,7.0000000000000007E-2,1.24,0.37,0]
[1,"JUL","","Futtererbsen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.28999999999999998,0,22.85,6.9,0,0,10.6,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","AUG","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3437:G3482)","v":3.17},{"$f":"SUM(H3437:H3482)","v":73.95},97.9,25.81,1.67,53.810000000000009,78.78,115,null,{"$f":"H3483*0.9","v":66.555000000000007},{"$f":"M3483-P3483","v":12.224999999999994},{"$f":"H3483*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.958500000000001},{"$f":"Q3483+R3483","v":103.1835},{"$f":"+S3483+L3483+K3483","v":158.6635},{"$f":"N3483","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3483*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.40357500000000007},{"$f":"(M3483*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.59084999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3483:G3484)","v":3.17},73.95,97.9,25.81,1.67,54.213575000000013,79.370850000000004,115,null,{"$f":"H3485*0.9","v":66.555000000000007},{"$f":"M3485-P3485","v":12.815849999999998},{"$f":"H3485*Stammdatenblatt!$J$229","v":90.958500000000001},{"$f":"R3485+Q3485","v":103.77435},{"$f":"S3485+L3485+K3485","v":159.65792500000001},{"$f":"N3485","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.8,1.46,0.32,0.06,1.4,0.74,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.75,7.14,1.89,0.21,6.98,4.38,0]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Z-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Nachbau-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7000 l; 150 kW; Schneidwerk, 4,5 m","",null,0,23.75,null,null,null,null,21.86,130]
["","AUG","","Ackerbohnen",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.15,0.52,2.12,0.61,0.09,1.6,0.48,0]
[1,"AUG","","Ackerbohnen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,25.55,7.87,0,0,11.56,0]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3498:G3537)","v":6.839999999999999},{"$f":"SUM(H3498:H3537)","v":78.63},82.480000000000018,21.900000000000002,2.7999999999999989,69.17,83.979999999999976,130,null,{"$f":"H3538*0.9","v":70.766999999999996},{"$f":"M3538-P3538","v":13.21299999999998},{"$f":"H3538*Stammdatenblatt!$J$229","v":96.7149},{"$f":"Q3538+R3538","v":109.92789999999998},{"$f":"+S3538+L3538+K3538","v":181.89789999999999},{"$f":"N3538","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3538*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5187750000000001},{"$f":"(M3538*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.6298499999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3538:G3539)","v":6.839999999999999},78.63,82.480000000000018,21.900000000000002,2.7999999999999989,69.688775000000007,84.60984999999998,130,null,{"$f":"H3540*0.9","v":70.766999999999996},{"$f":"M3540-P3540","v":13.842849999999984},{"$f":"H3540*Stammdatenblatt!$J$229","v":96.7149},{"$f":"R3540+Q3540","v":110.55774999999998},{"$f":"S3540+L3540+K3540","v":183.046525},{"$f":"N3540","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.2,0.72,1.55,0.35,0.06,1.37,0.66,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.09,0.26,0.46,0.12,0.03,0.62,0.24,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.1100000000000003,9.2100000000000009,2.21,0.17,6.36,4.7,0]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Z-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Nachbau-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,22.31,null,null,null,null,20.53,130]
["","AUG","","Ackerbohnen",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.13,0.53,2.46,0.7,0.12,1.61,0.49,0]
[1,"AUG","","Ackerbohnen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,25.55,7.87,0,0,11.56,0]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.63,8.6300000000000008,7.12,1.82,0.33,9.42,7.94,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3552:G3594)","v":5.0299999999999994},{"$f":"SUM(H3552:H3594)","v":75.679999999999993},88.02000000000001,23.220000000000002,2.57,61.38000000000001,81.3,130,null,{"$f":"H3595*0.9","v":68.111999999999995},{"$f":"M3595-P3595","v":13.188000000000002},{"$f":"H3595*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.086399999999983},{"$f":"Q3595+R3595","v":106.27439999999999},{"$f":"+S3595+L3595+K3595","v":170.2244},{"$f":"N3595","v":130}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3595*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.46035000000000004},{"$f":"(M3595*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.60975000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3595:G3596)","v":5.0299999999999994},75.679999999999993,88.02000000000001,23.220000000000002,2.57,61.840350000000008,81.909750000000003,130,null,{"$f":"H3597*0.9","v":68.111999999999995},{"$f":"M3597-P3597","v":13.797750000000008},{"$f":"H3597*Stammdatenblatt!$J$229","v":93.086399999999983},{"$f":"R3597+Q3597","v":106.88414999999999},{"$f":"S3597+L3597+K3597","v":171.2945},{"$f":"N3597","v":130}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.04,0.06,0.01,0,0.03,0.04,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.64,1.53,0.33,0.05,0.68,0.59,0]
["","OKT","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",360,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 83 kW; Leichtgutschaufel, 3 m³","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 10 t; 120 kW","",null,0.02,0.13,0.33,0.08,0.02,0.23,0.12,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 67 kW","",null,0.34,4.42,9.83,2.36,0.11,5.23,4.07,0]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Z-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Ackerbohnen, Nachbau-Saatgut",100,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch von Raps, Ackerbohnen, Öllein","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; Schneidwerk, 7,5 m","",null,0,18.12,null,null,null,null,16.670000000000002,115]
["","AUG","","Ackerbohnen",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.06,0.4,2.0699999999999998,0.59,7.0000000000000007E-2,1.24,0.37,0]
[1,"AUG","","Ackerbohnen, Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 80 t/h","",null,0.28999999999999998,0,22.76,6.87,0,0,10.56,0]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","SEP","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.41,7.27,8.11,2.11,0.21,8.7100000000000009,6.69,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3609:G3655)","v":3.17},{"$f":"SUM(H3609:H3655)","v":68.170000000000016},97.81,25.78,1.67,53.810000000000009,73.42,115,null,{"$f":"H3656*0.9","v":61.353000000000016},{"$f":"M3656-P3656","v":12.066999999999986},{"$f":"H3656*Stammdatenblatt!$J$229","v":83.849100000000021},{"$f":"Q3656+R3656","v":95.9161},{"$f":"+S3656+L3656+K3656","v":151.39609999999999},{"$f":"N3656","v":115}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3656*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.40357500000000007},{"$f":"(M3656*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.55064999999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3656:G3657)","v":3.17},68.170000000000016,97.81,25.78,1.67,54.213575000000013,73.970650000000006,115,null,{"$f":"H3658*0.9","v":61.353000000000016},{"$f":"M3658-P3658","v":12.61764999999999},{"$f":"H3658*Stammdatenblatt!$J$229","v":83.849100000000021},{"$f":"R3658+Q3658","v":96.466750000000019},{"$f":"S3658+L3658+K3658","v":152.35032500000003},{"$f":"N3658","v":115}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"600 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.1,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.3,0.96,2.17,0.48,0.08,1.9,0.88,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",600,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0,4.26,null,null,null,null,3.92,50]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 67 kW","",null,0,49.73,null,null,null,null,45.75,250]
["","SEP","","Zuckerrüben",60,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3671:G3713)","v":5.2299999999999995},{"$f":"SUM(H3671:H3713)","v":96.56},47.559999999999995,11.23,2.79,53.779999999999994,88.95,300,null,{"$f":"H3714*0.9","v":86.904000000000011},{"$f":"M3714-P3714","v":2.0459999999999923},{"$f":"H3714*Stammdatenblatt!$J$229","v":118.7688},{"$f":"Q3714+R3714","v":120.81479999999999},{"$f":"+S3714+L3714+K3714","v":177.38479999999998},{"$f":"N3714","v":300}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3714*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.40334999999999993},{"$f":"(M3714*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.66712500000000008},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3714:G3715)","v":5.2299999999999995},96.56,47.559999999999995,11.23,2.79,54.183349999999997,89.617125000000001,300,null,{"$f":"H3716*0.9","v":86.904000000000011},{"$f":"M3716-P3716","v":2.7131249999999909},{"$f":"H3716*Stammdatenblatt!$J$229","v":118.7688},{"$f":"R3716+Q3716","v":121.48192499999999},{"$f":"S3716+L3716+K3716","v":178.45527499999997},{"$f":"N3716","v":300}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"700 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.12,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.34,1.02,2.46,0.54,0.09,2.12,0.94,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",700,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.08,0.02,0,0.02,0.04,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.26,0.89,1.81,0.4,7.0000000000000007E-2,1.65,0.82,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",480,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0,4.26,null,null,null,null,3.92,50]
["","MRZ","","Zuckerrüben Hybrid-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 67 kW","",null,0,54.74,null,null,null,null,50.36,250]
["","SEP","","Zuckerrüben",70,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3728:G3772)","v":5.45},{"$f":"SUM(H3728:H3772)","v":101.97},49.039999999999992,11.46,3.3699999999999992,54.329999999999991,93.95,300,null,{"$f":"H3773*0.9","v":91.772999999999996},{"$f":"M3773-P3773","v":2.1770000000000067},{"$f":"H3773*Stammdatenblatt!$J$229","v":125.42309999999999},{"$f":"Q3773+R3773","v":127.6001},{"$f":"+S3773+L3773+K3773","v":185.30009999999999},{"$f":"N3773","v":300}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3773*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.40747499999999998},{"$f":"(M3773*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.70462500000000006},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3773:G3774)","v":5.45},101.97,49.039999999999992,11.46,3.3699999999999992,54.737474999999989,94.65462500000001,300,null,{"$f":"H3775*0.9","v":91.772999999999996},{"$f":"M3775-P3775","v":2.8816250000000139},{"$f":"H3775*Stammdatenblatt!$J$229","v":125.42309999999999},{"$f":"R3775+Q3775","v":128.30472500000002},{"$f":"S3775+L3775+K3775","v":186.41220000000001},{"$f":"N3775","v":300}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"600 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.1,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.28000000000000003,0.91,2.35,0.52,0.08,1.95,0.84,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",600,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.22,0.75,1.68,0.38,0.06,1.47,0.7,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","12 Reihen, 6 m; 54 kW","",null,0,3.11,null,null,null,null,2.86,50]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 83 kW","",null,0,52.13,null,null,null,null,47.96,250]
["","SEP","","Zuckerrüben",60,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3787:G3829)","v":3.82},{"$f":"SUM(H3787:H3829)","v":96.03},50.240000000000009,11.97,2.3299999999999992,47.24,88.5,300,null,{"$f":"H3830*0.9","v":86.427000000000007},{"$f":"M3830-P3830","v":2.0729999999999933},{"$f":"H3830*Stammdatenblatt!$J$229","v":118.1169},{"$f":"Q3830+R3830","v":120.18989999999999},{"$f":"+S3830+L3830+K3830","v":169.75990000000002},{"$f":"N3830","v":300}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3830*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.3543},{"$f":"(M3830*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.66374999999999995},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3830:G3831)","v":3.82},96.03,50.240000000000009,11.97,2.3299999999999992,47.594300000000004,89.163749999999993,300,null,{"$f":"H3832*0.9","v":86.427000000000007},{"$f":"M3832-P3832","v":2.7367499999999865},{"$f":"H3832*Stammdatenblatt!$J$229","v":118.1169},{"$f":"R3832+Q3832","v":120.85364999999999},{"$f":"S3832+L3832+K3832","v":170.77795},{"$f":"N3832","v":300}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"700 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.12,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.32,0.98,2.69,0.59,0.09,2.2000000000000002,0.9,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",700,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.08,0.02,0,0.02,0.04,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.24,0.83,1.95,0.43,7.0000000000000007E-2,1.66,0.77,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",480,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","12 Reihen, 6 m; 54 kW","",null,0,3.11,null,null,null,null,2.86,50]
["","MRZ","","Zuckerrüben Hybrid-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 83 kW","",null,0,58.16,null,null,null,null,53.5,250]
["","SEP","","Zuckerrüben",70,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3844:G3888)","v":3.9999999999999996},{"$f":"SUM(H3844:H3888)","v":102.34},51.3,12.150000000000002,2.6099999999999994,47.76,94.289999999999992,300,null,{"$f":"H3889*0.9","v":92.106000000000009},{"$f":"M3889-P3889","v":2.1839999999999833},{"$f":"H3889*Stammdatenblatt!$J$229","v":125.87820000000001},{"$f":"Q3889+R3889","v":128.06219999999999},{"$f":"+S3889+L3889+K3889","v":178.43219999999997},{"$f":"N3889","v":300}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3889*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.35820000000000002},{"$f":"(M3889*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.707175},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3889:G3890)","v":3.9999999999999996},102.34,51.3,12.150000000000002,2.6099999999999994,48.118199999999995,94.997174999999999,300,null,{"$f":"H3891*0.9","v":92.106000000000009},{"$f":"M3891-P3891","v":2.8911749999999898},{"$f":"H3891*Stammdatenblatt!$J$229","v":125.87820000000001},{"$f":"R3891+Q3891","v":128.769375},{"$f":"S3891+L3891+K3891","v":179.49757499999998},{"$f":"N3891","v":300}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"600 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,7.0000000000000007E-2,0.09,0.02,0,0.05,0.06,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.09,0.74,2.31,0.49,7.0000000000000007E-2,0.89,0.68,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",600,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.05,0.06,0.01,0,0.03,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.09,0.65,1.66,0.36,0.05,0.71,0.6,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","18 Reihen, 9 m; 67 kW","",null,0,2.76,null,null,null,null,2.54,40]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"AUG","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, sechsreihig, 300 kW Selbstfahrer, 24 m³","",null,0,46.58,null,null,null,null,42.85,220]
["","SEP","","Zuckerrüben",60,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","OKT","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3903:G3951)","v":2.39},{"$f":"SUM(H3903:H3951)","v":88.93},61.589999999999996,15.200000000000001,1.55,40.929999999999986,81.95,260,null,{"$f":"H3952*0.9","v":80.037000000000006},{"$f":"M3952-P3952","v":1.9129999999999967},{"$f":"H3952*Stammdatenblatt!$J$229","v":109.38390000000001},{"$f":"Q3952+R3952","v":111.29690000000001},{"$f":"+S3952+L3952+K3952","v":153.77690000000001},{"$f":"N3952","v":260}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L3952*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.30697499999999989},{"$f":"(M3952*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.61462500000000009},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3952:G3953)","v":2.39},88.93,61.589999999999996,15.200000000000001,1.55,41.236974999999987,82.564625000000007,260,null,{"$f":"H3954*0.9","v":80.037000000000006},{"$f":"M3954-P3954","v":2.5276250000000005},{"$f":"H3954*Stammdatenblatt!$J$229","v":109.38390000000001},{"$f":"R3954+Q3954","v":111.91152500000001},{"$f":"S3954+L3954+K3954","v":154.69850000000002},{"$f":"N3954","v":260}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"700 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.08,0.1,0.02,0,0.06,7.0000000000000007E-2,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.1,0.77,2.64,0.56000000000000005,7.0000000000000007E-2,0.98,0.71,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",700,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.05,7.0000000000000007E-2,0.02,0,0.03,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,0.08,0.71,1.92,0.41,0.06,0.78,0.65,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",480,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat von Rüben","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","18 Reihen, 9 m; 67 kW","",null,0,2.76,null,null,null,null,2.54,40]
["","MRZ","","Zuckerrüben Hybrid-Saatgut",1.1100000000000001,"U","","","","",null,"","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MRZ","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MRZ","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MRZ","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"JUL","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Zuckerrüben roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, sechsreihig, 300 kW Selbstfahrer, 24 m³","",null,0,51.26,null,null,null,null,47.16,220]
["","SEP","","Zuckerrüben",70,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","OKT","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3966:G4016)","v":2.4900000000000002},{"$f":"SUM(H3966:H4016)","v":93.750000000000014},62.339999999999996,15.35,1.6500000000000001,41.11999999999999,86.39,260,null,{"$f":"H4017*0.9","v":84.375000000000014},{"$f":"M4017-P4017","v":2.0149999999999864},{"$f":"H4017*Stammdatenblatt!$J$229","v":115.31250000000001},{"$f":"Q4017+R4017","v":117.3275},{"$f":"+S4017+L4017+K4017","v":160.0975},{"$f":"N4017","v":260}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4017*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.3083999999999999},{"$f":"(M4017*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.64792500000000008},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4017:G4018)","v":2.4900000000000002},93.750000000000014,62.339999999999996,15.35,1.6500000000000001,41.428399999999989,87.037925000000001,260,null,{"$f":"H4019*0.9","v":84.375000000000014},{"$f":"M4019-P4019","v":2.6629249999999871},{"$f":"H4019*Stammdatenblatt!$J$229","v":115.31250000000001},{"$f":"R4019+Q4019","v":117.975425},{"$f":"S4019+L4019+K4019","v":161.05382499999999},{"$f":"N4019","v":260}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"400 dt/ha"]
["Speisekartoffeln, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Legen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"AUG","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger",1060,"kg","","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.05,0.03,0.17,0.03,0,0.03,0.08,0]
["","AUG","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.42,1.18,3.48,0.76,0.12,2.78,1.08,0]
["","AUG","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
["","AUG","","Kali-Magnesia (30 % K₂O, 10 % MgO), lose",660,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,1.0900000000000001,15.01,7.18,1.79,0.36,12.04,13.81,0]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht Ölrettich, Wicken, Rübsen; Senf, Wickroggen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.79,4.66,7.04,1.87,0.2,6.83,4.28,0]
["","AUG","","Ölrettich, Z-Saatgut",20,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","2,5 m; 45 kW","",null,1.4,8.39,11.88,2.27,0.36,12.87,7.72,0]
[1,"NOV","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"FEB","","Nmin-Probennahme","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BP","Entnahme von Hand; Fahrt mit Pick-up","",null,0.51,0.18,0.77,0.09,0.46,0.16,0.18,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.1,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.28000000000000003,0.86,2.0499999999999998,0.45,0.08,1.77,0.79,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",580,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Gabelstapler mit Schaufel, 2 m³, 3 t","",null,0.03,0.1,0.22,0.04,0,0.15,0.09,0]
["","APR","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.23,0.84,1.89,0.52,0.1,1.94,0.78,0]
[1,"APR","","Legen von Kartoffeln, Direktbefüllung","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 1 AK, 1,2 t, Bunker, direkt; 67 kW","",null,1.19,11.84,19.420000000000002,4.12,0.39,20.7,10.9,0]
["","APR","","Speisekartoffeln, Z-Pflanzgut, lose",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 45 kW","",null,0.7,3.49,6.04,1.45,0.18,6.82,3.21,0]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"AUG","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Fungizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kartoffeln, Kraut abtöten","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Krautabtötung, Intensitätsstufe 2",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Kartoffel roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","einreihig, 4 t; 67 kW; 1 + 2 AK","",null,19.940000000000001,55.23,159.21,28.13,2.19,83.17,50.81,0]
["","SEP","","Speisekartoffeln, Erntegut",45,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Kartoffeltransport",45,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,1.61,5.37,23.79,6.82,1.02,17.88,4.9400000000000004,0]
[1,"SEP","","Kartoffeln lagern",45,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 500 t; Raumbelüftung","",null,10,0,1537.2,387.9,0,0,148.5,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",43.71,147.09,1845.72,450.65,10.32,217.47,284.08999999999997,0,null,{"$f":"H4122*0.9","v":132.381},{"$f":"M4122-P4122","v":151.70899999999997},{"$f":"H4122*Stammdatenblatt!$J$229","v":180.92070000000001},{"$f":"Q4122+R4122","v":332.62969999999996},{"$f":"+S4122+L4122+K4122","v":560.41970000000003},{"$f":"N4122","v":0}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4122*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.6310249999999999},{"$f":"(M4122*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.1306750000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4122:G4123)","v":43.71},147.09,1845.72,450.65,10.32,219.10102499999999,286.22067499999997,0,null,{"$f":"H4124*0.9","v":132.381},{"$f":"M4124-P4124","v":153.83967499999997},{"$f":"H4124*Stammdatenblatt!$J$229","v":180.92070000000001},{"$f":"R4124+Q4124","v":334.76037499999995},{"$f":"S4124+L4124+K4124","v":564.18140000000005},{"$f":"N4124","v":0}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"500 dt/ha"]
["Speisekartoffeln, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Legen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"AUG","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.12,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","AUG","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.32,0.93,2.41,0.53,0.09,2.0299999999999998,0.86,0]
["","AUG","","Kali-Magnesia (30 % K₂O, 10 % MgO), lose",700,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,1.0900000000000001,15.01,7.18,1.79,0.36,12.04,13.81,0]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht Ölrettich, Wicken, Rübsen; Senf, Wickroggen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.79,4.66,7.04,1.87,0.2,6.83,4.28,0]
["","AUG","","Ölrettich, Z-Saatgut",20,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","2,5 m; 45 kW","",null,1.4,8.39,11.88,2.27,0.36,12.87,7.72,0]
[1,"NOV","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"FEB","","Nmin-Probennahme","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BP","Entnahme von Hand; Fahrt mit Pick-up","",null,0.51,0.18,0.77,0.09,0.46,0.16,0.18,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.04,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.25,0.81,1.82,0.4,7.0000000000000007E-2,1.61,0.75,0]
["","MRZ","","PK-Dünger (16 % P₂O₅, 16 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.73,1.52,0.34,0.06,1.39,0.67,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Gabelstapler mit Schaufel, 2 m³, 3 t","",null,0.03,0.1,0.22,0.04,0,0.15,0.09,0]
["","APR","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.23,0.84,1.89,0.52,0.1,1.94,0.78,0]
[1,"APR","","Legen von Kartoffeln, Direktbefüllung","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 1 AK, 1,2 t, Bunker, direkt; 67 kW","",null,1.19,11.84,19.420000000000002,4.12,0.39,20.7,10.9,0]
["","APR","","Speisekartoffeln, Z-Pflanzgut, lose",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.2,0.69,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.24,0.63,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln von Kartoffeln, Vorauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 45 kW","",null,0.7,3.49,6.04,1.45,0.18,6.82,3.21,0]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kartoffeln, Kraut abtöten","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.23,1.1499999999999999,4.3899999999999997,0.92,0.17,2.0299999999999998,1.06,0]
["","AUG","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","","Krautabtötung, Intensitätsstufe 3",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Kartoffel roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","einreihig, 4 t; 67 kW; 1 + 2 AK","",null,20.49,58.11,160.13,28.35,2.25,84.37,53.46,0]
["","SEP","","Speisekartoffeln, Erntegut",55,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Kartoffeltransport",55,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,1.97,6.56,29.07,8.33,1.25,21.85,6.03,0]
[1,"SEP","","Kartoffeln lagern",55,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 500 t; Raumbelüftung","",null,12.22,0,1878.8,474.1,0,0,181.5,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",47.51,153.56,2200.0100000000002,539.91999999999996,11.19,226.49,323.08,0,null,{"$f":"H4240*0.9","v":138.20400000000001},{"$f":"M4240-P4240","v":184.87599999999998},{"$f":"H4240*Stammdatenblatt!$J$229","v":188.87880000000001},{"$f":"Q4240+R4240","v":373.75479999999999},{"$f":"+S4240+L4240+K4240","v":611.4348},{"$f":"N4240","v":0}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4240*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.6986750000000002},{"$f":"(M4240*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.4230999999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4240:G4241)","v":47.51},153.56,2200.0100000000002,539.91999999999996,11.19,228.18867500000002,325.50309999999996,0,null,{"$f":"H4242*0.9","v":138.20400000000001},{"$f":"M4242-P4242","v":187.29909999999995},{"$f":"H4242*Stammdatenblatt!$J$229","v":188.87880000000001},{"$f":"R4242+Q4242","v":376.17789999999997},{"$f":"S4242+L4242+K4242","v":615.55657500000007},{"$f":"N4242","v":0}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"75 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,1.68,6.46,13.49,2.92,0.53,16,5.94,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.65,0.67,0.15,0.04,0.88,0.6,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0.8,3.16,23.3,3.94,0.21,12.4,2.9,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; 4-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,21.22,null,null,null,null,19.52,190]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",9,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.26,0.91,4.55,1.31,0.19,3.23,0.84,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,1.1200000000000001,0,61.56,18.96,0,0,191.4,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4255:G4299)","v":8.5499999999999989},{"$f":"SUM(H4255:H4299)","v":60.039999999999992},139.19999999999999,35.800000000000004,3.26,78.539999999999992,246.70000000000002,190,null,{"$f":"H4300*0.9","v":54.035999999999994},{"$f":"M4300-P4300","v":192.66400000000002},{"$f":"H4300*Stammdatenblatt!$J$229","v":73.849199999999996},{"$f":"Q4300+R4300","v":266.51319999999998},{"$f":"+S4300+L4300+K4300","v":348.31319999999994},{"$f":"N4300","v":190}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4300*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.58904999999999996},{"$f":"(M4300*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.8502499999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4300:G4301)","v":8.5499999999999989},60.039999999999992,139.19999999999999,35.800000000000004,3.26,79.129049999999992,248.55025000000001,190,null,{"$f":"H4302*0.9","v":54.035999999999994},{"$f":"M4302-P4302","v":194.51425},{"$f":"H4302*Stammdatenblatt!$J$229","v":73.849199999999996},{"$f":"R4302+Q4302","v":268.36345},{"$f":"S4302+L4302+K4302","v":350.7525},{"$f":"N4302","v":190}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"100 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,1.68,6.46,13.49,2.92,0.53,16,5.94,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.65,0.67,0.15,0.04,0.88,0.6,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0.8,3.16,23.3,3.94,0.21,12.4,2.9,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.74,1.1200000000000001,0.25,0.05,1.19,0.68,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 7000 l, 150 kW; 4-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,23.99,null,null,null,null,22.07,190]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",12,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 14 t; 45 kW","",null,0.35,1.22,6.07,1.75,0.25,4.3099999999999996,1.1200000000000001,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,1.5,0,82.08,25.28,0,0,255.2,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4314:G4358)","v":9.0399999999999991},{"$f":"SUM(H4314:H4358)","v":63.159999999999989},161.47999999999996,42.610000000000007,3.32,79.779999999999987,313.37,190,null,{"$f":"H4359*0.9","v":56.843999999999994},{"$f":"M4359-P4359","v":256.52600000000001},{"$f":"H4359*Stammdatenblatt!$J$229","v":77.686799999999991},{"$f":"Q4359+R4359","v":334.21280000000002},{"$f":"+S4359+L4359+K4359","v":417.31279999999998},{"$f":"N4359","v":190}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4359*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.59834999999999994},{"$f":"(M4359*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.3502749999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4359:G4360)","v":9.0399999999999991},63.159999999999989,161.47999999999996,42.610000000000007,3.32,80.378349999999983,315.72027500000002,190,null,{"$f":"H4361*0.9","v":56.843999999999994},{"$f":"M4361-P4361","v":258.87627500000002},{"$f":"H4361*Stammdatenblatt!$J$229","v":77.686799999999991},{"$f":"R4361+Q4361","v":336.56307500000003},{"$f":"S4361+L4361+K4361","v":420.26142499999997},{"$f":"N4361","v":190}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"75 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.42,15.19,14.46,3.77,0.47,21.18,13.97,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 7 m³; Schleppschlauchverteiler, 9 m; 67 kW","",null,1.25,6.43,12.66,2.78,0.47,14.84,5.92,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","5 m; 67 kW","",null,0.39,3.99,5.6,1.49,0.13,6.5,3.67,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.63,0.15,0.03,0.72,0.48,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.51,2.66,26.18,4.3600000000000003,0.13,11.05,2.44,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.13,0.57999999999999996,0.88,0.2,0.04,0.89,0.53,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; 5-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,18.98,null,null,null,null,17.46,190]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",9,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.28000000000000003,1.19,5.53,1.58,0.26,3.63,1.0900000000000001,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,1.1200000000000001,0,61.56,18.96,0,0,191.4,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.3899999999999997,5.18,1.36,0.15,8.44,4.04,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4373:G4417)","v":6.5100000000000007},{"$f":"SUM(H4373:H4417)","v":56.709999999999994},144.55000000000001,37.049999999999997,2.4799999999999995,71.69,243.66,190,null,{"$f":"H4418*0.9","v":51.038999999999994},{"$f":"M4418-P4418","v":192.62100000000001},{"$f":"H4418*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.753299999999996},{"$f":"Q4418+R4418","v":262.37430000000001},{"$f":"+S4418+L4418+K4418","v":336.54430000000002},{"$f":"N4418","v":190}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4418*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.5376749999999999},{"$f":"(M4418*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.82745},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4418:G4419)","v":6.5100000000000007},56.709999999999994,144.55000000000001,37.049999999999997,2.4799999999999995,72.227674999999991,245.48745,190,null,{"$f":"H4420*0.9","v":51.038999999999994},{"$f":"M4420-P4420","v":194.44845000000001},{"$f":"H4420*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.753299999999996},{"$f":"R4420+Q4420","v":264.20175},{"$f":"S4420+L4420+K4420","v":338.909425},{"$f":"N4420","v":190}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"100 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.19,0.02,0.02,0.11,0.08,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.42,22.7,17.010000000000002,4.38,0.73,21.89,20.88,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 7 m³; Schleppschlauchverteiler, 9 m; 67 kW","",null,1.25,6.43,12.66,2.78,0.47,14.84,5.92,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","5 m; 83 kW","",null,0.39,5.55,6.29,1.66,0.2,6.69,5.1100000000000003,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.12,0.52,0.63,0.15,0.03,0.72,0.48,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.51,2.88,26.18,4.3600000000000003,0.13,11.05,2.65,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.12,0.42,0.05,0.26,7.0000000000000007E-2,0.11,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.19,0.95,4.1900000000000004,0.88,0.16,1.77,0.88,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,0.06,0.27,0.03,0.17,0.05,0.05,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 54 kW","",null,0.16,0.64,1.1499999999999999,0.26,0.05,1.0900000000000001,0.59,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; 5-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,21.87,null,null,null,null,20.12,190]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",12,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,1.58,7.38,2.1,0.35,4.84,1.45,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,1.5,0,82.08,25.28,0,0,255.2,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.02,0.16,0.2,0.05,0,0.11,0.14000000000000001,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.53,2.36,0.48,0.03,0.55000000000000004,0.49,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.56999999999999995,7.13,6.73,1.73,0.3,9.01,6.56,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4432:G4476)","v":7.0200000000000005},{"$f":"SUM(H4432:H4476)","v":72.08},171.99,45.099999999999994,3.0599999999999996,74.570000000000007,321.62,190,null,{"$f":"H4477*0.9","v":64.872},{"$f":"M4477-P4477","v":256.74799999999999},{"$f":"H4477*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.6584},{"$f":"Q4477+R4477","v":345.40639999999996},{"$f":"+S4477+L4477+K4477","v":423.03639999999996},{"$f":"N4477","v":190}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4477*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.55927500000000008},{"$f":"(M4477*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.41215},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4477:G4478)","v":7.0200000000000005},72.08,171.99,45.099999999999994,3.0599999999999996,75.129275000000007,324.03215,190,null,{"$f":"H4479*0.9","v":64.872},{"$f":"M4479-P4479","v":259.16014999999999},{"$f":"H4479*Stammdatenblatt!$J$229","v":88.6584},{"$f":"R4479+Q4479","v":347.81854999999996},{"$f":"S4479+L4479+K4479","v":426.00782499999997},{"$f":"N4479","v":190}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"75 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,0.93,14.81,15.58,4.1100000000000003,0.48,18.48,13.63,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 12 m³; Schleppschlauchverteiler, 15 m; 120 kW","",null,0.8,6.71,13.91,3.09,0.45,12.96,6.17,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","8 m; 83 kW","",null,0.21,4.03,15.39,4.25,0.11,5.93,3.71,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 1,5 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.61,0.61,0.14000000000000001,0.04,0.51,0.56000000000000005,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12 Reihen, 9 m; 67 kW","",null,0.25,2.23,21.96,3.61,0.08,9.6199999999999992,2.0499999999999998,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.59,0.88,0.19,0.04,0.51,0.54,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; 8-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,15.65,null,null,null,null,14.4,170]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",9,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.14000000000000001,0.89,4.6500000000000004,1.34,0.17,2.79,0.82,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",9,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 84 t/h","",null,0.7,0,54.84,16.559999999999999,0,0,189,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","OKT","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Scheibenegge, 4 m; 67 kW","",null,0.36,3.77,5.98,1.6,0.12,7.86,3.47,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4491:G4538)","v":4.0799999999999992},{"$f":"SUM(H4491:H4538)","v":51.890000000000015},145.25,37.220000000000006,1.9900000000000007,62.720000000000006,236.86999999999998,170,null,{"$f":"H4539*0.9","v":46.701000000000015},{"$f":"M4539-P4539","v":190.16899999999995},{"$f":"H4539*Stammdatenblatt!$J$229","v":63.824700000000014},{"$f":"Q4539+R4539","v":253.99369999999996},{"$f":"+S4539+L4539+K4539","v":318.70369999999997},{"$f":"N4539","v":170}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4539*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.47040000000000004},{"$f":"(M4539*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.7765249999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4539:G4540)","v":4.0799999999999992},51.890000000000015,145.25,37.220000000000006,1.9900000000000007,63.190400000000004,238.64652499999997,170,null,{"$f":"H4541*0.9","v":46.701000000000015},{"$f":"M4541-P4541","v":191.94552499999995},{"$f":"H4541*Stammdatenblatt!$J$229","v":63.824700000000014},{"$f":"R4541+Q4541","v":255.77022499999995},{"$f":"S4541+L4541+K4541","v":320.95062499999995},{"$f":"N4541","v":170}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"100 dt/ha"]
["Mais - Körnermais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 20 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 120-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät an Traktor; 33 kW","",null,0.04,0,0.3,0.05,0.01,0.33,0.11,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","7 Schare, 2,45 m, aufgesattelt; 120 kW","",null,0.93,22.73,18.18,4.7300000000000004,0.48,19.22,20.91,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 12 m³; Schleppschlauchverteiler, 15 m; 120 kW","",null,0.8,6.71,13.91,3.09,0.45,12.96,6.17,0]
["","APR","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","8 m; 120 kW","",null,0.21,5.54,15.97,4.3899999999999997,0.11,6.1,5.0999999999999996,0]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 1,5 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.61,0.61,0.14000000000000001,0.04,0.51,0.56000000000000005,0]
["","APR","","Diammonphosphat, lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12 Reihen, 9 m; 67 kW","",null,0.25,2.41,21.96,3.61,0.08,9.6199999999999992,2.2200000000000002,0]
["","APR","","Mais, Körnermais, Hybrid-Saatgut",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.1,0.04,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.02,0.04,0]
[1,"MAI","","Wasser-Transport",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","TR","Tankanhänger, 7 m³; 83 kW","",null,0.04,0.14000000000000001,0.32,7.0000000000000007E-2,0.02,0.31,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anhängepflanzenschutzspritze, 24 m, 3 000 l; 67 kW","",null,0.1,0.78,3.93,0.81,0.13,1.24,0.72,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.09,0.02,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.02,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.02,0.03,0]
["","MAI","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 83 kW","",null,7.0000000000000007E-2,0.61,1.1399999999999999,0.25,0.04,0.56999999999999995,0.56000000000000005,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Körnermaisernte","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 9500 l; 225 kW; 8-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,18.61,null,null,null,null,17.12,170]
["","OKT","","Körnermais, Erntegut, 70 % TM",12,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 83 kW","",null,0.19,1.19,6.2,1.78,0.22,3.72,1.0900000000000001,0]
[1,"OKT","","Körnermais, Lagern und Trocknen",12,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TL","Lagerraum 10500 m³; Annahmeleistung 84 t/h","",null,0.93,0,73.12,22.08,0,0,252,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.01,0.09,0.13,0.03,0,7.0000000000000007E-2,0.09,0]
["","OKT","FA","8 m³, Anhängeschleuderstreuer, 67 kW","",null,0.03,0.59,2.23,0.45,0.03,0.51,0.54,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Scheibenegge, 4 m; 120 kW","",null,0.36,6.31,7.65,2,0.19,8.33,5.81,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4553:G4600)","v":4.3599999999999994},{"$f":"SUM(H4553:H4600)","v":67.330000000000013},170.20000000000002,44.400000000000006,2.1100000000000008,65.100000000000009,314.07,170,null,{"$f":"H4601*0.9","v":60.597000000000016},{"$f":"M4601-P4601","v":253.47299999999998},{"$f":"H4601*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.815900000000013},{"$f":"Q4601+R4601","v":336.28890000000001},{"$f":"+S4601+L4601+K4601","v":403.49890000000005},{"$f":"N4601","v":170}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4601*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.48824999999999996},{"$f":"(M4601*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.3555250000000005},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4601:G4602)","v":4.3599999999999994},67.330000000000013,170.20000000000002,44.400000000000006,2.1100000000000008,65.588250000000002,316.42552499999999,170,null,{"$f":"H4603*0.9","v":60.597000000000016},{"$f":"M4603-P4603","v":255.82852499999998},{"$f":"H4603*Stammdatenblatt!$J$229","v":82.815900000000013},{"$f":"R4603+Q4603","v":338.64442500000001},{"$f":"S4603+L4603+K4603","v":406.34267500000004},{"$f":"N4603","v":170}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"335 dt/ha"]
["Mais - Silomais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.76,1.23,0.28000000000000003,0.06,1.26,0.7,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",280,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,2.15,7.76,17.670000000000002,3.82,0.68,20.8,7.14,0]
["","APR","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0.8,3.16,23.3,3.94,0.21,12.4,2.9,0]
["","APR","","Mais, Silomais, Hybrid-Saatgut",2.2000000000000002,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.21,0.77,1.29,0.28999999999999998,0.06,1.3,0.71,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silomais häckseln","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Häcksler, Dienstleistung","",null,0,38.65,0,0,0,0,35.56,275]
["","SEP","","Silomais Erntegut beim Transport (Gehalte korrigiert auf Erntemenge)",40,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",40,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 900 m³","",null,3.33,0,133.33000000000001,78.790000000000006,0,0,48.48,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4616:G4660)","v":11.370000000000001},{"$f":"SUM(H4616:H4660)","v":79.059999999999988},214.97,96.160000000000011,3.42,82.85,121.30999999999999,275,null,{"$f":"H4661*0.9","v":71.153999999999996},{"$f":"M4661-P4661","v":50.155999999999992},{"$f":"H4661*Stammdatenblatt!$J$229","v":97.243799999999979},{"$f":"Q4661+R4661","v":147.39979999999997},{"$f":"+S4661+L4661+K4661","v":233.66979999999995},{"$f":"N4661","v":275}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4661*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.6213749999999999},{"$f":"(M4661*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.90982499999999988},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4661:G4662)","v":11.370000000000001},79.059999999999988,214.97,96.160000000000011,3.42,83.471374999999995,122.21982499999999,275,null,{"$f":"H4663*0.9","v":71.153999999999996},{"$f":"M4663-P4663","v":51.06582499999999},{"$f":"H4663*Stammdatenblatt!$J$229","v":97.243799999999979},{"$f":"R4663+Q4663","v":148.30962499999998},{"$f":"S4663+L4663+K4663","v":235.20099999999996},{"$f":"N4663","v":275}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"404 dt/ha"]
["Mais - Silomais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,2.15,7.76,17.670000000000002,3.82,0.68,20.8,7.14,0]
["","APR","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0.8,3.39,23.3,3.94,0.21,12.4,3.12,0]
["","APR","","Mais, Silomais, Hybrid-Saatgut",2.2000000000000002,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silomais häckseln","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Häcksler, Dienstleistung","",null,0,41.59,0,0,0,0,38.270000000000003,275]
["","SEP","","Silomais Erntegut beim Transport (Gehalte korrigiert auf Erntemenge)",50,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",50,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 900 m³","",null,4.17,0,166.67,98.48,0,0,60.61,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4675:G4717)","v":12.03},{"$f":"SUM(H4675:H4717)","v":94.240000000000009},251.52999999999994,116.69000000000001,3.51,84.700000000000017,147.44000000000005,275,null,{"$f":"H4718*0.9","v":84.816000000000017},{"$f":"M4718-P4718","v":62.624000000000038},{"$f":"H4718*Stammdatenblatt!$J$229","v":115.91520000000001},{"$f":"Q4718+R4718","v":178.53920000000005},{"$f":"+S4718+L4718+K4718","v":266.74920000000009},{"$f":"N4718","v":275}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4718*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.63525000000000009},{"$f":"(M4718*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.1058000000000003},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4718:G4719)","v":12.03},94.240000000000009,251.52999999999994,116.69000000000001,3.51,85.335250000000016,148.54580000000004,275,null,{"$f":"H4720*0.9","v":84.816000000000017},{"$f":"M4720-P4720","v":63.729800000000026},{"$f":"H4720*Stammdatenblatt!$J$229","v":115.91520000000001},{"$f":"R4720+Q4720","v":179.64500000000004},{"$f":"S4720+L4720+K4720","v":268.49025000000006},{"$f":"N4720","v":275}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"474 dt/ha"]
["Mais - Silomais, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","OKT","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","OKT","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"APR","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,2.15,7.76,17.670000000000002,3.82,0.68,20.8,7.14,0]
["","APR","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"APR","","Einzelkornsaat von Mais","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4 Reihen, 3 m; 45 kW","",null,0.8,3.16,23.3,3.94,0.21,12.4,2.9,0]
["","APR","","Mais, Silomais, Hybrid-Saatgut",2.2000000000000002,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","MAI","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"MAI","","Pflanzenschutzmaßnahme",300,"l","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silomais häckseln","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Häcksler, Dienstleistung","",null,0,44.49,0,0,0,0,40.94,300]
["","SEP","","Silomais Erntegut beim Transport (Gehalte korrigiert auf Erntemenge)",50,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",50,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 900 m³","",null,4.17,0,166.67,98.48,0,0,60.61,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4732:G4776)","v":12.3},{"$f":"SUM(H4732:H4776)","v":85.11},249.27999999999994,116.05000000000001,3.4499999999999997,83.48,139.03,300,null,{"$f":"H4777*0.9","v":76.599000000000004},{"$f":"M4777-P4777","v":62.430999999999997},{"$f":"H4777*Stammdatenblatt!$J$229","v":104.6853},{"$f":"Q4777+R4777","v":167.1163},{"$f":"+S4777+L4777+K4777","v":254.04629999999997},{"$f":"N4777","v":300}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4777*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.62609999999999999},{"$f":"(M4777*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.0427250000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4777:G4778)","v":12.3},85.11,249.27999999999994,116.05000000000001,3.4499999999999997,84.106099999999998,140.07272499999999,300,null,{"$f":"H4779*0.9","v":76.599000000000004},{"$f":"M4779-P4779","v":63.473724999999988},{"$f":"H4779*Stammdatenblatt!$J$229","v":104.6853},{"$f":"R4779+Q4779","v":168.15902499999999},{"$f":"S4779+L4779+K4779","v":255.71512499999997},{"$f":"N4779","v":300}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"166 dt/ha"]
["Dauergrünland, grasbetont - Anwelksilage, Ladewagen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.05,0.03,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.03,0.04,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.09,0.51,0.73,0.18,0.02,1.02,0.47,0]
[0.75,"MRZ","","Übersaat von Gras, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,1.95,5.53,1.33,0.11,3.14,1.79,0]
["","MRZ","","Gras, Hybrid-Saatgut",3,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",16,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.6900000000000004,6.04,1.29,0.16,5.76,4.3099999999999996,0]
[1,"MAI","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,10.9,0,0,0,0,10.029999999999999,{"$f":"63-9.81","v":53.19}]
["","MAI","","Anwelksilage, grasbetont, 1. Schnitt",7.6,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",7.6,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.7,0,27.87,16.47,0,0,10.130000000000001,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.67,0.84,0.19,0.05,1,0.61,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.0699999999999998,2.67,0.59,0.09,2.31,1.9,0]
["","MAI","","Gras, Hybrid-Saatgut",15,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3 m; 45 kW","",null,0.2,1.19,1.3,0.39,0.05,1.1599999999999999,1.1000000000000001,0]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",13,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.51,6.04,1.29,0.16,5.76,4.1500000000000004,0]
[1,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,10.9,0,0,0,0,10.029999999999999,{"$f":"59-9.81","v":49.19}]
["","JUL","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",6.2,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",6.2,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.56999999999999995,0,22.73,13.43,0,0,8.27,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","JUL","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",9,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.26,6.04,1.29,0.16,5.76,3.92,0]
[1,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,7.72,0,0,0,0,7.11,{"$f":"53-6.95","v":46.05}]
["","AUG","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",4.3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",4.3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.39,0,15.77,9.32,0,0,5.73,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4792:G4855)","v":10.7},{"$f":"SUM(H4792:H4855)","v":81.92},136.66000000000003,54.839999999999989,2.5400000000000005,81.69,99.570000000000007,148.43,null,{"$f":"H4856*0.9","v":73.728000000000009},{"$f":"M4856-P4856","v":25.841999999999999},{"$f":"H4856*Stammdatenblatt!$J$229","v":100.7616},{"$f":"Q4856+R4856","v":126.6036},{"$f":"+S4856+L4856+K4856","v":210.83359999999999},{"$f":"N4856","v":148.43}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4856*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.61267499999999997},{"$f":"(M4856*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.74677500000000008},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4856:G4857)","v":10.7},81.92,136.66000000000003,54.839999999999989,2.5400000000000005,82.302674999999994,100.31677500000001,148.43,null,{"$f":"H4858*0.9","v":73.728000000000009},{"$f":"M4858-P4858","v":26.588774999999998},{"$f":"H4858*Stammdatenblatt!$J$229","v":100.7616},{"$f":"R4858+Q4858","v":127.350375},{"$f":"S4858+L4858+K4858","v":212.19305},{"$f":"N4858","v":148.43}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"246 dt/ha"]
["Dauergrünland, grasbetont - Anwelksilage, Ladewagen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.05,0.03,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.03,0.04,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger",580,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.1,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.28999999999999998,0.95,2.11,0.46,0.08,1.86,0.88,0]
["","MRZ","","Kali-Dünger (60 % K₂O); lose",180,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.74,1.1200000000000001,0.25,0.05,1.19,0.68,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.09,0.51,0.73,0.18,0.02,1.02,0.47,0]
[0.75,"MRZ","","Übersaat von Gras, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,1.95,5.53,1.33,0.11,3.14,1.79,0]
["","MRZ","","Gras, Hybrid-Saatgut",3,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",18,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.8600000000000003,6.04,1.29,0.16,5.76,4.47,0]
[1,"MAI","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,16.600000000000001,0,0,0,0,15.27,{"$f":"67-14.94","v":52.06}]
["","MAI","","Anwelksilage, grasbetont, 1. Schnitt",8.6,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",8.6,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.79,0,31.53,18.63,0,0,11.47,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.0699999999999998,2.67,0.59,0.09,2.31,1.9,0]
["","MAI","","Gras, Hybrid-Saatgut",15,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3 m; 45 kW","",null,0.2,1.19,1.3,0.39,0.05,1.1599999999999999,1.1000000000000001,0]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",16,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.6900000000000004,6.04,1.29,0.16,5.76,4.3099999999999996,0]
[1,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,10.9,0,0,0,0,10.029999999999999,{"$f":"63-9.81","v":53.19}]
["","JUN","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",7.6,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",7.6,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.7,0,27.87,16.47,0,0,10.130000000000001,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.7,0.89,0.2,0.05,1.03,0.64,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",12,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.45,6.04,1.29,0.16,5.76,4.0999999999999996,0]
[1,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,8.75,0,0,0,0,8.0500000000000007,{"$f":"57-7.88","v":49.12}]
["","JUL","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",5.7,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",5.7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.52,0,20.9,12.35,0,0,7.6,0]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.32,6.04,1.29,0.16,5.76,3.98,0]
[1,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,7.72,0,0,0,0,7.11,{"$f":"55-6.95","v":48.05}]
["","AUG","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",4.8,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",4.8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.44,0,17.600000000000001,10.4,0,0,6.4,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4870:G4945)","v":13.189999999999996},{"$f":"SUM(H4870:H4945)","v":107.43},180.88,76.240000000000009,2.96,97.13000000000001,134.53,202.42000000000002,null,{"$f":"H4946*0.9","v":96.687000000000012},{"$f":"M4946-P4946","v":37.842999999999989},{"$f":"H4946*Stammdatenblatt!$J$229","v":132.13890000000001},{"$f":"Q4946+R4946","v":169.9819},{"$f":"+S4946+L4946+K4946","v":270.07189999999997},{"$f":"N4946","v":202.42000000000002}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L4946*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.72847500000000009},{"$f":"(M4946*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.0089750000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4946:G4947)","v":13.189999999999996},107.43,180.88,76.240000000000009,2.96,97.858475000000013,135.53897499999999,202.42000000000002,null,{"$f":"H4948*0.9","v":96.687000000000012},{"$f":"M4948-P4948","v":38.851974999999982},{"$f":"H4948*Stammdatenblatt!$J$229","v":132.13890000000001},{"$f":"R4948+Q4948","v":170.99087499999999},{"$f":"S4948+L4948+K4948","v":271.80934999999999},{"$f":"N4948","v":202.42000000000002}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"328 dt/ha"]
["Dauergrünland, grasbetont - Anwelksilage, Ladewagen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.05,0.03,0.14000000000000001,0.02,0.09,0.03,0.04,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger",380,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.81,1.52,0.34,7.0000000000000007E-2,1.45,0.75,0]
["","MRZ","","Kali-Dünger (60 % K₂O); lose",80,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",300,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.09,0.51,0.73,0.18,0.02,1.02,0.47,0]
[0.75,"MRZ","","Übersaat von Gras, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,1.95,5.53,1.33,0.11,3.14,1.79,0]
["","MRZ","","Gras, Hybrid-Saatgut",3,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",20,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.03,6.04,1.29,0.16,5.76,4.63,0]
[1,"MAI","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,16.600000000000001,0,0,0,0,15.27,{"$f":"70-14.94","v":55.06}]
["","MAI","","Anwelksilage, grasbetont, 1. Schnitt",9.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",9.5,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.87,0,34.83,20.58,0,0,12.67,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.04,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.18,0.72,1.01,0.23,0.05,1.1100000000000001,0.66,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.0699999999999998,2.67,0.59,0.09,2.31,1.9,0]
["","MAI","","Gras, Hybrid-Saatgut",15,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"MAI","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3 m; 45 kW","",null,0.2,1.19,1.3,0.39,0.05,1.1599999999999999,1.1000000000000001,0]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",20,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.03,6.04,1.29,0.16,5.76,4.63,0]
[1,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,"16.60",0,0,0,0,15.27,{"$f":"70-14.94","v":55.06}]
["","JUN","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",9.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",9.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.87,0,34.83,20.58,0,0,12.67,0]
[1,"JUN","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","JUN","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",15,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.63,6.04,1.29,0.16,5.76,4.26,0]
[1,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,10.9,0,0,0,0,10.029999999999999,{"$f":"62-9.81","v":52.19}]
["","JUL","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",7.1,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",7.1,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.65,0,26.03,15.38,0,0,9.4700000000000006,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.67,0.84,0.19,0.05,1,0.61,0]
["","JUL","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",11,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.3899999999999997,6.04,1.29,0.16,5.76,4.04,0]
[1,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,8.75,0,0,0,0,8.0500000000000007,{"$f":"56-7.88","v":48.12}]
["","AUG","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",5.2,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",5.2,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.48,0,19.07,11.27,0,0,6.93,0]
[1,"SEP","","Mähen mit Mähaufbereiter",9,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.26,6.04,1.29,0.16,5.76,3.92,0]
[1,"SEP","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"SEP","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"SEP","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,7.72,0,0,0,0,7.11,{"$f":"53-6.95","v":46.05}]
["","SEP","","Anwelksilage, grasbetont, 2. Schnitt ff.",4.3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",4.3,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.39,0,15.77,9.32,0,0,5.73,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4960:G5049)","v":17.98},{"$f":"SUM(H4960:H5049)","v":130.76000000000005},245.63999999999996,102.56,4.12,137.00000000000003,183.12000000000006,256.48,null,{"$f":"H5050*0.9","v":117.68400000000004},{"$f":"M5050-P5050","v":65.436000000000021},{"$f":"H5050*Stammdatenblatt!$J$229","v":160.83480000000006},{"$f":"Q5050+R5050","v":226.27080000000007},{"$f":"+S5050+L5050+K5050","v":367.39080000000013},{"$f":"N5050","v":256.48}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L5050*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.0275000000000003},{"$f":"(M5050*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.3734000000000004},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5050:G5051)","v":17.98},130.76000000000005,245.63999999999996,102.56,4.12,138.02750000000003,184.49340000000007,256.48,null,{"$f":"H5052*0.9","v":117.68400000000004},{"$f":"M5052-P5052","v":66.809400000000025},{"$f":"H5052*Stammdatenblatt!$J$229","v":160.83480000000006},{"$f":"R5052+Q5052","v":227.64420000000007},{"$f":"S5052+L5052+K5052","v":369.79170000000011},{"$f":"N5052","v":256.48}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"extensiv"]
["Dauergrünland, grasbetont - Bodenheu, Ballen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.63,0.61,0.14000000000000001,0.04,0.85,0.57999999999999996,0]
["","MRZ","","Kali-Dünger (60 % K₂O); lose",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.66,0.78,0.18,0.04,0.96,0.6,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"APR","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.09,0.51,0.73,0.18,0.02,1.02,0.47,0]
[0.75,"APR","","Übersaat von Gras, pneumatisch mit Striegel",3,"kg","","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,1.95,5.53,1.33,0.11,3.14,1.79,0]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",23,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.3,6.04,1.29,0.16,5.76,4.88,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","1,2 m, Heu, 205 kg/Ballen; 45 kW","",null,0.48,3.35,17.18,3.5,0.12,12.2,11.73,0]
["","JUN","","Bodenheu, grasbetont, 1. Schnitt",3.91,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bodenheu, Ballentransport",3.91,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 300 daN; Ballenspieß; 45 kW","",null,1.33,2.48,8.33,2.1,0.42,9.08,2.2799999999999998,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0,0.02,0,0,0,0.01,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.15,0.64,0.67,0.15,0.04,0.88,0.59,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",80,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.0699999999999998,2.67,0.59,0.09,2.31,1.9,0]
["","JUN","","Gras, Hybrid-Saatgut",15,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",11.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.42,6.04,1.29,0.16,5.76,4.07,0]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","1,2 m, Heu, 205 kg/Ballen; 45 kW","",null,0.42,2.5099999999999998,9.17,1.89,0.11,7.08,6.62,0]
["","AUG","","Bodenheu, grasbetont, 2. Schnitt ff.",1.95,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Bodenheu, Ballentransport",1.95,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 300 daN; Ballenspieß; 45 kW","",null,0.68,1.26,4.21,1.06,0.21,4.6100000000000003,1.1599999999999999,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5064:G5117)","v":13.519999999999998},{"$f":"SUM(H5064:H5117)","v":73.160000000000011},114.81999999999998,25.4,3.7600000000000002,130.91999999999999,80.310000000000016,0,null,{"$f":"H5118*0.9","v":65.844000000000008},{"$f":"M5118-P5118","v":14.466000000000008},{"$f":"H5118*Stammdatenblatt!$J$229","v":89.986800000000017},{"$f":"Q5118+R5118","v":104.45280000000002},{"$f":"+S5118+L5118+K5118","v":239.1328},{"$f":"N5118","v":0}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L5118*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.9819},{"$f":"(M5118*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.60232500000000011},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5118:G5119)","v":13.519999999999998},73.160000000000011,114.81999999999998,25.4,3.7600000000000002,131.90189999999998,80.91232500000001,0,null,{"$f":"H5120*0.9","v":65.844000000000008},{"$f":"M5120-P5120","v":15.068325000000002},{"$f":"H5120*Stammdatenblatt!$J$229","v":89.986800000000017},{"$f":"R5120+Q5120","v":105.05512500000002},{"$f":"S5120+L5120+K5120","v":240.71702499999998},{"$f":"N5120","v":0}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"intensiv"]
["Dauergrünland, grasbetont - Bodenheu, Ballen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger",350,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.23,0.8,1.43,0.32,0.06,1.38,0.74,0]
["","MRZ","","Kali-Dünger (60 % K₂O); lose",150,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.74,1.1200000000000001,0.25,0.05,1.19,0.68,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",240,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"APR","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.09,0.51,0.73,0.18,0.02,1.02,0.47,0]
[0.75,"APR","","Übersaat von Gras, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,1.95,5.53,1.33,0.11,3.14,1.79,0]
["","APR","","Gras, Hybrid-Saatgut",3,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",37.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.85,7.49,6.74,1.46,0.22,6.92,6.89,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","1,2 m, Heu, 205 kg/Ballen; 45 kW","",null,0.56999999999999995,4.55,27.3,5.53,0.15,18.73,18.27,0]
["","JUN","","Bodenheu, grasbetont, 1. Schnitt",6.37,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bodenheu, Ballentransport",6.37,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 300 daN; Ballenspieß; 45 kW","",null,2.17,4.04,13.57,3.42,0.68,14.81,3.72,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.0699999999999998,2.67,0.59,0.09,2.31,1.9,0]
["","JUN","","Gras, Hybrid-Saatgut",15,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",22.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.25,6.04,1.29,0.16,5.76,4.84,0]
[2,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[2,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","1,2 m, Heu, 205 kg/Ballen; 45 kW","",null,0.47,3.29,16.809999999999999,3.42,0.12,11.96,11.48,0]
["","JUL","","Bodenheu, grasbetont, 2. Schnitt ff.",3.82,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bodenheu, Ballentransport",3.82,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 300 daN; Ballenspieß; 45 kW","",null,1.3,2.42,8.14,2.0499999999999998,0.41,8.8699999999999992,2.23,0]
[1,"JUL","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.03,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUL","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.17,0.66,0.78,0.18,0.04,0.96,0.6,0]
["","JUL","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",15,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.63,6.04,1.29,0.16,5.76,4.26,0]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.87,5.56,4.83,1.08,0.22,8.0399999999999991,5.12,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Bodenheu pressen",2.5499999999999998,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","1,2 m, Heu, 205 kg/Ballen; 45 kW","",null,0.44,2.73,11.62,2.38,0.11,8.65,8.15,0]
[1,"AUG","","Bodenheu, Ballentransport","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 300 daN; Ballenspieß; 45 kW","",null,0.87,1.62,5.43,1.37,0.27,5.94,1.49,0]
["","AUG","","Bodenheu, grasbetont, 2. Schnitt ff.",2.5499999999999998,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5132:G5206)","v":20.370000000000005},{"$f":"SUM(H5132:H5206)","v":108.25000000000003},183.53,40.509999999999991,5.6400000000000006,201.54000000000002,127.85000000000004,0,null,{"$f":"H5207*0.9","v":97.425000000000026},{"$f":"M5207-P5207","v":30.425000000000011},{"$f":"H5207*Stammdatenblatt!$J$229","v":133.14750000000004},{"$f":"Q5207+R5207","v":163.57250000000005},{"$f":"+S5207+L5207+K5207","v":370.75250000000005},{"$f":"N5207","v":0}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L5207*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.5115500000000004},{"$f":"(M5207*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.95887500000000048},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5207:G5208)","v":20.370000000000005},108.25000000000003,183.53,40.509999999999991,5.6400000000000006,203.05155000000002,128.80887500000003,0,null,{"$f":"H5209*0.9","v":97.425000000000026},{"$f":"M5209-P5209","v":31.383875000000003},{"$f":"H5209*Stammdatenblatt!$J$229","v":133.14750000000004},{"$f":"R5209+Q5209","v":164.53137500000003},{"$f":"S5209+L5209+K5209","v":373.22292500000003},{"$f":"N5209","v":0}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[]
["Winterweizen - Ganzpflanzensilage, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","SEP","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 45 kW","",null,1.88,14.66,12.96,3.38,0.49,22.34,13.48,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 45 kW","",null,0.57999999999999996,3.94,5.35,1.42,0.15,7.17,3.63,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.37,7.13,1.89,0.21,6.96,4.0199999999999996,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.28000000000000003,0.93,1.99,0.44,0.08,1.77,0.86,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",540,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","GPS, Ernte und Einlagerung","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","GPS bergen mit Häcksler","",null,0,0,0,0,0,0,0,220]
["","JUN","","Weizen, GPS, lose 35% TM",30,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",30,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Ganzpflanzensilage, Fahrsilo 900 m³","",null,2.5,0,100,59.09,0,0,36.36,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.85,4.8,4.57,1.17,0.22,9.66,4.42,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 45 kW","",null,0.92,5.72,4.8099999999999996,1.22,0.24,10.06,5.26,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.31,39.01,151.18,71.459999999999994,3.18,65.61,72.39,220,null,{"$f":"H5267*0.9","v":35.109000000000002},{"$f":"M5267-P5267","v":37.280999999999999},{"$f":"H5267*Stammdatenblatt!$J$229","v":47.982299999999995},{"$f":"Q5267+R5267","v":85.263299999999987},{"$f":"+S5267+L5267+K5267","v":154.05329999999998},{"$f":"N5267","v":220}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",0.66,0.72,2.2000000000000002]
["","","","Summe","","",9.31,39.01,151.18,71.459999999999994,3.18,66.27,73.11,222.2,null,{"$f":"H5269*0.9","v":35.109000000000002},{"$f":"M5269-P5269","v":38.000999999999998},{"$f":"H5269*Stammdatenblatt!$J$229","v":47.982299999999995},{"$f":"R5269+Q5269","v":85.983299999999986},{"$f":"S5269+L5269+K5269","v":155.43329999999997},{"$f":"N5269","v":222.2}]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[]
["Winterweizen - Ganzpflanzensilage, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"SEP","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.03,0.02,0.12,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","SEP","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.34,1.02,2.46,0.54,0.09,2.12,0.94,0]
["","SEP","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",700,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,1.89,22.85,16.149999999999999,4.1500000000000004,0.62,24.22,21.03,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.73,6.33,1.66,0.19,7.74,5.27,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.75,7.13,1.89,0.21,6.96,4.38,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut",120,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterweizen, Nachbau-Saatgut",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.16,0.27,0.92,0.11,0.56999999999999995,0.15,0.27,0]
[1,"OKT","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","OKT","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","OKT","","Herbizid, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"FEB","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,7.0000000000000007E-2,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","FEB","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.24,0.83,1.57,0.35,7.0000000000000007E-2,1.48,0.77,0]
["","FEB","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",400,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.12,0.52,0.06,0.33,0.09,0.13,0]
[1,"APR","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1 000 l; 45 kW","",null,0.28000000000000003,1.01,3.36,0.71,0.17,2.08,0.93,0]
["","APR","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","APR","","Fungizid, Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.01,0.06,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","APR","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.22,0.78,1.35,0.3,0.06,1.33,0.72,0]
["","APR","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",320,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","GPS, Ernte und Einlagerung","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","GPS bergen mit Häcksler","",null,0,0,0,0,0,0,0,240]
["","JUN","","Weizen, GPS, lose 35% TM",40,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",40,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Ganzpflanzensilage, Fahrsilo 900 m³","",null,3.33,0,133.33000000000001,78.790000000000006,0,0,48.48,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Frontlader, 1 300 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,55 m³; 45 kW","",null,0.05,0.26,0.26,0.06,0.01,0.33,0.24,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW","",null,0.1,0.83,3.26,0.68,0.06,1.07,0.77,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.85,7.63,6.01,1.51,0.28000000000000003,10.51,7.02,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 2,5 m; 67 kW","",null,0.92,9.18,6.37,1.6,0.3,10.98,8.44,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",10.42,56.46,193.27,93.23,3.53,71.290000000000006,100.59,240,null,{"$f":"H5330*0.9","v":50.814},{"$f":"M5330-P5330","v":49.776000000000003},{"$f":"H5330*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.445800000000006},{"$f":"Q5330+R5330","v":119.2218},{"$f":"+S5330+L5330+K5330","v":194.04179999999999},{"$f":"N5330","v":240}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",0.71,1.01,2.4]
["","","","Summe","","",10.42,56.46,193.27,93.23,3.53,72,101.6,242.4,null,{"$f":"H5332*0.9","v":50.814},{"$f":"M5332-P5332","v":50.785999999999994},{"$f":"H5332*Stammdatenblatt!$J$229","v":69.445800000000006},{"$f":"R5332+Q5332","v":120.23179999999999},{"$f":"S5332+L5332+K5332","v":195.76179999999999},{"$f":"N5332","v":242.4}]
[]
[]
[]
[]
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[]
["Ackergras - Anwelksilage, Ladewagen , konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"OKT","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,2.15,7.76,17.670000000000002,3.82,0.68,20.8,7.14,0]
["","OKT","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.5,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,0.94,11.43,8.08,2.0699999999999998,0.31,12.11,10.52,0]
[0.5,"OKT","","Säen von Grassamen, Kleegras mit Kreiselegge und Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.59,6.19,6.62,1.57,0.19,8.59,5.7,0]
["","OKT","","Gras, Hybrid-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[0.5,"OKT","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 45 kW","",null,0.34,1.72,2.21,0.56999999999999995,0.09,2.59,1.58,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.5,"MRZ","","Abschleppen von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.3,1.83,1.33,0.34,0.08,2.76,1.68,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.2,0.75,1.18,0.26,0.06,1.22,0.7,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",25,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.47,6.04,1.29,0.16,5.76,5.03,0]
[1,"MAI","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","MAI","","Weidelgrassilage, 1. Schnitt",11.88,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",11.9,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,1.0900000000000001,0,43.63,25.78,0,0,15.87,0]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",25,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.47,6.04,1.29,0.16,5.76,5.03,0]
[1,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","JUN","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",11.88,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",11.9,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,1.0900000000000001,0,43.63,25.78,0,0,15.87,0]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",18,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.8600000000000003,6.04,1.29,0.16,5.76,4.47,0]
[1,"JUL","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,67]
["","JUL","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",8.57,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",8.6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.79,0,31.53,18.63,0,0,11.47,0]
[1,"JUL","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,1.62,9.91,14.11,3.09,0.48,16.71,9.1199999999999992,0]
["","JUL","","Gülle, Rind",10,"m³","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",14,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.57,6.04,1.29,0.16,5.76,4.2,0]
[1,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,61]
["","AUG","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",6.65,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",6.7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.61,0,24.57,14.52,0,0,8.93,0]
[1,"SEP","","Mähen mit Mähaufbereiter",13,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.51,6.04,1.29,0.16,5.76,4.1500000000000004,0]
[1,"SEP","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.43,2.78,2.42,0.54,0.11,4.0199999999999996,2.56,0]
[1,"SEP","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"SEP","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,59]
["","SEP","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",6.18,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",6.2,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Grassilage, Fahrsilo 900 m³","",null,0.56999999999999995,0,22.73,13.43,0,0,8.27,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",21.41,109.03,300.23,127.98,4.91,167.62,160.81,343,null,{"$f":"H5436*0.9","v":98.12700000000001},{"$f":"M5436-P5436","v":62.682999999999993},{"$f":"H5436*Stammdatenblatt!$J$229","v":134.1069},{"$f":"Q5436+R5436","v":196.78989999999999},{"$f":"+S5436+L5436+K5436","v":369.31990000000002},{"$f":"N5436","v":343}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",1.68,1.61,3.43]
["","","","Summe","","",21.41,109.03,300.23,127.98,4.91,169.3,162.41999999999999,346.43,null,{"$f":"H5438*0.9","v":98.12700000000001},{"$f":"M5438-P5438","v":64.292999999999978},{"$f":"H5438*Stammdatenblatt!$J$229","v":134.1069},{"$f":"R5438+Q5438","v":198.39989999999997},{"$f":"S5438+L5438+K5438","v":372.60989999999998},{"$f":"N5438","v":346.43}]
[]
[]
[]
["Phacelia, konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL",null,"Stoppelgrubbern flach"]
[null,"JUL",null,"ECODYN, 3 m; 67 kW",2.33,"ha/h",0.55000000000000004,5.91,5.52,1.21,0.18,6.63,5.44,0]
[null,"JUL",null,"Schlaggröße: 2,0 ha, Bodenbearbeitungswiderstand: mittel, Entfernung Hof-Feld: 2,0 km, Menge: 0,0 -/ha, Arbeitsbreite: 2,7 m, Dieselpreis: 0,90 €/l"]
[1,"JUL",null,"Stoppelgrubbern flach"]
[null,"JUL",null,"ECODYN, 3 m; 67 kW",2.33,"ha/h",0.55000000000000004,5.91,5.52,1.21,0.18,6.63,5.44,0]
[null,"JUL",null,"Schlaggröße: 2,0 ha, Bodenbearbeitungswiderstand: mittel, Entfernung Hof-Feld: 2,0 km, Menge: 0,0 -/ha, Arbeitsbreite: 2,7 m, Dieselpreis: 0,90 €/l"]
[1,"AUG",null,"Säen von Zwischenfrucht Sonnenblumen, Phacelia, Markstammkohl mit Sämaschine"]
[null,"AUG",null,"3 m; 67 kW",1.49,"ha/h",0.79,5.76,8.36,2.19,0.26,7.6,5.3,0]
[null,"AUG",null,"Schlaggröße: 2,0 ha, Bodenbearbeitungswiderstand: mittel, Entfernung Hof-Feld: 2,0 km, Menge: 4,0 kg/ha, Arbeitsbreite: 3,0 m, Dieselpreis: 0,90 €/l"]
[1,"AUG",null,"Mineraldünger (PK, K, P, KAS) ausbringen, ab Hof, loser Dünger"]
[null,"AUG",null,"Frontlader, 1 500 daN; Mineraldüngerschaufel, 0,65 m³; 54 kW",0,"ha/h",0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
[null,"AUG",null,"Anhängeschleuderstreuer, 2,4 m³;  67 kW",7.14,"ha/h",0.14000000000000001,1.1399999999999999,0.75,0.18,0.05,0.94,1.05,0]
[null,"AUG",null,"Schlaggröße: 2,0 ha, Bodenbearbeitungswiderstand: -, Entfernung Hof-Feld: 2,0 km, Menge: 12,0 kg/ha, Arbeitsbreite: 12,0 m, Dieselpreis: 0,90 €/l"]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5447:G5459)","v":2.0300000000000002},{"$f":"SUM(H5447:H5459)","v":18.739999999999998},20.169999999999998,4.7899999999999991,0.67,21.82,17.25,0,null,{"$f":"H5460*0.9","v":16.866},{"$f":"M5460-P5460","v":0.38400000000000034},{"$f":"H5460*Stammdatenblatt!$J$229","v":23.050199999999997},{"$f":"Q5460+R5460","v":23.434199999999997},{"$f":"+S5460+L5460+K5460","v":45.924199999999999},{"$f":"N5460","v":0}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)","","",null,null,null,null,null,2.1800000000000002,1.72,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"G5460+G5461","v":2.0300000000000002},{"$f":"H5460+H5461","v":18.739999999999998},20.169999999999998,4.7899999999999991,0.67,24,18.97,0,null,{"$f":"H5462*0.9","v":16.866},{"$f":"M5462-P5462","v":2.1039999999999992},{"$f":"H5462*Stammdatenblatt!$J$229","v":23.050199999999997},{"$f":"R5462+Q5462","v":25.154199999999996},{"$f":"S5462+L5462+K5462","v":49.824199999999998},{"$f":"N5462","v":0}]
[]
[]
[]
["Grünfutter, konventionell, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 67-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 2 km"]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"OKT","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BP","Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up","",null,0.04,0.03,0.12,0.01,7.0000000000000007E-2,0.02,0.03,0]
[1,"OKT","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Pumptankwagen, 5 m³; Schleppschlauchverteiler, 7,5 m; 45 kW","",null,2.15,7.76,17.670000000000002,3.82,0.68,20.8,7.14,0]
["","OKT","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.5,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW","",null,0.94,11.43,8.08,2.0699999999999998,0.31,12.11,10.52,0]
[0.5,"OKT","","Säen von Grassamen, Kleegras mit Kreiselegge und Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.59,6.19,6.62,1.57,0.19,8.59,5.7,0]
["","OKT","","Gras, Hybrid-Saatgut",40,"kg","","","","","","","",""]
[0.5,"OKT","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4 m; 45 kW","",null,0.34,1.72,2.21,0.56999999999999995,0.09,2.59,1.58,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,2.48,12.62,21.59,4.72,0.77,25.84,11.61,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.5,"MRZ","","Abschleppen von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 45 kW","",null,0.3,1.83,1.33,0.34,0.08,2.76,1.68,0]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.02,0.02,0.09,0.02,0,0.02,0.05,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.27,0.9,1.87,0.41,0.08,1.7,0.83,0]
["","MRZ","","PK-Dünger (12 % P₂O₅, 24 % K₂O); lose",500,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.03,0]
["","MRZ","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.2,0.75,1.18,0.26,0.06,1.22,0.7,0]
["","MRZ","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",25,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.47,6.04,1.29,0.16,5.76,5.03,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","MAI","","Weidelgrassilage, 1. Schnitt",11.88,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","MAI","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","MAI","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",25,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,5.47,6.04,1.29,0.16,5.76,5.03,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","JUN","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",11.88,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mineraldünger ausbringen, loser Dünger","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","BLA","Düngerförderschnecke","",null,0.01,0.01,0.05,0.01,0,0.01,0.02,0]
["","JUN","FA","Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW","",null,0.19,0.73,1.06,0.24,0.05,1.1399999999999999,0.67,0]
["","JUN","","Kalkammonsalpeter (27 % N), lose",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",18,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.8600000000000003,6.04,1.29,0.16,5.76,4.47,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"JUL","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,67]
["","JUL","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",8.57,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Pumptankwagen, 5 m³, 3 m; 45 kW","",null,1.62,9.91,14.11,3.09,0.48,16.71,9.1199999999999992,0]
["","JUL","","Gülle, Rind",10,"m³","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",14,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.57,6.04,1.29,0.16,5.76,4.2,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,61]
["","AUG","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",6.65,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Mähen mit Mähaufbereiter",13,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","2,4 m; 45 kW","",null,0.64,4.51,6.04,1.29,0.16,5.76,4.1500000000000004,0]
[1,"SEP","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","3,5 m; 45 kW","",null,0.51,3.12,2.94,0.66,0.13,4.8099999999999996,2.87,0]
[1,"SEP","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Ladewagen, Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,59]
["","SEP","","Weidelgrassilage, 2. Schnitt ff.",6.18,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5473:G5543)","v":15.11},{"$f":"SUM(H5473:H5543)","v":95.13000000000001},122.04000000000002,27.139999999999993,4.3600000000000003,147.52000000000004,87.600000000000023,343,null,{"$f":"H5544*0.9","v":85.617000000000004},{"$f":"M5544-P5544","v":1.9830000000000183},{"$f":"H5544*Stammdatenblatt!$J$229","v":117.00990000000002},{"$f":"Q5544+R5544","v":118.99290000000003},{"$f":"+S5544+L5544+K5544","v":270.87290000000007},{"$f":"N5544","v":343}]
["","","","Zinskosten (3 Monate)",{"$f":"Stammdatenblatt!$E$235 %","v":0.03},"","","","","","",{"$f":"(L5544*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":1.1064000000000003},{"$f":"(M5544*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.65700000000000014},{"$f":"(N5544*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":2.5724999999999998}]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5544:G5545)","v":15.11},{"$f":"SUM(H5544:H5545)","v":95.13000000000001},122.04000000000002,27.139999999999993,4.3600000000000003,148.62640000000005,88.257000000000019,345.57249999999999,null,{"$f":"H5546*0.9","v":85.617000000000004},{"$f":"M5546-P5546","v":2.6400000000000148},{"$f":"H5546*Stammdatenblatt!$J$229","v":117.00990000000002},{"$f":"R5546+Q5546","v":119.64990000000003},{"$f":"S5546+L5546+K5546","v":272.63630000000012},{"$f":"N5546","v":345.57249999999999}]

{"sheet":"Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL","index":51,"n_rows":7987,"n_cols":21,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[7945,6,7946,6],[7945,7,7946,7],[7945,8,7945,12],[7945,13,7946,13],[7923,8,7923,12],[7923,13,7924,13],[7969,2,7971,3],[7969,4,7970,5],[7969,6,7970,6],[7969,7,7970,7],[7942,0,7942,16],[7944,0,7944,13],[7945,0,7947,0],[7945,1,7947,1],[7945,2,7947,3],[7945,4,7946,5],[7969,8,7969,12],[7969,13,7970,13],[7971,4,7971,5],[7971,8,7971,13],[7947,4,7947,5],[7947,8,7947,13],[7966,0,7966,16],[7968,0,7968,13],[7969,0,7971,0],[7969,1,7971,1],[7901,4,7901,5],[7901,8,7901,13],[7920,0,7920,16],[7922,0,7922,13],[7899,0,7901,0],[7899,1,7901,1],[7899,2,7901,3],[7899,4,7900,5],[7899,6,7900,6],[7899,7,7900,7],[7925,4,7925,5],[7925,8,7925,13],[7923,0,7925,0],[7923,1,7925,1],[7923,2,7925,3],[7923,4,7924,5],[7923,6,7924,6],[7923,7,7924,7],[7848,0,7848,16],[7850,0,7850,13],[7851,0,7853,0],[7851,1,7853,1],[7851,2,7853,3],[7851,4,7852,5],[7851,6,7852,6],[7851,7,7852,7],[7851,8,7851,12],[7851,13,7852,13],[7899,8,7899,12],[7899,13,7900,13],[7853,4,7853,5],[7853,8,7853,13],[7872,0,7872,16],[7874,0,7874,13],[7875,0,7877,0],[7875,1,7877,1],[7875,2,7877,3],[7875,4,7876,5],[7875,8,7875,12],[7875,13,7876,13],[7877,4,7877,5],[7877,8,7877,13],[7896,0,7896,16],[7898,0,7898,13],[7875,6,7876,6],[7875,7,7876,7],[7329,4,7329,5],[7329,8,7329,13],[7386,0,7386,16],[7388,0,7388,13],[7327,0,7329,0],[7327,1,7329,1],[7327,2,7329,3],[7327,4,7328,5],[7389,8,7389,12],[7389,13,7390,13],[7391,4,7391,5],[7391,8,7391,13],[7389,0,7391,0],[7389,1,7391,1],[7389,2,7391,3],[7389,4,7390,5],[7389,6,7390,6],[7389,7,7390,7],[7244,0,7246,0],[7244,1,7246,1],[7244,2,7246,3],[7244,4,7245,5],[7244,6,7245,6],[7244,7,7245,7],[7284,2,7286,3],[7284,4,7285,5],[7284,6,7285,6],[7284,7,7285,7],[7244,8,7244,12],[7244,13,7245,13],[7246,4,7246,5],[7246,8,7246,13],[7281,0,7281,16],[7283,0,7283,13],[7327,6,7328,6],[7327,7,7328,7],[7284,8,7284,12],[7284,13,7285,13],[7286,4,7286,5],[7286,8,7286,13],[7324,0,7324,16],[7326,0,7326,13],[7284,0,7286,0],[7284,1,7286,1],[7327,8,7327,12],[7327,13,7328,13],[7171,6,7172,6],[7171,7,7172,7],[7116,8,7116,12],[7116,13,7117,13],[7118,4,7118,5],[7118,8,7118,13],[7168,0,7168,16],[7170,0,7170,13],[7116,0,7118,0],[7116,1,7118,1],[7171,8,7171,12],[7171,13,7172,13],[7173,4,7173,5],[7173,8,7173,13],[7241,0,7241,16],[7243,0,7243,13],[7171,0,7173,0],[7171,1,7173,1],[7171,2,7173,3],[7171,4,7172,5],[6995,4,6995,5],[6995,8,6995,13],[7043,0,7043,16],[7045,0,7045,13],[6993,0,6995,0],[6993,1,6995,1],[6993,2,6995,3],[6993,4,6994,5],[6993,6,6994,6],[6993,7,6994,7],[7046,0,7048,0],[7046,1,7048,1],[7046,2,7048,3],[7046,4,7047,5],[7046,6,7047,6],[7046,7,7047,7],[7116,2,7118,3],[7116,4,7117,5],[7116,6,7117,6],[7116,7,7117,7],[7046,8,7046,12],[7046,13,7047,13],[7048,4,7048,5],[7048,8,7048,13],[7113,0,7113,16],[7115,0,7115,13],[6856,0,6856,16],[6858,0,6858,13],[6859,0,6861,0],[6859,1,6861,1],[6859,2,6861,3],[6859,4,6860,5],[6859,6,6860,6],[6859,7,6860,7],[6859,8,6859,12],[6859,13,6860,13],[6993,8,6993,12],[6993,13,6994,13],[6861,4,6861,5],[6861,8,6861,13],[6913,0,6913,16],[6915,0,6915,13],[6916,0,6918,0],[6916,1,6918,1],[6916,2,6918,3],[6916,4,6917,5],[6916,8,6916,12],[6916,13,6917,13],[6918,4,6918,5],[6918,8,6918,13],[6990,0,6990,16],[6992,0,6992,13],[6916,6,6917,6],[6916,7,6917,7],[6009,4,6009,5],[6009,8,6009,13],[6052,0,6052,16],[6054,0,6054,13],[6007,0,6009,0],[6007,1,6009,1],[6007,2,6009,3],[6007,4,6008,5],[6055,8,6055,12],[6055,13,6056,13],[6057,4,6057,5],[6057,8,6057,13],[6055,0,6057,0],[6055,1,6057,1],[6055,2,6057,3],[6055,4,6056,5],[6055,6,6056,6],[6055,7,6056,7],[5911,0,5913,0],[5911,1,5913,1],[5911,2,5913,3],[5911,4,5912,5],[5911,6,5912,6],[5911,7,5912,7],[5959,2,5961,3],[5959,4,5960,5],[5959,6,5960,6],[5959,7,5960,7],[5911,8,5911,12],[5911,13,5912,13],[5913,4,5913,5],[5913,8,5913,13],[5956,0,5956,16],[5958,0,5958,13],[6007,6,6008,6],[6007,7,6008,7],[5959,8,5959,12],[5959,13,5960,13],[5961,4,5961,5],[5961,8,5961,13],[6004,0,6004,16],[6006,0,6006,13],[5959,0,5961,0],[5959,1,5961,1],[6007,8,6007,12],[6007,13,6008,13],[5863,6,5864,6],[5863,7,5864,7],[5815,8,5815,12],[5815,13,5816,13],[5817,4,5817,5],[5817,8,5817,13],[5860,0,5860,16],[5862,0,5862,13],[5815,0,5817,0],[5815,1,5817,1],[5863,8,5863,12],[5863,13,5864,13],[5865,4,5865,5],[5865,8,5865,13],[5908,0,5908,16],[5910,0,5910,13],[5863,0,5865,0],[5863,1,5865,1],[5863,2,5865,3],[5863,4,5864,5],[5649,4,5649,5],[5649,8,5649,13],[5721,0,5721,16],[5723,0,5723,13],[5647,0,5649,0],[5647,1,5649,1],[5647,2,5649,3],[5647,4,5648,5],[5724,0,5726,0],[5724,1,5726,1],[5724,2,5726,3],[5724,4,5725,5],[5724,6,5725,6],[5724,7,5725,7],[5815,2,5817,3],[5815,4,5816,5],[5815,6,5816,6],[5815,7,5816,7],[5724,8,5724,12],[5724,13,5725,13],[5726,4,5726,5],[5726,8,5726,13],[5812,0,5812,16],[5814,0,5814,13],[5485,0,5487,0],[5485,1,5487,1],[5485,2,5487,3],[5485,4,5486,5],[5485,6,5486,6],[5485,7,5486,7],[5576,2,5578,3],[5576,4,5577,5],[5576,6,5577,6],[5576,7,5577,7],[5485,8,5485,12],[5485,13,5486,13],[5487,4,5487,5],[5487,8,5487,13],[5573,0,5573,16],[5575,0,5575,13],[5647,6,5648,6],[5647,7,5648,7],[5576,8,5576,12],[5576,13,5577,13],[5578,4,5578,5],[5578,8,5578,13],[5644,0,5644,16],[5646,0,5646,13],[5576,0,5578,0],[5576,1,5578,1],[5647,8,5647,12],[5647,13,5648,13],[5408,6,5409,6],[5408,7,5409,7],[5337,8,5337,12],[5337,13,5338,13],[5339,4,5339,5],[5339,8,5339,13],[5405,0,5405,16],[5407,0,5407,13],[5337,0,5339,0],[5337,1,5339,1],[5408,8,5408,12],[5408,13,5409,13],[5410,4,5410,5],[5410,8,5410,13],[5482,0,5482,16],[5484,0,5484,13],[5408,0,5410,0],[5408,1,5410,1],[5408,2,5410,3],[5408,4,5409,5],[5209,4,5209,5],[5209,8,5209,13],[5269,0,5269,16],[5271,0,5271,13],[5207,0,5209,0],[5207,1,5209,1],[5207,2,5209,3],[5207,4,5208,5],[5272,0,5274,0],[5272,1,5274,1],[5272,2,5274,3],[5272,4,5273,5],[5272,6,5273,6],[5272,7,5273,7],[5337,2,5339,3],[5337,4,5338,5],[5337,6,5338,6],[5337,7,5338,7],[5272,8,5272,12],[5272,13,5273,13],[5274,4,5274,5],[5274,8,5274,13],[5334,0,5334,16],[5336,0,5336,13],[5077,0,5079,0],[5077,1,5079,1],[5077,2,5079,3],[5077,4,5078,5],[5077,6,5078,6],[5077,7,5078,7],[5142,2,5144,3],[5142,4,5143,5],[5142,6,5143,6],[5142,7,5143,7],[5077,8,5077,12],[5077,13,5078,13],[5079,4,5079,5],[5079,8,5079,13],[5139,0,5139,16],[5141,0,5141,13],[5207,6,5208,6],[5207,7,5208,7],[5142,8,5142,12],[5142,13,5143,13],[5144,4,5144,5],[5144,8,5144,13],[5204,0,5204,16],[5206,0,5206,13],[5142,0,5144,0],[5142,1,5144,1],[5207,8,5207,12],[5207,13,5208,13],[5012,6,5013,6],[5012,7,5013,7],[4947,8,4947,12],[4947,13,4948,13],[4949,4,4949,5],[4949,8,4949,13],[5009,0,5009,16],[5011,0,5011,13],[4947,0,4949,0],[4947,1,4949,1],[5012,8,5012,12],[5012,13,5013,13],[5014,4,5014,5],[5014,8,5014,13],[5074,0,5074,16],[5076,0,5076,13],[5012,0,5014,0],[5012,1,5014,1],[5012,2,5014,3],[5012,4,5013,5],[4855,4,4855,5],[4855,8,4855,13],[4897,0,4897,16],[4899,0,4899,13],[4853,0,4855,0],[4853,1,4855,1],[4853,2,4855,3],[4853,4,4854,5],[4900,0,4902,0],[4900,1,4902,1],[4900,2,4902,3],[4900,4,4901,5],[4900,6,4901,6],[4900,7,4901,7],[4947,2,4949,3],[4947,4,4948,5],[4947,6,4948,6],[4947,7,4948,7],[4900,8,4900,12],[4900,13,4901,13],[4902,4,4902,5],[4902,8,4902,13],[4944,0,4944,16],[4946,0,4946,13],[4761,0,4763,0],[4761,1,4763,1],[4761,2,4763,3],[4761,4,4762,5],[4761,6,4762,6],[4761,7,4762,7],[4808,2,4810,3],[4808,4,4809,5],[4808,6,4809,6],[4808,7,4809,7],[4761,8,4761,12],[4761,13,4762,13],[4763,4,4763,5],[4763,8,4763,13],[4805,0,4805,16],[4807,0,4807,13],[4853,6,4854,6],[4853,7,4854,7],[4808,8,4808,12],[4808,13,4809,13],[4810,4,4810,5],[4810,8,4810,13],[4850,0,4850,16],[4852,0,4852,13],[4808,0,4810,0],[4808,1,4810,1],[4853,8,4853,12],[4853,13,4854,13],[4671,4,4671,5],[4671,8,4671,13],[4711,0,4711,16],[4713,0,4713,13],[4716,4,4716,5],[4716,8,4716,13],[4714,8,4714,12],[4714,13,4715,13],[4758,0,4758,16],[4760,0,4760,13],[4714,0,4716,0],[4714,1,4716,1],[4714,2,4716,3],[4714,4,4715,5],[4714,6,4715,6],[4714,7,4715,7],[4669,0,4671,0],[4669,1,4671,1],[4669,2,4671,3],[4669,4,4670,5],[4669,6,4670,6],[4669,7,4670,7],[4572,0,4572,16],[4574,0,4574,13],[4575,0,4577,0],[4575,1,4577,1],[4575,2,4577,3],[4575,4,4576,5],[4575,6,4576,6],[4575,7,4576,7],[4575,8,4575,12],[4575,13,4576,13],[4669,8,4669,12],[4669,13,4670,13],[4577,4,4577,5],[4577,8,4577,13],[4619,0,4619,16],[4621,0,4621,13],[4622,0,4624,0],[4622,1,4624,1],[4622,2,4624,3],[4622,4,4623,5],[4622,8,4622,12],[4622,13,4623,13],[4624,4,4624,5],[4624,8,4624,13],[4666,0,4666,16],[4668,0,4668,13],[4622,6,4623,6],[4622,7,4623,7],[4483,4,4483,5],[4483,8,4483,13],[4525,0,4525,16],[4527,0,4527,13],[4481,0,4483,0],[4481,1,4483,1],[4481,2,4483,3],[4481,4,4482,5],[4528,0,4530,0],[4528,1,4530,1],[4528,2,4530,3],[4528,4,4529,5],[4528,6,4529,6],[4528,7,4529,7],[4528,8,4528,12],[4528,13,4529,13],[4530,4,4530,5],[4530,8,4530,13],[4387,0,4389,0],[4387,1,4389,1],[4387,2,4389,3],[4387,4,4388,5],[4387,6,4388,6],[4387,7,4388,7],[4434,2,4436,3],[4434,4,4435,5],[4434,6,4435,6],[4434,7,4435,7],[4387,8,4387,12],[4387,13,4388,13],[4389,4,4389,5],[4389,8,4389,13],[4431,0,4431,16],[4433,0,4433,13],[4481,6,4482,6],[4481,7,4482,7],[4434,8,4434,12],[4434,13,4435,13],[4436,4,4436,5],[4436,8,4436,13],[4478,0,4478,16],[4480,0,4480,13],[4434,0,4436,0],[4434,1,4436,1],[4481,8,4481,12],[4481,13,4482,13],[4342,6,4343,6],[4342,7,4343,7],[4297,8,4297,12],[4297,13,4298,13],[4299,4,4299,5],[4299,8,4299,13],[4339,0,4339,16],[4341,0,4341,13],[4297,0,4299,0],[4297,1,4299,1],[4342,8,4342,12],[4342,13,4343,13],[4344,4,4344,5],[4344,8,4344,13],[4384,0,4384,16],[4386,0,4386,13],[4342,0,4344,0],[4342,1,4344,1],[4342,2,4344,3],[4342,4,4343,5],[4209,4,4209,5],[4209,8,4209,13],[4249,0,4249,16],[4251,0,4251,13],[4207,0,4209,0],[4207,1,4209,1],[4207,2,4209,3],[4207,4,4208,5],[4207,6,4208,6],[4207,7,4208,7],[4252,0,4254,0],[4252,1,4254,1],[4252,2,4254,3],[4252,4,4253,5],[4252,6,4253,6],[4252,7,4253,7],[4297,2,4299,3],[4297,4,4298,5],[4297,6,4298,6],[4297,7,4298,7],[4252,8,4252,12],[4252,13,4253,13],[4254,4,4254,5],[4254,8,4254,13],[4294,0,4294,16],[4296,0,4296,13],[4207,8,4207,12],[4207,13,4208,13],[4119,4,4119,5],[4119,8,4119,13],[4159,0,4159,16],[4161,0,4161,13],[4162,0,4164,0],[4162,1,4164,1],[4162,2,4164,3],[4162,4,4163,5],[4162,8,4162,12],[4162,13,4163,13],[4164,4,4164,5],[4164,8,4164,13],[4204,0,4204,16],[4206,0,4206,13],[4162,6,4163,6],[4162,7,4163,7],[4025,4,4025,5],[4025,8,4025,13],[4067,0,4067,16],[4117,13,4118,13],[4023,0,4025,0],[4023,1,4025,1],[4023,2,4025,3],[4023,4,4024,5],[4069,0,4069,13],[4070,0,4072,0],[4070,1,4072,1],[4070,2,4072,3],[4070,4,4071,5],[4070,6,4071,6],[4070,7,4071,7],[4070,8,4070,12],[4070,13,4071,13],[4072,4,4072,5],[4072,8,4072,13],[4114,0,4114,16],[4116,0,4116,13],[4117,0,4119,0],[4117,1,4119,1],[4117,2,4119,3],[4117,4,4118,5],[4117,6,4118,6],[4117,7,4118,7],[4117,8,4117,12],[3929,0,3931,0],[3929,1,3931,1],[3929,2,3931,3],[3929,4,3930,5],[3929,6,3930,6],[3929,7,3930,7],[3976,2,3978,3],[3976,4,3977,5],[3976,6,3977,6],[3976,7,3977,7],[3929,8,3929,12],[3929,13,3930,13],[3931,4,3931,5],[3931,8,3931,13],[3973,0,3973,16],[3975,0,3975,13],[4023,6,4024,6],[4023,7,4024,7],[3976,8,3976,12],[3976,13,3977,13],[3978,4,3978,5],[3978,8,3978,13],[4020,0,4020,16],[4022,0,4022,13],[3976,0,3978,0],[3976,1,3978,1],[4023,8,4023,12],[4023,13,4024,13],[3882,6,3883,6],[3882,7,3883,7],[3835,8,3835,12],[3835,13,3836,13],[3837,4,3837,5],[3837,8,3837,13],[3879,0,3879,16],[3881,0,3881,13],[3835,0,3837,0],[3835,1,3837,1],[3882,8,3882,12],[3882,13,3883,13],[3884,4,3884,5],[3884,8,3884,13],[3926,0,3926,16],[3928,0,3928,13],[3882,0,3884,0],[3882,1,3884,1],[3882,2,3884,3],[3882,4,3883,5],[3789,0,3789,16],[3791,0,3791,13],[3792,0,3794,0],[3792,1,3794,1],[3792,2,3794,3],[3792,4,3793,5],[3792,6,3793,6],[3792,7,3793,7],[3835,2,3837,3],[3835,4,3836,5],[3835,6,3836,6],[3835,7,3836,7],[3792,8,3792,12],[3792,13,3793,13],[3794,4,3794,5],[3794,8,3794,13],[3832,0,3832,16],[3834,0,3834,13],[3705,0,3705,13],[3706,0,3708,0],[3706,1,3708,1],[3706,2,3708,3],[3706,4,3707,5],[3706,6,3707,6],[3706,7,3707,7],[3706,8,3706,12],[3708,4,3708,5],[3708,8,3708,13],[3746,0,3746,16],[3748,0,3748,13],[3749,0,3751,0],[3749,1,3751,1],[3749,2,3751,3],[3749,4,3750,5],[3749,6,3750,6],[3749,7,3750,7],[3749,8,3749,12],[3749,13,3750,13],[3751,4,3751,5],[3751,8,3751,13],[3620,6,3621,6],[3620,7,3621,7],[3577,8,3577,12],[3577,13,3578,13],[3579,4,3579,5],[3579,8,3579,13],[3617,0,3617,16],[3619,0,3619,13],[3577,0,3579,0],[3577,1,3579,1],[3620,8,3620,12],[3620,13,3621,13],[3622,4,3622,5],[3622,8,3622,13],[3660,0,3660,16],[3706,13,3707,13],[3620,0,3622,0],[3620,1,3622,1],[3620,2,3622,3],[3620,4,3621,5],[3662,0,3662,13],[3663,0,3665,0],[3663,1,3665,1],[3663,2,3665,3],[3663,4,3664,5],[3663,6,3664,6],[3663,7,3664,7],[3663,8,3663,12],[3663,13,3664,13],[3665,4,3665,5],[3665,8,3665,13],[3703,0,3703,16],[3487,4,3487,5],[3487,8,3487,13],[3528,0,3528,16],[3530,0,3530,13],[3485,0,3487,0],[3485,1,3487,1],[3485,2,3487,3],[3485,4,3486,5],[3531,0,3533,0],[3531,1,3533,1],[3531,2,3533,3],[3531,4,3532,5],[3531,6,3532,6],[3531,7,3532,7],[3577,2,3579,3],[3577,4,3578,5],[3577,6,3578,6],[3577,7,3578,7],[3531,8,3531,12],[3531,13,3532,13],[3533,4,3533,5],[3533,8,3533,13],[3574,0,3574,16],[3576,0,3576,13],[3439,2,3441,3],[3439,4,3440,5],[3439,6,3440,6],[3439,7,3440,7],[3393,8,3393,12],[3393,13,3394,13],[3395,4,3395,5],[3395,8,3395,13],[3436,0,3436,16],[3438,0,3438,13],[3485,6,3486,6],[3485,7,3486,7],[3439,8,3439,12],[3439,13,3440,13],[3441,4,3441,5],[3441,8,3441,13],[3482,0,3482,16],[3484,0,3484,13],[3439,0,3441,0],[3439,1,3441,1],[3485,8,3485,12],[3485,13,3486,13],[3344,0,3344,16],[3346,0,3346,13],[3347,0,3349,0],[3347,1,3349,1],[3347,2,3349,3],[3347,4,3348,5],[3347,6,3348,6],[3347,7,3348,7],[3347,8,3347,12],[3347,13,3348,13],[3349,4,3349,5],[3349,8,3349,13],[3390,0,3390,16],[3392,0,3392,13],[3393,0,3395,0],[3393,1,3395,1],[3393,2,3395,3],[3393,4,3394,5],[3393,6,3394,6],[3393,7,3394,7],[3201,4,3201,5],[3201,8,3201,13],[3247,0,3247,16],[3301,13,3302,13],[3199,0,3201,0],[3199,1,3201,1],[3199,2,3201,3],[3199,4,3200,5],[3249,0,3249,13],[3250,0,3252,0],[3250,1,3252,1],[3250,2,3252,3],[3250,4,3251,5],[3250,6,3251,6],[3250,7,3251,7],[3250,8,3250,12],[3250,13,3251,13],[3252,4,3252,5],[3252,8,3252,13],[3298,0,3298,16],[3300,0,3300,13],[3301,0,3303,0],[3301,1,3303,1],[3301,2,3303,3],[3301,4,3302,5],[3301,6,3302,6],[3301,7,3302,7],[3301,8,3301,12],[3303,4,3303,5],[3303,8,3303,13],[3148,2,3150,3],[3148,4,3149,5],[3148,6,3149,6],[3148,7,3149,7],[3097,8,3097,12],[3097,13,3098,13],[3099,4,3099,5],[3099,8,3099,13],[3145,0,3145,16],[3147,0,3147,13],[3199,6,3200,6],[3199,7,3200,7],[3148,8,3148,12],[3148,13,3149,13],[3150,4,3150,5],[3150,8,3150,13],[3196,0,3196,16],[3198,0,3198,13],[3148,0,3150,0],[3148,1,3150,1],[3199,8,3199,12],[3199,13,3200,13],[3043,0,3043,16],[3045,0,3045,13],[3046,0,3048,0],[3046,1,3048,1],[3046,2,3048,3],[3046,4,3047,5],[3046,6,3047,6],[3046,7,3047,7],[3046,8,3046,12],[3046,13,3047,13],[3048,4,3048,5],[3048,8,3048,13],[3094,0,3094,16],[3096,0,3096,13],[3097,0,3099,0],[3097,1,3099,1],[3097,2,3099,3],[3097,4,3098,5],[3097,6,3098,6],[3097,7,3098,7],[1750,8,1750,12],[1750,13,1751,13],[1752,4,1752,5],[1752,8,1752,13],[1750,0,1752,0],[1750,1,1752,1],[1750,2,1752,3],[1750,4,1751,5],[1750,6,1751,6],[1750,7,1751,7],[2992,0,2992,16],[2994,0,2994,13],[2995,0,2997,0],[2995,1,2997,1],[2995,2,2997,3],[2995,4,2996,5],[2995,6,2996,6],[2995,7,2996,7],[2995,8,2995,12],[2995,13,2996,13],[2997,4,2997,5],[2997,8,2997,13],[1850,8,1850,12],[1850,13,1851,13],[1852,4,1852,5],[1852,8,1852,13],[1896,0,1896,16],[1898,0,1898,13],[1803,4,1803,5],[1803,8,1803,13],[1847,0,1847,16],[1849,0,1849,13],[1699,6,1700,6],[1699,7,1700,7],[1648,8,1648,12],[1648,13,1649,13],[1650,4,1650,5],[1650,8,1650,13],[1696,0,1696,16],[1698,0,1698,13],[1648,0,1650,0],[1648,1,1650,1],[1699,8,1699,12],[1699,13,1700,13],[1701,4,1701,5],[1701,8,1701,13],[1747,0,1747,16],[1749,0,1749,13],[1699,0,1701,0],[1699,1,1701,1],[1699,2,1701,3],[1699,4,1700,5],[1548,4,1548,5],[1548,8,1548,13],[1594,0,1594,16],[1596,0,1596,13],[1546,0,1548,0],[1546,1,1548,1],[1546,2,1548,3],[1546,4,1547,5],[1597,0,1599,0],[1597,1,1599,1],[1597,2,1599,3],[1597,4,1598,5],[1597,6,1598,6],[1597,7,1598,7],[1648,2,1650,3],[1648,4,1649,5],[1648,6,1649,6],[1648,7,1649,7],[1597,8,1597,12],[1597,13,1598,13],[1599,4,1599,5],[1599,8,1599,13],[1645,0,1645,16],[1647,0,1647,13],[1446,0,1448,0],[1446,1,1448,1],[1446,2,1448,3],[1446,4,1447,5],[1446,6,1447,6],[1446,7,1447,7],[1495,2,1497,3],[1495,4,1496,5],[1495,6,1496,6],[1495,7,1496,7],[1446,8,1446,12],[1446,13,1447,13],[1448,4,1448,5],[1448,8,1448,13],[1492,0,1492,16],[1494,0,1494,13],[1546,6,1547,6],[1546,7,1547,7],[1495,8,1495,12],[1495,13,1496,13],[1497,4,1497,5],[1497,8,1497,13],[1543,0,1543,16],[1545,0,1545,13]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"merged_total":1973,"flags":["merged_cut"]}
["Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau"]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Stammdatenblatt!J229","v":1.23},"€/l Diesel"]
["Arbeitsvorgänge",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Stammdatenblatt!J230","v":3},"€/l Öl"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung",null,"Korrekturberechung Betriebsstoffe / Ergebnisse"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe",null,null,"Dieselkosten alt","Öl/Schmierstoffe","Dieselkosten neu","Betriebsstoffe neu","MK eigen","MK fremd"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha",null,null,null,null,null,null,"€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.64,2.79,0.23,7.06,5.27,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,0.99,2.77,8.17,2.06,0.36,7.49,2.85,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.56000000000000005,4.79,15.73,3.27,0.2,11.23,12.22,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G9:G49)","v":9.5},{"$f":"SUM(H9:H49)","v":82.660000000000011},132.91000000000003,32.93,3.9500000000000006,108.12000000000003,102.57,130,null,{"$f":"H50*1","v":82.660000000000011},{"$f":"M50-P50","v":19.909999999999982},{"$f":"H50*Stammdatenblatt!$J$229","v":101.67180000000002},{"$f":"Q50+R50","v":121.5818},{"$f":"+S50+L50","v":229.70180000000005},{"$f":"N50","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L50*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.81090000000000029},{"$f":"(M50*Stammdatenblatt!$E$235/360*Stammdatenblatt!$H$235)/100","v":0.76927499999999993},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G50:G51)","v":9.5},{"$f":"SUM(H50:H51)","v":82.660000000000011},132.91000000000003,32.93,3.9500000000000006,{"$f":"SUM(L50:L51)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":108.93090000000004},103.33927499999999,130,null,{"$f":"H52*1","v":82.660000000000011},{"$f":"M52-P52","v":20.679274999999976},{"$f":"H52*Stammdatenblatt!$J$229","v":101.67180000000002},{"$f":"R52+Q52","v":122.35107499999999},{"$f":"S52+L52","v":231.28197500000005},{"$f":"N52","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.64,2.79,0.23,7.06,5.65,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.59,5.25,21.35,4.4000000000000004,0.21,14.72,15.82,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,1.42,3.95,11.67,2.95,0.52,10.71,4.07,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G60:G100)","v":10.110000000000001},{"$f":"SUM(H60:H100)","v":103.03},160.84,39.780000000000008,5.0199999999999996,118.64000000000004,129.99999999999997,130,null,{"$f":"H101*1","v":103.03},{"$f":"M101-P101","v":26.96999999999997},{"$f":"H101*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":103.03},{"$f":"Q101+R101","v":129.99999999999997},{"$f":"+S101+L101","v":248.64000000000001},{"$f":"N101","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L101*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1864000000000003},{"$f":"(M101*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2999999999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G101:G102)","v":10.110000000000001},{"$f":"SUM(H101:H102)","v":103.03},160.84,39.780000000000008,5.0199999999999996,{"$f":"SUM(L101:L102)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":119.82640000000005},131.29999999999998,130,null,{"$f":"H103*1","v":103.03},{"$f":"M103-P103","v":28.269999999999982},{"$f":"H103*P4","v":126.7269},{"$f":"R103+Q103","v":154.99689999999998},{"$f":"S103+L103","v":274.82330000000002},{"$f":"N103","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.98,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,16.25,35.9,7.78,1.33,25.19,16.739999999999998,0]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.64,2.79,0.23,7.06,5.65,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,21.9,null,null,null,null,22.56,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.86,0,47.55,14.64,0,0,22.82,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.64,5.9,28.9,5.92,0.23,19.420000000000002,20.66,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,1.99,5.53,16.34,4.13,0.73,14.98,5.7,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G113:G153)","v":11.900000000000002},{"$f":"SUM(H113:H153)","v":114.99000000000001},206.14000000000001,51.730000000000011,5.7100000000000009,138.07000000000002,156.29,130,null,{"$f":"H154*1","v":114.99000000000001},{"$f":"M154-P154","v":41.299999999999983},{"$f":"H154*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":114.99000000000001},{"$f":"Q154+R154","v":156.29},{"$f":"+S154+L154","v":294.36},{"$f":"N154","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L154*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.3807000000000003},{"$f":"(M154*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.5629},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G154:G155)","v":11.900000000000002},{"$f":"SUM(H154:H155)","v":114.99000000000001},206.14000000000001,51.730000000000011,5.7100000000000009,{"$f":"SUM(L154:L155)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":139.45070000000001},157.85290000000001,130,null,{"$f":"H156*1","v":114.99000000000001},{"$f":"M156-P156","v":42.862899999999996},{"$f":"H156*'Öko-Arbeitsvorgänge-KTBL'!P4","v":141.43770000000001},{"$f":"R156+Q156","v":184.3006},{"$f":"S156+L156","v":323.75130000000001},{"$f":"N156","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.12,2.67,0.19,6.43,4.96,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,1,2.8,8.23,2.08,0.37,7.56,2.88,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.49,4.57,15.36,3.18,0.18,10.79,12,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G166:G206)","v":8.0400000000000009},{"$f":"SUM(H166:H206)","v":76.090000000000018},125.19999999999999,31.12,3.29,99,95.679999999999978,130,null,{"$f":"H207*1","v":76.090000000000018},{"$f":"M207-P207","v":19.589999999999961},{"$f":"H207*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":76.090000000000018},{"$f":"Q207+R207","v":95.679999999999978},{"$f":"+S207+L207","v":194.67999999999998},{"$f":"N207","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L207*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.9900000000000001},{"$f":"(M207*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.95679999999999976},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G207:G208)","v":8.0400000000000009},{"$f":"SUM(H207:H208)","v":76.090000000000018},125.19999999999999,31.12,3.29,{"$f":"SUM(L207:L208)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":99.99},96.63679999999998,130,null,{"$f":"H209*1","v":76.090000000000018},{"$f":"M209-P209","v":20.546799999999962},{"$f":"H209*P4","v":93.590700000000027},{"$f":"R209+Q209","v":114.13749999999999},{"$f":"S209+L209","v":214.1275},{"$f":"N209","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.12,2.67,0.19,6.43,5.34,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.52,5.04,20.98,4.3099999999999996,0.19,14.27,15.6,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,1.43,4,11.75,2.97,0.52,10.8,4.12,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G217:G257)","v":8.7700000000000014},{"$f":"SUM(H217:H257)","v":96.230000000000032},152.49000000000004,37.809999999999988,4.2700000000000005,109.85999999999999,122.89,130,null,{"$f":"H258*1","v":96.230000000000032},{"$f":"M258-P258","v":26.659999999999968},{"$f":"H258*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":96.230000000000032},{"$f":"Q258+R258","v":122.89},{"$f":"+S258+L258","v":232.75},{"$f":"N258","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L258*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0985999999999998},{"$f":"(M258*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2289000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G258:G259)","v":8.7700000000000014},{"$f":"SUM(H258:H259)","v":96.230000000000032},152.49000000000004,37.809999999999988,4.2700000000000005,{"$f":"SUM(L258:L259)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110.95859999999999},124.1189,130,null,{"$f":"H260*1","v":96.230000000000032},{"$f":"M260-P260","v":27.888899999999964},{"$f":"H260*P4","v":118.36290000000004},{"$f":"R260+Q260","v":146.2518},{"$f":"S260+L260","v":257.21039999999999},{"$f":"N260","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Brotweizen, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.97,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,15.98,35.840000000000003,7.76,1.33,25.13,16.46,0]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.12,2.67,0.19,6.43,5.34,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.74,null,null,null,null,21.36,130]
["","AUG","","Backweizen, ökologisch",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.86,0,47.55,14.64,0,0,22.82,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.57999999999999996,5.84,28.53,5.83,0.21,18.98,20.6,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,2.0099999999999998,5.6,16.46,4.1500000000000004,0.73,15.12,5.77,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G270:G310)","v":10.620000000000001},{"$f":"SUM(H270:H310)","v":108.74000000000002},198.11000000000004,49.809999999999988,4.99,129.65,149.72999999999999,130,null,{"$f":"H311*1","v":108.74000000000002},{"$f":"M311-P311","v":40.989999999999966},{"$f":"H311*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":108.74000000000002},{"$f":"Q311+R311","v":149.72999999999999},{"$f":"+S311+L311","v":279.38},{"$f":"N311","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L311*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2965},{"$f":"(M311*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.4972999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G311:G312)","v":10.620000000000001},{"$f":"SUM(H311:H312)","v":108.74000000000002},198.11000000000004,49.809999999999988,4.99,{"$f":"SUM(L311:L312)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":130.94650000000001},151.22729999999999,130,null,{"$f":"H313*1","v":108.74000000000002},{"$f":"M313-P313","v":42.487299999999962},{"$f":"H313*P4","v":133.75020000000004},{"$f":"R313+Q313","v":176.23750000000001},{"$f":"S313+L313","v":307.18400000000003},{"$f":"N313","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.64,2.79,0.23,7.06,5.27,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G323:G359)","v":7.9499999999999984},{"$f":"SUM(H323:H359)","v":75.100000000000009},109.01000000000002,27.599999999999998,3.3900000000000006,89.400000000000034,87.5,130,null,{"$f":"H360*1","v":75.100000000000009},{"$f":"M360-P360","v":12.399999999999991},{"$f":"H360*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":75.100000000000009},{"$f":"Q360+R360","v":87.5},{"$f":"+S360+L360","v":176.90000000000003},{"$f":"N360","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L360*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.89400000000000035},{"$f":"(M360*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.875},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G360:G361)","v":7.9499999999999984},75.100000000000009,109.01000000000002,27.599999999999998,3.3900000000000006,{"$f":"SUM(L360:L361)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":90.29400000000004},88.375,130,null,{"$f":"H362*1","v":75.100000000000009},{"$f":"M362-P362","v":13.274999999999991},{"$f":"H362*P4","v":92.373000000000005},{"$f":"R362+Q362","v":105.648},{"$f":"S362+L362","v":195.94200000000004},{"$f":"N362","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.64,2.79,0.23,7.06,5.65,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G368:G408)","v":8.4499999999999993},96.34,130.86000000000001,33.159999999999997,4.3900000000000006,97.330000000000041,112.69999999999999,130,null,{"$f":"H409*1","v":96.34},{"$f":"M409-P409","v":16.359999999999985},{"$f":"H409*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":96.34},{"$f":"Q409+R409","v":112.69999999999999},{"$f":"+S409+L409","v":210.03000000000003},{"$f":"N409","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L409*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.97330000000000039},{"$f":"(M409*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1269999999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G409:G410)","v":8.4499999999999993},96.34,130.86000000000001,33.159999999999997,4.3900000000000006,{"$f":"SUM(L409:L410)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":98.303300000000036},113.82699999999998,130,null,{"$f":"H411*1","v":96.34},{"$f":"M411-P411","v":17.486999999999981},{"$f":"H411*P4","v":118.4982},{"$f":"R411+Q411","v":135.98519999999996},{"$f":"S411+L411","v":234.2885},{"$f":"N411","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.98,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,16.25,35.9,7.78,1.33,25.19,16.739999999999998,0]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.83,0.44,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.64,2.79,0.23,7.06,5.65,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,21.9,null,null,null,null,22.56,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.86,0,47.55,14.64,0,0,22.82,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G417:G457)","v":9.27},103.56,160.9,41.680000000000007,4.7500000000000009,103.67000000000002,129.92999999999998,130,null,{"$f":"H458*1","v":103.56},{"$f":"M458-P458","v":26.369999999999976},{"$f":"H458*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":103.56},{"$f":"Q458+R458","v":129.92999999999998},{"$f":"+S458+L458","v":233.6},{"$f":"N458","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L458*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0367},{"$f":"(M458*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2992999999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G458:G459)","v":9.27},103.56,160.9,41.680000000000007,4.7500000000000009,{"$f":"SUM(L458:L459)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":104.70670000000001},131.22929999999997,130,null,{"$f":"H460*1","v":103.56},{"$f":"M460-P460","v":27.669299999999964},{"$f":"H460*P4","v":127.3788},{"$f":"R460+Q460","v":155.04809999999998},{"$f":"S460+L460","v":259.75479999999999},{"$f":"N460","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.12,2.67,0.19,6.43,4.96,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G466:G506)","v":6.5500000000000016},68.72,101.60999999999999,25.86,2.7399999999999998,80.649999999999991,80.799999999999983,130,null,{"$f":"H507*1","v":68.72},{"$f":"M507-P507","v":12.079999999999984},{"$f":"H507*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":68.72},{"$f":"Q507+R507","v":80.799999999999983},{"$f":"+S507+L507","v":161.44999999999999},{"$f":"N507","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L507*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.80649999999999988},{"$f":"(M507*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.80799999999999983},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G507:G508)","v":6.5500000000000016},68.72,101.60999999999999,25.86,2.7399999999999998,{"$f":"SUM(L507:L508)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":81.456499999999991},81.607999999999976,130,null,{"$f":"H509*1","v":68.72},{"$f":"M509-P509","v":12.887999999999977},{"$f":"H509*P4","v":84.525599999999997},{"$f":"R509+Q509","v":97.413599999999974},{"$f":"S509+L509","v":178.87009999999998},{"$f":"N509","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.12,2.67,0.19,6.43,5.34,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G515:G555)","v":7.1000000000000014},89.510000000000019,122.48,31.179999999999993,3.64,88.47999999999999,105.55999999999999,130,null,{"$f":"H556*1","v":89.510000000000019},{"$f":"M556-P556","v":16.049999999999969},{"$f":"H556*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":89.510000000000019},{"$f":"Q556+R556","v":105.55999999999999},{"$f":"+S556+L556","v":194.03999999999996},{"$f":"N556","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L556*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.88479999999999992},{"$f":"(M556*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0555999999999996},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G556:G557)","v":7.1000000000000014},89.510000000000019,122.48,31.179999999999993,3.64,{"$f":"SUM(L556:L557)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":89.364799999999988},106.61559999999999,130,null,{"$f":"H558*1","v":89.510000000000019},{"$f":"M558-P558","v":17.105599999999967},{"$f":"H558*P4","v":110.09730000000002},{"$f":"R558+Q558","v":127.20289999999999},{"$f":"S558+L558","v":216.56769999999997},{"$f":"N558","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"70 dt/ha"]
["Winterweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.97,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,15.98,35.840000000000003,7.76,1.33,25.13,16.46,0]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",180,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.78,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.12,2.67,0.19,6.43,5.34,0]
["","OKT","","Winterweizen, Z-Saatgut, ökologisch",180,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.74,null,null,null,null,21.36,130]
["","AUG","","Futterweizen, ökologisch",7,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.86,0,47.55,14.64,0,0,22.82,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G564:G604)","v":8.0300000000000011},97.300000000000026,153.12000000000003,39.829999999999991,4.05,95.549999999999983,123.35999999999997,130,null,{"$f":"H605*1","v":97.300000000000026},{"$f":"M605-P605","v":26.059999999999945},{"$f":"H605*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":97.300000000000026},{"$f":"Q605+R605","v":123.35999999999997},{"$f":"+S605+L605","v":218.90999999999997},{"$f":"N605","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L605*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.95549999999999979},{"$f":"(M605*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2335999999999996},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G605:G606)","v":8.0300000000000011},97.300000000000026,153.12000000000003,39.829999999999991,4.05,{"$f":"SUM(L605:L606)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":96.505499999999984},124.59359999999997,130,null,{"$f":"H607*1","v":97.300000000000026},{"$f":"M607-P607","v":27.293599999999941},{"$f":"H607*P4","v":119.67900000000003},{"$f":"R607+Q607","v":146.97259999999997},{"$f":"S607+L607","v":243.47809999999996},{"$f":"N607","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.67,2.8,0.23,7.09,5.27,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G615:G655)","v":8.52},79.660000000000011,114.88000000000002,29.15,3.5600000000000005,96.370000000000033,92.2,130,null,{"$f":"H656*1","v":79.660000000000011},{"$f":"M656-P656","v":12.539999999999992},{"$f":"H656*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":79.660000000000011},{"$f":"Q656+R656","v":92.2},{"$f":"+S656+L656","v":188.57000000000005},{"$f":"N656","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L656*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.96370000000000022},{"$f":"(M656*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.92200000000000004},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G656:G657)","v":8.52},79.660000000000011,114.88000000000002,29.15,3.5600000000000005,{"$f":"SUM(L656:L657)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":97.333700000000036},93.122,130,null,{"$f":"H658*1","v":79.660000000000011},{"$f":"M658-P658","v":13.461999999999989},{"$f":"H658*P4","v":97.981800000000007},{"$f":"R658+Q658","v":111.4438},{"$f":"S658+L658","v":208.77750000000003},{"$f":"N658","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.67,2.8,0.23,7.09,5.27,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G666:G706)","v":9},83.92,129.65,33,3.8300000000000005,101.63000000000002,99.85,130,null,{"$f":"H707*1","v":83.92},{"$f":"M707-P707","v":15.929999999999993},{"$f":"H707*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":83.92},{"$f":"Q707+R707","v":99.85},{"$f":"+S707+L707","v":201.48000000000002},{"$f":"N707","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L707*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0163000000000004},{"$f":"(M707*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.99849999999999994},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G707:G708)","v":9},83.92,129.65,33,3.8300000000000005,{"$f":"SUM(L707:L708)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":102.64630000000002},100.8485,130,null,{"$f":"H709*1","v":83.92},{"$f":"M709-P709","v":16.9285},{"$f":"H709*P4","v":103.2216},{"$f":"R709+Q709","v":120.15009999999999},{"$f":"S709+L709","v":222.79640000000001},{"$f":"N709","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.67,2.8,0.23,7.09,5.65,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G717:G757)","v":9.0299999999999994},102.93,138.13,35.04,4.6900000000000004,104.87000000000003,119.48999999999998,130,null,{"$f":"H758*1","v":102.93},{"$f":"M758-P758","v":16.559999999999974},{"$f":"H758*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":102.93},{"$f":"Q758+R758","v":119.48999999999998},{"$f":"+S758+L758","v":224.36},{"$f":"N758","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L758*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0487000000000004},{"$f":"(M758*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1948999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G758:G759)","v":9.0299999999999994},102.93,138.13,35.04,4.6900000000000004,{"$f":"SUM(L758:L759)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":105.91870000000003},120.68489999999998,130,null,{"$f":"H760*1","v":102.93},{"$f":"M760-P760","v":17.754899999999978},{"$f":"H760*P4","v":126.60390000000001},{"$f":"R760+Q760","v":144.35879999999997},{"$f":"S760+L760","v":250.2775},{"$f":"N760","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.14,2.67,0.19,6.46,4.96,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.37,0,20.38,6.27,0,0,9.7799999999999994,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G768:G808)","v":7.0100000000000016},73.050000000000011,106.96999999999997,27.279999999999998,2.8700000000000006,86.95,85.26,130,null,{"$f":"H809*1","v":73.050000000000011},{"$f":"M809-P809","v":12.209999999999994},{"$f":"H809*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":73.050000000000011},{"$f":"Q809+R809","v":85.26},{"$f":"+S809+L809","v":172.21},{"$f":"N809","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L809*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.86950000000000005},{"$f":"(M809*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.85260000000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G809:G810)","v":7.0100000000000016},73.050000000000011,106.96999999999997,27.279999999999998,2.8700000000000006,{"$f":"SUM(L809:L810)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":87.819500000000005},86.1126,130,null,{"$f":"H811*1","v":73.050000000000011},{"$f":"M811-P811","v":13.062599999999989},{"$f":"H811*P4","v":89.851500000000016},{"$f":"R811+Q811","v":102.9141},{"$f":"S811+L811","v":190.73360000000002},{"$f":"N811","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.14,2.67,0.19,6.46,4.96,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G819:G859)","v":7.5600000000000023},77.620000000000033,122.07999999999998,31.219999999999995,3.17,92.589999999999975,93.23,130,null,{"$f":"H860*1","v":77.620000000000033},{"$f":"M860-P860","v":15.609999999999971},{"$f":"H860*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":77.620000000000033},{"$f":"Q860+R860","v":93.23},{"$f":"+S860+L860","v":185.82},{"$f":"N860","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L860*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.92589999999999972},{"$f":"(M860*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.93230000000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G860:G861)","v":7.5600000000000023},77.620000000000033,122.07999999999998,31.219999999999995,3.17,{"$f":"SUM(L860:L861)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":93.515899999999974},94.162300000000002,130,null,{"$f":"H862*1","v":77.620000000000033},{"$f":"M862-P862","v":16.542299999999969},{"$f":"H862*P4","v":95.472600000000043},{"$f":"R862+Q862","v":112.01490000000001},{"$f":"S862+L862","v":205.5308},{"$f":"N862","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommerweizen - Futterweizen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.14,2.67,0.19,6.46,5.34,0]
["","MRZ","","Sommerweizen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Sommerweizen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.49,0,27.17,8.36,0,0,13.04,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G870:G910)","v":7.5600000000000023},95.750000000000028,128.98000000000002,32.86999999999999,3.88,95.25,111.99,130,null,{"$f":"H911*1","v":95.750000000000028},{"$f":"M911-P911","v":16.239999999999966},{"$f":"H911*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":95.750000000000028},{"$f":"Q911+R911","v":111.99},{"$f":"+S911+L911","v":207.24},{"$f":"N911","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L911*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.95250000000000001},{"$f":"(M911*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1198999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G911:G912)","v":7.5600000000000023},95.750000000000028,128.98000000000002,32.86999999999999,3.88,{"$f":"SUM(L911:L912)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":96.202500000000001},113.1099,130,null,{"$f":"H913*1","v":95.750000000000028},{"$f":"M913-P913","v":17.359899999999968},{"$f":"H913*P4","v":117.77250000000004},{"$f":"R913+Q913","v":135.13240000000002},{"$f":"S913+L913","v":231.3349},{"$f":"N913","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","SEP","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.8,0.43,0.12,2.38,1.52,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.07,11.61,2.79,0.22,7.02,5.22,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.39,0,21.79,6.71,0,0,10.46,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G917:G957)","v":7.6099999999999985},72.86,107.31,27.29,3.2800000000000007,85.200000000000017,85.87,130,null,{"$f":"H958*1","v":72.86},{"$f":"M958-P958","v":13.010000000000005},{"$f":"H958*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":72.86},{"$f":"Q958+R958","v":85.87},{"$f":"+S958+L958","v":171.07000000000002},{"$f":"N958","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L958*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.8520000000000002},{"$f":"(M958*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.85870000000000002},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G958:G959)","v":7.6099999999999985},72.86,107.31,27.29,3.2800000000000007,{"$f":"SUM(L958:L959)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":86.052000000000021},86.728700000000003,130,null,{"$f":"H960*1","v":72.86},{"$f":"M960-P960","v":13.868700000000004},{"$f":"H960*P4","v":89.617800000000003},{"$f":"R960+Q960","v":103.48650000000001},{"$f":"S960+L960","v":189.53850000000003},{"$f":"N960","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","SEP","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.8,0.43,0.12,2.38,1.52,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.43,11.61,2.79,0.22,7.02,5.59,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.52,0,29.06,8.94,0,0,13.94,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G964:G1004)","v":8.1199999999999992},93.759999999999991,129.64000000000001,32.989999999999995,4.2800000000000011,93.130000000000024,110.93999999999998,130,null,{"$f":"H1005*1","v":93.759999999999991},{"$f":"M1005-P1005","v":17.179999999999993},{"$f":"H1005*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":93.759999999999991},{"$f":"Q1005+R1005","v":110.93999999999998},{"$f":"+S1005+L1005","v":204.07},{"$f":"N1005","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1005*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.93130000000000024},{"$f":"(M1005*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1093999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1005:G1006)","v":8.1199999999999992},93.759999999999991,129.64000000000001,32.989999999999995,4.2800000000000011,{"$f":"SUM(L1005:L1006)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":94.061300000000017},112.04939999999998,130,null,{"$f":"H1007*1","v":93.759999999999991},{"$f":"M1007-P1007","v":18.289399999999986},{"$f":"H1007*P4","v":115.32479999999998},{"$f":"R1007+Q1007","v":133.61419999999998},{"$f":"S1007+L1007","v":227.6755},{"$f":"N1007","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"55 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.98,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,16.25,35.9,7.78,1.33,25.19,16.739999999999998,0]
["","SEP","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.8,0.43,0.12,2.38,1.52,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.43,11.61,2.79,0.22,7.02,5.59,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.16,null,null,null,null,20.76,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",5.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.33,1.75,4.6500000000000004,1.29,0.24,3.23,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.72,0,39.950000000000003,12.3,0,0,19.170000000000002,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1011:G1051)","v":8.7199999999999989},98.949999999999989,149.1,38.28,4.5900000000000007,98.81,121.52,130,null,{"$f":"H1052*1","v":98.949999999999989},{"$f":"M1052-P1052","v":22.570000000000007},{"$f":"H1052*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":98.949999999999989},{"$f":"Q1052+R1052","v":121.52},{"$f":"+S1052+L1052","v":220.32999999999998},{"$f":"N1052","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1052*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.98809999999999998},{"$f":"(M1052*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2152000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1052:G1053)","v":8.7199999999999989},98.949999999999989,149.1,38.28,4.5900000000000007,{"$f":"SUM(L1052:L1053)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":99.798100000000005},122.73519999999999,130,null,{"$f":"H1054*1","v":98.949999999999989},{"$f":"M1054-P1054","v":23.785200000000003},{"$f":"H1054*P4","v":121.70849999999999},{"$f":"R1054+Q1054","v":145.49369999999999},{"$f":"S1054+L1054","v":245.29179999999999},{"$f":"N1054","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","SEP","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.75,0.18,0.05,0.97,0.62,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,4.76,11.08,2.66,0.19,6.39,4.9000000000000004,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.39,0,21.79,6.71,0,0,10.46,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1058:G1098)","v":6.2800000000000011},66.66,100.21999999999998,25.62,2.6599999999999997,76.88,79.359999999999985,130,null,{"$f":"H1099*1","v":66.66},{"$f":"M1099-P1099","v":12.699999999999989},{"$f":"H1099*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":66.66},{"$f":"Q1099+R1099","v":79.359999999999985},{"$f":"+S1099+L1099","v":156.23999999999998},{"$f":"N1099","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1099*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.76879999999999993},{"$f":"(M1099*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.79359999999999986},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1099:G1100)","v":6.2800000000000011},66.66,100.21999999999998,25.62,2.6599999999999997,{"$f":"SUM(L1099:L1100)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":77.648799999999994},80.153599999999983,130,null,{"$f":"H1101*1","v":66.66},{"$f":"M1101-P1101","v":13.493599999999986},{"$f":"H1101*P4","v":81.991799999999998},{"$f":"R1101+Q1101","v":95.485399999999984},{"$f":"S1101+L1101","v":173.13419999999996},{"$f":"N1101","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","SEP","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.75,0.18,0.05,0.97,0.62,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.13,11.08,2.66,0.19,6.39,5.28,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.52,0,29.06,8.94,0,0,13.94,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1105:G1145)","v":6.8400000000000016},87.130000000000024,121.57000000000001,31.079999999999995,3.56,84.70999999999998,103.99999999999999,130,null,{"$f":"H1146*1","v":87.130000000000024},{"$f":"M1146-P1146","v":16.869999999999962},{"$f":"H1146*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":87.130000000000024},{"$f":"Q1146+R1146","v":103.99999999999999},{"$f":"+S1146+L1146","v":188.70999999999998},{"$f":"N1146","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1146*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.84709999999999974},{"$f":"(M1146*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0399999999999998},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1146:G1147)","v":6.8400000000000016},87.130000000000024,121.57000000000001,31.079999999999995,3.56,{"$f":"SUM(L1146:L1147)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":85.557099999999977},105.03999999999999,130,null,{"$f":"H1148*1","v":87.130000000000024},{"$f":"M1148-P1148","v":17.909999999999968},{"$f":"H1148*P4","v":107.16990000000003},{"$f":"R1148+Q1148","v":125.07989999999999},{"$f":"S1148+L1148","v":210.63699999999997},{"$f":"N1148","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"55 dt/ha"]
["Winterroggen - Mahl- und Brotroggen, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.97,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,15.98,35.840000000000003,7.76,1.33,25.13,16.46,0]
["","SEP","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",120,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.01,0.02,0,0,0.01,0.01,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.75,0.18,0.05,0.97,0.62,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.52,5.13,11.08,2.66,0.19,6.39,5.28,0]
["","SEP","","Hybrid-Saatgut, ökologisch",120,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,19,null,null,null,null,19.57,130]
["","AUG","","Mahl- und Brotroggen, ökologisch",5.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.3,1.6,4.51,1.25,0.23,3.06,1.65,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",5.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.72,0,39.950000000000003,12.3,0,0,19.170000000000002,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1152:G1192)","v":7.5200000000000014},92.740000000000009,141.49,36.459999999999994,3.9099999999999997,90.949999999999989,115.00999999999999,130,null,{"$f":"H1193*1","v":92.740000000000009},{"$f":"M1193-P1193","v":22.269999999999982},{"$f":"H1193*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":92.740000000000009},{"$f":"Q1193+R1193","v":115.00999999999999},{"$f":"+S1193+L1193","v":205.95999999999998},{"$f":"N1193","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1193*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.90949999999999986},{"$f":"(M1193*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1500999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1193:G1194)","v":7.5200000000000014},92.740000000000009,141.49,36.459999999999994,3.9099999999999997,{"$f":"SUM(L1193:L1194)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":91.859499999999983},116.16009999999999,130,null,{"$f":"H1195*1","v":92.740000000000009},{"$f":"M1195-P1195","v":23.420099999999977},{"$f":"H1195*P4","v":114.07020000000001},{"$f":"R1195+Q1195","v":137.49029999999999},{"$f":"S1195+L1195","v":229.34979999999996},{"$f":"N1195","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.82,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.12,11.63,2.79,0.23,7.04,5.27,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.38,0,21.24,6.53,0,0,10.18,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1201:G1241)","v":7.9499999999999984},75.100000000000009,109.84,27.86,3.3900000000000006,89.360000000000014,87.9,130,null,{"$f":"H1242*1","v":75.100000000000009},{"$f":"M1242-P1242","v":12.799999999999997},{"$f":"H1242*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":75.100000000000009},{"$f":"Q1242+R1242","v":87.9},{"$f":"+S1242+L1242","v":177.26000000000002},{"$f":"N1242","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1242*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.89360000000000017},{"$f":"(M1242*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.879},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1242:G1243)","v":7.9499999999999984},75.100000000000009,109.84,27.86,3.3900000000000006,{"$f":"SUM(L1242:L1243)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":90.25360000000002},88.779000000000011,130,null,{"$f":"H1244*1","v":75.100000000000009},{"$f":"M1244-P1244","v":13.679000000000002},{"$f":"H1244*P4","v":92.373000000000005},{"$f":"R1244+Q1244","v":106.05200000000001},{"$f":"S1244+L1244","v":196.30560000000003},{"$f":"N1244","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.82,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.49,11.63,2.79,0.23,7.04,5.65,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1250:G1290)","v":8.4599999999999991},96.34,131.98000000000002,33.5,4.3900000000000006,97.29000000000002,113.22999999999999,130,null,{"$f":"H1291*1","v":96.34},{"$f":"M1291-P1291","v":16.889999999999986},{"$f":"H1291*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":96.34},{"$f":"Q1291+R1291","v":113.22999999999999},{"$f":"+S1291+L1291","v":210.52},{"$f":"N1291","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1291*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.97290000000000021},{"$f":"(M1291*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1322999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1291:G1292)","v":8.4599999999999991},96.34,131.98000000000002,33.5,4.3900000000000006,{"$f":"SUM(L1291:L1292)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":98.262900000000016},114.36229999999999,130,null,{"$f":"H1293*1","v":96.34},{"$f":"M1293-P1293","v":18.022299999999987},{"$f":"H1293*P4","v":118.4982},{"$f":"R1293+Q1293","v":136.52049999999997},{"$f":"S1293+L1293","v":234.78339999999997},{"$f":"N1293","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.45,3.41,5.19,1.17,0.16,3.61,3.51,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,2.1800000000000002,19.23,42.91,9.2899999999999991,1.59,30.06,19.809999999999999,0]
["","OKT","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.82,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.49,11.63,2.79,0.23,7.04,5.65,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.82,null,null,null,null,21.44,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.33,1.75,4.92,1.37,0.25,3.34,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.76,0,42.49,13.05,0,0,20.350000000000001,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1299:G1339)","v":9.5399999999999991},105.74000000000001,162.85999999999999,41.560000000000009,4.99,108.54000000000002,129.69,130,null,{"$f":"H1340*1","v":105.74000000000001},{"$f":"M1340-P1340","v":23.949999999999989},{"$f":"H1340*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":105.74000000000001},{"$f":"Q1340+R1340","v":129.69},{"$f":"+S1340+L1340","v":238.23000000000002},{"$f":"N1340","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1340*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0854000000000001},{"$f":"(M1340*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2968999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1340:G1341)","v":9.5399999999999991},105.74000000000001,162.85999999999999,41.560000000000009,4.99,{"$f":"SUM(L1340:L1341)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":109.62540000000003},130.98689999999999,130,null,{"$f":"H1342*1","v":105.74000000000001},{"$f":"M1342-P1342","v":25.246899999999982},{"$f":"H1342*P4","v":130.06020000000001},{"$f":"R1342+Q1342","v":155.30709999999999},{"$f":"S1342+L1342","v":264.9325},{"$f":"N1342","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.77,0.19,0.05,0.99,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.8099999999999996,11.1,2.66,0.19,6.41,4.95,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.38,0,21.24,6.53,0,0,10.18,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1348:G1388)","v":6.5600000000000014},68.710000000000008,102.42999999999999,26.110000000000003,2.7399999999999998,80.61999999999999,81.189999999999984,130,null,{"$f":"H1389*1","v":68.710000000000008},{"$f":"M1389-P1389","v":12.479999999999976},{"$f":"H1389*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":68.710000000000008},{"$f":"Q1389+R1389","v":81.189999999999984},{"$f":"+S1389+L1389","v":161.80999999999997},{"$f":"N1389","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1389*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.80619999999999992},{"$f":"(M1389*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.81189999999999984},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1389:G1390)","v":6.5600000000000014},68.710000000000008,102.42999999999999,26.110000000000003,2.7399999999999998,{"$f":"SUM(L1389:L1390)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":81.426199999999994},82.001899999999978,130,null,{"$f":"H1391*1","v":68.710000000000008},{"$f":"M1391-P1391","v":13.29189999999997},{"$f":"H1391*P4","v":84.513300000000015},{"$f":"R1391+Q1391","v":97.805199999999985},{"$f":"S1391+L1391","v":179.23139999999998},{"$f":"N1391","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.77,0.19,0.05,0.99,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.1,2.66,0.19,6.41,5.34,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1397:G1437)","v":7.120000000000001},89.510000000000019,123.58999999999999,31.509999999999994,3.64,88.449999999999989,106.08999999999999,130,null,{"$f":"H1438*1","v":89.510000000000019},{"$f":"M1438-P1438","v":16.57999999999997},{"$f":"H1438*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":89.510000000000019},{"$f":"Q1438+R1438","v":106.08999999999999},{"$f":"+S1438+L1438","v":194.53999999999996},{"$f":"N1438","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1438*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.88449999999999984},{"$f":"(M1438*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0609},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1438:G1439)","v":7.120000000000001},89.510000000000019,123.58999999999999,31.509999999999994,3.64,{"$f":"SUM(L1438:L1439)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":89.334499999999991},107.15089999999999,130,null,{"$f":"H1440*1","v":89.510000000000019},{"$f":"M1440-P1440","v":17.640899999999974},{"$f":"H1440*P4","v":110.09730000000002},{"$f":"R1440+Q1440","v":127.73819999999999},{"$f":"S1440+L1440","v":217.0727},{"$f":"N1440","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"60 dt/ha"]
["Wintertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.45,3.41,5.19,1.17,0.16,3.61,3.51,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,2.17,18.96,42.9,9.2899999999999991,1.59,30.05,19.53,0]
["","OKT","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",160,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.77,0.19,0.05,0.99,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.1,2.66,0.19,6.41,5.34,0]
["","OKT","","Wintertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,19.66,null,null,null,null,20.25,130]
["","AUG","","Wintertriticale, ökologisch",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.33,1.75,4.92,1.37,0.25,3.34,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",6,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.76,0,42.49,13.05,0,0,20.350000000000001,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1446:G1486)","v":8.3000000000000007},99.480000000000018,155.12,39.729999999999997,4.29,100.47999999999999,123.13000000000001,130,null,{"$f":"H1487*1","v":99.480000000000018},{"$f":"M1487-P1487","v":23.649999999999991},{"$f":"H1487*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":99.480000000000018},{"$f":"Q1487+R1487","v":123.13000000000001},{"$f":"+S1487+L1487","v":223.61},{"$f":"N1487","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1487*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0047999999999999},{"$f":"(M1487*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2313000000000001},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1487:G1488)","v":8.3000000000000007},99.480000000000018,155.12,39.729999999999997,4.29,{"$f":"SUM(L1487:L1488)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":101.48479999999999},124.36130000000001,130,null,{"$f":"H1489*1","v":99.480000000000018},{"$f":"M1489-P1489","v":24.881299999999996},{"$f":"H1489*P4","v":122.36040000000003},{"$f":"R1489+Q1489","v":147.24170000000004},{"$f":"S1489+L1489","v":248.72650000000004},{"$f":"N1489","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.84,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.66,2.8,0.23,7.07,5.27,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.16,null,null,null,null,17.670000000000002,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.38,0,21.24,6.53,0,0,10.18,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1497:G1537)","v":8.5299999999999994},79.660000000000011,115.72000000000003,29.41,3.5600000000000005,96.350000000000023,92.6,130,null,{"$f":"H1538*1","v":79.660000000000011},{"$f":"M1538-P1538","v":12.939999999999984},{"$f":"H1538*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":79.660000000000011},{"$f":"Q1538+R1538","v":92.6},{"$f":"+S1538+L1538","v":188.95000000000002},{"$f":"N1538","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1538*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.96350000000000013},{"$f":"(M1538*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.92599999999999982},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1538:G1539)","v":8.5299999999999994},79.660000000000011,115.72000000000003,29.41,3.5600000000000005,{"$f":"SUM(L1538:L1539)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":97.313500000000019},93.525999999999996,130,null,{"$f":"H1540*1","v":79.660000000000011},{"$f":"M1540-P1540","v":13.865999999999985},{"$f":"H1540*P4","v":97.981800000000007},{"$f":"R1540+Q1540","v":111.84779999999999},{"$f":"S1540+L1540","v":209.16130000000001},{"$f":"N1540","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.84,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.66,2.8,0.23,7.07,5.27,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1548:G1588)","v":9.02},83.92,130.78000000000003,33.339999999999996,3.8300000000000005,101.61000000000001,100.38,130,null,{"$f":"H1589*1","v":83.92},{"$f":"M1589-P1589","v":16.459999999999994},{"$f":"H1589*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":83.92},{"$f":"Q1589+R1589","v":100.38},{"$f":"+S1589+L1589","v":201.99},{"$f":"N1589","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1589*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0161000000000002},{"$f":"(M1589*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0038},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1589:G1590)","v":9.02},83.92,130.78000000000003,33.339999999999996,3.8300000000000005,{"$f":"SUM(L1589:L1590)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":102.62610000000001},101.38379999999999,130,null,{"$f":"H1591*1","v":83.92},{"$f":"M1591-P1591","v":17.463799999999992},{"$f":"H1591*P4","v":103.2216},{"$f":"R1591+Q1591","v":120.68539999999999},{"$f":"S1591+L1591","v":223.3115},{"$f":"N1591","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.84,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.66,2.8,0.23,7.07,5.65,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,18.34,null,null,null,null,18.89,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1599:G1639)","v":9.0499999999999989},102.93,139.26000000000002,35.380000000000003,4.6900000000000004,104.85000000000002,120.01999999999998,130,null,{"$f":"H1640*1","v":102.93},{"$f":"M1640-P1640","v":17.089999999999975},{"$f":"H1640*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":102.93},{"$f":"Q1640+R1640","v":120.01999999999998},{"$f":"+S1640+L1640","v":224.87},{"$f":"N1640","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1640*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0485000000000002},{"$f":"(M1640*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2001999999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1640:G1641)","v":9.0499999999999989},102.93,139.26000000000002,35.380000000000003,4.6900000000000004,{"$f":"SUM(L1640:L1641)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":105.89850000000003},121.22019999999998,130,null,{"$f":"H1642*1","v":102.93},{"$f":"M1642-P1642","v":18.29019999999997},{"$f":"H1642*P4","v":126.60390000000001},{"$f":"R1642+Q1642","v":144.89409999999998},{"$f":"S1642+L1642","v":250.79259999999999},{"$f":"N1642","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.79,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.13,2.67,0.19,6.44,4.96,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16,null,null,null,null,16.48,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.38,0,21.24,6.53,0,0,10.18,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1650:G1690)","v":7.0200000000000014},73.050000000000011,107.80999999999997,27.529999999999998,2.8700000000000006,86.929999999999993,85.660000000000011,130,null,{"$f":"H1691*1","v":73.050000000000011},{"$f":"M1691-P1691","v":12.61},{"$f":"H1691*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":73.050000000000011},{"$f":"Q1691+R1691","v":85.660000000000011},{"$f":"+S1691+L1691","v":172.59},{"$f":"N1691","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1691*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.86929999999999996},{"$f":"(M1691*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.85660000000000014},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1691:G1692)","v":7.0200000000000014},73.050000000000011,107.80999999999997,27.529999999999998,2.8700000000000006,{"$f":"SUM(L1691:L1692)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":87.799299999999988},86.516600000000011,130,null,{"$f":"H1693*1","v":73.050000000000011},{"$f":"M1693-P1693","v":13.4666},{"$f":"H1693*P4","v":89.851500000000016},{"$f":"R1693+Q1693","v":103.31810000000002},{"$f":"S1693+L1693","v":191.1174},{"$f":"N1693","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.79,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.13,2.67,0.19,6.44,4.96,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1701:G1741)","v":7.5800000000000018},77.620000000000033,123.21,31.549999999999994,3.17,92.569999999999979,93.76,130,null,{"$f":"H1742*1","v":77.620000000000033},{"$f":"M1742-P1742","v":16.139999999999972},{"$f":"H1742*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":77.620000000000033},{"$f":"Q1742+R1742","v":93.76},{"$f":"+S1742+L1742","v":186.32999999999998},{"$f":"N1742","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1742*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.92569999999999963},{"$f":"(M1742*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.93760000000000021},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1742:G1743)","v":7.5800000000000018},77.620000000000033,123.21,31.549999999999994,3.17,{"$f":"SUM(L1742:L1743)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":93.495699999999985},94.697600000000008,130,null,{"$f":"H1744*1","v":77.620000000000033},{"$f":"M1744-P1744","v":17.077599999999975},{"$f":"H1744*P4","v":95.472600000000043},{"$f":"R1744+Q1744","v":112.55020000000002},{"$f":"S1744+L1744","v":206.04590000000002},{"$f":"N1744","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Sommertriticale - Futtertriticale, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",200,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.79,0.19,0.05,1,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.13,2.67,0.19,6.44,5.34,0]
["","MRZ","","Sommertriticale, Z-Saatgut, ökologisch",200,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.18,null,null,null,null,17.7,130]
["","AUG","","Sommertriticale, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.51,0,28.32,8.6999999999999993,0,0,13.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1752:G1792)","v":7.5800000000000018},95.750000000000028,130.11000000000001,33.199999999999989,3.88,95.22999999999999,112.52,130,null,{"$f":"H1793*1","v":95.750000000000028},{"$f":"M1793-P1793","v":16.769999999999968},{"$f":"H1793*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":95.750000000000028},{"$f":"Q1793+R1793","v":112.52},{"$f":"+S1793+L1793","v":207.75},{"$f":"N1793","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1793*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.95229999999999992},{"$f":"(M1793*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1252},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1793:G1794)","v":7.5800000000000018},95.750000000000028,130.11000000000001,33.199999999999989,3.88,{"$f":"SUM(L1793:L1794)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":96.182299999999984},113.6452,130,null,{"$f":"H1795*1","v":95.750000000000028},{"$f":"M1795-P1795","v":17.895199999999974},{"$f":"H1795*P4","v":117.77250000000004},{"$f":"R1795+Q1795","v":135.66770000000002},{"$f":"S1795+L1795","v":231.85000000000002},{"$f":"N1795","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"20 dt/ha"]
["Dinkel - Backdinkel, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.22,10.92,22.41,4.88,0.87,16,11.25,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.65,5.16,11.77,2.82,0.23,7.21,5.31,0]
["","OKT","","Dinkel, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,15.2,null,null,null,null,15.66,130]
["","AUG","","Dinkel mit Spelz, ökologisch",2,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",2,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,2.77,0.73,0.16,2.46,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",2,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.4,0,22.06,6.78,0,0,10.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1801:G1841)","v":7.9999999999999991},73.180000000000007,110.30000000000001,27.99,3.3700000000000006,89.330000000000013,86.32,130,null,{"$f":"H1842*1","v":73.180000000000007},{"$f":"M1842-P1842","v":13.139999999999986},{"$f":"H1842*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":73.180000000000007},{"$f":"Q1842+R1842","v":86.32},{"$f":"+S1842+L1842","v":175.65},{"$f":"N1842","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1842*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.89330000000000009},{"$f":"(M1842*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.86319999999999997},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1842:G1843)","v":7.9999999999999991},73.180000000000007,110.30000000000001,27.99,3.3700000000000006,{"$f":"SUM(L1842:L1843)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":90.223300000000009},87.183199999999999,130,null,{"$f":"H1844*1","v":73.180000000000007},{"$f":"M1844-P1844","v":14.003199999999993},{"$f":"H1844*P4","v":90.011400000000009},{"$f":"R1844+Q1844","v":104.0146},{"$f":"S1844+L1844","v":194.23790000000002},{"$f":"N1844","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Dinkel - Backdinkel, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.65,5.16,11.77,2.82,0.23,7.21,5.31,0]
["","OKT","","Dinkel, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.510000000000002,null,null,null,null,17.010000000000002,130]
["","AUG","","Dinkel mit Spelz, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.6,0,33.090000000000003,10.17,0,0,15.85,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1850:G1890)","v":8.5599999999999987},77.570000000000007,129.32000000000002,33.14,3.6400000000000006,94.59,96.12,130,null,{"$f":"H1891*1","v":77.570000000000007},{"$f":"M1891-P1891","v":18.549999999999997},{"$f":"H1891*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":77.570000000000007},{"$f":"Q1891+R1891","v":96.12},{"$f":"+S1891+L1891","v":190.71},{"$f":"N1891","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1891*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.94589999999999985},{"$f":"(M1891*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.96120000000000005},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1891:G1892)","v":8.5599999999999987},77.570000000000007,129.32000000000002,33.14,3.6400000000000006,{"$f":"SUM(L1891:L1892)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":95.535899999999998},97.08120000000001,130,null,{"$f":"H1893*1","v":77.570000000000007},{"$f":"M1893-P1893","v":19.511200000000002},{"$f":"H1893*P4","v":95.411100000000005},{"$f":"R1893+Q1893","v":114.92230000000001},{"$f":"S1893+L1893","v":210.45820000000001},{"$f":"N1893","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Dinkel - Backdinkel, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.65,5.53,11.77,2.82,0.23,7.21,5.7,0]
["","OKT","","Dinkel, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.510000000000002,null,null,null,null,17.010000000000002,130]
["","AUG","","Dinkel mit Spelz, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.6,0,33.090000000000003,10.17,0,0,15.85,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1899:G1939)","v":8.5799999999999983},94.550000000000011,136.4,34.849999999999994,4.370000000000001,97.260000000000019,113.67999999999999,130,null,{"$f":"H1940*1","v":94.550000000000011},{"$f":"M1940-P1940","v":19.129999999999981},{"$f":"H1940*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":94.550000000000011},{"$f":"Q1940+R1940","v":113.67999999999999},{"$f":"+S1940+L1940","v":210.94},{"$f":"N1940","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1940*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.97260000000000024},{"$f":"(M1940*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1368},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1940:G1941)","v":8.5799999999999983},94.550000000000011,136.4,34.849999999999994,4.370000000000001,{"$f":"SUM(L1940:L1941)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":98.232600000000019},114.81679999999999,130,null,{"$f":"H1942*1","v":94.550000000000011},{"$f":"M1942-P1942","v":20.266799999999975},{"$f":"H1942*P4","v":116.29650000000001},{"$f":"R1942+Q1942","v":136.56329999999997},{"$f":"S1942+L1942","v":234.79589999999999},{"$f":"N1942","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"20 dt/ha"]
["Dinkel - Backdinkel, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"OKT","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
[1,"OKT","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.55000000000000004,4.8600000000000003,11.24,2.7,0.2,6.58,5.01,0]
["","OKT","","Dinkel, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,14.07,null,null,null,null,14.49,130]
["","AUG","","Dinkel mit Spelz, ökologisch",2,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",2,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.13,0.7,1.75,0.48,0.09,1.25,0.72,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",2,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.4,0,22.06,6.78,0,0,10.57,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1948:G1988)","v":6.5700000000000021},66.660000000000011,102.72,26.21,2.7199999999999998,80.38,79.469999999999985,130,null,{"$f":"H1989*1","v":66.660000000000011},{"$f":"M1989-P1989","v":12.809999999999974},{"$f":"H1989*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":66.660000000000011},{"$f":"Q1989+R1989","v":79.469999999999985},{"$f":"+S1989+L1989","v":159.84999999999997},{"$f":"N1989","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L1989*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.80379999999999996},{"$f":"(M1989*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.79469999999999985},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G1989:G1990)","v":6.5700000000000021},66.660000000000011,102.72,26.21,2.7199999999999998,{"$f":"SUM(L1989:L1990)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":81.183799999999991},80.264699999999991,130,null,{"$f":"H1991*1","v":66.660000000000011},{"$f":"M1991-P1991","v":13.60469999999998},{"$f":"H1991*P4","v":81.991800000000012},{"$f":"R1991+Q1991","v":95.596499999999992},{"$f":"S1991+L1991","v":176.78029999999998},{"$f":"N1991","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Dinkel - Backdinkel, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
["","OKT","","Dinkel, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.6,0,33.090000000000003,10.17,0,0,15.85,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G1997:G2037)","v":7.1700000000000017},71.240000000000009,121.95999999999998,31.419999999999998,3.0100000000000002,85.889999999999986,89.47999999999999,130,null,{"$f":"H2038*1","v":71.240000000000009},{"$f":"M2038-P2038","v":18.239999999999981},{"$f":"H2038*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":71.240000000000009},{"$f":"Q2038+R2038","v":89.47999999999999},{"$f":"+S2038+L2038","v":175.36999999999998},{"$f":"N2038","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L2038*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.85889999999999989},{"$f":"(M2038*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.89479999999999993},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"OKT","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","OKT","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.55000000000000004,5.23,11.24,2.7,0.2,6.58,5.39,0]
["","OKT","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,15.39,null,null,null,null,15.85,130]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2087:G2088)","v":7.1700000000000017},87.470000000000013,127.71999999999998,32.79999999999999,3.6100000000000003,{"$f":"SUM(L2087:L2088)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":88.960799999999978},107.3327,130,null,{"$f":"H2089*1","v":87.470000000000013},{"$f":"M2089-P2089","v":19.86269999999999},{"$f":"H2089*P4","v":107.58810000000001},{"$f":"R2089+Q2089","v":127.4508},{"$f":"S2089+L2089","v":216.41159999999996},{"$f":"N2089","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"25 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.15,1.1599999999999999,1.75,0.4,0.06,1.23,1.19,0]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.81,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
["","SEP","","Wintergerste, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,15.87,null,null,null,null,16.350000000000001,130]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.04,0.81,0.17,2.57,1.8,0]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",2.5,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2134:G2135)","v":7.26},68.459999999999994,99.32,25.499999999999996,3.0300000000000002,{"$f":"SUM(L2134:L2135)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":80.911100000000019},81.022199999999998,130,null,{"$f":"H2136*1","v":68.459999999999994},{"$f":"M2136-P2136","v":12.562200000000004},{"$f":"H2136*P4","v":84.205799999999996},{"$f":"R2136+Q2136","v":96.768000000000001},{"$f":"S2136+L2136","v":177.67910000000001},{"$f":"N2136","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.81,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
["","SEP","","Wintergerste, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.72,null,null,null,null,18.25,130]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.62,0,34.36,10.56,0,0,14.95,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2181:G2182)","v":8.2099999999999991},76.53,127.9,32.910000000000004,3.5600000000000005,{"$f":"SUM(L2181:L2182)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":91.415100000000024},95.081400000000016,130,null,{"$f":"H2183*1","v":76.53},{"$f":"M2183-P2183","v":18.551400000000015},{"$f":"H2183*P4","v":94.131900000000002},{"$f":"R2183+Q2183","v":112.68330000000002},{"$f":"S2183+L2183","v":204.09840000000003},{"$f":"N2183","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.81,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
["","SEP","","Wintergerste, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,17.72,null,null,null,null,18.25,130]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2228:G2229)","v":8.2299999999999986},93.18,134.97999999999999,34.620000000000005,4.2900000000000009,{"$f":"SUM(L2228:L2229)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":94.111800000000031},112.46349999999998,130,null,{"$f":"H2230*1","v":93.18},{"$f":"M2230-P2230","v":19.283499999999975},{"$f":"H2230*P4","v":114.6114},{"$f":"R2230+Q2230","v":133.89489999999998},{"$f":"S2230+L2230","v":228.00670000000002},{"$f":"N2230","v":130}]
[]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.15,1.1599999999999999,1.75,0.39,0.06,1.23,1.19,0]
["","SEP","","Festmist",10,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.76,0.19,0.05,0.98,0.62,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2234:G2274)","v":5.8999999999999995},62.149999999999991,92.039999999999992,23.79,2.4,71.589999999999989,73.58,130,null,{"$f":"H2275*1","v":62.149999999999991},{"$f":"M2275-P2275","v":11.430000000000007},{"$f":"H2275*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":62.149999999999991},{"$f":"Q2275+R2275","v":73.58},{"$f":"+S2275+L2275","v":145.16999999999999},{"$f":"N2275","v":130}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
[]
["Wintergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.62,0,34.36,10.56,0,0,14.95,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2328:G2368)","v":6.9500000000000011},86.580000000000027,126.91,32.719999999999992,3.56,84.769999999999982,104.44,130,null,{"$f":"H2369*1","v":86.580000000000027},{"$f":"M2369-P2369","v":17.859999999999971},{"$f":"H2369*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":86.580000000000027},{"$f":"Q2369+R2369","v":104.44},{"$f":"+S2369+L2369","v":189.20999999999998},{"$f":"N2369","v":130}]
[]
["Sommergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","SEP","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.09,11.64,2.79,0.23,7.05,5.24,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"JUL","","Korntransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.04,0.81,0.17,2.57,1.8,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2420:G2421)","v":8.5399999999999991},78.340000000000018,115.63000000000002,29.369999999999994,3.5500000000000003,{"$f":"SUM(L2420:L2421)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":97.16200000000002},91.31410000000001,130,null,{"$f":"H2422*1","v":78.340000000000018},{"$f":"M2422-P2422","v":12.974099999999993},{"$f":"H2422*P4","v":96.358200000000025},{"$f":"R2422+Q2422","v":109.33230000000002},{"$f":"S2422+L2422","v":206.49430000000004},{"$f":"N2422","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","SEP","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.46,11.64,2.79,0.23,7.05,5.62,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.46,null,null,null,null,16.95,130]
[1,"JUL","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L2471*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.99550000000000016},{"$f":"(M2471*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1252},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"SEP","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.84,1.05,0.2,2.9,1.8,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L2522*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0481},{"$f":"(M2522*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2073},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.76,0.19,0.05,0.98,0.62,0]
["","MRZ","","Sommergerste, Z-Saatgut, lose, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.39,0,21.48,6.6,0,0,9.34,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2532:G2572)","v":7.0100000000000007},71.61,107.58,27.48,2.8500000000000005,86.61999999999999,83.33,130,null,{"$f":"H2573*1","v":71.61},{"$f":"M2573-P2573","v":11.719999999999999},{"$f":"H2573*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":71.61},{"$f":"Q2573+R2573","v":83.33},{"$f":"+S2573+L2573","v":169.95},{"$f":"N2573","v":130}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.16,11.11,2.67,0.19,6.43,5.31,0]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
[]
["Sommergerste - Futtergerste, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
["","SEP","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.59,null,null,null,null,17.09,130]
["","JUL","","Futtergerste, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L2675*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.95199999999999985},{"$f":"(M2675*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1326000000000001},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"25 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, ökologisch",30,"kg","","","","","","","",""]
["","FEB","FA","3 m; 67 kW","",null,1.23,9.4600000000000009,12.69,2.57,0.44,13.18,9.74,0]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.81,0.44,0.12,2.39,1.52,0]
["","MRZ","","Sommergerste, Z-Saatgut, ökologisch",100,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Sommergerste, Nachbau-Saatgut, ökologisch",40,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Braugerste, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.04,0.81,0.17,2.57,1.8,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2687:G2727)","v":8.94},80.180000000000007,116.81000000000003,29.7,3.5300000000000002,99.170000000000016,92.3,130,null,{"$f":"H2728*1","v":80.180000000000007},{"$f":"M2728-P2728","v":12.11999999999999},{"$f":"H2728*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":80.180000000000007},{"$f":"Q2728+R2728","v":92.3},{"$f":"+S2728+L2728","v":191.47000000000003},{"$f":"N2728","v":130}]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2728:G2729)","v":8.94},80.180000000000007,116.81000000000003,29.7,3.5300000000000002,{"$f":"SUM(L2728:L2729)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":100.16170000000001},93.222999999999999,130,null,{"$f":"H2730*1","v":80.180000000000007},{"$f":"M2730-P2730","v":13.042999999999992},{"$f":"H2730*P4","v":98.621400000000008},{"$f":"R2730+Q2730","v":111.6644},{"$f":"S2730+L2730","v":211.8261},{"$f":"N2730","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Winterrübsen, Z-Saatgut, ökologisch (konv. Saatgut)",10,"kg","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.17,0.28999999999999998,1.04,0.12,0.62,0.17,0.33,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.46,null,null,null,null,16.95,130]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.31,0.89,0.18,2.68,1.8,0]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.46,0,25.77,7.92,0,0,11.21,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G2779:G2780)","v":10.340000000000002},117.64000000000001,133.97,34.660000000000004,5.05,{"$f":"SUM(L2779:L2780)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":120.40210000000003},134.25929999999997,130,null,{"$f":"H2781*1","v":117.64000000000001},{"$f":"M2781-P2781","v":16.619299999999953},{"$f":"H2781*P4","v":144.69720000000001},{"$f":"R2781+Q2781","v":161.31649999999996},{"$f":"S2781+L2781","v":281.71859999999998},{"$f":"N2781","v":130}]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.37,11.59,2.78,0.22,7.01,5.53,0]
[1,"MRZ","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","","Sommergerste, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","JUL","","Braugerste, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.62,0,34.36,10.56,0,0,14.95,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2790:G2830)","v":9.1999999999999993},101.04000000000002,138.34,35.800000000000004,4.3800000000000008,102.43000000000004,119.44999999999999,130,null,{"$f":"H2831*1","v":101.04000000000002},{"$f":"M2831-P2831","v":18.409999999999968},{"$f":"H2831*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":101.04000000000002},{"$f":"Q2831+R2831","v":119.44999999999999},{"$f":"+S2831+L2831","v":221.88000000000002},{"$f":"N2831","v":130}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"25 dt/ha"]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, Gründüngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"FEB","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","","Sommergerste, Nachbau-Saatgut, ökologisch",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"JUL","","Korntransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.39,0,21.48,6.6,0,0,9.34,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G2843:G2883)","v":7.1700000000000008},72.790000000000006,107.24999999999999,27.49,2.62,88.11999999999999,84.569999999999979,130,null,{"$f":"H2884*1","v":72.790000000000006},{"$f":"M2884-P2884","v":11.779999999999973},{"$f":"H2884*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":72.790000000000006},{"$f":"Q2884+R2884","v":84.569999999999979},{"$f":"+S2884+L2884","v":172.68999999999997},{"$f":"N2884","v":130}]
[]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, Gründüngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"AUG","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.71,4.4000000000000004,8.43,2.25,0.21,6.41,4.6500000000000004,0]
[1,"MRZ","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
[1,"MRZ","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Braugerste, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
[]
["Sommergerste - Braugerste, wendend, Gründüngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, ökologisch",30,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.76,0.19,0.05,0.98,0.62,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.12,0.13,0.5,0.06,0.3,0.08,0.16,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,16.59,null,null,null,null,17.09,130]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 33 t/h","",null,0.62,0,34.36,10.56,0,0,14.95,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L2987*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.91339999999999999},{"$f":"(M2987*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1132999999999997},0]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.07,11.68,2.8,0.23,7.1,5.22,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.04,0.81,0.17,2.57,1.8,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",2.75,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Strohtransport",2.75,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,0.78,2.17,6.42,1.62,0.28999999999999998,5.89,2.2400000000000002,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3038*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0058},{"$f":"(M3038*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0065},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Futterhafer, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.63,0,34.869999999999997,10.73,0,0,16.73,0]
[1,"AUG","","Strohtransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3048:G3088)","v":9.7900000000000009},99.510000000000019,158.89999999999995,39.970000000000006,4.83,111.73000000000002,126.93999999999998,130,null,{"$f":"H3089*1","v":99.510000000000019},{"$f":"M3089-P3089","v":27.429999999999964},{"$f":"H3089*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":99.510000000000019},{"$f":"Q3089+R3089","v":126.93999999999998},{"$f":"+S3089+L3089","v":238.67000000000002},{"$f":"N3089","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3089*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1173000000000002},{"$f":"(M3089*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.2693999999999996},0]
[]
["Sommerhafer - Futterhafer, wendend, Festmist, Strohbergung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","AUG","","Futterhafer, ökologisch",4.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.59,5.25,21.35,4.4000000000000004,0.21,14.72,15.82,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3140:G3141)","v":10.56},102.98000000000002,186.24999999999997,47.6,5.0299999999999994,{"$f":"SUM(L3140:L3141)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":119.95770000000005},143.43009999999995,130,null,{"$f":"H3142*1","v":102.98000000000002},{"$f":"M3142-P3142","v":40.450099999999935},{"$f":"H3142*P4","v":126.66540000000002},{"$f":"R3142+Q3142","v":167.11549999999994},{"$f":"S3142+L3142","v":287.07319999999999},{"$f":"N3142","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"25 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.2,10.65,22.26,4.84,0.85,15.84,10.97,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Futterhafer, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.14000000000000001,0.73,2.0499999999999998,0.56999999999999995,0.1,1.39,0.75,0]
[1,"AUG","","Stroh pressen Großballen",2.75,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.47,4.3600000000000003,12.55,2.61,0.17,9.0500000000000007,10.220000000000001,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3191*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.91699999999999993},{"$f":"(M3191*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.93949999999999978},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","","Hafer, Z-Saatgut, ökologisch",140,"kg","","","","","","","",""]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,15.39,null,null,null,null,15.85,130]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.49,4.57,15.36,3.18,0.18,10.79,12,0]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,1,2.8,8.23,2.08,0.37,7.56,2.88,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3201:G3241)","v":8.4},92.420000000000016,150.23000000000005,37.929999999999993,4.07,102.60999999999999,119.53,130,null,{"$f":"H3242*1","v":92.420000000000016},{"$f":"M3242-P3242","v":27.109999999999985},{"$f":"H3242*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":92.420000000000016},{"$f":"Q3242+R3242","v":119.53},{"$f":"+S3242+L3242","v":222.14},{"$f":"N3242","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3242*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0260999999999998},{"$f":"(M3242*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1952999999999998},0]
[]
[]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",140,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.02,0,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.54,5.13,11.15,2.68,0.19,6.47,5.28,0]
["","APR","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.94,0,52.3,16.100000000000001,0,0,25.1,0]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Stroh, 275 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.52,5.04,20.98,4.3099999999999996,0.19,14.27,15.6,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3252:G3292)","v":9.26},96.470000000000027,178.03000000000003,45.67,4.29,110.15999999999997,135.18999999999997,130,null,{"$f":"H3293*1","v":96.470000000000027},{"$f":"M3293-P3293","v":38.719999999999942},{"$f":"H3293*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":96.470000000000027},{"$f":"Q3293+R3293","v":135.18999999999997},{"$f":"+S3293+L3293","v":245.34999999999994},{"$f":"N3293","v":130}]
[]
["Winterraps, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.15,1.1599999999999999,1.75,0.4,0.06,1.23,1.19,0]
["","AUG","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,0.94,8.34,15.82,3.46,0.64,11.56,8.59,0]
["","AUG","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; Packer, 1,5 m; 54 kW","",null,1.94,17.170000000000002,16.72,4.34,0.56000000000000005,24.61,17.68,0]
[1,"AUG","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56000000000000005,2.92,9.99,2.4,0.16,6.35,3.01,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,21.77,null,null,null,null,22.42,161]
["","JUL","","Winterraps, ökologisch",1,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.13,0,7.13,2.19,0,0,9.2799999999999994,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3339*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.87190000000000001},{"$f":"(M3339*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.89359999999999995},0]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","JUL","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.61,5.39,11.54,2.77,0.22,6.94,5.55,0]
["","SEP","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56000000000000005,3.46,9.99,2.4,0.16,6.35,3.56,0]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,2.77,0.73,0.16,2.46,1.8,0]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",2,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3385:G3386)","v":8.82},108.27000000000001,138.87999999999997,34,4.7200000000000006,{"$f":"SUM(L3385:L3386)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":107.62559999999998},131.75449999999998,161,null,{"$f":"H3387*1","v":108.27000000000001},{"$f":"M3387-P3387","v":23.484499999999969},{"$f":"H3387*P4","v":133.1721},{"$f":"R3387+Q3387","v":156.65659999999997},{"$f":"S3387+L3387","v":264.28219999999993},{"$f":"N3387","v":161}]
[null,null,null,null,null,null,null,"34 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,2.1800000000000002,19.23,42.91,9.2899999999999991,1.59,30.06,19.809999999999999,0]
[1,"AUG","","Pflügen mit Drehpflug und Packer","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","AUG","","Raps, Z-Saatgut, ökologisch",0.33,"U","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3431*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1234999999999999},{"$f":"(M3431*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.5122},0]
[]
["Winterraps, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,0.91,8.07,15.62,3.41,0.63,11.36,8.31,0]
["","AUG","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; Packer, 1,5 m; 54 kW","",null,1.72,16.510000000000002,15.73,4.0999999999999996,0.5,23.27,17.010000000000002,0]
["","AUG","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,4.72,11.01,2.64,0.18,6.31,4.8600000000000003,0]
[1,"SEP","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.45,2.65,9.48,2.27,0.13,5.67,2.73,0]
[1,"FEB","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,20.29,null,null,null,null,20.9,161]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",1,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3477*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.79400000000000004},{"$f":"(M3477*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.83079999999999987},0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"20 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4 Schare, 1,4 m, angebaut; Packer, 1,5 m; 83 kW","",null,1.72,25.7,19.920000000000002,5.1100000000000003,0.9,24.99,26.47,0]
["","AUG","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.51,5.08,11.01,2.64,0.18,6.31,5.23,0]
["","SEP","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.45,3.18,9.48,2.27,0.13,5.67,3.28,0]
[1,"OKT","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
["","JUL","","Winterraps, ökologisch",2,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",2,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3523:G3524)","v":7.5700000000000012},101.39000000000001,130.93000000000004,32.099999999999994,4.01,{"$f":"SUM(L3523:L3524)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":99.323400000000007},124.5128,161,null,{"$f":"H3525*1","v":101.39000000000001},{"$f":"M3525-P3525","v":23.122799999999984},{"$f":"H3525*P4","v":124.70970000000001},{"$f":"R3525+Q3525","v":147.83249999999998},{"$f":"S3525+L3525","v":247.15589999999997},{"$f":"N3525","v":161}]
[]
["Winterraps, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"JUL","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.45,3.41,5.19,1.17,0.16,3.61,3.51,0]
["","AUG","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"AUG","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.45,3.18,9.48,2.27,0.13,5.67,3.28,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 37 t/h","",null,0.45,0,24.95,7.67,0,0,32.479999999999997,0]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3569*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0455000000000001},{"$f":"(M3569*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.4432999999999996},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.03,0.03,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.86,0.45,0.12,2.4300000000000002,1.52,0]
[1,"SEP","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,26.89,null,null,null,null,27.7,130]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.04,0.81,0.17,2.57,1.8,0]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.86,0.45,0.12,2.4300000000000002,1.52,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","JUL","","Futtererbsen, ökologisch",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3618:G3654)","v":6.2200000000000006},89.19,90.949999999999989,23.990000000000002,3.0800000000000005,70.34,103.27999999999999,130,null,{"$f":"H3655*1","v":89.19},{"$f":"M3655-P3655","v":14.089999999999989},{"$f":"H3655*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":89.19},{"$f":"Q3655+R3655","v":103.27999999999999},{"$f":"+S3655+L3655","v":173.62},{"$f":"N3655","v":130}]
[]
["Wintererbsen - Futtererbsen, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.64,5.54,11.7,2.81,0.23,7.13,5.71,0]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3698*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.70450000000000002},{"$f":"(M3698*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0600999999999998},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.03,0.03,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.57999999999999996,0.82,0.2,0.05,1.02,0.63,0]
["","SEP","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",260,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,25.97,null,null,null,null,26.75,130]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.14000000000000001,0.73,2.0499999999999998,0.56999999999999995,0.1,1.39,0.75,0]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.28999999999999998,0,16.38,5.03,0,0,7.84,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3741:G3742)","v":4.7500000000000009},64.249999999999986,69.709999999999994,18.450000000000003,1.7100000000000002,{"$f":"SUM(L3741:L3742)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":59.711199999999991},75.002600000000015,130,null,{"$f":"H3743*1","v":64.249999999999986},{"$f":"M3743-P3743","v":10.752600000000029},{"$f":"H3743*P4","v":79.027499999999975},{"$f":"R3743+Q3743","v":89.780100000000004},{"$f":"S3743+L3743","v":149.4913},{"$f":"N3743","v":130}]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.57999999999999996,0.82,0.2,0.05,1.02,0.63,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Futtererbsen, ökologisch",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3747:G3783)","v":4.9200000000000008},82.93,82.839999999999989,22.07,2.3499999999999996,61.87,96.71,130,null,{"$f":"H3784*1","v":82.93},{"$f":"M3784-P3784","v":13.779999999999987},{"$f":"H3784*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":82.93},{"$f":"Q3784+R3784","v":96.71},{"$f":"+S3784+L3784","v":158.57999999999998},{"$f":"N3784","v":130}]
[]
["Wintererbsen - Futtererbsen, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,26.2,8.0500000000000007,0,0,12.55,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","JUL","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.59,7.2,7.05,1.81,0.31,9.11,7.6,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G3827:G3828)","v":5.0100000000000007},84.230000000000018,86.52,23.19,2.3699999999999997,{"$f":"SUM(L3827:L3828)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":62.761399999999995},100.61619999999999,130,null,{"$f":"H3829*1","v":84.230000000000018},{"$f":"M3829-P3829","v":16.386199999999974},{"$f":"H3829*P4","v":103.60290000000002},{"$f":"R3829+Q3829","v":119.98909999999999},{"$f":"S3829+L3829","v":182.75049999999999},{"$f":"N3829","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.64,5.17,11.7,2.81,0.23,7.13,5.33,0]
["","MRZ","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",260,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.28999999999999998,0,16.38,5.03,0,0,7.84,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3837:G3873)","v":6.9999999999999991},76.81,85.639999999999986,22.37,2.6000000000000005,78.509999999999991,87.339999999999989,130,null,{"$f":"H3874*1","v":76.81},{"$f":"M3874-P3874","v":10.529999999999987},{"$f":"H3874*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":76.81},{"$f":"Q3874+R3874","v":87.339999999999989},{"$f":"+S3874+L3874","v":165.84999999999997},{"$f":"N3874","v":130}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.03,0.04,0.01,0,0.03,0.03,0]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.86,0.45,0.12,2.4300000000000002,1.52,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.35,0,19.649999999999999,6.04,0,0,9.41,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L3921*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.81859999999999999},{"$f":"(M3921*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.099},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",260,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Korntransport",4.5,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,4.1100000000000003,1.1299999999999999,0.21,3.01,1.8,0]
["","JUL","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.53,0,29.48,9.06,0,0,14.12,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G3931:G3967)","v":7.27},100.65,108.28999999999999,28.759999999999998,3.5000000000000004,82.19,118.23,130,null,{"$f":"H3968*1","v":100.65},{"$f":"M3968-P3968","v":17.579999999999998},{"$f":"H3968*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":100.65},{"$f":"Q3968+R3968","v":118.23},{"$f":"+S3968+L3968","v":200.42000000000002},{"$f":"N3968","v":130}]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.57999999999999996,0.82,0.2,0.05,1.02,0.63,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,25.97,null,null,null,null,26.75,130]
[1,"JUL","","Korntransport",2.5,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.59,4.45,5.61,1.47,0.17,8.52,4.7,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4015*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.69079999999999997},{"$f":"(M4015*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.80769999999999997},0]
[]
["Sommererbsen - Futtererbsen, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"JUL","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.16,0.87,2.46,0.68,0.12,1.67,0.9,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4062*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.72019999999999995},{"$f":"(M4062*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0261},0]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",260,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,30.85,null,null,null,null,31.78,130]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.25,1.31,3.69,1.03,0.18,2.5,1.35,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4072:G4108)","v":5.8400000000000007},94.170000000000016,99.389999999999986,26.649999999999995,2.71,72.849999999999994,111.44,130,null,{"$f":"H4109*1","v":94.170000000000016},{"$f":"M4109-P4109","v":17.269999999999982},{"$f":"H4109*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":94.170000000000016},{"$f":"Q4109+R4109","v":111.44},{"$f":"+S4109+L4109","v":184.29},{"$f":"N4109","v":130}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4109*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.72849999999999993},{"$f":"(M4109*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1143999999999998},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"40 dt/ha"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.39,1.42,1.85,0.45,0.12,2.41,1.52,0]
["","SEP","","Sommerackerbohnen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","MRZ","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.66,3.03,8.11,1.95,0.19,6.97,3.12,0]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,26.1,8.02,0,0,12.5,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4117:G4153)","v":6.9099999999999993},74.11,95.360000000000014,25.279999999999998,2.5500000000000007,74.680000000000007,89.199999999999989,130,null,{"$f":"H4154*1","v":74.11},{"$f":"M4154-P4154","v":15.089999999999989},{"$f":"H4154*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":74.11},{"$f":"Q4154+R4154","v":89.199999999999989},{"$f":"+S4154+L4154","v":163.88},{"$f":"N4154","v":130}]
[]
["Winterackerbohnen - Futterackerbohnen, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","SEP","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.67,2.8,0.23,7.09,5.65,0]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"50 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.67,2.8,0.23,7.09,5.65,0]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","MRZ","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,30.59,null,null,null,null,31.51,130]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.33,1.75,4.38,1.21,0.22,3.12,1.8,0]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.59,0,32.630000000000003,10.02,0,0,15.63,0]
[0.33,"AUG","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4244:G4245)","v":7.0600000000000005},94.259999999999991,109.50999999999999,29.15,3.3000000000000007,{"$f":"SUM(L4244:L4245)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":78.345699999999994},114.28149999999998,130,null,{"$f":"H4246*1","v":94.259999999999991},{"$f":"M4246-P4246","v":20.021499999999989},{"$f":"H4246*P4","v":115.93979999999999},{"$f":"R4246+Q4246","v":135.96129999999999},{"$f":"S4246+L4246","v":214.30699999999999},{"$f":"N4246","v":130}]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"SEP","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.47,0,26.1,8.02,0,0,12.5,0]
["","AUG","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4289*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.66009999999999991},{"$f":"(M4289*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.82609999999999995},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Dreiseitenkippanhänger, 6 t; 54 kW","",null,0.16,0.56999999999999995,0.8,0.2,0.05,1,0.62,0]
["","SEP","","Sommerackerbohnen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
["","MRZ","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.52,3.58,7.49,1.8,0.15,6.13,3.69,0]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.22,1.17,3.28,0.91,0.16,2.2200000000000002,1.2,0]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",4,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"AUG","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
[]
["Winterackerbohnen - Futterackerbohnen, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"SEP","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"MRZ","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.52,3.58,7.49,1.8,0.15,6.13,3.69,0]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,28.97,null,null,null,null,29.84,130]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.27,1.46,4.0999999999999996,1.1399999999999999,0.21,2.78,1.5,0]
["","AUG","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","AUG","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4379:G4380)","v":5.6900000000000013},87.39,101.2,27.179999999999996,2.57,{"$f":"SUM(L4379:L4380)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":69.447599999999994},107.01959999999998,130,null,{"$f":"H4381*1","v":87.39},{"$f":"M4381-P4381","v":19.629599999999982},{"$f":"H4381*P4","v":107.4897},{"$f":"R4381+Q4381","v":127.11929999999998},{"$f":"S4381+L4381","v":196.56689999999998},{"$f":"N4381","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.12,11.67,2.8,0.23,7.09,5.27,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,26.02,null,null,null,null,26.8,130]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.8,5.8,6.57,1.7,0.23,9.82,5.97,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4426*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.81400000000000006},{"$f":"(M4426*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.88779999999999992},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4426:G4427)","v":7.3599999999999994},76.73,94.13,24.639999999999997,2.7000000000000006,{"$f":"SUM(L4426:L4427)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":82.213999999999999},89.667799999999986,130,null,{"$f":"H4428*1","v":76.73},{"$f":"M4428-P4428","v":12.937799999999982},{"$f":"H4428*P4","v":94.377899999999997},{"$f":"R4428+Q4428","v":107.31569999999998},{"$f":"S4428+L4428","v":189.52969999999999},{"$f":"N4428","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"35 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
[1,"MRZ","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.67,2.8,0.23,7.09,5.65,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"APR","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.32,1.75,3.58,0.97,0.19,2.79,1.8,0]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4473:G4474)","v":7.4499999999999993},97.259999999999991,106.13999999999999,27.769999999999996,3.5700000000000003,{"$f":"SUM(L4473:L4474)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":85.597499999999997},112.66549999999998,130,null,{"$f":"H4475*1","v":97.259999999999991},{"$f":"M4475-P4475","v":15.405499999999989},{"$f":"H4475*P4","v":119.62979999999999},{"$f":"R4475+Q4475","v":135.03529999999998},{"$f":"S4475+L4475","v":220.63279999999997},{"$f":"N4475","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"50 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Saatguttransport",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.63,5.49,11.67,2.8,0.23,7.09,5.65,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.66,3.9,8.11,1.95,0.19,6.97,4.0199999999999996,0]
["","AUG","FA","Mähdrescher, 7500 l; 175 kW; Schneidwerk, 5 m","",null,0,30.59,null,null,null,null,31.51,130]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",5,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
[]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.46,4.33,5.32,1.41,0.13,6.27,4.46,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,4.82,11.14,2.67,0.19,6.46,4.96,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,1.99,2.72,0.65,0.08,3.69,2.0499999999999998,0]
[1,"APR","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",3,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Korntransport",3,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.65,5.37,5.88,1.53,0.19,8.89,5.53,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4567:G4568)","v":5.8000000000000007},69.86,86.070000000000007,22.74,2.0100000000000002,{"$f":"SUM(L4567:L4568)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":72.447299999999998},82.3857,130,null,{"$f":"H4569*1","v":69.86},{"$f":"M4569-P4569","v":12.525700000000001},{"$f":"H4569*P4","v":85.927800000000005},{"$f":"R4569+Q4569","v":98.453500000000005},{"$f":"S4569+L4569","v":170.9008},{"$f":"N4569","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"35 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.53,5.18,11.14,2.67,0.19,6.46,5.34,0]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.52,3.58,7.49,1.8,0.15,6.13,3.69,0]
[1,"AUG","","Mähdrusch","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",3.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Lagern und Trocknen",3.5,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
[]
["Sommerackerbohnen - Körnergewinnung, wendend, ohne Düngung, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Leichtgutschaufel, 1,2 m³; 54 kW","",null,0,0.02,0.03,0.01,0,0.02,0.02,0]
["","MRZ","","Sommerackerbohnen, Z-Saatgut, ökologisch",220,"kg","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"APR","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.52,3.58,7.49,1.8,0.15,6.13,3.69,0]
["","AUG","","Ackerbohnen, ökologisch",5,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 40 t/h","",null,0.59,0,32.630000000000003,10.02,0,0,15.63,0]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G4624:G4660)","v":6.15},93.63000000000001,107.66000000000001,28.859999999999996,2.8099999999999996,75.5,112.38999999999999,130,null,{"$f":"H4661*1","v":93.63000000000001},{"$f":"M4661-P4661","v":18.759999999999977},{"$f":"H4661*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":93.63000000000001},{"$f":"Q4661+R4661","v":112.38999999999999},{"$f":"+S4661+L4661","v":187.89},{"$f":"N4661","v":130}]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4661:G4662)","v":6.15},93.63000000000001,107.66000000000001,28.859999999999996,2.8099999999999996,{"$f":"SUM(L4661:L4662)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":76.254999999999995},113.51389999999999,130,null,{"$f":"H4663*1","v":93.63000000000001},{"$f":"M4663-P4663","v":19.883899999999983},{"$f":"H4663*P4","v":115.16490000000002},{"$f":"R4663+Q4663","v":135.0488},{"$f":"S4663+L4663","v":211.3038},{"$f":"N4663","v":130}]
[null,null,null,null,null,null,null,"300 dt/ha"]
["Zuckerrüben, wendend, gezogene Saatbettbereitung, Saat, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","12 Reihen, 6 m; 54 kW","",null,0.57999999999999996,3.02,29.25,4.8899999999999997,0.17,12.48,3.11,0]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.72,3.11,8.3800000000000008,2.0099999999999998,0.21,7.33,3.2,0]
[1,"MAI","","Hacken, 1. und 2. Hacke","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.17,0.28999999999999998,1.04,0.12,0.62,0.17,0.33,0]
["","JUN","FA","Kleintransporter, 62 kW; 7 AK","",null,60.25,0.64,1.17,0.19,0.65,1.1399999999999999,0.69,0]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 83 kW","",null,0,50,null,null,null,null,50,250]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 54 kW","",null,0.74,4.9800000000000004,6.29,1.63,0.22,9.44,5.28,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4706*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.9382999999999998},{"$f":"(M4706*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0146999999999999},0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4706:G4707)","v":68},99.600000000000009,106.33000000000001,23.219999999999995,4.42,{"$f":"SUM(L4706:L4707)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":94.768299999999996},102.4847,250,null,{"$f":"H4708*1","v":99.600000000000009},{"$f":"M4708-P4708","v":2.8846999999999952},{"$f":"H4708*P4","v":122.50800000000001},{"$f":"R4708+Q4708","v":125.3927},{"$f":"S4708+L4708","v":220.161},{"$f":"N4708","v":250}]
[null,null,null,null,null,null,null,"400 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³; Schleppschlauchverteiler, 9 m; 67 kW","",null,2.06,11.79,20.28,4.5,0.84,22.34,12.14,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut, ökologisch",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.72,4.1500000000000004,8.3800000000000008,2.0099999999999998,0.21,7.33,4.2699999999999996,0]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Hacken, 3. und 4. Hacke","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN",""," Handhacke (zum Reihenschluß)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 83 kW","",null,0,50,null,null,null,null,50,250]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4753:G4754)","v":153.59000000000003},117.89999999999999,116.57999999999998,25.599999999999994,5.35,{"$f":"SUM(L4753:L4754)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":102.99979999999999},121.61409999999999,250,null,{"$f":"H4755*1","v":117.89999999999999},{"$f":"M4755-P4755","v":3.714100000000002},{"$f":"H4755*P4","v":145.017},{"$f":"R4755+Q4755","v":148.7311},{"$f":"S4755+L4755","v":251.73089999999999},{"$f":"N4755","v":250}]
[null,null,null,null,null,null,null,"500 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.72,4.1500000000000004,8.3800000000000008,2.0099999999999998,0.21,7.33,4.2699999999999996,0]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Kleintransporter, 62 kW; 9 AK","",null,85.2,0.69,1.27,0.2,0.7,1.24,0.77,0]
["","JUN","FA","Kleintransporter, 62 kW; 7 AK","",null,60.25,0.64,1.17,0.19,0.65,1.1399999999999999,0.69,0]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.11,2.0699999999999998,0.39,10.18,8.44,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4800:G4801)","v":153.59000000000003},117.89999999999999,116.57999999999998,25.599999999999994,5.35,{"$f":"SUM(L4800:L4801)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":102.99979999999999},121.61409999999999,250,null,{"$f":"H4802*1","v":117.89999999999999},{"$f":"M4802-P4802","v":3.714100000000002},{"$f":"H4802*P4","v":145.017},{"$f":"R4802+Q4802","v":148.7311},{"$f":"S4802+L4802","v":251.73089999999999},{"$f":"N4802","v":250}]
[null,null,null,null,null,null,null,"300 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³; Schleppschlauchverteiler, 9 m; 67 kW","",null,1.61,9.19,15.56,3.46,0.65,17.170000000000002,9.4700000000000006,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.57999999999999996,2.79,7.73,1.86,0.17,6.46,2.87,0]
[1,"MAI","","Unkrautbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN",""," Handhacke (zum Reihenschluß)","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Kleintransporter, 62 kW; 7 AK","",null,60.25,0.57999999999999996,1.06,0.17,0.57999999999999996,1.03,0.63,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4845*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.86749999999999983},{"$f":"(M4845*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.97309999999999985},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³; Schleppschlauchverteiler, 9 m; 67 kW","",null,2.0699999999999998,11.45,20.350000000000001,4.5199999999999996,0.85,22.42,11.79,0]
[1,"MRZ","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut, ökologisch",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Hacken, 1. und 2. Hacke","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.57999999999999996,3.83,7.73,1.86,0.17,6.46,3.94,0]
[1,"MAI","","Handhacke (1. Hacke)","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.49,3.38,7.34,1.76,0.14000000000000001,5.93,3.48,0]
[1,"JUN",""," Handhacke (zum Reihenschluß)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Köpfrodebunker, zweireihig, 83 kW","",null,0,50,null,null,null,null,50,250]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L4892*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":0.94609999999999972},{"$f":"(M4892*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.1573},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
["","MRZ","","Zuckerrüben, Z-Saatgut, ökologisch",1.1100000000000001,"U","","","","","","","",""]
["","APR","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.57999999999999996,3.83,7.73,1.86,0.17,6.46,3.94,0]
["","MAI","FA","12-reihig, 6 m; 54 kW","",null,0.57999999999999996,3.83,7.73,1.86,0.17,6.46,3.94,0]
[1,"MAI","","Handhacke (1. Hacke)","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Kleintransporter, 62 kW; 9 AK","",null,85.2,0.63,1.1499999999999999,0.18,0.64,1.1299999999999999,0.68,0]
[1,"JUN",""," Handhacke (zum Reihenschluß)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Zuckerrüben, ökologisch",50,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, flach, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G4939:G4940)","v":152.47},113.50000000000001,109.40000000000002,23.97,4.4400000000000004,{"$f":"SUM(L4939:L4940)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":95.556099999999972},116.8873,250,null,{"$f":"H4941*1","v":113.50000000000001},{"$f":"M4941-P4941","v":3.387299999999982},{"$f":"H4941*P4","v":139.60500000000002},{"$f":"R4941+Q4941","v":142.9923},{"$f":"S4941+L4941","v":238.54839999999996},{"$f":"N4941","v":250}]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
["","AUG","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Winterrübsen, Z-Saatgut, ökologisch (konv. Saatgut)",10,"kg","","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
["","MRZ","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.23,2.1,3.42,0.89,0.14000000000000001,2.86,2.16,0]
["","MRZ","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.4500000000000002,10.67,29.05,6.09,0.46,21.31,10.99,0]
["","APR","PT","Kleintransporter, 62 kW; 4 AK","",null,0.53,0.72,0.61,0.1,0.33,0.59,0.77,0]
[1,"APR","","Rohrberegnung aufbauen","",null,"","","","","","","",""]
[2,"APR","","Rohrberegnungsanlage (Frostschutz) Einschalten, Funktionskontrolle","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pick-up; 120 kW","",null,0.32,0.78,3.92,0.47,2.35,0.62,0.92,0]
[1,"APR","","Folie zur Ernteverfrühung abnehmen inkl. Folientransport",10000,"m²","","","","","","","",""]
["","APR","PT","Kleintransporter, 62 kW; 2 AK","",null,0.26,0.72,0.61,0.1,0.33,0.59,0.77,0]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","JUN","","Frühkartoffeln, ökologisch",15,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5004*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.7071000000000005},{"$f":"(M5004*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.0198},0]
[null,null,null,null,null,null,null,"200 dt/ha"]
["Frühkartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.33,8.82,2.34,0.23,6.93,4.58,0]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"MRZ","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Legen (vorgekeimt)","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Kartoffeln, Z-Pflanzgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhänger, 10,5 t; Wickelgerät für Folien; 45 kW; 1 + 4 AK","",null,7.52,2.06,11.56,2.78,0.49,10.76,2.12,0]
["","APR","FA","Durchmesser 70 mm; Einzellagerung; Plattformwagen; 67 kW; 2 AK","",null,3.3,6.1,506.81,143.63999999999999,0.54,135.44999999999999,6.28,0]
["","APR","FA","Pick-up, 120 kW","",null,0.47,1.32,5.38,0.65,3.23,0.86,1.54,0]
[1,"APR","","Rohrberegnung abbauen","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Durchmesser 70 mm; Einzellagerung; Plattformwagen;  67 kW; 2 AK","",null,3.18,5.83,6.43,1.54,0.52,9.2799999999999994,6.01,0]
["","APR","FA","Anhänger, 10,5 t; Wickelgerät für Folien; 45 kW; 1 + 2 AK","",null,8.23,2.14,15.62,3.75,0.84,17.440000000000001,2.2000000000000002,0]
[1,"JUN","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Transport",20,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5014:G5068)","v":56.37},147.13,1067.9499999999998,343.70000000000005,15.839999999999996,379.06,207.95,0,null,{"$f":"H5069*1","v":147.13},{"$f":"M5069-P5069","v":60.819999999999993},{"$f":"H5069*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":147.13},{"$f":"Q5069+R5069","v":207.95},{"$f":"+S5069+L5069","v":587.01},{"$f":"N5069","v":0}]
[]
["Frühkartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,16.25,35.9,7.78,1.33,25.19,16.739999999999998,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 67 kW","",null,0.95,10.11,8.17,2.08,0.34,11.17,10.62,0]
["","AUG","","Winterrübsen, Z-Saatgut, ökologisch (konv. Saatgut)",10,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.23,2.1,3.42,0.89,0.14000000000000001,2.86,2.16,0]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Gabel für Vorkeimsäcke; 54 kW","",null,0.24,1.5,1.52,0.37,7.0000000000000007E-2,1.67,1.54,0]
[1,"APR","","Folie zur Ernteverfrühung auslegen inkl. Folientransport","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Folie für Ernteverfrühung (N=3 a), inkl. Entsorgungskosten",10000,"m²","","","","","","","",""]
[2,"APR","","Rohrberegnungsanlage (Frostschutz) Einschalten, Funktionskontrolle","",null,"","","","","","","",""]
[2,"APR","","Rohrberegnungsanlage (Frostschutz) Ausschalten","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Durchmesser 70 mm; Einzellagerung; Plattformwagen;  67 kW; 2 AK","",null,3.18,5.83,6.43,1.54,0.52,9.2799999999999994,6.01,0]
[1,"APR","","Folie zur Ernteverfrühung abnehmen inkl. Folientransport",10000,"m²","","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","JUN","FA","einreihig, 4 t; 67 kW; 1 + 2 AK","",null,19.18,46.91,174.84,30.76,2.3199999999999998,81.55,48.32,0]
["","JUN","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,1.23,7.19,19.72,5.51,0.98,12.99,7.41,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5134*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.8769999999999998},{"$f":"(M5134*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.1417999999999999},0]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
["","MRZ","BLA","Gabelstapler, 3 m, Gabel für Vorkeimsäcke; 1 t","",null,0.08,0.28000000000000003,0.45,0.09,0.01,0.33,0.28999999999999998,0]
["","MRZ","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.09,9.8699999999999992,28.06,5.85,0.4,20.13,10.17,0]
["","APR","PT","Kleintransporter, 62 kW; 4 AK","",null,0.21,0.28999999999999998,0.24,0.04,0.13,0.24,0.3,0]
["","APR","","Folie für Ernteverfrühung (N=3 a), inkl. Entsorgungskosten",10000,"m²","","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pick-up, 120 kW","",null,0.21,0.52,2.15,0.26,1.29,0.34,0.6,0]
["","APR","FA","Pick-up; 120 kW","",null,0.14000000000000001,0.3,1.57,0.19,0.94,0.26,0.36,0]
[1,"APR","","Rohrberegnung abbauen","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","PT","Kleintransporter, 62 kW; 2 AK","",null,0.21,0.57999999999999996,0.48,0.08,0.27,0.47,0.63,0]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Frühkartoffeln, ökologisch",15,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"JUL","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5199:G5200)","v":51.430000000000007},129.06999999999996,1109.57,357.27,10.999999999999998,{"$f":"SUM(L5199:L5200)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":379.37620000000004},190.95060000000004,0,null,{"$f":"H5201*1","v":129.06999999999996},{"$f":"M5201-P5201","v":61.880600000000072},{"$f":"H5201*P4","v":158.75609999999995},{"$f":"R5201+Q5201","v":220.63670000000002},{"$f":"S5201+L5201","v":600.01290000000006},{"$f":"N5201","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"200 dt/ha"]
["Frühkartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","3 m; 67 kW","",null,1.1200000000000001,9.08,12.08,2.42,0.4,12.45,9.35,0]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"MRZ","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.1,1.01,2.44,0.65,0.09,1.86,1.04,0]
["","MRZ","","Kartoffeln, Z-Pflanzgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","FA","Anhänger, 10,5 t; Wickelgerät für Folien; 45 kW; 1 + 4 AK","",null,7.34,1.96,11.09,2.66,0.45,9.99,2.02,0]
[1,"APR","","Rohrberegnung aufbauen","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Beregnungswasser",100,"m³","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Rohrberegnung abbauen","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Durchmesser 70 mm; Einzellagerung; Plattformwagen;  67 kW; 2 AK","",null,3.37,6.14,7.27,1.74,0.59,10.5,6.32,0]
["","APR","FA","Anhänger, 10,5 t; Wickelgerät für Folien; 45 kW; 1 + 2 AK","",null,8.09,2.0499999999999998,15.2,3.65,0.81,16.739999999999998,2.11,0]
[1,"JUN","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Transport",20,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","JUL","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
[]
["Frühkartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","AUG","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,15.98,35.840000000000003,7.76,1.33,25.13,16.46,0]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 67 kW","",null,0.82,9.36,7.47,1.91,0.3,10.33,9.82,0]
["","AUG","","Winterrübsen, Z-Saatgut, ökologisch (konv. Saatgut)",10,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
["","MRZ","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
[1,"MRZ","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Gabel für Vorkeimsäcke; 54 kW","",null,0.15,0.9,0.93,0.22,0.04,1.01,0.93,0]
[1,"APR","","Folie zur Ernteverfrühung auslegen inkl. Folientransport","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Folie für Ernteverfrühung (N=3 a), inkl. Entsorgungskosten",10000,"m²","","","","","","","",""]
[2,"APR","","Rohrberegnungsanlage (Frostschutz) Einschalten, Funktionskontrolle","",null,"","","","","","","",""]
[2,"APR","","Rohrberegnungsanlage (Frostschutz) Ausschalten","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","Pick-up; 120 kW","",null,0.14000000000000001,0.3,1.57,0.19,0.94,0.26,0.36,0]
["","APR","PT","Kleintransporter, 62 kW; 2 AK","",null,0.21,0.57999999999999996,0.48,0.08,0.27,0.47,0.63,0]
["","APR","FA","Anhänger, 10,5 t; Wickelgerät für Folien; 45 kW; 1 + 2 AK","",null,8.09,2.0499999999999998,15.2,3.65,0.81,16.739999999999998,2.11,0]
["","JUN","FA","einreihig, 4 t; 67 kW; 1 + 2 AK","",null,17.350000000000001,41.88,171.51,29.96,2.1,77.58,43.14,0]
["","JUN","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,1.23,7.19,19.72,5.51,0.98,12.99,7.41,0]
["","JUL","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5329*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.9272000000000005},{"$f":"(M5329*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.0126000000000008},0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"200 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.23,2.1,3.42,0.89,0.14000000000000001,2.86,2.16,0]
[1,"APR","","Legen (vorgekeimt)","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Hacken und Striegeln, Vorauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.98,4.12,11.81,2.84,0.35,9.34,4.24,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
[1,"JUL","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kraut schlagen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.98,5.75,15.78,4.41,0.78,10.39,5.92,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5339:G5399)","v":39.69},{"$f":"SUM(H5339:H5399)","v":134.23000000000002},1233.6099999999999,386.47999999999996,8.43,224.53999999999996,277.33,0,null,{"$f":"H5400*1","v":134.23000000000002},{"$f":"M5400-P5400","v":143.09999999999997},{"$f":"H5400*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":134.23000000000002},{"$f":"Q5400+R5400","v":277.33},{"$f":"+S5400+L5400","v":501.86999999999995},{"$f":"N5400","v":0}]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5400:G5401)","v":39.69},134.23000000000002,1233.6099999999999,386.47999999999996,8.43,{"$f":"SUM(L5400:L5401)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":226.78539999999995},280.10329999999999,0,null,{"$f":"H5402*1","v":134.23000000000002},{"$f":"M5402-P5402","v":145.87329999999997},{"$f":"H5402*P4","v":165.10290000000003},{"$f":"R5402+Q5402","v":310.97620000000001},{"$f":"S5402+L5402","v":537.76159999999993},{"$f":"N5402","v":0}]
["Speisekartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.71,8.82,2.34,0.23,6.93,4.97,0]
["","AUG","","Winterrübsen, Z-Saatgut, ökologisch (konv. Saatgut)",10,"kg","","","","","","","",""]
["","NOV","FA","3 m; 67 kW","",null,1.23,9.4600000000000009,12.69,2.57,0.44,13.18,9.74,0]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.23,2.1,3.42,0.89,0.14000000000000001,2.86,2.16,0]
["","APR","","Kartoffeln, Z-Pflanzgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.98,5.23,11.81,2.84,0.35,9.34,5.39,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","","Speisekartoffeln, ökologisch",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,5.55,0,851,234.5,0,0,103.75,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5406:G5476)","v":43.689999999999991},{"$f":"SUM(H5406:H5476)","v":177.16000000000003},1447.75,443.04999999999995,10.37,255.61,342.1099999999999,0,null,{"$f":"H5477*1","v":177.16000000000003},{"$f":"M5477-P5477","v":164.94999999999987},{"$f":"H5477*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":177.16000000000003},{"$f":"Q5477+R5477","v":342.1099999999999},{"$f":"+S5477+L5477","v":597.71999999999991},{"$f":"N5477","v":0}]
[]
[]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","AUG","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Gabelstapler, 3 m, Gabel für Vorkeimsäcke; 1 t","",null,0.08,0.28000000000000003,0.45,0.09,0.01,0.33,0.28999999999999998,0]
["","APR","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Gabel für Vorkeimsäcke; 54 kW","",null,0.24,1.5,1.52,0.37,7.0000000000000007E-2,1.67,1.54,0]
["","APR","FA","4-reihig; 54 kW","",null,0.75,4.58,10.5,2.52,0.22,7.5,4.72,0]
[1,"MAI","","Hacken und Striegeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.98,5.23,11.81,2.84,0.35,9.34,5.39,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Transport",35,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,7.78,0,1191.4000000000001,328.3,0,0,145.25,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5568*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.7658000000000005},{"$f":"(M5568*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.9945999999999979},0]
[]
["Speisekartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Gabel für Vorkeimsäcke; 54 kW","",null,0.15,0.9,0.93,0.22,0.04,1.01,0.93,0]
["","APR","","Kartoffeln, Z-Pflanzgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUL","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.98,5.75,15.78,4.41,0.78,10.39,5.92,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5639:G5640)","v":35.96},121.69999999999999,1220.4099999999999,383.36999999999995,7.3000000000000007,{"$f":"SUM(L5639:L5640)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":211.75659999999993},266.94299999999998,0,null,{"$f":"H5641*1","v":121.69999999999999},{"$f":"M5641-P5641","v":145.24299999999999},{"$f":"H5641*P4","v":149.69099999999997},{"$f":"R5641+Q5641","v":294.93399999999997},{"$f":"S5641+L5641","v":506.6905999999999},{"$f":"N5641","v":0}]
["Speisekartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.83,14.38,8.68,2.2000000000000002,0.43,10.76,14.81,0]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.71,4.4000000000000004,8.43,2.25,0.21,6.41,4.6500000000000004,0]
["","NOV","FA","3 m; 67 kW","",null,1.1200000000000001,9.08,12.08,2.42,0.4,12.45,9.35,0]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"APR","","Legen (vorgekeimt)","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Kartoffeln, Z-Pflanzgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
["","MAI","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","vierreihig, 54 kW","",null,0.91,5.99,12.95,2.39,0.26,10.65,6.17,0]
[1,"SEP","","Transport",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,5.55,0,851,234.5,0,0,103.75,0]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5716*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.3977000000000008},{"$f":"(M5716*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.2792999999999997},0]
[]
["Speisekartoffeln, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.83,14.38,8.68,2.2000000000000002,0.43,10.76,14.81,0]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Gabelstapler, 3 m, Gabel für Vorkeimsäcke; 1 t","",null,0.08,0.28000000000000003,0.45,0.09,0.01,0.33,0.28999999999999998,0]
["","APR","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.09,11.71,28.06,5.85,0.4,20.13,12.06,0]
["","APR","FA","4-reihig; 54 kW","",null,0.63,4.2300000000000004,9.94,2.39,0.18,6.75,4.3600000000000003,0]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
["","MAI","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Transport",35,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,7.78,0,1191.4000000000001,328.3,0,0,145.25,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5807*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.5925000000000011},{"$f":"(M5807*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":3.8415999999999992},0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 54 kW","",null,0.56999999999999995,4.5599999999999996,5.82,1.53,0.17,6.94,4.7,0]
["","APR","FA","5 m; 67 kW","",null,0.53,4.43,7.31,1.93,0.19,7.47,4.5599999999999996,0]
["","APR","","Mais, Hybrid-Saatgut, ökologisch",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
[1,"OKT","","Ernten","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5814:G5854)","v":9.610000000000003},{"$f":"SUM(H5814:H5854)","v":84.320000000000022},170.74999999999997,42.370000000000005,3.9100000000000006,107.14000000000001,255.29000000000002,200,null,{"$f":"H5855*1","v":84.320000000000022},{"$f":"M5855-P5855","v":170.97},{"$f":"H5855*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":84.320000000000022},{"$f":"Q5855+R5855","v":255.29000000000002},{"$f":"+S5855+L5855","v":362.43000000000006},{"$f":"N5855","v":200}]
[]
["Mais - Körnermais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.51,13.44,29,6.29,1.0900000000000001,20.440000000000001,13.84,0]
["","OKT","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Mais, Hybrid-Saatgut, ökologisch",2,"U","","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Ernten","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.38,2.04,5.74,1.6,0.28999999999999998,3.89,2.1,0]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,0.88,0,48.91,15.03,0,0,168.28,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G5862:G5902)","v":9.6400000000000023},102.12000000000003,177.40999999999997,43.97,4.6000000000000005,109.64,273.63000000000005,200,null,{"$f":"H5903*1","v":102.12000000000003},{"$f":"M5903-P5903","v":171.51000000000002},{"$f":"H5903*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":102.12000000000003},{"$f":"Q5903+R5903","v":273.63000000000005},{"$f":"+S5903+L5903","v":383.27000000000004},{"$f":"N5903","v":200}]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5903:G5904)","v":9.6400000000000023},102.12000000000003,177.40999999999997,43.97,4.6000000000000005,{"$f":"SUM(L5903:L5904)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":110.7364},276.36630000000008,200,null,{"$f":"H5905*1","v":102.12000000000003},{"$f":"M5905-P5905","v":174.24630000000005},{"$f":"H5905*P4","v":125.60760000000003},{"$f":"R5905+Q5905","v":299.85390000000007},{"$f":"S5905+L5905","v":410.59030000000007},{"$f":"N5905","v":200}]
[null,null,null,null,null,null,null,"65 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.98,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.83,4.59,6.77,1.63,0.24,7.97,4.7300000000000004,0]
["","OKT","","Körnermais, 70 % TM, ökologisch",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Lagern und Trocknen",8,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G5951:G5952)","v":10.220000000000002},107.03999999999999,192.96999999999997,48.02,4.910000000000001,{"$f":"SUM(L5951:L5952)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":116.7055},305.77750000000003,200,null,{"$f":"H5953*1","v":107.03999999999999},{"$f":"M5953-P5953","v":198.73750000000004},{"$f":"H5953*P4","v":131.6592},{"$f":"R5953+Q5953","v":330.39670000000001},{"$f":"S5953+L5953","v":447.10220000000004},{"$f":"N5953","v":200}]
[null,null,null,null,null,null,null,"57 dt/ha"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.71,3.13,6.25,1.5,0.21,7.27,3.22,0]
[1,"JUN","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Mähdrescher, 7500 l, 175 kW; 5-reihiger Pflückvorsatz","",null,0,20.93,null,null,null,null,21.56,200]
[1,"OKT","","Lagern und Trocknen",7,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",{"$f":"(L5999*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":1.0024999999999999},{"$f":"(M5999*[4]Stammdatenblatt!$E$219/360*[4]Stammdatenblatt!$H$219)/100","v":2.5011000000000005},0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.5,13.18,28.9,6.27,1.08,20.329999999999998,13.58,0]
[1,"APR","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.52,2.93,26.42,4.41,0.15,11.14,3.02,0]
["","APR","","Mais, Hybrid-Saatgut, ökologisch",2,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"OKT","","Ernten","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Korntransport",7,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","OKT","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",{"$f":"SUM(G6006:G6046)","v":8.490000000000002},96.510000000000034,170.36000000000004,42.29999999999999,3.9499999999999997,102.32,267.80000000000007,200,null,{"$f":"H6047*1","v":96.510000000000034},{"$f":"M6047-P6047","v":171.29000000000002},{"$f":"H6047*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":96.510000000000034},{"$f":"Q6047+R6047","v":267.80000000000007},{"$f":"+S6047+L6047","v":370.12000000000006},{"$f":"N6047","v":200}]
[]
["Mais - Körnermais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,15.98,35.840000000000003,7.76,1.33,25.13,16.46,0]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.49,22.93,17.43,4.47,0.78,22.38,23.62,0]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.52,2.93,26.42,4.41,0.15,11.14,3.02,0]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.71,4.25,6.25,1.5,0.21,7.27,4.38,0]
[1,"OKT","","Korntransport",8,"t","","","","","","","",""]
["","OKT","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.44,2.33,6.56,1.82,0.33,4.45,2.4,0]
["","OKT","TL","Lagerraum 2650 m³; Annahmeleistung 42 t/h","",null,1.01,0,55.89,17.170000000000002,0,0,192.32,0]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","OKT","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
["","","","Summe","","",{"$f":"SUM(G6095:G6096)","v":9.08},101.43,185.96,46.339999999999989,4.2699999999999996,{"$f":"SUM(L6095:L6096)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":109.36280000000001},299.87910000000005,200,null,{"$f":"H6097*1","v":101.43},{"$f":"M6097-P6097","v":198.44910000000004},{"$f":"H6097*P4","v":124.75890000000001},{"$f":"R6097+Q6097","v":323.20800000000008},{"$f":"S6097+L6097","v":432.57080000000008},{"$f":"N6097","v":200}]
[null,null,null,null,null,null,null,"150 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.15,1.1599999999999999,1.75,0.4,0.06,1.23,1.19,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ölrettich, Z-Saatgut, ökologisch",20,"kg","","","","","","","",""]
["","NOV","FA","3 m; 67 kW","",null,1.23,9.4600000000000009,12.69,2.57,0.44,13.18,9.74,0]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.23,2.1,3.42,0.89,0.14000000000000001,2.86,2.16,0]
["","APR","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.4500000000000002,10.67,29.05,6.09,0.46,21.31,10.99,0]
["","APR","","Kartoffeln, Basissaatgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Wasser",600,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kraut schlagen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Roden",15,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","","Kartoffel, Zusatzkosten der Pflanzgutvermehrung",1,"U","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,3.33,0,510.6,140.69999999999999,0,0,62.25,0]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",91.26,143.1,1079.5899999999999,342.56,9.35,238.2,265.32,0,null,{"$f":"H6175*1","v":143.1},{"$f":"M6175-P6175","v":122.22},{"$f":"H6175*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":143.1},{"$f":"Q6175+R6175","v":265.32},{"$f":"+S6175+L6175","v":503.52},{"$f":"N6175","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",2.38,2.65,0]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.04,0,0.28999999999999998,0.03,0.03,0.15,0.13,0]
["","AUG","","Festmist",15,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.96,15.38,9.56,2.42,0.5,11.66,15.84,0]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 83 kW","",null,1.74,23.98,19.16,4.8899999999999997,0.91,24.13,24.7,0]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","APR","BLA","Gabelstapler, 3 m, Gabel für Vorkeimsäcke; 1 t","",null,0.08,0.28000000000000003,0.45,0.09,0.01,0.33,0.28999999999999998,0]
["","APR","BLA","Frontlader, 1 500 daN; Gabel für Vorkeimsäcke; 54 kW","",null,0.24,1.5,1.52,0.37,7.0000000000000007E-2,1.67,1.54,0]
["","APR","FA","4-reihig; 54 kW","",null,0.75,4.58,10.5,2.52,0.22,7.5,4.72,0]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.98,5.23,11.81,2.84,0.35,9.34,5.39,0]
[1,"MAI","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.14000000000000001,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.14000000000000001,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.36,1.65,7.15,1.51,0.23,2.91,1.7,0]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Selektion viruskranker Stauden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","vierreihig, 54 kW","",null,1.02,6.44,13.45,2.5099999999999998,0.3,11.32,6.63,0]
["","SEP","","Pflanzkartoffeln, ökologisch, lose",20,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.98,5.75,15.78,4.41,0.78,10.39,5.92,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",93.32,171.57,1266.45,393.45,10.36,248.15,315.42,0,null,{"$f":"H6255*1","v":171.57},{"$f":"M6255-P6255","v":143.85000000000002},{"$f":"H6255*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":171.57},{"$f":"Q6255+R6255","v":315.42},{"$f":"+S6255+L6255","v":563.57000000000005},{"$f":"N6255","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",2.48,3.15,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"250 dt/ha"]
["Pflanzkartoffeln (Vermehrung), wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"AUG","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.3,2.2799999999999998,3.47,0.78,0.11,2.42,2.35,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Ölrettich, Z-Saatgut, ökologisch",20,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Legen (vorgekeimt)","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","","Kartoffeln, Basissaatgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.14000000000000001,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.26,1.31,5.07,1.07,0.19,2.2400000000000002,1.35,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kraut schlagen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","vierreihig, 54 kW","",null,1.02,6.44,13.45,2.5099999999999998,0.3,11.32,6.63,0]
["","SEP","","Kartoffel, Zusatzkosten der Pflanzgutvermehrung",1,"U","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Transport",25,"t","","","","","","","",""]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",2.56,3.42,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"MRZ","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","BLA","Gabelstapler, 3 m, Gabel für Vorkeimsäcke; 1 t","",null,0.08,0.28000000000000003,0.45,0.09,0.01,0.33,0.28999999999999998,0]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.1,1.01,2.44,0.65,0.09,1.86,1.04,0]
["","APR","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.09,9.8699999999999992,28.06,5.85,0.4,20.13,10.17,0]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
["","JUN","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 1","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Wasser",600,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Selektion viruskranker Stauden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","vierreihig, 54 kW","",null,0.91,5.99,12.95,2.39,0.26,10.65,6.17,0]
["","SEP","","Kartoffel, Zusatzkosten der Pflanzgutvermehrung",1,"U","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.74,4.3099999999999996,11.83,3.31,0.59,7.79,4.4400000000000004,0]
[0.33,"OKT","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",87.33,130,1065.56,339.26,8.1,222.35,251.79,0,null,{"$f":"H6415*1","v":130},{"$f":"M6415-P6415","v":121.78999999999999},{"$f":"H6415*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":130},{"$f":"Q6415+R6415","v":251.79},{"$f":"+S6415+L6415","v":474.14},{"$f":"N6415","v":0}]
[]
["Pflanzkartoffeln (Vermehrung), wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","AUG","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","AUG","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.23,1.72,2.61,0.59,0.08,1.82,1.77,0]
[1,"AUG","","Tiefgrubbern","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.83,14.38,8.68,2.2000000000000002,0.43,10.76,14.81,0]
["","AUG","","Ölrettich, Z-Saatgut, ökologisch",20,"kg","","","","","","","",""]
[1,"NOV","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","TL","Vorkeimkisten; aus Großkisten, 1 t; Gabelstapler, 2 t; Kistendrehgerät","",null,2.36,0,202.52,127.2,0,0,55.58,0]
[1,"APR","","Pflanzkartoffeltransport, vorgekeimte Kartoffeln",2.5,"t","","","","","","","",""]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.1,1.01,2.44,0.65,0.09,1.86,1.04,0]
["","APR","","Kartoffeln, Basissaatgut, lose, ökologisch",2.5,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Insektizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Wasser",300,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","","Fungizid, ökologisch Intensitätsstufe 2","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Kraut schlagen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","einreihig, 4 t; 67 kW; 1 + 2 AK","",null,17.02,43.15,170.9,29.82,2.0499999999999998,76.849999999999994,44.44,0]
[1,"SEP","","Transport",20,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Kistenlager, 1000 t; Zwangsbelüftung","",null,4.4400000000000004,0,680.8,187.6,0,0,83,0]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",2.3199999999999998,3.01,0]
["","","","Summe","","",89.38,157.74,1251.72,389.97,9,{"$f":"(L6495+L6496)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":234.38},304.14,0,null,{"$f":"H6497*1","v":157.74},{"$f":"M6497-P6497","v":146.39999999999998},{"$f":"H6497*P4","v":194.02020000000002},{"$f":"R6497+Q6497","v":340.42020000000002},{"$f":"S6497+L6497","v":574.80020000000002},{"$f":"N6497","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"250 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"AUG","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Festmist",20,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.83,14.38,8.68,2.2000000000000002,0.43,10.76,14.81,0]
[1,"NOV","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","NOV","FA","3 m; 67 kW","",null,1.1200000000000001,9.08,12.08,2.42,0.4,12.45,9.35,0]
[1,"MRZ","","Vorkeimen",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
["","APR","TR","Doppelzug je 18 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,0.1,1.01,2.44,0.65,0.09,1.86,1.04,0]
["","APR","FA","4 Reihen, 1,8 t Bunker, Vorkeimsäcke; 67 kW; 3 AK","",null,2.09,11.71,28.06,5.85,0.4,20.13,12.06,0]
[1,"APR","","Häufeln, Nachauflauf","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4-reihig; 67 kW","",null,0.87,4.91,11.22,2.69,0.31,8.6300000000000008,5.0599999999999996,0]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"JUN","","Pflanzenschutzmaßnahme","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
["","JUN","","Fungizid, ökologisch, Intensitätsstufe 3","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Wasser",600,"l","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1 500 l; 67 kW","",null,0.22,1.1100000000000001,4.8499999999999996,1.02,0.18,1.99,1.1399999999999999,0]
[1,"JUL","","Selektion viruskranker Stauden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","vierreihig, 54 kW","",null,0.91,5.99,12.95,2.39,0.26,10.65,6.17,0]
[1,"SEP","","Roden",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Transport",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; 67 kW","",null,1.23,7.19,19.72,5.51,0.98,12.99,7.41,0]
["","OKT","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",91.44,163.88,1433.97,439.73,9.51,240.48,328.22,0,null,{"$f":"H6575*1","v":163.88},{"$f":"M6575-P6575","v":164.34000000000003},{"$f":"H6575*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":163.88},{"$f":"Q6575+R6575","v":328.22},{"$f":"+S6575+L6575","v":568.70000000000005},{"$f":"N6575","v":0}]
[]
["Mais - Silomais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,1.83,16.25,35.9,7.78,1.33,25.19,16.739999999999998,0]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.74,16.22,16.64,4.28,0.63,23.26,16.71,0]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.61,2.92,26.8,4.51,0.18,11.66,3.01,0]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.1800000000000002,3.04,0.73,0.1,4.12,2.25,0]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","SEP","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,370]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",1.0900000000000001,0.86,3.7]
[]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","5 m; 83 kW","",null,0.54,6.09,8.08,2.12,0.28000000000000003,7.73,6.27,0]
["","APR","","Mais, Hybrid-Saatgut, ökologisch",2.2000000000000002,"U","","","","","","","",""]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.83,4.59,6.77,1.63,0.24,7.97,4.7300000000000004,0]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.13,0.14000000000000001,0.61,7.0000000000000007E-2,0.37,0.1,0.17,0]
["","SEP","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,420]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,2.0499999999999998,0,75.3,44.55,0,0,28.64,0]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.81,9.32,8.5399999999999991,2.17,0.42,10.62,9.6,0]
["","","","Summe","","",10.82,81.099999999999994,205.82,73.58,4.58,{"$f":"(L6667+L6668)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":112.21},113.47,424.2,null,{"$f":"H6669*1","v":81.099999999999994},{"$f":"M6669-P6669","v":32.370000000000005},{"$f":"H6669*P4","v":99.752999999999986},{"$f":"R6669+Q6669","v":132.12299999999999},{"$f":"S6669+L6669","v":244.33299999999997},{"$f":"N6669","v":424.2}]
[]
["Mais - Silomais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.45,3.41,5.19,1.17,0.16,3.61,3.51,0]
["","OKT","","Festmist",30,"t","","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.57999999999999996,6.59,7.22,1.86,0.3,7.51,6.79,0]
[1,"APR","","Einzelkornsaat","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.61,3.14,26.8,4.51,0.18,11.66,3.23,0]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.35,2.5099999999999998,3.04,0.73,0.1,4.12,2.59,0]
["","MAI","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.83,4.59,6.77,1.63,0.24,7.97,4.7300000000000004,0]
["","JUN","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.83,4.59,6.77,1.63,0.24,7.97,4.7300000000000004,0]
["","SEP","","Silomais, 35 % TM, ökologisch",45,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,2.64,0,96.82,57.27,0,0,36.82,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",11.84,84.65,235.21,88,4.8600000000000003,116.56,124.18,460,null,{"$f":"H6713*1","v":84.65},{"$f":"M6713-P6713","v":39.53},{"$f":"H6713*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":84.65},{"$f":"Q6713+R6713","v":124.18},{"$f":"+S6713+L6713","v":240.74},{"$f":"N6713","v":460}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",1.17,1.24,4.5999999999999996]
[]
["Mais - Silomais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau niedrig, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.03,0,0.21,0.02,0.02,0.11,0.1,0]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.37,2.84,4.33,0.97,0.14000000000000001,3.02,2.93,0]
["","OKT","FA","5 Schare, 1,75 m, aufgesattelt; 67 kW","",null,1.49,15.39,15.28,3.95,0.54,21.63,15.85,0]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","5 m; 67 kW","",null,0.4,4.04,6.55,1.75,0.14000000000000001,6.57,4.16,0]
["","APR","","Mais, Hybrid-Saatgut, ökologisch",2.2000000000000002,"U","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Visuelle Bonitur; Fahrten mit Pick-up","",null,0.11,7.0000000000000007E-2,0.34,0.04,0.2,0.05,7.0000000000000007E-2,0]
[1,"SEP","","Häckseln, transportieren und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.03,0.23,0.3,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0.24,0]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.09,59.75,171.84,57.86,3.37,101.76,82.08,340,null,{"$f":"H6759*1","v":59.75},{"$f":"M6759-P6759","v":22.33},{"$f":"H6759*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":59.75},{"$f":"Q6759+R6759","v":82.08},{"$f":"+S6759+L6759","v":183.84},{"$f":"N6759","v":340}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",1.02,0.82,3.4]
[null,null,null,null,null,null,null,"308 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Festmist ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","","Festmist",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
[1,"APR","","Eggen mit Saatbettkombination","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","5 m; 83 kW","",null,0.4,5.6,7.13,1.89,0.21,6.77,5.77,0]
[1,"APR","","Striegeln","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.71,4.25,6.25,1.5,0.21,7.27,4.38,0]
[1,"JUN","","Hacken","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,410]
["","SEP","TL","Maissilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,2.0499999999999998,0,75.3,44.55,0,0,28.64,0]
[0.33,"SEP","","Kalk ab Feld streuen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Stoppelbearbeitung, tief, schräg (30°)","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.65,8.7200000000000006,7.47,1.91,0.34,9.5399999999999991,8.98,0]
[]
["Mais - Silomais, wendend, Festmist, ökologisch, Schlaggröße 5 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.2,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","BLA","Frontlader, 1 750 daN; Dungzange, 1,35 m³; 67 kW","",null,0.45,3.41,5.19,1.17,0.16,3.61,3.51,0]
["","OKT","FA","Stalldungstreuer, 12 t; 83 kW","",null,2.17,18.96,42.9,9.2899999999999991,1.59,30.05,19.53,0]
[1,"APR","","Eggen mit Federzinkenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","4,5 m; 83 kW","",null,0.46,6.24,6.46,1.68,0.24,6.74,6.43,0]
["","APR","FA","6 Reihen, 4,5 m; 54 kW","",null,0.52,2.93,26.42,4.41,0.15,11.14,3.02,0]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.28000000000000003,2.3199999999999998,2.72,0.65,0.08,3.69,2.39,0]
[1,"MAI","","Bestandesbonitur","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","6-reihig; 54 kW","",null,0.71,4.25,6.25,1.5,0.21,7.27,4.38,0]
["","SEP","","Silomais, 35 % TM, ökologisch",45,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",45,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.04,0.54,2.36,0.48,0.03,0.56000000000000005,0.55000000000000004,0]
["","SEP","","Kohlensaurer Kalk",3,"t","","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",1.0900000000000001,1.2,4.5]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.05,0.01,0.36,0.03,0.04,0.19,0.17,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gülle, Rind",25,"m³","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",12,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.37,0,13.49,7.98,0,0,5.13,0]
["","JUN","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",15,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Mähen mit Mähaufbereiter",10,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.8,7.11,1.55,0.21,5.93,4.9400000000000004,0]
["","JUL","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.28000000000000003,2.8,2.8,0.62,0.1,3.49,2.88,0]
["","JUL","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.31,0,11.36,6.72,0,0,4.32,0]
["","AUG","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.67,7.11,1.55,0.21,5.93,4.8099999999999996,0]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
["","AUG","","Anwelksilage, kleebetont, 2. Schnitt ff.",3.8,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",7.84,55.47,109.19,36.68,2.64,78.38,70.150000000000006,233,null,{"$f":"H6908*1","v":55.47},{"$f":"M6908-P6908","v":14.680000000000007},{"$f":"H6908*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":55.47},{"$f":"Q6908+R6908","v":70.150000000000006},{"$f":"+S6908+L6908","v":148.53},{"$f":"N6908","v":233}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.78,0.7,2.33]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.75,"MRZ","","Übersaat, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.37,1.89,4.63,1.1100000000000001,0.11,2.94,1.95,0]
["","MAI","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.32,7.11,1.55,0.21,5.93,5.48,0]
["","MAI","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.28000000000000003,2.8,2.8,0.62,0.1,3.49,2.88,0]
["","MAI","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,100]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.55000000000000004,0,20.350000000000001,12.04,0,0,7.74,0]
["","MAI","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
["","JUN","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",15,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",15,"t","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.13,7.11,1.55,0.21,5.93,5.28,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.46,0,16.8,9.94,0,0,6.39,0]
["","JUN","","Gülle, Rind",15,"m³","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.93,7.11,1.55,0.21,5.93,5.08,0]
["","JUL","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
["","JUL","","Anwelksilage, kleebetont, 2. Schnitt ff.",5.7,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.37,0,13.49,7.98,0,0,5.13,0]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",10,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.28000000000000003,2.8,2.8,0.62,0.1,3.49,2.88,0]
["","AUG","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,78]
["","AUG","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.31,0,11.36,6.72,0,0,4.32,0]
["","","","Summe","","",14.01,97.61,192.32,65.59,4.74,{"$f":"(L6985+L6986)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":138.62},125.52,356.53,null,{"$f":"H6987*1","v":97.61},{"$f":"M6987-P6987","v":27.909999999999997},{"$f":"H6987*P4","v":120.0603},{"$f":"R6987+Q6987","v":147.97030000000001},{"$f":"S6987+L6987","v":286.59030000000001},{"$f":"N6987","v":356.53}]
[null,null,null,null,null,null,null,"30 dt/ha"]
["Arbeitsvorgänge"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.08,0.5,0.72,0.17,0.02,0.98,0.52,0]
["","APR","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",3,"kg","","","","","","","",""]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bodenheu bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","25 m³, 1,75 t; 54 kW","",null,1.21,6.25,12.47,2.42,0.39,8,6.44,0]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.7300000000000004,7.11,1.55,0.21,5.93,4.87,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
[1,"AUG","","Bodenheu bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Bodenheu, kleebetont, 2. Schnitt ff.",1.53,"t","","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.98,0.8,0]
["","","","Summe","","",9.27,73.91,104.66,22.81,3.33,{"$f":"(L7038+L7039)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":99.37},80.38,0,null,{"$f":"H7040*1","v":73.91},{"$f":"M7040-P7040","v":6.4699999999999989},{"$f":"H7040*P4","v":90.909299999999988},{"$f":"R7040+Q7040","v":97.379299999999986},{"$f":"S7040+L7040","v":196.74930000000001},{"$f":"N7040","v":0}]
["Dauergrünland, kleebetont -  Bodenheu, Ladewagen, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.08,0.5,0.72,0.17,0.02,0.98,0.52,0]
["","APR","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",3,"kg","","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.9,7.11,1.55,0.21,5.93,6.08,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","25 m³, 1,75 t; 54 kW","",null,1.67,8.59,18.3,3.52,0.55000000000000004,11.2,8.85,0]
["","JUN","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.08,2.91,0.64,0.1,2.33,2.15,0]
["","JUN","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
["","JUN","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.22,7.11,1.55,0.21,5.93,5.38,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Bodenheu bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Bodenheu, kleebetont, 2. Schnitt ff.",2.8,"t","","","","","","","",""]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
["","AUG","EL","Heugebläse mit Klapptrog, 5 t/h","",null,0,0,1.68,0.47,0,0.34,1.35,0]
["","","","Summe","","",16.100000000000001,124.86,180.51,39.299999999999997,5.87,{"$f":"(L7108+L7109)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":171.98},136.84,0,null,{"$f":"H7110*1","v":124.86},{"$f":"M7110-P7110","v":11.980000000000004},{"$f":"H7110*P4","v":153.5778},{"$f":"R7110+Q7110","v":165.55779999999999},{"$f":"S7110+L7110","v":337.53779999999995},{"$f":"N7110","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.0299999999999998,14.84,18.8,4.2,0.81,22.2,15.29,0]
[0.25,"APR","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","APR","FA","6 m; 54 kW","",null,0.37,1.89,4.63,1.1100000000000001,0.11,2.94,1.95,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Rundballen 1,5 m, Heu, 320 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.41,3.34,11.86,2.46,0.15,8.44,8.9600000000000009,0]
["","JUN","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,0.76,2.16,6.47,1.64,0.28999999999999998,5.82,2.2200000000000002,0]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",15,"kg","","","","","","","",""]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[2,"AUG","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Bodenheu, kleebetont, 2. Schnitt ff.",1.53,"t","","","","","","","",""]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.39,73.599999999999994,110.56,24.47,3.47,108.23,84.23,0,null,{"$f":"H7163*1","v":73.599999999999994},{"$f":"M7163-P7163","v":10.63000000000001},{"$f":"H7163*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":73.599999999999994},{"$f":"Q7163+R7163","v":84.23},{"$f":"+S7163+L7163","v":192.46},{"$f":"N7163","v":0}]
[]
[]
["Dauergrünland, kleebetont -  Bodenheu, Ballen, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.05,0.01,0.36,0.03,0.04,0.19,0.17,0]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
[0.75,"APR","","Übersaat, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Mähen mit Mähaufbereiter",27.5,"t","","","","","","","",""]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
[2,"JUN","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Bodenheu, Ballentransport",4.67,"t","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
["","JUL","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.22,7.11,1.55,0.21,5.93,5.38,0]
["","JUL","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.6,5.61,1.24,0.2,6.98,5.76,0]
["","JUL","FA","Rundballen 1,5 m, Heu, 320 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.41,3.22,11.01,2.29,0.15,7.92,8.3699999999999992,0]
["","JUL","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,0.72,2.08,6.09,1.54,0.27,5.51,2.14,0]
["","AUG","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.87,7.11,1.55,0.21,5.93,5.0199999999999996,0]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Bodenheu pressen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Rundballen 1,5 m, Heu, 320 kg/Ballen; 67 kW","",null,0.39,2.91,7.99,1.68,0.14000000000000001,6.05,6.38,0]
["","AUG","TR","Doppelzug je 8 t, Dreiseitenkippanhänger; Frontlader, 1 500 daN; Ballenspieß; 54 kW","",null,0.59,1.79,4.72,1.19,0.21,4.4000000000000004,1.84,0]
[]
["Dauergrünland - Weide, Mähweide, Frischfutter, Ladewagen, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau niedrig, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Arbeitsvorgänge"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
[0.5,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.16,1.01,1.44,0.35,0.05,1.95,1.04,0]
["","MRZ","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",3,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.43,4.4800000000000004,7.11,1.38,0.23,5.63,4.62,0]
["","SEP","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",8,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 83 kW","",null,0.87,8.9600000000000009,14.22,2.75,0.46,11.25,9.23,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",8.49,55.99,99.58,20.38,3.43,78.16,57.84,0,null,{"$f":"H7276*1","v":55.99},{"$f":"M7276-P7276","v":1.8500000000000014},{"$f":"H7276*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":55.99},{"$f":"Q7276+R7276","v":57.84},{"$f":"+S7276+L7276","v":136},{"$f":"N7276","v":0}]
[]
["Dauergrünland - Weide, Mähweide, Frischfutter, Ladewagen, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.05,0.01,0.36,0.03,0.04,0.19,0.17,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.25,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
[0.75,"MRZ","","Übersaat, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
[1,"AUG","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
[1,"SEP","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.87,0.64,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"144 dt/ha"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.5,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 67 kW","",null,0.52,6.16,7.62,1.78,0.19,8.14,6.35,0]
["","OKT","","Luzerne-Kleegras, Z-Saatgut, ökologisch",30,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","8 m; 67 kW","",null,0.25,1.83,3.19,0.84,0.09,2.39,1.88,0]
[1,"MAI","","Mähen mit Mähaufbereiter",15,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",7.6,"t","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Wenden mit Kreiselzettwender","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
[1,"MAI","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Luzerne-Kleegras-Gemenge-Silage, 2. Schnitt ff.",5,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Mähen mit Mähaufbereiter",6,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",3,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Anhängeschleuderstreuer, 6 m³; 67 kW","",null,0.05,0.59,2.41,0.49,0.04,0.62,0.61,0]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.1199999999999992,2.0699999999999998,0.39,10.199999999999999,8.23,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",7.14,62.66,112.8,39.270000000000003,2.5,76.87,78.709999999999994,241,null,{"$f":"H7381*1","v":62.66},{"$f":"M7381-P7381","v":16.049999999999997},{"$f":"H7381*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":62.66},{"$f":"Q7381+R7381","v":78.709999999999994},{"$f":"+S7381+L7381","v":155.57999999999998},{"$f":"N7381","v":241}]
["","","","Summe","","",7.14,62.66,112.8,39.270000000000003,2.5,{"$f":"(L7381+L7382)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":77.64},79.5,243.41,null,{"$f":"H7383*1","v":62.66},{"$f":"M7383-P7383","v":16.840000000000003},{"$f":"H7383*P4","v":77.071799999999996},{"$f":"R7383+Q7383","v":93.911799999999999},{"$f":"S7383+L7383","v":171.55180000000001},{"$f":"N7383","v":243.41}]
[null,null,null,null,null,null,null,"256 dt/ha"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.5,"OKT","","Pflügen mit Drehpflug","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","","Luzerne-Kleegras, Z-Saatgut, ökologisch",30,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","8 m; 67 kW","",null,0.25,1.83,3.19,0.84,0.09,2.39,1.88,0]
[0.5,"MRZ","","Abschleppen von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.44,7.11,1.55,0.21,5.93,5.6,0]
[1,"MAI","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","","Luzerne-Kleegras-Gemenge-Silage, 1. Schnitt",10.1,"t","","","","","","","",""]
["","MAI","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.65,0,23.9,14.14,0,0,9.09,0]
["","JUN","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.28000000000000003,2.8,2.8,0.62,0.1,3.49,2.88,0]
[1,"JUN","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","","Luzerne-Kleegras-Gemenge-Silage, 2. Schnitt ff.",7.6,"t","","","","","","","",""]
[1,"JUN","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",7.6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,4.93,7.11,1.55,0.21,5.93,5.08,0]
[1,"JUL","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","","Luzerne-Kleegras-Gemenge-Silage, 2. Schnitt ff.",6,"t","","","","","","","",""]
["","JUL","TL","Grassilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,0.39,0,14.2,8.4,0,0,5.4,0]
["","AUG","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.28000000000000003,2.8,2.8,0.62,0.1,3.49,2.88,0]
[1,"AUG","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","","Luzerne-Kleegras-Gemenge-Silage, 2. Schnitt ff.",4,"t","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",4,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Schwergrubber, 3 m; 83 kW","",null,0.74,7.99,8.1199999999999992,2.0699999999999998,0.39,10.199999999999999,8.23,0]
["","SEP","BLA","Radlader, 67 kW; Mineraldüngerschaufel, 1,4 m³","",null,0.06,0.47,0.6,0.14000000000000001,0,0.31,0.49,0]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.9,1.01,3.63]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.05,0.01,0.36,0.03,0.04,0.19,0.17,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.24,1.26,3.08,0.74,7.0000000000000007E-2,1.96,1.3,0]
["","MAI","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.03,18.8,44.71,8.6,1.31,24.37,19.36,0]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","6 m; 67 kW","",null,0.12,1.07,1.28,0.38,0.04,0.83,1.1000000000000001,0]
["","JUL","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",10,"t","","","","","","","",""]
[0.5,"JUL","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.43,4.4800000000000004,7.11,1.38,0.23,5.63,4.62,0]
[1,"SEP","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
["","SEP","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",8,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 83 kW","",null,0.87,8.9600000000000009,14.22,2.75,0.46,11.25,9.23,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",8.49,55.99,99.58,20.38,3.43,78.16,57.84,0,null,{"$f":"H7495*1","v":55.99},{"$f":"M7495-P7495","v":1.8500000000000014},{"$f":"H7495*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":55.99},{"$f":"Q7495+R7495","v":57.84},{"$f":"+S7495+L7495","v":136},{"$f":"N7495","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.78,0.57999999999999996,0]
["","","","Summe","","",8.49,55.99,99.58,20.38,3.43,{"$f":"(L7495+L7496)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":78.94},58.42,0,null,{"$f":"H7497*1","v":55.99},{"$f":"M7497-P7497","v":2.4299999999999997},{"$f":"H7497*P4","v":68.867699999999999},{"$f":"R7497+Q7497","v":71.297699999999992},{"$f":"S7497+L7497","v":150.23769999999999},{"$f":"N7497","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"550 dt/ha"]
["Dauergrünland - Weide, Mähweide, Frischfutter, Ladewagen, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau hoch, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[0.25,"SEP","","Bodenprobe","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","BP","Entnahmegerät am Quad; Fahrten mit Quad","",null,0.05,0.01,0.36,0.03,0.04,0.19,0.17,0]
[1,"MRZ","","Gülle ausbringen, ab Hof","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","Pumptankwagen, 7 m³, 3 m;  67 kW","",null,2.46,16.98,22.47,5.03,0.99,26.95,17.489999999999998,0]
["","MRZ","","Gülle, Rind",20,"m³","","","","","","","",""]
[0.25,"MRZ","","Striegeln von Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.08,0.5,0.72,0.17,0.02,0.98,0.52,0]
[0.75,"MRZ","","Übersaat, pneumatisch mit Striegel","",null,"","","","","","","",""]
["","MRZ","FA","6 m; 54 kW","",null,0.37,1.89,4.63,1.1100000000000001,0.11,2.94,1.95,0]
["","MRZ","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",3,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.92,23.75,62.04,11.76,1.74,31.63,24.46,0]
["","MAI","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",18,"t","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Nachsaat von Gras, Grasnachsämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","2,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.08,2.91,0.64,0.1,2.33,2.15,0]
["","JUN","","Klee-Gras-Gemenge, Z-Saatgut, grasbetont, ökologisch",15,"kg","","","","","","","",""]
[0.25,"JUN","","Walzen Grünland","",null,"","","","","","","",""]
["","JUN","FA","6 m; 67 kW","",null,0.12,1.07,1.28,0.38,0.04,0.83,1.1000000000000001,0]
[1,"JUL","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
["","JUL","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",15,"t","","","","","","","",""]
[0.5,"JUL","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.43,4.4800000000000004,7.11,1.38,0.23,5.63,4.62,0]
[1,"AUG","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
["","AUG","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",12,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Weidezaun Auf und Abbauen; Tränkefass umsetzen und füllen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Dreiseitenkippanhänger, 8 t; 54 kW","",null,0.43,0.67,1,0.24,7.0000000000000007E-2,1.35,0.69,0]
["","SEP","","Weidegras, Frischfutter, 1. Schnitt, ökologisch",10,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 83 kW","",null,0.87,8.9600000000000009,14.22,2.75,0.46,11.25,9.23,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.86,61.73,118.74,23.97,3.94,86.78,63.76,0,null,{"$f":"H7538*1","v":61.73},{"$f":"M7538-P7538","v":2.0300000000000011},{"$f":"H7538*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":61.73},{"$f":"Q7538+R7538","v":63.76},{"$f":"+S7538+L7538","v":150.54},{"$f":"N7538","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.87,0.64,0]
["","","","Summe","","",9.86,61.73,118.74,23.97,3.94,{"$f":"(L7538+L7539)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":87.65},64.400000000000006,0,null,{"$f":"H7540*1","v":61.73},{"$f":"M7540-P7540","v":2.6700000000000088},{"$f":"H7540*P4","v":75.927899999999994},{"$f":"R7540+Q7540","v":78.59790000000001},{"$f":"S7540+L7540","v":166.24790000000002},{"$f":"N7540","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"170 dt/ha"]
["Zwischenfrucht einjähriges Weidelgras, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.7300000000000004,8.86,2.35,0.24,6.98,4.87,0]
["","JUL","","Weidelgras einjährig, Z-Saatgut, ökologisch",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.77,22.92,59.15,11.23,1.67,30.42,23.61,0]
["","OKT","","Weidelgras, einjährig, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",17,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",6.07,39.96,91.12,19.68,2.59,58.95,41.16,0,null,{"$f":"H7562*1","v":39.96},{"$f":"M7562-P7562","v":1.1999999999999957},{"$f":"H7562*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":39.96},{"$f":"Q7562+R7562","v":41.16},{"$f":"+S7562+L7562","v":100.11},{"$f":"N7562","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.59,0.41,0]
["","","","Summe","","",6.07,39.96,91.12,19.68,2.59,{"$f":"(L7562+L7563)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":59.540000000000006},41.57,0,null,{"$f":"H7564*1","v":39.96},{"$f":"M7564-P7564","v":1.6099999999999994},{"$f":"H7564*P4","v":49.150800000000004},{"$f":"R7564+Q7564","v":50.760800000000003},{"$f":"S7564+L7564","v":110.30080000000001},{"$f":"N7564","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"?"]
["Zwischenfrucht Phacelia, Gründüngung, ohne Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.7,8.83,2.34,0.23,6.94,4.84,0]
["","JUL","","Phacelia, Z-Saatgut, ökologisch",9,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",2.29,17.010000000000002,31.94,8.44,0.91,28.49,17.52,0,null,{"$f":"H7583*1","v":17.010000000000002},{"$f":"M7583-P7583","v":0.50999999999999801},{"$f":"H7583*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":17.010000000000002},{"$f":"Q7583+R7583","v":17.52},{"$f":"+S7583+L7583","v":46.01},{"$f":"N7583","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.28000000000000003,0.18,0]
["","","","Summe","","",2.29,17.010000000000002,31.94,8.44,0.91,{"$f":"(L7583+L7584)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":28.77},17.7,0,null,{"$f":"H7585*1","v":17.010000000000002},{"$f":"M7585-P7585","v":0.68999999999999773},{"$f":"H7585*P4","v":20.9223},{"$f":"R7585+Q7585","v":21.612299999999998},{"$f":"S7585+L7585","v":50.382300000000001},{"$f":"N7585","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"?"]
["Zwischenfrucht Senf, Gründüngung, ohne Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.72,8.82,2.34,0.23,6.93,4.8600000000000003,0]
["","JUL","","Senf, Z-Saatgut, ökologisch",18,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",2.29,17.03,31.93,8.44,0.91,28.48,17.54,0,null,{"$f":"H7604*1","v":17.03},{"$f":"M7604-P7604","v":0.50999999999999801},{"$f":"H7604*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":17.03},{"$f":"Q7604+R7604","v":17.54},{"$f":"+S7604+L7604","v":46.019999999999996},{"$f":"N7604","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.28000000000000003,0.18,0]
["","","","Summe","","",2.29,17.03,31.93,8.44,0.91,{"$f":"(L7604+L7605)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":28.76},17.72,0,null,{"$f":"H7606*1","v":17.03},{"$f":"M7606-P7606","v":0.68999999999999773},{"$f":"H7606*P4","v":20.946899999999999},{"$f":"R7606+Q7606","v":21.636899999999997},{"$f":"S7606+L7606","v":50.396900000000002},{"$f":"N7606","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"?"]
["Zwischenfrucht Ölrettich, Gründüngung, ohne Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.72,8.82,2.34,0.23,6.93,4.8600000000000003,0]
["","JUL","","Ölrettich, Z-Saatgut, ökologisch",19,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",2.29,17.03,31.93,8.44,0.91,28.48,17.54,0,null,{"$f":"H7625*1","v":17.03},{"$f":"M7625-P7625","v":0.50999999999999801},{"$f":"H7625*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":17.03},{"$f":"Q7625+R7625","v":17.54},{"$f":"+S7625+L7625","v":46.019999999999996},{"$f":"N7625","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.28000000000000003,0.18,0]
["","","","Summe","","",2.29,17.03,31.93,8.44,0.91,{"$f":"(L7625+L7626)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":28.76},17.72,0,null,{"$f":"H7627*1","v":17.03},{"$f":"M7627-P7627","v":0.68999999999999773},{"$f":"H7627*P4","v":20.946899999999999},{"$f":"R7627+Q7627","v":21.636899999999997},{"$f":"S7627+L7627","v":50.396900000000002},{"$f":"N7627","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"250 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Landsberger Gemenge, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.7300000000000004,8.8800000000000008,2.35,0.24,7.02,4.87,0]
["","JUL","","Landsberger Gemenge, Z-Saatgut, ökologisch",65,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"SEP","","Mähen mit Mähaufbereiter",28,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","FA","2,8 m; 67 kW","",null,0.56999999999999995,5.94,7.11,1.55,0.21,5.93,6.12,0]
[1,"SEP","","Schwaden","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","7,5 m; 67 kW","",null,0.27,2.97,4.26,0.91,0.1,4.05,3.06,0]
[1,"SEP","","Anwelkgut mit Ladewagen bergen und festfahren","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","KO","Dienstleistung","",null,0,0,0,0,0,0,0,220]
["","SEP","","Landsberger Gemenge, GPS, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",25,"t","","","","","","","",""]
[1,"SEP","","Silo reinigen und mit Folie verschließen",25,"t","","","","","","","",""]
["","SEP","TL","Ganzpflanzensilage, Fahrsilo 2640 m³","",null,1.46,0,53.79,31.82,0,0,20.45,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",4.5999999999999996,25.95,97.15,42.73,1.23,38.549999999999997,47.18,220,null,{"$f":"H7655*1","v":25.95},{"$f":"M7655-P7655","v":21.23},{"$f":"H7655*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":25.95},{"$f":"Q7655+R7655","v":47.18},{"$f":"+S7655+L7655","v":85.72999999999999},{"$f":"N7655","v":220}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.39,0.47,2.2000000000000002]
["","","","Summe","","",4.5999999999999996,25.95,97.15,42.73,1.23,{"$f":"(L7655+L7656)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":38.94},47.65,222.2,null,{"$f":"H7657*1","v":25.95},{"$f":"M7657-P7657","v":21.7},{"$f":"H7657*P4","v":31.918499999999998},{"$f":"R7657+Q7657","v":53.618499999999997},{"$f":"S7657+L7657","v":92.558499999999995},{"$f":"N7657","v":222.2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"?"]
["Zwischenfrucht Ackerbohne, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.84,4.82,8.9600000000000009,2.37,0.24,7.11,4.96,0]
["","JUL","","Sommerackerbohnen, Z-Saatgut, ökologisch",210,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",2.3199999999999998,17.13,32.07,8.4700000000000006,0.92,28.66,17.64,0,null,{"$f":"H7676*1","v":17.13},{"$f":"M7676-P7676","v":0.51000000000000156},{"$f":"H7676*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":17.13},{"$f":"Q7676+R7676","v":17.64},{"$f":"+S7676+L7676","v":46.3},{"$f":"N7676","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.28999999999999998,0.18,0]
["","","","Summe","","",2.3199999999999998,17.13,32.07,8.4700000000000006,0.92,{"$f":"(L7676+L7677)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":28.95},17.82,0,null,{"$f":"H7678*1","v":17.13},{"$f":"M7678-P7678","v":0.69000000000000128},{"$f":"H7678*P4","v":21.069899999999997},{"$f":"R7678+Q7678","v":21.759899999999998},{"$f":"S7678+L7678","v":50.709899999999998},{"$f":"N7678","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"140 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Alexandrinerklee, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.7300000000000004,8.85,2.35,0.24,6.97,4.87,0]
["","JUL","","Alexandrinerklee, Z-Saatgut, ökologisch",33,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"SEP","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.33,20.49,50.49,9.65,1.46,26.79,21.1,0]
["","SEP","","Alexandrinerklee, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",14,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",5.62,37.53,82.45,18.100000000000001,2.38,55.31,38.65,0,null,{"$f":"H7700*1","v":37.53},{"$f":"M7700-P7700","v":1.1199999999999974},{"$f":"H7700*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":37.53},{"$f":"Q7700+R7700","v":38.65},{"$f":"+S7700+L7700","v":93.960000000000008},{"$f":"N7700","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.55000000000000004,0.39,0]
["","","","Summe","","",5.62,37.53,82.45,18.100000000000001,2.38,{"$f":"(L7700+L7701)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":55.86},39.04,0,null,{"$f":"H7702*1","v":37.53},{"$f":"M7702-P7702","v":1.509999999999998},{"$f":"H7702*P4","v":46.161900000000003},{"$f":"R7702+Q7702","v":47.671900000000001},{"$f":"S7702+L7702","v":103.53190000000001},{"$f":"N7702","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"160 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Futtererbse, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.84,4.82,8.9600000000000009,2.37,0.24,7.11,4.96,0]
["","JUL","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",210,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.62,22.13,56.26,10.71,1.6,29.21,22.79,0]
["","OKT","","Futtererbsen, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",16,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",5.94,39.26,88.33,19.18,2.52,57.87,40.43,0,null,{"$f":"H7724*1","v":39.26},{"$f":"M7724-P7724","v":1.1700000000000017},{"$f":"H7724*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":39.26},{"$f":"Q7724+R7724","v":40.43},{"$f":"+S7724+L7724","v":98.3},{"$f":"N7724","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.57999999999999996,0.4,0]
["","","","Summe","","",5.94,39.26,88.33,19.18,2.52,{"$f":"(L7724+L7725)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":58.449999999999996},40.83,0,null,{"$f":"H7726*1","v":39.26},{"$f":"M7726-P7726","v":1.5700000000000003},{"$f":"H7726*P4","v":48.2898},{"$f":"R7726+Q7726","v":49.8598},{"$f":"S7726+L7726","v":108.3098},{"$f":"N7726","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"400 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Grünroggen, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4,5 m; 67 kW","",null,0.62,5.48,11.64,2.79,0.23,7.05,5.64,0]
["","JUL","","Winterroggen, Z-Saatgut, ökologisch",160,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,7.35,42.51,126.56,23.58,3.38,59.42,43.79,0]
["","OKT","","Grünroggen, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",40,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.4499999999999993,60.3,161.31,32.47,4.29,88.02,62.11,0,null,{"$f":"H7748*1","v":60.3},{"$f":"M7748-P7748","v":1.8100000000000023},{"$f":"H7748*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":60.3},{"$f":"Q7748+R7748","v":62.11},{"$f":"+S7748+L7748","v":150.13},{"$f":"N7748","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.88,0.62,0]
["","","","Summe","","",9.4499999999999993,60.3,161.31,32.47,4.29,{"$f":"(L7748+L7749)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":88.899999999999991},62.73,0,null,{"$f":"H7750*1","v":60.3},{"$f":"M7750-P7750","v":2.4299999999999997},{"$f":"H7750*P4","v":74.168999999999997},{"$f":"R7750+Q7750","v":76.59899999999999},{"$f":"S7750+L7750","v":165.49899999999997},{"$f":"N7750","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"140 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Inkarnatklee, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.7300000000000004,8.85,2.35,0.24,6.97,4.87,0]
["","JUL","","Inkarnatklee, Z-Saatgut, ökologisch",28,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"SEP","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.33,20.49,50.49,9.65,1.46,26.79,21.1,0]
["","SEP","","Inkarnatklee, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",14,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",5.62,37.53,82.45,18.100000000000001,2.38,55.31,38.65,0,null,{"$f":"H7772*1","v":37.53},{"$f":"M7772-P7772","v":1.1199999999999974},{"$f":"H7772*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":37.53},{"$f":"Q7772+R7772","v":38.65},{"$f":"+S7772+L7772","v":93.960000000000008},{"$f":"N7772","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.55000000000000004,0.39,0]
["","","","Summe","","",5.62,37.53,82.45,18.100000000000001,2.38,{"$f":"(L7772+L7773)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":55.86},39.04,0,null,{"$f":"H7774*1","v":37.53},{"$f":"M7774-P7774","v":1.509999999999998},{"$f":"H7774*P4","v":46.161900000000003},{"$f":"R7774+Q7774","v":47.671900000000001},{"$f":"S7774+L7774","v":103.53190000000001},{"$f":"N7774","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"?"]
["Zwischenfrucht Leguminosengemenge, Gründüngung, ohne Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen mit Sämaschine",210,"kg","","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.84,4.82,8.9600000000000009,2.37,0.24,7.12,4.96,0]
["","JUL","","Sommerackerbohnen, Z-Saatgut, ökologisch",30,"kg","","","","","","","",""]
["","JUL","","Sommerfuttererbsen, Z-Saatgut, ökologisch",100,"kg","","","","","","","",""]
["","JUL","","Sommerwicken, Z-Saatgut, ökologisch",80,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"SEP","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",2.3199999999999998,17.13,32.07,8.4700000000000006,0.92,28.67,17.64,0,null,{"$f":"H7795*1","v":17.13},{"$f":"M7795-P7795","v":0.51000000000000156},{"$f":"H7795*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":17.13},{"$f":"Q7795+R7795","v":17.64},{"$f":"+S7795+L7795","v":46.31},{"$f":"N7795","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.28999999999999998,0.18,0]
["","","","Summe","","",2.3199999999999998,17.13,32.07,8.4700000000000006,0.92,{"$f":"(L7795+L7796)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":28.96},17.82,0,null,{"$f":"H7797*1","v":17.13},{"$f":"M7797-P7797","v":0.69000000000000128},{"$f":"H7797*P4","v":21.069899999999997},{"$f":"R7797+Q7797","v":21.759899999999998},{"$f":"S7797+L7797","v":50.719899999999996},{"$f":"N7797","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"200 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Lupine (Süßlupine), Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.83,4.79,8.91,2.36,0.24,7.04,4.93,0]
["","JUL","","Bitterlupine, blau, Z-Saatgut, ökologisch",145,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,4.22,25.37,67.819999999999993,12.81,1.89,34.06,26.13,0]
["","OKT","","Süßlupinen, blau, Frischfutter, Erntegut, ökologisch",20,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",6.53,42.47,99.84,21.27,2.81,62.65,43.74,0,null,{"$f":"H7819*1","v":42.47},{"$f":"M7819-P7819","v":1.2700000000000031},{"$f":"H7819*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":42.47},{"$f":"Q7819+R7819","v":43.74},{"$f":"+S7819+L7819","v":106.39},{"$f":"N7819","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.63,0.44,0]
["","","","Summe","","",6.53,42.47,99.84,21.27,2.81,{"$f":"(L7819+L7820)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":63.28},44.18,0,null,{"$f":"H7821*1","v":42.47},{"$f":"M7821-P7821","v":1.7100000000000009},{"$f":"H7821*P4","v":52.238099999999996},{"$f":"R7821+Q7821","v":53.948099999999997},{"$f":"S7821+L7821","v":117.2281},{"$f":"N7821","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"140 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Perserklee, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.6900000000000004,8.84,2.34,0.24,6.95,4.83,0]
["","JUL","","Perserklee, Z-Saatgut, ökologisch",18,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"SEP","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","SEP","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.33,20.49,50.49,9.65,1.46,26.79,21.1,0]
["","SEP","","Perserklee, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",14,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",5.62,37.49,82.44,18.09,2.38,55.29,38.61,0,null,{"$f":"H7843*1","v":37.49},{"$f":"M7843-P7843","v":1.1199999999999974},{"$f":"H7843*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":37.49},{"$f":"Q7843+R7843","v":38.61},{"$f":"+S7843+L7843","v":93.9},{"$f":"N7843","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.55000000000000004,0.39,0]
["","","","Summe","","",5.62,37.49,82.44,18.09,2.38,{"$f":"(L7843+L7844)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":55.839999999999996},39,0,null,{"$f":"H7845*1","v":37.49},{"$f":"M7845-P7845","v":1.509999999999998},{"$f":"H7845*P4","v":46.112700000000004},{"$f":"R7845+Q7845","v":47.622700000000002},{"$f":"S7845+L7845","v":103.4627},{"$f":"N7845","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"410 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Sommerraps, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"AUG","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"AUG","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.71,8.82,2.34,0.23,6.93,4.8499999999999996,0]
["","AUG","","Raps, Z-Saatgut, ökologisch",10,"kg","","","","","","","",""]
[1,"AUG","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","AUG","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,7.53,43.54,129.59,24.14,3.46,60.8,44.85,0]
["","OKT","","Sommerraps, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",41,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.82,60.56,161.52000000000001,32.58,4.37,89.28,62.38,0,null,{"$f":"H7867*1","v":60.56},{"$f":"M7867-P7867","v":1.8200000000000003},{"$f":"H7867*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":60.56},{"$f":"Q7867+R7867","v":62.38},{"$f":"+S7867+L7867","v":151.66},{"$f":"N7867","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.89,0.62,0]
["","","","Summe","","",9.82,60.56,161.52000000000001,32.58,4.37,{"$f":"(L7867+L7868)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":90.17},63,0,null,{"$f":"H7869*1","v":60.56},{"$f":"M7869-P7869","v":2.4399999999999977},{"$f":"H7869*P4","v":74.488799999999998},{"$f":"R7869+Q7869","v":76.928799999999995},{"$f":"S7869+L7869","v":167.09879999999998},{"$f":"N7869","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"380 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Sommerrübsen, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.81,4.71,8.82,2.34,0.23,6.93,4.8499999999999996,0]
["","JUL","","Sommerrübsen, Z-Saatgut, ökologisch",10,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,7,40.5,120.49,22.46,3.22,56.65,41.71,0]
["","OKT","","Sommerrübsen, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",38,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",9.2899999999999991,57.52,152.41999999999999,30.9,4.13,85.13,59.24,0,null,{"$f":"H7891*1","v":57.52},{"$f":"M7891-P7891","v":1.7199999999999989},{"$f":"H7891*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":57.52},{"$f":"Q7891+R7891","v":59.24},{"$f":"+S7891+L7891","v":144.37},{"$f":"N7891","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.85,0.59,0]
["","","","Summe","","",9.2899999999999991,57.52,152.41999999999999,30.9,4.13,{"$f":"(L7891+L7892)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":85.97999999999999},59.83,0,null,{"$f":"H7893*1","v":57.52},{"$f":"M7893-P7893","v":2.3099999999999952},{"$f":"H7893*P4","v":70.749600000000001},{"$f":"R7893+Q7893","v":73.059599999999989},{"$f":"S7893+L7893","v":159.03959999999998},{"$f":"N7893","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"180 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Sommerwicke, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.78,8.89,2.35,0.24,7.02,4.92,0]
["","JUL","","Sommerwicken, Z-Saatgut, ökologisch",108,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.92,23.75,62.04,11.76,1.74,31.63,24.46,0]
["","OKT","","Sommerwicken, Ganzpflanze, ökologisch",18,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",6.22,40.840000000000003,94.04,20.21,2.66,60.2,42.06,0,null,{"$f":"H7915*1","v":40.840000000000003},{"$f":"M7915-P7915","v":1.2199999999999989},{"$f":"H7915*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":40.840000000000003},{"$f":"Q7915+R7915","v":42.06},{"$f":"+S7915+L7915","v":102.26},{"$f":"N7915","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.6,0.42,0]
["","","","Summe","","",6.22,40.840000000000003,94.04,20.21,2.66,{"$f":"(L7915+L7916)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":60.800000000000004},42.48,0,null,{"$f":"H7917*1","v":40.840000000000003},{"$f":"M7917-P7917","v":1.6399999999999935},{"$f":"H7917*P4","v":50.233200000000004},{"$f":"R7917+Q7917","v":51.873199999999997},{"$f":"S7917+L7917","v":112.67320000000001},{"$f":"N7917","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"300 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Wickroggen, Gründüngung, Gemüseproduktion, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"OKT","","Eggen mit Kreiselegge","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 67 kW","",null,1.04,10.47,9.65,2,0.38,13.74,10.78,0]
[1,"OKT","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine",140,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","FA","3 m; 45 kW","",null,0.83,4.78,8.91,2.36,0.24,7.05,4.92,0]
["","OKT","","Nachbau-Saatgut, ökologisch",80,"kg","","","","","","","",""]
["","OKT","","Winterwicken, Z-Saatgut, ökologisch",60,"kg","","","","","","","",""]
[1,"MAI","","Mulchen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3 m; 67 kW","",null,1.23,9.4600000000000009,12.69,2.57,0.44,13.18,9.74,0]
[1,"MAI","","Fräsen","",null,"","","","","","","",""]
["","MAI","FA","3 m; 67 kW","",null,1.07,10.81,15.82,3,0.39,13.94,11.13,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",4.17,35.520000000000003,47.07,9.93,1.45,47.91,36.57,0,null,{"$f":"H7937*1","v":35.520000000000003},{"$f":"M7937-P7937","v":1.0499999999999972},{"$f":"H7937*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":35.520000000000003},{"$f":"Q7937+R7937","v":36.57},{"$f":"+S7937+L7937","v":84.47999999999999},{"$f":"N7937","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.48,0.37,0]
["","","","Summe","","",4.17,35.520000000000003,47.07,9.93,1.45,{"$f":"(L7937+L7938)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":48.389999999999993},36.94,0,null,{"$f":"H7939*1","v":35.520000000000003},{"$f":"M7939-P7939","v":1.4199999999999946},{"$f":"H7939*P4","v":43.689600000000006},{"$f":"R7939+Q7939","v":45.1096},{"$f":"S7939+L7939","v":93.499599999999987},{"$f":"N7939","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"170 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Welsches Weidelgras, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, leichter Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 67 kW","",null,0.48,3.02,7.66,2.04,0.18,8.15,3.11,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.34,8.86,2.35,0.24,6.98,4.47,0]
["","JUL","","Weidelgras Welsches, Z-Saatgut, ökologisch",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.77,22.92,59.15,11.23,1.67,30.42,23.61,0]
["","OKT","","Weidelgras, Welsches, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",17,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 67 kW","",null,0.48,3.02,7.66,2.04,0.18,8.15,3.11,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",6.05,36.950000000000003,89.72,19.34,2.4500000000000002,58.47,38.06,0,null,{"$f":"H7961*1","v":36.950000000000003},{"$f":"M7961-P7961","v":1.1099999999999994},{"$f":"H7961*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":36.950000000000003},{"$f":"Q7961+R7961","v":38.06},{"$f":"+S7961+L7961","v":96.53},{"$f":"N7961","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.57999999999999996,0.38,0]
["","","","Summe","","",6.05,36.950000000000003,89.72,19.34,2.4500000000000002,{"$f":"(L7961+L7962)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":59.05},38.44,0,null,{"$f":"H7963*1","v":36.950000000000003},{"$f":"M7963-P7963","v":1.4899999999999949},{"$f":"H7963*P4","v":45.448500000000003},{"$f":"R7963+Q7963","v":46.938499999999998},{"$f":"S7963+L7963","v":105.98849999999999},{"$f":"N7963","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"170 dt/ha"]
["Zwischenfrucht Welsches Weidelgras, Futternutzung, ökologisch, Schlaggröße 2 ha, Ertragsniveau mittel, mittlerer Boden, 83-kW-Mechanisierung, Hof-Feld-Entfernung 5 km"]
[]
["Arbeitsvorgänge"]
["Häufig-\nkeit","Zeit-\nraum","Arbeitsvorgang",null,"Menge",null,"Arbeits-\nzeit-\nbedarf","Diesel-\nbedarf","Maschinenkosten",null,null,null,null,"Dienst-\nleis-\ntung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab-\nschrei-\nbung","Zins-\nkosten","Sonsti-\nges","Repara-\nturen","Betriebs-\nstoffe"]
[null,null,null,null,".../ha",null,"h/ha","l/ha","€/ha"]
[1,"JUL","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
[1,"JUL","","Säen von Zwischenfrucht mit Sämaschine","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","3 m; 45 kW","",null,0.82,4.7300000000000004,8.86,2.35,0.24,6.98,4.87,0]
["","JUL","","Weidelgras Welsches, Z-Saatgut, ökologisch",40,"kg","","","","","","","",""]
[1,"JUL","","Walzen Saatbett oder Ansaat","",null,"","","","","","","",""]
["","JUL","FA","8 m; 67 kW","",null,0.5,3.65,6.39,1.68,0.18,4.7699999999999996,3.76,0]
[1,"OKT","","Frischfutter mähen und bergen mit Ladewagen","",null,"","","","","","","",""]
["","OKT","FA","Ladewagen 3,25 t, Kreiselmähwerk; 67 kW","",null,3.77,22.92,59.15,11.23,1.67,30.42,23.61,0]
["","OKT","","Weidelgras, Welsches, Frischfutter, Zwischenfruchtnutzung, ökologisch",17,"t","","","","","","","",""]
[1,"FEB","","Eggen mit Kurzscheibenegge","",null,"","","","","","","",""]
["","FEB","FA","4 m; 83 kW","",null,0.49,4.33,8.36,2.21,0.25,8.39,4.46,0]
["","","","Summe ohne Zinsen","","",6.07,39.96,91.12,19.68,2.59,58.95,41.16,0,null,{"$f":"H7985*1","v":39.96},{"$f":"M7985-P7985","v":1.1999999999999957},{"$f":"H7985*[4]Stammdatenblatt!$J$213","v":39.96},{"$f":"Q7985+R7985","v":41.16},{"$f":"+S7985+L7985","v":100.11},{"$f":"N7985","v":0}]
["","","","Zinskosten (4 %, 3 Monate)","","","","","","","",0.59,0.41,0]
["","","","Summe","","",6.07,39.96,91.12,19.68,2.59,{"$f":"(L7985+L7986)*(1+Stammdatenblatt!C226)","v":59.540000000000006},41.57,0,null,{"$f":"H7987*1","v":39.96},{"$f":"M7987-P7987","v":1.6099999999999994},{"$f":"H7987*P4","v":49.150800000000004},{"$f":"R7987+Q7987","v":50.760800000000003},{"$f":"S7987+L7987","v":110.30080000000001},{"$f":"N7987","v":0}]